환경처, 대기배출허용기준 대폭 강화 적용

=======================================

- 8월 2일부터 -

환 경 처

환경처는 지난 2월 공포된 대기환경보전법중 강화된 배출허용기준 등이 8월

2일부터 적용됨에 따라 각 배출사업장에 대하여 지도단속을 실시하여, 위반

업소는 개선명령, 조업정지 등 행정처분과 함께 배출부과금을 부과하는 등

배출업소 단속을 강화하여 나가기로 하였다.

이번에 적용되는 배출허용기준은 종전보다 대폭 강화되었는데 그 내용은 화

학비료 제조시설의 염화수소의 경우 50ppm에서 15ppm으로 70%정도 강화되었

으며, 고체연료 사용규제 지역내에서 환경처장관의 승인을 얻어 고체연료를

사용하는 사업장의 경우 황산화물은 1,950ppm에서 500ppm으로 강화되어 배

출농도를 종전보다 약 75% 이상 삭감하여야 한다.

또 먼지의 경우 일반보일러는 20-30%정도 강화되었으며, 철강공장의 전기아

크로의 경우에는 85% 이상 강화되는 등 그동안 먼지발생으로 문제가 되어

왔던 철강, 시멘트, 비료제조업소의 배출시설은 세분화시켜 다른 시설보다

더욱 엄격히 규제토록 하였다.

한편 사업장에서 허가를 받아 관리해야 할 배출시설은 종전에는 19종 38개

시설이었으나 이번에는 51종 182개 시설로 세분화되었으며, 그 예로서 금속

표면처리시설의 경우 종전에는 그 규모가 3m3 이상인 시설만을 관리하였으

나 이번에는 도금.탈지시설 등으로 세분화 1m3 이상 되는 시설을 포함시키

는 등 배출시설의 관리를 엄격히 규제해 나가도록 하였다.

환경처에서는 새로운 대기환경보전법의 시행을 위하여 '91.2.20일부터 6.

30일까지 전국 43,547명의 공무원 및 사업장 대표, 배출시설관리인 등을 대

상으로 대기환경보전법에 관한 교육을 실시하였고, 앞으로 시.도 및 지방환

경청을 통하여 강화된 배출허용기준에 적합한 방지시설의 설치여부 확인 등

배출시설 및 방지시설의 지도단속을 강화해 나갈 계획이다.

환경관련 법령 교육실적

-----------------------

91.2.20-91.6.30       (단위 : 명)

====================================================

지 역 별        계       공무원    배출시설관리인

기   타

----------------------------------------------------

계         43,547      4,806        38,741

----------------------------------------------------

본      부      4,720      1,330         3,390

서울지방환경청    1,500                    1,500

부산지방환경청      741                      741

광주지방환경청    1,582                    1,582

대구지방환경청    1,346                    1,346

대전지방환경청    1,317                    1,317

원주지방환경청      240                      240

----------------------------------------------------

서  울  시        512                      512

부  산  시     11,770                   11,770

광  주  시        937        247           663

대  구  시      2,280         80         2,200

대  전  시        515        320           195

인  천  시      2,220        110         2,110

경      기      5,988        294         5,694

강      원      1,313        181         1,132

충      북        534         50           484

충      남        430        120           310

전      북        462        122           340

전      남        350         80           270

경      북      2,577      1,737           840

경      남      1,710                    1,710

제      주        503        108           395

====================================================

배출시설 대비표

---------------

=================================================================

구   분       종 전(환경보전법)        개 정(대기환경보전법)

-----------------------------------------------------------------

시설종류         19종 38개 시설            51종 18개 시설

-----------------------------------------------------------------

주요시설   o 금속의 용융.제련열처리    o 금속의 용융.제련열처리

세분화       시설                        시설

내역        - 전기로, 반사로, 용선로    - 전기로, 반사로, 용선로,

등 8개 시설                 소둔로, 소결로 등 18개

시설

o 금속의 표면처리시설       o 금속의 표면처리시설

- 용적합계 3m3 이상인       - 도장, 도금, 연마 등

시설                        10개 시설

o 화학제품 제조.정제시설    o 화학제품 제조가공시설

- 비료, 비누제조시설 등     - 화학비료, 석유화학제품

5종 13개 시설               제조시설 등 14종 41개

시설

o 비금속광물제품 제조가공   o 비금속광물제품 제조가공

시설                        시설

- 시멘트, 석탄, 유리제품    - 도기, 유리, 시멘트,

제조시설 등 3종 5개 시설    레미콘 등 8종 19개 시설

o 기타 암모니아, 아민류,    o 섬유, 음식료품, 종이제품

알데히드류 등과 특정        등 8종 35개 시설

유해물질을 배출하는 시설

=================================================================

배출허용기준 대비표

-------------------

1. 가스상 물질

=================================================================

오염                                   배출구 허용기준

배 출  시 설        -----------------------------------

물질                             현   행           종   전

-----------------------------------------------------------------

암모   가. 화학비료 제조시설   150ppm 이하       250ppm 이하

니아   나. 안료 및 염료제조    100ppm 이하       250ppm 이하

시설

다. 기타 시설           200ppm 이하       250ppm 이하

----------------------------------------------------------------

일산화 가. 발전시설 또는 일반

탄소       보일러

(1)액체연료 사용시설   350(4)ppm 이하    350(4)ppm 이하

(2)고체연료 사용시설   400(6)ppm 이하    400(6)ppm 이하

나. 소각시설 또는       600(12)ppm 이하   600(12)ppm 이하

소각보일러

다. 시멘트제조시설중    600(12)ppm 이하   600(12)ppm 이하

소성로

라. 기타 시설           700ppm 이하       1,000ppm 이하

-------------------------------------------------------------------

염화   가. 염산제조시설        25ppm 이하        50ppm 이하

수소   나. 인산제조시설        5ppm 이하         50ppm 이하

다. 화학비료 제조시설   15ppm 이하        50ppm 이하

라. 금속의 표면처리     10ppm 이하        25ppm 이하

시설중 산처리시설

마. 소각시설 또는 소각  80(12)ppm 이하    100(12)ppm 이하

보일러

바. 유리 및 유리제품    5ppm 이하         25ppm 이하

제조시설중 용융.

용해시설                              25ppm 이하

사. 기타 시설           10ppm 이하

----------------------------------------------------------------

염소   가. 소각시설 또는       80(12)ppm 이하    100(12)ppm 이하

소각보일러

나. 기타 시설           10ppm 이하        10ppm 이하

----------------------------------------------------------------

황산   가. 일반보일러

화물    (1)액체연료 사용시설

(so2     (가)저황유 사용지역   850(4)ppm 이하    850(4)ppm 이하

로서)    (나)기타 지역         1,950(4)ppm 이하  1,950(4)ppm 이하

(2)고체연료 사용시설

(액체연료 혼합시설

포함)

(가)고체연료 사용     500(6)ppm 이하    1,950(6)ppm 이하

규제 지역

(나)기타 지역

1)국내에서 생산되   1,200(6)ppm 이하  1,700(6)ppm 이하

는 무연탄을 사용

하는 시설

2)기타 고체연료     700(6)ppm 이하    700(6)ppm 이하

사용시설

나. 발전시설

(1)액체연료 사용시설

(가)설비용량 500MW    1,200(4)ppm 이하  1,950(6)ppm 이하

미만

(나)설비용량 500MW    1,200(4)ppm 이하  1,950(6)ppm 이하

이상

(2)고체연료 사용시설

(액체연료 혼합시설

포함)

(가)국내에서 생산되                     1,700(6)ppm 이하

는 무연탄을

사용하는 시설

1.부산직할시.       1,650(6)ppm 이하

강원도 지역

2.기타 지역         1,200(6)ppm 이하

(나)기타 고체연료     700(6)ppm 이하    700(6)ppm 이하

사용시설

다. 금속의 용융제련.

열처리시설중

배소로, 용광로,     650ppm 이하       1,600ppm 이하

용선로

라. 황산제조시설

(1)유황연소 황산제조   500(8)ppm 이하    700(12)ppm 이하

시설

(2)기타 황산제조시설   500(8)ppm 이하    700(12)ppm 이하

마. 화학비료제조시설    350(4)ppm 이하    800ppm 이하

중 혼합.반응.정제

및 농축시설

바. 석유정제시설중 가   800(4)ppm 이하    800ppm 이하

열시설, 탈황시설,

폐가스소각시설

사. 코크스 제조시설     300(7)ppm 이하    800ppm 이하

아. 소각시설 또는       300(12)ppm 이하   800ppm 이하

소각보일러

자. 기타 시설           800ppm 이하       800ppm 이하

-----------------------------------------------------------------

질소   가. 액체연료 사용시설   250(4)ppm 이하    250(4)ppm 이하

산화물 나. 고체연료 사용시설   350(6)ppm 이하    350(6)ppm 이하

(NO2   다. 기체연료 사용시설

로서)     (발전시설에 한한다)

1)발전용 내연기관      1,200(13)ppm 이하

2)기타 발전시설        400ppm 이하

라. 기타 시설           200ppm 이하       300ppm 이하

-----------------------------------------------------------------

이황화 가. 인견사 제조시설     100ppm 이하       120ppm 이하

탄소   나. 기타 시설           30ppm 이하        120ppm 이하

-----------------------------------------------------------------

포름   모든 배출시설           20ppm 이하        50ppm 이하

알데

히드

-----------------------------------------------------------------

황화   가. 석유정제시설중      10ppm 이하        30ppm 이하

수소       가열시설, 탈황시설

폐가스소각시설

나. 펄프제조시설        10ppm 이하        30ppm 이하

다. 기타 시설           15ppm 이하        30ppm 이하

-----------------------------------------------------------------

불소   가. 도기.자기.토기.구   10(16)ppm 이하    10ppm 이하

화합물     조점토.내화물 제조

(F로서)    시설중 용융.용해

또는 소성시설

나. 기타 시설           5ppm 이하         10ppm 이하

-----------------------------------------------------------------

시안화 모든 배출시설           10ppm 이하        10ppm 이하

수소

-----------------------------------------------------------------

브롬   모든 배출시설           5ppm 이하         10ppm 이하

화합물

(Br로서)

-----------------------------------------------------------------

벤젠   모든 배출시설           50ppm 이하        200ppm 이하

화합물

(C6H6

로서)

-----------------------------------------------------------------

페놀   모든 배출시설           10ppm 이하        10ppm 이하

화합물

(C6H5

OH)

-----------------------------------------------------------------

수은   모든 배출시설           5mg/Sm3 이하

화합물

(Hg로서)

-----------------------------------------------------------------

비소   모든 배출시설           3ppm 이하         3ppm 이하

화합물

(As로서)

=================================================================

비고 : 1. 배출허용기준란의 ( )는 표준산소농도(산소의 %)를 말한다.

2. 황산화물의 자의 기타 시설중 액체 또는 고체연료를 사용하는

간접가열시설의 경우에는 일반보일러의 기준을 적용한다.

2. 입자상 물질

=================================================================

오염                                 배출구 허용기준

배 출  시 설        -----------------------------------

물질                             현   행           종   전

----------------------------------------------------------------

먼지   가. 발전시설 또는

일반보일러

(1)액체연료 사용시설

(가)배출가스량이     100(4)mg/Sm3이하  150(4)mg/Sm3이하

200,000m3/시간

이상의 시설

(나)배출가스량이     150(4)mg/Sm3이하  200(4)mg/Sm3이하

30,000m3/시간

이상 200,000

m3/시간 미만

의 시설

(다)배출가스량이     200(4)mg/Sm3이하  250(4)mg/Sm3이하

6,000m3/시간

이상 30,000

m3/시간 미만

시설

(라)배출가스량이     300(4)mg/Sm3이하  350(4)mg/Sm3이하

6,000m3/시간

미만의 시설

(2)고체연료 사용시설

(액체연료 혼합시

설 포함)

(가)배출가스량이     250(6)mg/Sm3이하  250(6)mg/Sm3이하

30,000m3/시간

이상의 시설

(나)배출가스량이     250(6)mg/Sm3이하  300(6)mg/Sm3이하

6,000m3/시간

이상 30,000

m3/시간 미만

의 시설

(다)배출가스량이     300(6)mg/Sm3이하  350(6)mg/Sm3이하

6,000m3/시간

미만의 시설

나. 소각시설 또는

소각보일러

(1)배출가스량이       100(12)mg/Sm3이하 150(12)mg/Sm3이하

40,000m3/시간

이상의 시설

(2)배출가스량이       200(12)mg/Sm3이하 300(12)mg/Sm3이하

40,000m3/시간

미만의 시설

다. 금속의 용융.제련

또는 열처리시설중

(1)전기아크로         30mg/Sm3이하      200mg/Sm3이하

(유도로 포함)

(2)용광로, 용선로,    70mg/Sm3이하      200mg/Sm3이하

배소로

(3)소결로             200mg/Sm3이하     200mg/Sm3이하

(4)가열로             100(11)mg/Sm3이하 200mg/Sm3이하

라. 화학비료제조시설

또는 인산 및 그

화합물 제조시설중

소성시설, 건조시설 70(10)mg/Sm3이하  200mg/Sm3이하

마. 석유화학제품 제조  70(4)mg/Sm3이하   200(4)mg/Sm3이하

시설중 가열시설

바. 코크스 제조시설    100(7)mg/Sm3이하  200mg/Sm3이하

사. 아스콘 제조시설    100(10)mg/Sm3이하 300mg/Sm3이하

아. 석유정제시설중

(1)촉매재생시설       100(6)mg/Sm3이하  300mg/Sm3이하

(2)탈황시설           100(6)mg/Sm3이하  300mg/Sm3이하

(3)가열시설           70(4)mg/Sm3이하   150(4)mg/Sm3이하

자. 유리 및 유리제품

제조시설의 용융.

용해시설중

(1)연속식탱크로 또는  100(13)mg/Sm3이하 150(10)mg/Sm3이하

전기로

(2)기타 시설          100mg/Sm3이하     150(10)mg/Sm3이하

차. 도기.자기, 토기,   100(16)mg/Sm3이하 150(10)mg/Sm3이하

구조점토, 내화물

제조시설중 용융.

용해.소성 또는

냉각 시설

카. 시멘트, 석회 및 프

라스트 제조시설중

(1)소성시설 및 건조   200(13)mg/Sm3이하 300(13)mg/Sm3이하

시설

(2)냉각시설           100mg/Sm3이하     300mg/Sm3이하

타. 석면제품 제조가공

시설중

(1)방사.집면.탈판     30mg/Sm3이하      300mg/Sm3이하

시설

(2)기타 시설          100mg/Sm3이하     300mg/Sm3이하

파.기타 시설           120mg/Sm3이하     300mg/Sm3이하

-----------------------------------------------------------------

카드뮴 모든 배출시설          1.0mg/Sm3이하     1.0mg/Sm3이하

화합물

(Cd로서)

-----------------------------------------------------------------

납화   가. 금속의 용융제련.   20mg/Sm3이하      30mg/Sm3이하

합물       열처리시설중

(Pb로서)   용융.용해로. 용광

로 및 정련시설

나. 기타 시설          10mg/Sm3이하      20mg/Sm3이하

-----------------------------------------------------------------

크롬   모든 배출시설          1.0mg/Sm3이하     1.0mg/Sm3이하

화합물

(Cr

로서)

-----------------------------------------------------------------

구리   가. 동제련시설         20mg/Sm3이하      30mg/Sm3이하

화합물 나. 기타 시설          10mg/Sm3이하      20mg/Sm3이하

(Cu

로서)

-----------------------------------------------------------------

니켈   모든 배출시설          20mg/Sm3이하      20mg/Sm3이하

및 그

화합물

-----------------------------------------------------------------

아연   가. 금속제련.전기      30mg/Sm3이하      50mg/Sm3이하

화합물     로 및 소각시설     10mg/Sm3이하      10mg/Sm3이하

(Zn    나. 기타 시설

로서)

-----------------------------------------------------------------

비산   모든 배출시설          1.5mg/Sm3이하     2mg/Sm3이하

먼지

-----------------------------------------------------------------

매연   모든 배출시설          링켈만 비탁표     링켈만 비탁표

2도 이하          2도 이하

=================================================================