빙축열 냉방기기의 보급확대 추진

===============================

- 오는 12월 1일부터 빙축열 냉방기기의 설치 의무화 -

동력자원부 전력운영과 500-2757

동력자원부는 최근 어려운 실정에 있는 전력사정과 관련하여 하절기 전력

수요 피크억제 수단으로 유용한 빙축열 냉방기기의 보급 설치를 강력 추진

키로 했다.

빙축열 냉방기기에 의한 냉방방식은 야간에 심야전기를 사용하여 얼음을

생산.축열하였다가, 이를 주간에 냉방으로 이용함으로써 주간 냉방전력수요

에 대처할 수 있는 냉방장치로서, 전력부하가 가장 많이 걸리는 시간대인

하절기 오후 1시부터 5시 사이에 냉방량을 대량으로 사용하는 사무용 빌딩.

공장.백화점 등의 경우 심야에 축적된 냉방량을 전력 Peak 시간대에 곧바로

이용할 수 있어 하절기 전력수요 Peak 억제수단으로는 빙축열 냉방기기의

보급확대가 절실하다고 판단됨에 따른 것으로 알려지고 있다.

이러한 빙축열 냉방기기의 보급확대를 위하여 금융.세제지원 및 보급촉진

방안의 일환으로 금년초 빙축열 냉방기기를 "조세감면대상시설"로 인정하여

이러한 기기를 설치하는 건축물에 대해 법인세나 소득세를 감면토록 조치한

바 있고, 현재 심야전기요금은 일반전기요금의 1/3 수준으로 책정운영하고

있어 빙축열 냉방기기를 설치하는 건물주는 연간 냉방용 전기요금 부담을

절반 수준으로 대폭 절감할 수 있다.

특히, 2000년대에는 전력수요나 냉방수요가 현재보다 거의 2배 가까운 수준

으로 늘어날 전망이어서 2000년도 전력수요 Peak의 약 2% 수준을 빙축열

냉방기기의 보급확대로 낮추어 나갈 계획이다.

이를 위해 정부는 오는 6월 1일 개정.공포되는 건축법시행령 및 "건축물의

설치기준 등에 관한 규칙"에 의거 연면적 1천평 이상인 업무용 시설 및

판매시설, 600평 이상의 숙박시설.병원 그리고 160평 이상의 일반목욕탕.

특수목욕탕 또는 실내수영장 등을 대상으로 총냉방량의 40%에 대해 빙축열

냉방기기의 설치를 의무화하여, 금년 12월 1일부터 전면 시행키로 했다.

그리고, 빙축열 냉방기기의 부속기기.부품인 빙축열조, Ice Ball 등 국산화

가 가능하고 대량생산이 용이한 품목을 제작하는 업체에 대하여는 중소기업

구조조정자금이나 공업발전기금을 지원받을 수 있도록 할 계획이며

한편, 빙축열 냉방기기를 설치하는 건물주에 대하여는 대기업체까지 석유

사업기금의 융자 혜택을 받을 수 있도록 하고 앞으로 융자지원규모(현재

20억원 --> 200억원 수준)도 가능한 한 넓혀 나갈 계획이다.

그리고, 한전에서 현재 건물주에게 보조하고 있는 연간 20억원의 지원규모

를 점차 확대하여 2000년까지 약 1,800억원 규모로 확대해 나갈 계획이다.

하계 전력수요 Peak 억제를 위한

빙축열 냉방기기 보급확대 지원정책 설명회

----------------------------------------

I. 전력수급 안정대책

1. 우리나라의 에너지 소비동향

가. 최근의 에너지 소비동향

o 에너지소비는 경제성장률을 크게 상회하는 증가 추세

'89      '90      '91

------   ------   ------

. 에너지 소비증가율(%)      8.4     14.1     10.9

. 경제성장률(%)             6.8      9.3      8.4

o 특히 석유, 전기 등 고급에너지 수요의 급증

'89       '90       '91

------    ------    ------

. 석    유(%)        14.6      24.1      18.7

. 전    기(%)        10.6      14.8      10.6

. 도시가스(%)        91.6      63.2      41.2

. 무 연 탄(%)       -11.1      -9.0     -17.5

o 이러한 에너지소비 급증에 따라

- 에너지의 해외의존도는 90%를 넘고 있으며

- 에너지 수입액도 125억불(석유 수입액 102억불 : '91 기준)에

달하고 있음.

- 전기의 경우 단기내에 발전소건설 확충의 어려움으로 '90년부터

수급에 불안 요인 발생

o '92년 1/4분기에도 증가세는 지속되고, 석유, 전기 등 고급에너지

수요 급증

- 총에너지 소비증가율 : 15.0%

- 석유 수입증가율     : 27.0%

- 전력소비 증가율     : 12.3%

2. '92년도 전력수급 안정대책

가. 최근의 전력수급동향

o 최근 5년간('87-'91) 우리나라의 전력소비는 경제성장률을 크게

상회하는 연평균 13.1%씩 증가하였으며, 최대수요는 연평균 14.0%가

증가하였음.

- 특히, 전력수요는 생산적인 산업용보다는 일반용 및 가정용 등

비생산부문이 소비증가를 주도해 왔음.

<경제성장 및 전기소비 증가율>

'80-'87 평균   '87-'91 평균     '91

------------   ------------   --------

. GNP 성장률(%)        7.9             9.9         8.4

. 전기소비량(%)        9.5            13.1        10.6

산 업 용          10.5            11.7         9.4

일 반 용          14.5            20.1        16.1

주 택 용          12.5            13.7         9.7

. 최대 수요 (%)        9.5            14.0        10.9

o 그 결과 이 기간중('87-'91) 최대수요는 9,209천KW가 급증하였으나,

- 공급능력은 3,066천KW 증가에 불과하여 공급예비율이 적정수준인

15%대를 훨씬 하회하므로서, 최근과 같은 전력수급의 어려움 초래

<전력수급 실적>

'89        '90        '91

--------   --------   --------

. 시설용량(천KW)       20,044     21,008     21,126

. 공급능력(천KW)       17,869     18,680     20,148

. 최대수요(천KW)       15,058     17,252     19,124

. 예 비 율( % )         18.7        8.3        5.4

o 금년에도 2,210천KW의 최대수요 증가가 예상되나, 발전소 건설은

1,985천KW(하계 기준)에 그쳐 전력수급 사정이 크게 호전되지는 않을

전망임.

나. 전기소비 증가배경

(1) 경제규모의 확대와 생활수준 향상으로 전력소비의 구조적 증가요인

내재

o 국민소득 증대 및 가전기기의 다양화 등으로 전력사용량 지속 증가

'87    '88    '89    '90    '91

-----  -----  -----  -----  -----

- 1인당 GNP($/인)      3,110  4,127  4,994  5,659  6,495

- 1인당 전기소비량     1,543  1,771  1,939  2,202  2,412

(KWH/년)

- 가구당 전기소비량       91    100    108    120    125

(KWH/월)(증가율,%)    (4.6)  (9.9)  (8.0) (11.1)  (4.2)

(2) 전기요금이 다른 물가에 비해 상대적으로 저렴

o '86년 이후 전기요금의 지속적인 인하로 소비자 부담 경감

- 소비자 물가는 43% 오른 반면 전기요금은 물가 안정화 시책에

따라 22%나 인하

'85    '88    '89    '90    '91

-----  -----  -----  -----  -----

. 소비자물가(지수)    100   113.4  119.9  133.8  142.8

. 전기요금  (지수)    100    83.0   77.2   74.3   77.9

<전기요금 수준의 상대 비교>

=========================================================

구    분     단 위          '85       '92.1    증감률(%)

---------------------------------------------------------

전기요금    원/KWH         67.92       52.89     -22.1

쇠 고 기    원/1근         3,100       8,198     146.5

쌀       원/1가마      73,800     108,410      46.9

시내버스    원/1회          120         210       76.0

=========================================================

- 더우기 일본, 영국 등 선진국보다도 전기요금이 낮은 수준임.

<전기요금의 국제 비교>

한 국   대 만   일  본   영 국   미 국

-----   -----   ------   -----   -----

. 전기요금    52.89   64.29   116.94   76.38   49.76

(원/KWH)

. 지    수    (100)   (122)    (221)   (144)    (94)

(3) 최근 빌딩과 주택이 급격하게 증가하고 있는 것도 큰 원인임.

o 건설경기 호황에 따른 주택 및 업무용 빌딩의 신축 증가

'87    '88    '89    '90    '91

------ ------ ------ ------ ------

. 주거용 허가면적     -3.9   34.6   63.1   49.3   -3.4

증가율(%)

. 상업용 허가면적     29.6   22.1   59.6    1.3  -16.7

증가율(%)

* '91.5.3 건설경기 진정대책 이후 급격히 감소

(4) 사회 전반적인 자동화 경향이 가속화되는 것도 큰 부담임.

o 산업의 고도화.정보화 등 사회 전반적인 전력화 경향으로 구조적인

전력사용의 증가

- 설비의 기계화, 자동화 등으로 제조업의 전력사용 증가

- 업무의 자동화 및 정보화에 따라 컴퓨터, 복사기 등 전기사용

기기 보급 증대

o 소득증대와 과소비풍조가 복합작용하여 비생산 부문의 전력소비

증가

- 특히, 하계 냉방용 에어콘 등의 보급 급증으로 냉방 전력수요의

높은 증가세 지속

'87    '88    '89    '90    '91

-----  -----  -----  -----  -----

. 대수(천대)        1,032  1,215  1,404  1,721  2,252

. 증가율(%)          18.4   17.7   15.6   22.6   30.9

. 냉방수요(천KW)    1,875  3,064  3,162  3,732  4,032

*********************************************************************

생활수준의 전반적인 향상으로 최고급 에너지인 전기사용이 증가하는

것은 일반적인 현상이나, 우리의 경우 짧은 시간내에 전력 사용이

급격히 증가하여 발전소 건설로 긴급히 대응할 수 없는 것이 문제임.

*********************************************************************

다. '92년도 전력수급안정대책

(1) '92 수급전망

o '92 최대수요는 전년보다 2,210천KW 증가(11.6%)가 예상되나, 발전

소 건설은 1,985천KW(하계 기준) 증가에 그쳐 긴급대책이 필요함.

(2) 수급안정대책

1) 공급능력 추가 확충 : 1,160천KW

평택 및 서인천화력 등 긴급발전소를 조기 준공케 하고 기존 발전

소의 정기보수 기간조정 등으로 공급능력을 최대한 확충하고 있으

나, 물리적으로 한계가 있음.

o 긴급 발전소 조기 준공 : 510천KW

- 평택화력 G/T   (350천KW) : 1 년 단축 ('93.6 --> '92.6)

- 서인천화력 S/T (160천KW) : 5개월 단축('92.12 --> '92.7)

o 발전소 정기보수주기 조정 및 정기보수기간 단축

- 보수주기 연장 : 650천KW(평균 1년 --> 1년 3월)

o 원자력발전소 조기보수로 전력성수기 불시 정지를 사전 예방

o 민간보유 열병합발전소 활용 : (118천KW)

- 포항제철, 럭키소재, 반월공단 등 12개소

o 신규 발전소의 적기준공 및 기존 발전소의 최적 운영

2) 수요관리 강화 : 298천KW

이에 따라, 금년도 최대수요 증가율 목표를 10% 설정하고 수요관리

에 역점을 둠으로서, 단기적인 수급안정은 물론 장기적으로 발전소

건설 소요를 감축시키는 노력을 강화하고 있음.

o 하계 최대수요 억제를 위한 수요관리 강화

- 계약전력 10,000KW 이상 266호를 대상으로 계획적인 일일 수요

관리

- 백화점, 호텔, 업무용 빌딩 등 전기다소비 100개 대형건물 특별

관리

- 수급조정요금제 및 하계 휴가요금제의 개선 보완

- 대국민 절전캠페인 종합계획 수립 추진

o 빙축열 및 가스냉방 등 냉방수요 대체설비 보급 촉진

- 신축건물에 대한 설치유도 및 세제, 금융지원 방안 강구

o 전기소비절약 대책 강화

- 고효율 절전형 조명기기에 대한 시범보급 사업실시

. 전구형 형광등(70% 절전), 전자식 안정기(25% 절전) 등을 대상

으로 정부 및 에너지 관련기관에 시범보급 실시 및 점진적

확대.보급

- 조명용 절전장치 보급

. 효율시험후 장기저리의 생산설비자금 융자

- 기타 고효율 절전기기 사용의무화 추진

. 옥외 조명시설(가로등 등 약 300천개)에 자동점멸장치 설치

: '93년 시행목표

. 전자식 안정기의 설치 의무화 : '94년 시행목표

. 저효율 수은등(약 150천개)의 사용금지 및 고효율 나트륨등

사용 의무화 : '95년 시행목표

- 전 전기제품의 과대광고 억제 추진

. 모든 전기제품 광고시 "절전" 관련 문귀 삽입 및 과대광고

자제 유도

o 전기손실 방지를 위하여 전기설비에 대한 진단 실시(3,000호)

3) 절전 홍보대책 수립.추진

o 홍보의 파급효과가 큰 대중매체의 적극 활용

- T.V  중심으로 특별기획 보도, 공익광고, 유료광고 및 자막광고

실시

- 공보처와 협조하여 T.V 중심의 특별홍보 추진

o 여론형성 계층에 대한 집중 홍보

- 소비자 단체, 경제단체, 노동계 초청간담회

- 대학 신문, 어린이 신문 광고 등 학생층 활용

- 공무원, 전기기술자에 대한 절전 교육 실시

o 산업계에 대한 직접 홍보

- 전기다소비 업계, 절전기기 생산업체, 빙축열기기 생산업계 초청

간담회

- 에어콘 등 가전기기 과대광고 억제 및 광고시 절전홍보 병행

유도

o 일반 국민에 대한 절전 계도

- 전기요금 고지서, 반상회보, 우표, 담배갑 이용 홍보 및 가두

캠페인 실시

- 주택 평형별 표준 전기사용량 및 합리적인 전기사용 방법 전파

- 전기소비절약 "총 점검의 날" 행사 실시

(3) 대책후 수급 전망

o 이러한 대책을 차질없이 수행하여 9%대의 예비율을 확보하므로서,

전력수급안정 기대

(단위 : 천KW)

====================================================

구 분         대책전       대책후       증 감

----------------------------------------------------

시설용량        23,111       23,621         510

공급능력        21,857       23,017       1,160

최대수요        21,334       21,036        -298

(증가율,%)       (11.6)       (10.0)

예비전력           523        1,981       1,458

예비율(%)          2.5          9.4         6.9

====================================================

3. 중장기 전력수급 전망

'90년대 초반 전력수급안정을 위한 긴급대책 수립('90.5) 및 장기전력

수급계획을 수립('91.10)하여 중장기적인 수급안정 기반을 구축

가. '93 전력수급 전망

o '90년대 초반 수급불안이 예상됨에 따라 건설공기가 짧은 LNG, 열병

합발전소 등 124소 5,719천KW를 '91-'93 기간중 준공토록 긴급 추진

하므로서,

- 현재 안양, 분당, 일산, 부천 등 신도시 열병합발전소가 건설

진행중에 있으며,

- '98 준공예정이던 서인천화력 2호기를 '92년에 조기 준공목표로

공사중임.

- 아울러, 경제성이 불리하여 장기간 가동 중지중이던 석유발전소의

운전 재개 조치(8기 1,510천KW)한 바 있음.

o 이에 따라, '93년도에는 11.2% 예비율을 확보하여 적정수준에는 미달

하지만, 국민들이 절전 협조를 전제로 할 경우 금년보다는 전력 수급

의 어려움이 완화될 것으로 기대

<'93 전력수급전망>

(단위 : 천KW)

====================================================

구 분         대책전       대책후       증 감

----------------------------------------------------

시설용량        26,361       26,361

공급능력        25,481       25,481         -

최대수요        23,953       22,922      -1,031

예비전력         1,528        2,559       1,031

예비율(%)          6.4         11.2         4.8

====================================================

나. 장기 전력수급계획

(1) 전력수요 증가 전망

o 현재 우리나라 국민 1인당 연간 전기소비량은 2,412KWH로서 대만의

60%, 일본의 45%, 미국의 20% 수준에 불과하므로,

- 향후 경제규모의 확대와 국민소득 수준의 향상에 따라 전력수요

는 지속적으로 늘어날 전망임.

(2) 장기전력수급계획

o 이와같이 늘어나는 수요에 대비하기 위해서는 계속적인 발전소

건설이 불가피하므로 지난해 1년여 동안 공청회와 전문가의 의견

수렴 과정을 거쳐 2006년도까지의 장기전력수급계획을 수립하여

중.장기적인 수급안정기반을 구축한 바 있음.

o 동 장기계획의 주요내용은

- 향후 15년간('91-2006년) 약 45조원을 투입하여 총 85기 44,820

천KW의 발전소를 추가로 건설

- 발전원별 최적 장기구성목표를 원자력 40%, 유연탄 30%, LNG,

석유는 20% 및 수력 10%로 설정하여 원자력과 유연탄을 중심으로

전원개발

- 장기계획 최초로 수요관리 개념을 도입, 정부의 강력한 절전의지

를 반영한 것이 특징

. 2006년 기준으로 3,166천KW(최대수요의 약 6%) 수요절감 목표

<발전원별 건설계획>

(단위 : 천KW, 기)

============================================================

구    분        '91-2001       2002-2006          계

------------------------------------------------------------

원 자 력       8,100  (9)      8,100  (9)     16,200 (18)

유 연 탄      12,240 (24)      2,800  (4)     15,040 (28)

무 연 탄         200  (1)          -             200  (1)

석    유          20  (2)          -              20  (2)

L N G        5,230  (8)      4,500  (6)      9,730 (14)

수    력       2,130 (16)      1,500  (6)      3,630 (22)

------------------------------------------------------------

계         27,920 (60)     16,900 (25)     44,820 (85)

============================================================

다. 예상과제 및 대응방안

o 장기적인 전력수급안정을 위해서는 우선 계획된 발전소 건설계획을

차질없이 수행해야 하나,

o 최근 지방화 및 민주화 추세의 진전에 따라 환경문제 등에 대한

관심 고조로 발전소의 입지확보 및 투자재원의 적기조달이 가장

큰 문제로 대두되어,

- 입지확보의 어려움 해소를 위해 발전소 주변지역 지원에 관한 법률

을 개정하여 지역 지원사업을 대폭 확대하고,

- 연간 약 3조원에 달하는 투자부족재원의 적기 조달을 위해 외부

차입이 원활하도록 지원하는 등의 다각적인 조치로 적극 대처해

나갈 생각임.

o 한편 늘어나는 수요충족을 위해 발전소를 건설하는 것만이 능사가

아니므로,

- 절전기술 연구개발 투자확대, 고효율 절전형 기기의 개발 및 보급

촉진 등 유인책과

- 주요 가전기기에 대한 효율기준제, 고효율기기의 사용의무화 등

규제시책은 물론

- 적정가격정책 수단 등을 종합적으로 마련해 수요증가를 최대한

억제하는 등 발전소를 적게 짓는 시책을 다각적으로 강구 추진할

생각임.

*********************************************************************

국민생활의 불편이나 산업활동의 지장이 없도록 전력의 안정 공급에

최선을 다하겠으나, 귀중한 전기를 아껴쓰는 국민들의 슬기와 지혜가

더욱 중요

*********************************************************************

4. 전기소비절약 강화대책

가. 정부의 절전지원책

(1) 절전기기 생산자 및 설치자에 대한 금융지원

o 에너지절약 시설자금(1,106억원) 및 에너지이용합리화 기금(85억

원)에서 장기저리의 융자지원

- 지원규모 : 소요자금의 90%

- 조    건 : 연리 5-10%, 3년거치 5년상환 조건

o 빙축열기기 설치자에 대하여 한전자금에서 지원

(업체당 55백만원 한도)

o 절약시설 투자비의 10% 법인세 감면, 또는 취득가액의 90%를 특별

상각 인정 등('92.3)

(2) 고효율 절전형 조명기기에 대한 시범보급 사업실시

- 전구형 형광등(70% 절전), 전자식 안정기(25% 절전)를 대상으로

정부 및 에너지 관련기관에 시범보급 및 시범 사업실시 결과를

토대로 점진적인 확대

(3) 절전기술 연구 및 실용화 자금 지원

o 한전의 연구개발자금에서 절전기술 연구개발비 보조

- '92년에 고효율 전동기 개발 등 24개 과제에 총 63억원 지원중

o 에너지절약 시설자금과 에너지이용합리화 기금에서 절전기술 연구

개발비 및 실용화 자금지원

- 조건 : 연리 3%(연구개발) - 5%(실용화), 3년거치 5년상환

- 규모 : 소요자금의 90% 이내

나. 현재 검토중인 대책

(1) 에너지절약우수업체 지원 강화

o 절약우수산업체 선정(Green Card제 실시)

- 에너지절약투자자금 최우선 지원

- 정부포상에 반영

==> 불량등급업체에 대하여는 패널티 부과

o 에너지절약 투자 유도를 위하여 "에너지절약 투자준비금 제도"

도입

- 절약 투자재원 마련 및 동 재원에 대한 세제 지원

o 절전우수대형건물의 절전이익에 대한 법인세 과세대상에서 제외

(2) 고효율 절전기기에 대한 보급 촉진

o 고효율 절전기기에 대해서는 정부부문에서 우선설치 및 구매 추진

- 정부기관에서 우수 효율 등급표시 기자재 우선설치 및 구매

- 우수 절전기기 보급 확대를 위한 특별매장설치 운영

o 기타 고효율 기기 보급 촉진을 위한 규제 병행

- 조명기기, 냉장고, 에어콘 등에 대한 효율등급제 및 효율기준제

시행(6월 15일부터)

o 고효율 기기의 설치 의무화 추진

- 가로등 등 옥외 조명시설의 자동점멸장치

- 전자식안정기

- 가로등용 고효율 나트륨등

o 중장기적으로 고효율절전제품 보급을 위하여 장려금지급제도

(Rebate제) 검토

(3) 절전기술의 연구개발 활성화를 위해 연구개발자금의 확대방안

강구중

II. 빙荷扇�냉방시스템 개요 및 보급현황

1. 심야수요개발의 목적과 의의

+--------------------------------------+

o 목  적  :  |         전력부하 평준화 구현         |

+--------------------------------------+

^

|

+--------------------+

|                    |

+----------------+    +----------------+

o 전  략  :  |낮은 부하 시간대|    |높은 부하 시간대|

|----------------|    |----------------|

| 전기사용 증대  |    | 전기사용 저감  |

+----------------+    +----------------+

^                    ^

|                    |

+--------------------+

|

+--------------------------------------+

o 수  단  :  |  에너지저장 기술 및 상품의 개발.보급 |

|--------------------------------------|

|   . 빙축열 냉방시스템                |

|   . 축열식 난방.온수기기             |

|   . 수축열식 히트펌프 냉난방시스템   |

+--------------------------------------+

+-------------------------------+

o 의  의 :       | 국가 에너지자원의 효율적 이용 |

+-------------------------------+

^

|

+-----------------------+

|                       |

+--------------------+   +--------------------+

|     전기사용자     |   |     전기사업자     |

|--------------------|   |--------------------|

| .전기요금부담 경감 |   | .설비투자의 최소화 |

| .생활의 질 향상    |   | .효율적인 설비운용 |

+--------------------+   +--------------------+

^                      ^

|                      |

+----------------------+

|

+---------------------------------+

|         부하평준화 구현         |

+---------------------------------+

2. 빙축열 냉방시스템 개요 및 특징

o 시스템 개요

심야시간에 얼음(빙축열) 또는 냉수(수축열)를 생산.저장하였다가

이를 낮시간에 이용하는 냉방설비

+-------------+     +------------------+

| 심야에 축열 | --> | 주간 냉방에 이용 |

+-------------+     +------------------+

* 냉방방식별 비교  생략

o 빙축열 냉방시스템의 특징

- 값싼 심야전력을 이용함으로 냉방비용을 일반전기식에 비하여 절반

수준으로 줄일 수 있다.

- 일반전기냉방방식에 비하여 시스템 설치비가 다소 증가하나 각종

지원제도가 적용되므로 실제로는 초기투자비 증가가 거의 없다.

- 냉동기 및 부속기기 용량을 최소화할 수 있다.

- 냉방부하가 증가되더라도 쉽게 대응할 수 있다.

- 기존건물에 설치할 경우는 배관, 공조기 등 기존설비를 그대로 활용

할 수 있다.

- 신축건물에 설치하면 설치비용을 더욱 줄일 수 있다.

* 빙축열 지원제도에 의한 수혜금액(예시)       (단위 : 백만원)

===============================================================

수  혜  금  액

건물규모  빙축열설치비 ----------------------------------------

세제감면   저리융자  한전보조     계

---------------------------------------------------------------

1,000평    87 (100%)    8 (9%)   13 (15%)  13 (15%)   34 (39%)

3,000평   206 (100%)   19 (9%)   31 (15%)  29 (14%)   79 (38%)

10,000평   608 (100%)   56 (9%)   91 (15%)  53  (9%)  200 (33%)

===============================================================

주) 1.세제감면 : 조세감면규제법시행규칙 제71조에 의한 법인

(소득)세 감면금액

2.저리융자 : 8년간의 금리차이(10% - 5% = 5%)를 현가화한

금액

* 빙축열 냉방시스템이 특히 유리한 건물

===============================================================

냉방부하형태                      건물의 유형

---------------------------------------------------------------

1.냉방이 낮시간만 필요한 건물       사무용빌딩 등

2.낮시간에 냉방용량이 큰 건물       상업용빌딩(쇼핑센타 등),

백화점, 전산센타, 방송실,

연구소 등

3.냉방용량은 크면서 냉방시간이      대회의장, 실내경기장 등

짧거나 불규칙한 건물

4.낮시간의 최대수요를 줄여 전력     공장, 대형빌딩 등

비를 절감하고자 하는 시설

===============================================================

3. 축냉설비 보급실적

o 축냉설비 보급실적

======================================================

구    분         건  수    냉방면적    설비용량

(천평)       (KW)

------------------------------------------------------

수 축 열      27          36        2,362

'90년   ---------------------------------------------

까지    빙 축 열       3           6          374

실적   ---------------------------------------------

소계        30          42        2,736

------------------------------------------------------

'91년    빙 축 열      10          57        2,232

실적   ---------------------------------------------

소계        10          57        2,232

------------------------------------------------------

합      계          40          99        4,968

======================================================

* 빙축열 냉방설비 시설추진현황           ('92.4.30 현재)

========================================================

구  분         건  수    냉방면적      설비용량

(천평)         (KW)

--------------------------------------------------------

준 공  완 료         2           2            150

시   공   중         8         107          5,812

설   계   중        13         143          7,206

타당성검토중        34         246         12,141

--------------------------------------------------------

계             57         498         25,309

========================================================

* 일본의 축냉설비 보급현황

===============================================================

전    력          산 업 용                  업 무 용

회 사 별   ------------------------  ------------------------

건수(건)  계약전력(MW)    건수(건)  계약전력(MW)

---------------------------------------------------------------

북 해 도       49         20              18           5

동    북       20          2              40          22

동    경      175        297             682         718

중    부      123        147             119          96

북    륙       20         15              85          37

관    서       39         90             161         259

중    국       42         14              30          17

사    국       22          9             159          59

구    주       48         56             116          84

오끼나와        -          -               9           8

---------------------------------------------------------------

소    계      538        657           1,419       1,305

---------------------------------------------------------------

합    계                               1,957건,    1,962MW

===============================================================

주) 자료 : 일본 전력회사 축열조정계약 현황('90년)

* 빙축열기기 보급효과(예시)

o 전 제

- 냉방면적 1만평 규모의 건물기준

- 일반전기식 대비 빙축열식(축열율이 40%인 경우) 냉방의 상대적

경제성

o 전기수급 당사자의 경제성

- 전기사용자(고객) 측면

===============================================================

소요전력  투 자 비  연간운전비      비    고

(KW)    (백만원)   (백만원)   (투자비회수기간)

---------------------------------------------------------------

일반전기식(A)     990       463         95

-----------------------------------------------  2.9년(144/49)

빙축열식  (B)     589       608         46

-----------------------------------------------  * 한전지원시는

증감 (B-A)      -401       145        -49         1.9년

===============================================================

주) 1.연간운전비

- 빙축열식 : 심야 25.30원/KWH, 기타 65.60원/KWH

- 일반전기식 : 일반용전력 76.80원/KWH

2.추가투자비 회수기간 : 투자비증가액/연간운전비절감액

o 전기공급자(한전) 측면

===============================================================

소요전력(KW)   투자비(백만원)       비  고

---------------------------------------------------------------

일반전기식(A)        990           697

-----------------------------------------------   투자비절감액

빙축열식  (B)        589           469(55)        : 228백만원

-----------------------------------------------

증감 (B-A)         -401          -228

===============================================================

주) 1.투자비

- 내용 : 공급설비(발전소 및 송변전설비) 건설비

- 산정 : 소요전력 x 수용률(90%) x 782천원/KW('90 실적)

o 국가적 차원의 자원절감효과                 (단위 : 백만원)

===============================================================

소요전력    투 자 비    운 전 비     계

(KW)     (고객+한전)  (연료비)

---------------------------------------------------------------

일반전기식(A)        990        1,160        723      1,883

---------------------------------------------------------------

빙축열식  (B)        589        1,077        350      1,427

---------------------------------------------------------------

증감 (B-A)         -401          -83       -373       -456

===============================================================

주) 운전비 : 내용년수(15년)동안의 운전비를 현가화(할인율 10%

적용)한 금액

4. 빙축열 보급확대 추진계획

o 보급촉진 활동

- 홍보 및 광고

. 홍보 : 대중매체를 통한 특집홍보, 세미나 개최 등

. 광고 : TV, 신문, 잡지, 지하철 등

. 전단 : 팜플렛, 리플렛 등

- 대도시 순회 빙축열 설명회 개최

. 시.도 건축허가 담당자, 잠재고객, 건축설계사 등 대상

- 축냉설비 상담용 전산프로그램 운용

. 냉방부하 산정, 빙축열시스템 최적규모 산정, 경제성분석 등을

전산프로그램으로 운용함으로서 상담고객에게 의사결정자료를

신속하게 제공

o 새로운 축냉상품 개발('92-'93년)

- 포접화합물(Clathrate)을 이용한 축냉시스템

- 공융염(Eutectic Salt)을 이용한 축냉시스템

- 소용량(50-100TH 규모) 패키지형 축냉시스템

o 빙축열 냉방시스템 성능향상 및 기술개발 지속추진

- 빙축열 냉방시스템 성능향상을 위한 연구('92-'93년)

- 에너지저장(축냉식 냉동.냉장설비, 압축공기, 연료전지 등) 기술의

지속적 개발

o 요금제도의 지속적인 개선추진

- 요금제도의 개선으로 최대수요전력의 심야이전 촉진

<참고자료>

1. 전력수급현황 및 전망

o '91 주간 부하곡선 생략

o '91 동.하계 최대일 부하곡선 생략

o '86-'91 부하수준별 지속시간곡선 생략

o '92 - 2006 전력수급전망

=======================================================

연도     총 시설용량    최 대 수 요    냉 방 수 요

-------------------------------------------------------

'91        21,166        19,124          4,232

'92        24,056        20,834          4,603

'93        27,016        22,688          5,051

'94        28,726        24,758          5,522

'95        31,367        26,775          5,983

'96        34,413        28,752          6,468

'97        36,826        30,617          6,895

'98        39,218        32,532          7,334

'99        42,618        34,353          7,793

2000        44,103        36,336          8,250

2001        46,943        38,409          8,728

2002        49,323        40,199          9,190

2003        52,463        42,122          9,636

2004        53,539        44,072         10,088

2005        56,229        46,078         10,552

2006        58,669        48,155         11,034

=======================================================

2. 빙축열 무상지원제도

o 대상수용

당사가 인정하는 축냉식(빙축열, 수축열) 냉방설비를 시설하는 수용

으로서 축열률이 40% 이상이고 심야전력요금제도에 적합한 수용

o 무상지원금 산정기준

=================================================================

감소전력       처음          다음        200KW       한 도 액

100KW 까지    100KW 까지     초 과        (호당)

-----------------------------------------------------------------

무상지원금   240천원/KW    130천원/KW   80천원/KW   55,000천원/호

=================================================================

주) 감소전력 : 축열조 용량 및 방냉시간을 기준으로 산정

3. 심야전력요금제도

=================================================================

구분       기 본 요 금            전력량 요금         비  고

-----------------------------------------------------------------

심야        없    음            모든 사용전력에    월간 20KWH

전력                            대하여 KWH당       이하 사용시는

(갑)                             22.40원           20KWH 해당요금

-----------------------------------------------------------------

요금적용전력에 대하여    심야시간 :

KW 당                    22:00 - 80:00      최저요금은

심야             기타시간       KWH당 25.30원      요금적용전력

전력             사용전력량                        에 대하여 KW

(을)  4,370원 x  ----------    기타시간 :          당 440원

월간 총        08:00 - 22:00

사용전력량     KWH당 65.60원

=================================================================

4. 냉방방식별 경제성 비교

1) 냉방방식, 냉방규모별 설비용량, 투자비 및 운전비 수준비교

(단위 : 천원)

=================================================================

구    분        1,000평  2,000평  3,000평  5,000평  10,000평

-----------------------------------------------------------------

일반  설비용량KW       120      220      335      542       990

전기  초기투자비    53,950   99,442  144,555  234,890   463,163

식   운  전  비    11,572   21,323   32,258   52,255    95,466

-----------------------------------------------------------------

빙축  설비용량KW        66      124      196      328       589

열식  초기투자비    87,194  144,199  205,587  326,350   608,259

운  전  비     5,071    9,875   15,182   23,598    46,217

-----------------------------------------------------------------

설비용량KW        54       96      139      214       401

증감  투자비 증가   33,244   44,757   61,032   91,460   145,096

운전비 절감   6,501   11,448   17,076   28,657    49,249

=================================================================

주) 1.건물규모는 냉방면적 기준

2.전기요금 적용단가 : 업무용 고압A 기준

(하계 76.80원/KWH, 기타 51.20원/KWH)

2) 추가투자비 회수기간

(단위 : 천원)

=================================================================

구    분        1,000평  2,000평  3,000평  5,000평  10,000평

-----------------------------------------------------------------

무상  투자비증가    33,244   44,757   61,032   91,460   145,096

지원  운전비절감     6,501   11,448   17,076   28,657    49,249

전   회수  기간     5.1년    3.9년    3.6년    3.2년     2.9년

-----------------------------------------------------------------

무상  무상지원금    12,960   23,040   29,070   38,120    53,080

지원  투자비증가    20,284   21,717   31,962   53,340    92,016

후   운전비절감     6,501   11,448   17,076   28,657    49,249

회수  기간     3.1년    1.9년    1.9년    1.9년     1.9년

=================================================================

주) 1. 상기 추가투자비 회수기간은 초기투자비에 한전의 무상지원금

만 반영하여 산정한 것임.

2. 세제.금융지원까지 반영하면 실제 회수기간은 이보다 훨씬

단축됨.

III. 빙축열 냉방기기 설치사례

* 삼성본관(시공자 : 중앙개발)

빙축열 냉방 SYSTEM 개요

-----------------------

1. 원  리

물이 얼음으로 변할때나 또는 녹을 때에 발생하는 잠열을 이용하여

이를 냉방열원으로 사용함.

2. 운전방법 비교

밤에 값싼 심야전력을 이용하여 저온냉동기로 축열조에 얼음을 만들어

저장하였다가 낮에 이를 녹여 냉방에 활용함.

3. 구성기기

시스템 구성도 생략

<주요 구성기기의 역할>

o 저온냉동기(BRINE CHILLER)

얼음을 생성하기 위하여 영하의 온도에서 운전이 가능한 냉동기로서

제빙시간에는 영하의 온도(영하 4도씨에서 영하 5도씨)로 가동되며

주간시간에는 일반냉동기와 동일한 상태(영상 7도씨)로 운전됨.

o 냉각탑(COOLING TOWER)

저온냉동기를 가동할 때 응축열량을 공급하기 위하여 저온냉동기와

연동되어 가동함.

o 축열조(STORAGE)

건물에 필요한 냉방부하를 얼음상태로 저장하며, 시스템의 용량과

특성에 따라서 용적과 형태가 결정된다.

o 열교환기(HEAT EXCHANGER)

건물의 냉방부하측에 냉방열량을 공급하기 위한 것으로 냉열원 1차

측의 브라인수와 2차 냉방부하측의 냉수를 분리시키기 위하여 사용

되는데 주로 판형 열교환기가 사용됨

o 자동밸브(3-WAY VALVE)

축열조로 흐르는 유량을 조절함으로서 브라인의 온도를 적정하게

유지시키는 목적의 MIXING VALVE와 제빙운전시 열교환기로 브라인수

가 흐르지 않게 하기 위한 DIVERTING VALVE가 사용됨.

4. 장.단점

===============================================================

장        점                     단      점

---------------------------------------------------------------

o 하절기 냉방전력 요금이 약 50-60%   o 축열조 설치를 위한 면적

절감됨.                              이 다소 증가됨.

o 냉동기 및 주변기기의 용량이 약     o 설치 투자비가 증가됨.

1/2로 감소되기 수전설비 용량도       (20-30% 증가)

감소됨.

o 무인운전이 가능함.                 o 고압가스냉동 관련 자격자

가 필요함.

o 건물의 냉방부하 변동에 신속한

대응이 가능함.

o 한전 무상지원 : 5,500만원까지

o 정부 지원

- 세제감면

- 장기저리융자

(연리 5%, 3년거치 5년분할상환)

- 채권감면 등

===============================================================

삼성본관 설치사례

-----------------

1. 건물개요

o 소 재 지 : 서울시 중구 태평로 2가 250

o 건 물 주 : 삼성물산주식회사

o 대지면적 :  1,986평

o 연 면 적 : 25,215평

o 냉방면적 : 19,000평

o 층    수 : 지상 26층, 지하 4층, 옥탑 2층

o 공사기간 : 1974.8.5 - 1976.4.20

o 건물용도 : 지하 1층 - 백화점

1 -  2층 - 은  행

1 - 26층 - 사무실

2. 설치내용

o 삼성본관은 1976년에 준공된 건물로서 16년이 지난 지금 냉동기가

노후되었고, 전력요금 체계도 하절기 전력 PEAK가 1년 동안의 전력

PEAK치가 되며, 하절기 냉방전력 요금이 건물전체 전력비의 15%

이상을 차지하므로 전력요금이 싼 냉방설비로 교체 검토함.

o 또한 냉수배관 계통에 있어서도 1.2차(PRIMARY, SECONDARY) PUMP

SYSTEM 으로 되어있던 것을 단일화시켜 PUMP 수량만도 21대(34대 ==>

13대)를 줄여 PEAK 전력 감소(643 KW) 및 유지관리비용 감소도 극대

화시킴.

o 기존의 냉방설비는 고층부(16-28층), 저층부(B4-15층)로 구분되어

기계설비가 2원화되어 있었으나 축열조를 지하4층에 설치하여 한 곳

에서 전 건물의 냉방열원을 공급시킴으로서 유지관리의 편리를 도모

함.

o 기존건물이므로 빙축열 SYSTEM 설치공간 확보 및 장비반입에 따른

기기용량 선정에 애로가 많았으나 지하4층의 기존 기계실에 축열조

형상을 자유롭게 선택할 수 있으며 COMPACT하고 시공이 까다롭지

않은 ICE BALL 빙축열방식을 선정함.

<빙축열 설계조건>

. 축 열  방 식 : ICE BALL SYSTEM

. 축 열  구 분 : 부분축열(냉동기 우선방식)

. 최대순간부하 : 1,780 USRT

. 축열조  용량 : 7,200 T-H

. 운 전  시 간 : 제빙 - 22:00 - 08:00

해빙 - 08:00 - 19:00

. 1 차측  냉배 : 25% 에틸렌그리콜

. 요금적용전력 : 심야전력(을)

3. 기계실장비 배치 비교도 생략

4. 냉방설비 비교

=================================================================

구    분      일반 시스템         빙축열 시스템          비  고

-----------------------------------------------------------------

냉 동 기  TURBO : 445 RT x 4   RECIPRO : 211 RT x 5

215 RT x 1         (야간 : 150 RT)

-----------------------------------------------------------------

축 열 조                       콘크리트 조 : 600

세제곱미터

ICE BALL : 610,000개

-----------------------------------------------------------------

열교환기                       저층부 : 320,000 Kcal/Hr  판형

고층부 : 220,000 Kcal/Hr

-----------------------------------------------------------------

냉 각 탑          500 RT x 4           500 RT x 3        기존사용

250 RT x 1

-----------------------------------------------------------------

냉 각 수           75 Kw x 2            30 Kw x 5         SPARE

펌    프           45 Kw x 2                              제외

37 Kw x 1

-----------------------------------------------------------------

냉수순환          110 Kw x 2           110 Kw x 2         SPARE

펌    프                                                  제외

-----------------------------------------------------------------

브 라 인                                90 Kw x 2         SPARE

펌    프                                                  제외

=================================================================

5. 삼성본관 빙축열 설치효과

=================================================================

구  분      일반시스템    빙축열시스템        비     고

-----------------------------------------------------------------

냉  동  기   445 RT x 4대   211 RT x 5대

215 RT x 1대                     47% 용량감소

-----------------------------------------------------------------

총수전용량    7,000 KVA     일반 4,500 KVA    심야용 2,000KVA는

(건물)                    심야 2,000 KVA    빙축열용 단독용량임

-----------------------------------------------------------------

냉  동  기    1,678 KW         1,035 KW       PEAK 643 KW 감소

계약  전력

-----------------------------------------------------------------

공  사  비   1,380,000천원   1,898,000천원    차액 518,000천원

-----------------------------------------------------------------

한전지원금                     -55,000천원

-----------------------------------------------------------------

세제  지원                    -146,600천원    외산 3%, 국산 10%

-----------------------------------------------------------------

소  계      1,380,000천원  1,696,4000천원    차액 316,400천원

-----------------------------------------------------------------

기본요금     86,941천원       6,557천원    현행 전력단가 적용

운  -------------------------------------------------------------

전  사용요금     87,552천원      66,636천원

비  -------------------------------------------------------------

계       174,493천원      73,193천원    절감액 101,300천원

-----------------------------------------------------------------

투 자 비    (공사비차액 - 한전지원금 - 세제지원) / 운전비차액

회수기간       (518,000 - 55,000 - 146,000) / 101,300천원

= 3.1년

=================================================================

6. 삼성본관 냉방보완공사 일정표 생략

* 한국전자계산주식회사 본관건물(시공자 :(주)세원공조)

1. 건물개요

1) 건 물 명 : 한국전자계산(주) 사옥

2) 소 재 지 : 용산구 갈월동 8-61

3) 착 공 일 : 91년 8월

4) 준 공 일 : 1991년 12월

5) 건    평 : 1,250 평

6) 냉방면적 : 950 평

7) 층    수 : 지하 1층, 지상 5층

8) 용    도 : 사무실

2. 설계조건

1) 제  빙  형  식  : ICE ON COIL TYPE

2) 축  열  구  분  : 100% 전부하 축열방식

3) 축 열 조 용 량  : 750 ton/HR (L: 4m, W: 2.7m, H: 2.2m) x 3EA

4) 제  빙  시  간  : 22:00 - 08:00 (10HR)

5) 냉  방  시  간  : 9시간 기준

6) 온도조건(2차측) : 7도시/12도시

7) 1차 측  냉  매  : 25% 에틸렌글리콜용액

8) 적  용  전  력  : 심야전력 (갑)

3. 장비개요

1) 냉동기

(1) 형식 : SR - A40GG1 x 3EA

(2) 용량 : 40 R/T 3대

(3) 냉매 : R - 22

(4) 전원 : ac 3파이 220V/380V 60HZ

2) 축열조

(1) 형  식 : SA60 (250ton/HR) x 3EA

(2) 축열율 : 100%

(3) 제빙율 : 50%

3) 펌프류

(1) 냉 수 펌프 : 125파이 x 27mAQ x 75세제곱미터/H (단단보류트)

(2) 브라인펌프 : 125파이 x 8mAQ x 65세제곱미터/H (단단보류트)

4. 빙축열 냉방시스템 계통도 (생략)

5. 냉방 부하곡선 (생략)

6. 경제성 평가

=================================================================

구    분          일반전기식                  빙 축 열 식

(냉동기)                (냉동기 + 축열조)

100% 축열방식

-----------------------------------------------------------------

건 물 명        한국전자계산

건  -------------------------------------------------------------

냉방면적        950 평

물  -------------------------------------------------------------

건물규모        지하 1층 지상 5층(연면적 1,250평)

-----------------------------------------------------------------

PEAK시 부하     304,000 Kcal/HR

-------------------------------------------------------------

설  외기온도        32도씨  DB  26.3도씨 WB

계  -------------------------------------------------------------

기  실내온도        26도씨  DB  50 가감5% RH

준  -------------------------------------------------------------

운전시간        9 시간

-------------------------------------------------------------

축열열량        일일부하 2,188 Mcal/Day의 100% 축열운전

-----------------------------------------------------------------

구분        용 량   대수    금액      용 량   대수    금액

------------------------------------  -----------------------

냉  동  기  터보        1    55,000    40US R/T   3    47,340

100US R/T

------------------------------------  -----------------------

냉  각  탑  100US R/T   1     2,310

------------------------------------  -----------------------

투  냉각수펌프  125파이     2     1,764

x 27mAQ

x 75세제

곱미터/H

------------------------------------  -----------------------

냉수  펌프  125파이     2     1,764    125파이    2     1,764

자              x 27mAQ                    x 27mAQ

x 75세제                   x 75세제

곱미터/H                   곱미터/H

------------------------------------  -----------------------

브라인펌프                             125파이    2     2,460

x 8mAQ

비                                         x 65세제

곱미터/H

------------------------------------  -----------------------

축  열  조                             250ton/HR  3    48,000

------------------------------------  -----------------------

자동  제어   규격품    일식  25,000    규격품   일식   25,000

------------------------------------  -----------------------

기타  자재              25%  21,459              25%   31,291

------------------------------------  -----------------------

소  계                    107,297                   156,455

-----------------------------------------------------------------

지  원  금     한전 24,000 + 정부세제지원 13,000  합계 \37,000

-----------------------------------------------------------------

초기투자비차액  일반전기식 107,297  추가투자비 49,158   (차액)

(단위 : 천원)  축  열  식 156,455  보  조  비 37,000  (\12,158)

-----------------------------------------------------------------

계약전력(KW)             151                      200

------------------------------------  -----------------------

운  사용량 (KWH)          66,701                   80,237

전  ------------------------------------  -----------------------

경  기본요금               6,345

비  ------------------------------------  -----------------------

사용량요금             5,122                    1,797

------------------------------------  -----------------------

계(천원)            11,467                    1,797

-----------------------------------------------------------------

전 기 요 금  차 액                    9,670

-----------------------------------------------------------------

초기투자비회수기간                    1.2년

=================================================================

7. 국산화 개발 추진경위

* 추진경위

(1) 국산화 개발계획 수립

- 1980도에 세기공사 설립후 냉방사업에 주력하면서 1985년부터 빙축

열 및 수축열 냉방시스템 개발계획 수립

(2) 시제품제작

- 1989년 3월 시제품 제작후 강남구 대치동 소재 우진빌딩에 설치

(3) 실증시험

- 1990년 6월 우진빌딩에 설치된 시스템으로 실증시험결과 기준치에

적합판정(한전)

(4) 빙축열 냉방시스템 공급협약 (한전)

1991년 7월 8일 세원공조 발족

1991년 10월 12일 빙축열 및 수축열 공급 협약체결

* 향후 추진계획

- 시스템 설계자료 제공

. 설비 설계자들이 본 시스템을 보다 쉽게 접촉하고 선택 적용할 수

있도록 시스템에 대한 설계 참고자료를 제작하여 설계사무실에

제공

- 빙축열 시스템 유니트화 개발추진

. 시스템의 신뢰도제고, 시공의 용이성 추구

. 양산체제구축

- 자동제어 계통의 표준화 추진

8. 빙축열 냉방시스템 보급실적

=================================================================

NO  거   래   선     축열조(ton - HR)  계약전력(KW)   비  고

-----------------------------------------------------------------

1  KCC 연구소              400             68       수  축   열

2  우진빌딩                200             36       빙  축   열

3  동양빌딩                400             68       빙  축   열

4  한국전자계산(주)        750            200       냉.난방겸용

5  (주)세원공조사옥        250             56       빙  축   열

6  문종열사가               50             10       수  축   열

=================================================================

* 한국전자계산은  지하 공조실에 설치되었던 노후 공조시스템을 철거

하고 옥상의 유효공간을 이용하여 빙축열 냉방시스템을 시설하였음.

(지하 공조실은 사무실로 활용함)

IV.  하계전력수요 Peak억제를 위한 빙축열냉방기기 보급확대방안

1. 보급확대의 필요성

가. 빙축열냉방기기의 계요

o 빙축열냉방방식은 야간에 심야전기를 사용하여 얼음을 생산.축열하고

이를 주간에 냉방으로 이용함으로써 급격히 증가되고 있는 냉방전력

수요를 억제할 수 있는 냉방장치

- 보급확대할 경우 하절기 전력수요 Peak억제 및 전력수요의 안정에

기여

o 빙축열냉방기기의 유형

- 수 축 열 식 : 5도씨에서 7도씨의 찬물을 저장 -->

이를 주간냉방에 이용

- 빙 축 열 식 : 영하 4도씨에서 영하 6도씨의 얼음을 저장 -->

이를 주간냉방에 이용

- 잠열축열식  : 고체가 액체상태로 변할 때 발생하는 열을 이용한

축열방식

나. 빙축열냉방의 장점

o 빙축열냉방식은 심야에 축적된 냉방량을 전력Peak시간대에 곧바로

냉방가동 가능

- 그 특성상 가동시의 예열시간은 20분 내지 30분 소요

o 하절기 전력부하가 가장 많이 걸리는 시간대인 오후1시부터 5시사이

에 급격히 늘어나는 냉방소요량에 충당 가능

- 사무용빌딩.공장.백화점.쇼핑센타 등

o 냉방소요량이 일정시간 대량으로 필요한 경우에 가장 신속히 냉방

공급 가능

- 호텔.연회장.실내경기장 등

o 전력사용면에서도 빙축열식은 냉방량 배출펌프만 가동하면 되기 때문

에 가스냉방방식에 비해 전력 Peak억제에 기여

- 가스냉방식의 경우 : 냉각탑.냉각수 펌프.냉온수기.부속펌프 등의

가동을 위해 빙축열방식보다 전력 Peak시 약 30% 이상 전력사용량

이 증가

o 따라서, 하계전력수요 Peak억제수단으로 빙축열냉방기기의 보급확대

가 필요

2. 보급현황 및 장기목표

가. 보급현황

한  국('91년말)    일  본('90년말)

---------------    ---------------

- 보급용량(천kw)            4.9               1,962

- 보급개소                 40                 1,957

(1만평기준 환산시)       (8)               (3,330)

* 국내 : '85년부터 수축열, '90년부터 빙축열기기 보급추진

- 2천평 규모의 중.소형건물이 대부분

* 일본 : '75년부터 수축열, '85년부터 빙축열기기 보급추진

- 평균 17천평 규모의 대형건물이 대부분

나. 장기목표

o 2000년까지 전력 최대수요의 2% 억제목표

'92         '96         2000

------      ------      ------

- 발전설비용량(천kw)      24,056      34,413      44,103

. 최대수요  (천kw)      20,834      28,752      36,336

. 냉방수요  (천kw)       4,603       6,468       8,728

- 빙축열냉방에 의한           14         328         745

Peak억제    (천kw)

* 산출전제

- 빙축열기기 설치 의무화 근거규정 마련(건축법시행령 개정관련

'92. 6. 1)

- 빙축열 냉방설비 설치 대상

. 신축건물중의 50%는 빙축열기기로 설치할 것으로 가정

(건물의 총소요냉방량중 40%를 중앙집중식 빙축열기기로 설치)

- 기존건물 : 앞으로 개체되는 노후냉동기중 30%는 빙축열기기를

설치할 것으로 예상

o 빙축열기기 보급목표

'92         '96         2000

-----       -----      -------

- 보급용량 (천kw)             15         482        1,094

- 보급개소 (1만평기준)        25         818        1,858

다. 기대효과

o 국민경제적 효과

- 빙축열냉방기 설치비는 2000년까지 일반전기식 냉방설치비보다

2,693억원 추가소요되나, 발전소 건설비가 5,825억원 절감되어

국가 전체적으로 3,132억원 절감가능

일  반    빙축열   증 감

전기식(A) 식(B)    (A-B)

--------- ------ ---------

. 냉방기기설치비 추가부담(억원)   8,602   11,295   2,693

. 발전소건설 비용절감    (억원)  14,380    8,555  -5,825

--------------------   ------ --------- ------ ---------

(시설용량 감소)    (천kw)  (1,839)  (1,094)  (-745)

절감액 : 3,132억원

* 투자비 절감 : 발전 (LNG복합화력 기준) 및 송변전 설비의 건설비

782천원/KW)

o 건물주의 경우(1만평 기준) 실익

- 금융.세제.한전지원금 등을 감안시, 일반전기냉방보다 빙축열기기

를 설치할 경우 설치비 약 55백만원의 이득발생

- 심야전기사용으로 연간 49백만원의 전기요금 별도절감 가능

일반전기식  빙축열식  지원    차

----------  --------  ----  -----

. 설치비용(백만원)          463        608     200   -55

(일반395 + 빙축213)

. 전기요금(백만원/연간)      95         46      -    -49

(주간33 + 심야13)

* 지원(200) = 세제감면(56) + 저리융자(91) + 한전보조(53)

. 세제감면(56) : <총설치비(608) - 수전.부대설치(48)> x 10%

. 저리융자(91) : <총설치비(608) - 냉동기(135)> x 90% x 금리차

(5%) x 8년 - 3년거치후 5년간 원리금상환

. 한전보조(53) : 401KW Peak억제 <일반전기식(990KW) - 빙축열식

(589KW)> x (240 - 80천원)/KW = 100KW x 240 +

100KW + 130 + 201KW x 80

3. 제도적 지원방안

< 추 진 방 향 >

o 정 부 : 빙축열기기 제작업체 및 동 기계 설치건물에 대한 금융.

세제지원 및 보급촉진유도

o 한 전 : 빙축열기기 설치건물에 대한 한전 지원재원 확대, 전기

요금제도 개선 및 홍보

o 기기제작업체 : 빙축열기기관련 기술개발 및 품질향상

가. 완료한 사항

(1) 기기제작업체 육성.지원

o "빙축열기기증발판"을 "기계류.부품 및 소재산업육성품목"으로

지정.고시('91.8.1 상공부 제91-34호)

- 동 기기제작업체에 "중소기업구조조정자금" 지원

. 한미터보 : 3억원 지원('91)

* 연리 6.5%, 2년거치 3년상환

(2) 빙축열기기 설치건물주에 대한 지원

1) "축냉방식의 열원장치"를 "조세감면 대상시설"로 인정하여 세제

지원(조감법 시행규칙 개정, '92. 3.3)

- 아래사상중 건물주의 희망에 따라 지원

. 세금감면 : (총설치비 - 수전.배전설비) x (3-10)/100

. 손금산입 : 취득가의 30/100 - 50/100

. 특별상각 : 취득가의 90/100

* 취득가 = 냉동기+축열조+냉각탑+부대펌프

2) 빙축열기기를 "에너지절약시설"로 인정

("'92 에너지이용합리화를 위한 석유사업기본 지원지침"

개정공고 '92.2.22)

- 에너지절약 시설자금(석유사업기금) 지원

. 총설치비의 90% 융자(냉동기 제외)

* 연리 5%, 3년거치 5년상환

(3) 빙축열기기 설치자금 일부 보조제도화(전기공급규정 개정

'91.6.1)

- 한전에서 1개 건물당 최고 55백만원까지 지원 가능

나. 향후 지원제도 강화방안

(1) 기기제작업체 육성지원

1) 금융지원(상공부협조)

o 국산화 가능품목을 "기계류.부품 및 소재산업 육성품목"으로

발굴.고시

- "중소기업 구조조정자금" 지원 : 빙축열조.소형패키지축냉

시스템.Ice Ball 등

o 기술개발 대상품목을 "공업기반 기술개발 과제"로 선정.고시

- "공업발전기금" 지원 : 냉동.냉장용 빙축열시스템, 잠열재를

이용한 새로운 축냉시스템

2) 세제지원 (재무부협조)

o 축열조 등을 내장하여 냉방하는 개별 룸에어컨에 대한 특소세 감면

(2) 빙축열기기 설치 건물주에 대한 지원

1) 금융지원확대 (당부.한전)

o "에너지절약 시설자금" 융자대상 및 자금규모 확대

- 융자대상 : 중소기업에 국한 --> 대기업체까지 확대

- 융자규모 : 현재 20억원 --> 200억원

o 한전보조금 규모확대

- 빙축열기기 설치의무화시 2000년까지 빙축열기기 설치에 따라

전력 Peak를 745천KW 억제 가능(이 경우 연면적 1만평 규모

총 1,858개 건물)

92년           2000년

--------       -----------

Peak억제량      14천KW          745천KW

한전보조금      20억원        1,788억원(92 - 2000년)

(발전소건설비 절감액 : 5,825억원)

2) 빙축열기기를 설치하는 신축 건물주에 대한 주택채권매입 일부감면

추진(주택건설촉진법시행령 : 제1종 국민주택채권 매입대상자와

매입기준)

- 건축허가시 빙축열기기(히트펌프, 흡수식냉온수기 포함)를 설치

하는 건물의 연면적중에서 빙축열기기에 의해 냉방하는 면적의

30% 내지 50%에 대한 주택채권매입 감면

4. 보급촉진방안

가. 기 조치사항

o 각부처, 시.도 및 공공기관에 협조요청(당부. '91.12.7)

- 건물신축시 빙축열기기 냉방을 설치토록 유도(은행.병원.사무용

빌딩 등 485개 기관)

o 심야시간대를 2시간 연장(종전 8시간 --> 10시간)

- 빙축열기기 시설용량을 축소하여 냉동기 설치비의 14%정도 절감

나. 향후 확대방안

o 신축건물에 대한 빙축열기기 설치의무화 추진(건축법시행령개정,

'92. 6. 1)

- 의무화대상 건축물

. 1,000평 이상인 업무.판매시설

.   600평 이상인 숙박시설.병원

.   160평 이상인 일반.특수목욕탕 또는 실내수영장 등

- "냉방설비 설치 및 설계기준" 제정 고시(당부 '92. 5월중)

. 경과조치 : '92. 12. 1 건축허가신청분부터 시행 (6개월 유예

기간 설정)