1993년도 에너지이용합리화를 위한 자금지원지침

---------------------------------------------

동력자원부

동력자원부 공고 제93-4호

93년도 에너지이용합리화사업 및 에너지절약기술개발사업에 지원되는 석

유사업기금 및 에너지이용합리화기금의 효율적인 운용을 위한 지침을 다

음과 같이 공고합니다.

1993.1.29.

동력자원부장관

1. 목 적

o 이 지침은 에너지의 이용을 합리화하기 위한 절약시설 보급 및 절약기

술개발에 대한 석유사업기금과 에너지이용합리화기금의 지원에 관하여

필요한 세부사항을 규정함.

2. 적용범위

o 에너지이용합리화사업 및 에너지절약기술개발사업에 대한 기금의 융자

및 보조에 관하여 관계법령 및 석유사업기금 운용관리요령이 정한 것을

제외하고는 이 지침이 정하는 바에 의함. 다만, 이 지침에서 정하지 아

니한 석유사업기금의 주택단열개수사업 융자, 에너지절약기술개발사업

융자 및 보조, 에너지절약전문기업 융자에 대한 세부적인 사항은 별도

세부지침에 의함.

3. 용어의 정의

o 대여기관 : 기금을 융자취급기관에 융자하는 기관으로써, 석유사업기금

의 경우 한국석유개발공사(이하 "공사"라 함), 에너지이용

합리화기금의 경우 에너지관리공단(이하 "공단"이라 함)을

말함.

o 계속사업 : 자금집행이 2개년도 이상에 걸쳐 이뤄지는 사업에 있어 최

초년도 이후 연도에 계속 진행되는 잔여사업을 말함.

o 융자승인 : 기금을 융자받고자 하는 자의 융자신청에 대하여 융자취급

기관이 융자의 가부를 결정하는 행위를 말함.

4. 지원사업 내역

가. 지원사업 및 지원금액

1) 융 자

<석유사업기금>

(단위 : 억원)

===============================================================

지원금액   지원자금       비  고

---------------------------------------------------------------

<에너지이용합리화 사업>

- 집단에너지 공급

.신도시 지역난방        605      시설자금

.서울시 지역난방         54      시설자금

.공업단지 열병합        320      시설자금

발전

-----------------------------

소     계            979

- 절약시설 설치

.산업체 절약시설        310      시설 및      에너지절약

운전자금     전문기업

30억 포함

.주택단열개수            30      시설자금     별도 세부

지침에 따

라 지원

.건물절약시설            44      시설자금

-----------------------------

소     계            384

--------------------------------

계              1,363

---------------------------------------------------------------

<에너지기술개발사업>

- 에너지절약기술 개발

.연구개발                30      연구자금     대체에너지

기술개발

융자절차에

따름

.실용화                  -       시설 및      산업부문에

운전자금     포함 지원

---------------------------------------------------------------

합      계          1,393

===============================================================

<에너지이용합리화기금>

(단위 : 억원)

==============================================================

사업명   세부사업       분   야       지원금액   지원자금

--------------------------------------------------------------

에너지   절약시설   .산업체절약시설      180      시설자금

이용합   설치

리화                .건물 절약시설        15      시설자금

사업

.수송절약시설         15      시설자금

--------------------------------------------------------------

합        계                   210

==============================================================

2) 보 조

<석유사업기금>

(단위 : 억원)

=================================================================

사업명       세부사업     분  야   지원금액   지원자금   비  고

-----------------------------------------------------------------

에너지      에너지       연구개발     30        보조    별도 세부

기술개발    절약기술                                    지침에 따

사업        개발                                        라 지원

=================================================================

나. 융자지원대상자

1) 융자지원대상자는 다음과 같고, 융자지원 세부내역은 <별표>와 같음.

o 집단에너지공급

. 융자지원대상자 : 집단에너지사업법에 의한 집단에너지사업 허가

를 받은 자

o 절약시설 설치

- 산업체 절약시설

. 융자지원대상자 : 에너지절약형 시설을 개체*하고자 하는 자 및

생산하고자 하는 자

(에너지절약전문기업)

. 융자지원대상자 : 에너지이용합리화법에 의한 에너지절약전문기

업으로 등록하고자 하는 자 또는 등록한 자

- 건물 절약시설

. 융자지원대상자 : 에너지절약형 시설을 개체*하고자 하는 자

- 수송절약시설

. 융자지원대상자 : 에너지절약형 시설을 개체*하고자 하는 자

- 비 고 : 에너지절약전문기업을 제외하고 절약시설 설치사업에 대한

석유사업기금 지원대상은 중소기업기본법 제2조 규정에 의

의한 중소기업에 한하며 비영리공익법인 및 사업자가 아닌

개인을 포함

o 에너지절약기술개발

- 연구개발

. 융자지원대상자 : 에너지절약기술개발사업 운용규정에 의거, 선

정한 연구사업 수행자

- 비 섟�: 절약시설생산에 대한 지원은 석유사업기금에 한함.

- 실용화

. 융자지원대상자 : 상기 연구결과 및 기타 기술개발결과를 활용한

설비를 설치하고자 하는 자 및 생산하고자 하

는 자

주) * : 시설의 개체라 함은 동일사업장에서 기존시설을 유사목적.유

사기능의 향상된 시설로 개조.보완.대체하는 것으로 함.(단,

동일사업장에 관하여는 관계법령 및 행정명령에 의거 부득이

사업장이 변경되는 경우는 예외로 함.)

2) 금융기관 여신운용규정 제3조에서 정하는 여신금지부문 업종 및 한국

표준산업분류에 의한 숙박, 음식점, 욕탕 업종에 해당하는 자는 융자

지원대상에서 제외함. 다만, 중.대형건물의 에너지절약투자 활성화 지

원을 위하여 부동산임대업은 예외로 함.

5. 융자조건

가. 시설자금

<석유사업기금>

o 집단에너지공급

- 융자비율 : 소요자금 90% 이내(공업단지 열병합발전은 80% 이내)

- 이 자 율 : 연리 8% 이내

- 상환기간 : 5년 거치 5년 분할상환 이내

- 당해년도 융자한도 : -

o 산업체 절약시설

- 융자비율 : 소요자금 90% 이내(수입기자재는 60% 이내)

- 이 자 율 : 연리 5% 이내

- 상환기간 : 3년 거치 5년 분할상환 이내

- 당해년도 융자한도 : 동일사업자당 10억원 이내

(에너지절약전문기업은 예외로 함.)

o 건물 절약시설

- 융자비율 : 소요자금 90% 이내

- 이 자 율 : 연리 5% 이내

- 상환기간 : 3년 거치 5년 분할상환 이내

- 당해년도 융자한도 : 동일사업자당 5억원 이내

<에너지이용합리화기금>

o 산업체 절약시설

- 융자비율

. 대기업 : 소요자금 60% 이내(산업체의 경우 수입기자재는 40%

이내)

- 이 자 율 : 연리 10% 이내

- 상환기간 : 3년 거치 5년 분할상환 이내

- 당해년도 융자한도 : 동일사업자당 20억원 이내

o 건물 절약시설

- 융자비율

. 대기업 : 소요자금 60% 이내(산업체의 경우 수입기자재는 40%

이내)

- 이 자 율 : 연리 10% 이내

- 상환기간 : 3년 거치 5년 분할상환 이내

- 당해년도 융자한도 : 동일사업자당 5억원 이내

o 수송 절약시설

- 융자비율

. 대기업 : 소요자금 60% 이내(산업체의 경우 수입기자재는 40%

이내)

- 이 자 율 : 연리 10% 이내

- 상환기간 : 3년 거치 5년 분할상환 이내

- 당해년도 융자한도 : 동일사업자당 5억원 이내

* 중소기업은 석유사업기금에서 우선지원하고 필요한 경우 에너지이용

합리화기금에서 추가지원

나. 운전자금

<석유사업기금>

o 절약시설 생산자

- 융자비율 : 소요자금의 70% 이내

- 이 자 율 : 연리 10% 이내

- 상환기간 : 1년 거치 2년 분할상환 이내

- 당해년도 융자한도 : 동일사업자당 3억원 이내

o 절약기술개발 실용화 생산자

- 융자비율 : 소요자금의 70% 이내

- 이 자 율 : 연리 10% 이내

- 상환기간 : 1년 거치 2년 분할상환 이내

- 당해년도 융자한도 : 동일사업자당 3억원 이내

o 에너지절약전문기업 창업

- 융자비율 : 1억원 정액지원

- 이 자 율 : 연리 10% 이내

- 상환기간 : 1년 거치 2년 분할상환 이내

- 당해년도 융자한도 : 동일사업자당 1억원

6. 융자범위(소요자금)

가. 시설자금

o 해당시설 및 부대설비의 구입비, 설치.개수공사비, 설계감리비(기술

도입비 포함) 및 시운전비에 한하며, 제세공과금(부가가치세, 관세

등), 토지구입비, 해당시설 설치에 필수적인 구축물을 수반하지 않는

건물공사비는 제외함. 다만, 정부.지방자치단체.정부투자기관.정부출

연기관 또는 지방자치단체, 정부투자기관, 정부출연기관이 납입자본

의 50% 이상을 출자한 사업체(이하 "공공기관"이라 함)가 집단에너지

공급사업을 하는 경우 해당시설 부지매입비를 포함함.

나. 운전자금

o 당해제품의 연간매출액 또는 추정매출액 기준, 1회전 소요자금에 한

함. 다만, 에너지절약전문기업의 창업지원은 정액지원으로 함.

7. 융자취급기관

가. 석유사업기금 : 한국산업은행, 중소기업은행, 한국장기신용은행, 한

국외환은행, 국민은행, 한국주택은행, 시중은행, 지

방은행, 농업협동조합중앙회, 축산업협동조합중앙회,

수산업협동조합중앙회 및 그 회원조합

나. 에너지이용합리화기금 : 한국산업은행, 중소기업은행, 한국장기신용

은행, 한국외환은행, 국민은행, 시중은행

8. 융자신청

가. 융자를 받고자 하는 자는 동 사업에 대한 공단의 융자추천을 받고,

융자추천일로부터 30일내에 융자취급기관에 융자승인신청을 하여야

함.

나. 공단은 당해년도 융자추천 완료후에도 예비융자추천 신청을 받아 당

해년도 추가지원시 또는 익년도 지원시에 우선 융자추천함.

다. 석유사업기금의 경우 대여기관이 채권확보에 지장이 없고 공공성이

크다고 인정하는 사업자 또는 공공기관은 공단의 융자추천을 받아 대

여기관에 직접 융자를 신청하여야 함.

9. 융자추천

가. 공단은 특별한 사유가 없는 한 융자추천신청을 받은 날로부터 30일

이내에 융자추천하여야 함.

나. 공단은 융자추천신청사업의 총소요자금중 당해년도에 집행(인출)될

소요자금만 융자추천하여야 하고, 당해년도 총추천금액은 융자포기율

을 감안하여 당해년도 지원액의 120% 범위내에서 초과추천할 수 있음.

다. 계속사업에 대한 융자추천은 차년도 이후 2개년도(당해년도 포함 총

사업기간 3년 이내)까지만 인정하되, 집단에너지 공급사업의 경우는

예외로 함.

라. 계속사업에 소요되는 자금은 차년도 이후 지원자금 범위내에서 우선

융자추천하되, 개별단위시설과 이의 부대설비에 한하여 인정함.

10. 융자승인 및 대출금 지급

가. 융자취급기관은 특별한 사유가 없는 한 융자승인신청을 받은 날로부

터 30일 이내에 융자승인하여야 하고, 융자승인일은 당해년도말을 초

과할 수 없음.

나. 융자취급기관은 융자신청사업의 융자추천금액 범위내에서 당해년도에

집행(인출)될 소요자금만 융자승인함.

다. 당해년도 개시일 이후에 사업이 착수되어(집단에너지사업은 당해년도

개시일 이전에 사업이 착수된 경우 포함) 당해년도 개시일로부터 융

자추천일 이전에 기성이 발생하고 대금지급이 이루어지지 아니한 경

우에 한하여 이에 소요되는 자금을 당해년도 소요자금에 포함시켜 융

자할 수 있되 융자액은 융자추천액을 초과할 수 없음. 다만 당해년도

개시일 이전에 기 융자 추천받은 계속사업의 계속사업분에 대한 융자

는 대금지급이 이루어진 경우도 포함하여 상기규정을 적용함.

라. 융자추천을 받은 사업중 융자추천일로부터 융자승인일 이전에 기성이

발생한 경우(대금지급이 이루어진 경우 포함), 이를 당해년도 소요자

금에 포함시켜 융자하되 융자액은 융자추천액을 초과할 수 없음.

마. 당해년도 소요자금으로 융자승인된 자금은 당해년도에 인출되도록 하

되, 불가피한 사유로 인해 동 연도내에 인출되지 못한 금액(미인출잔

액)에 대하여는 당해년도내에 동력자원부(에너지이용합리화기금의 경

우는 공단)의 승인을 받아 당해년도 말로부터 2개월 이내까지 인출할

수 있음.

바. 융자취급기관은 시설자금을 대출할 때 시설의 설치 또는 제작현황이

나 용역제공 등을 확인하고, 그 확인된 기성고에 따라 자금을 지급하

되, 소요자금의 20% 범위내에서 계약금 또는 선급금을 기성고로 인정

하여 자금을 지급할 수 있음. 다만, 해당시설이 외국으로부터 수입되

는 시설인 경우에는 수입어음 결재예정액을 기성고로 인정하여 수입

어음결재일에 대출금을 지급할 수 있음.

사. 융자취급기관은 시설자금을 대출할 때 차주로부터 지급위임을 받아

재화 또는 용역제공자에게 직접 지급하여야 함. 다만, 차주가 재화

또는 용역제공자에게 대금을 지급한 사실이 확인될 때에는 그 금액범

위내에서 차주에게 지급할 수 있음.

아. 융자취급기관은 시설자금을 대출할 때 재화 또는 용역제공자의 예금

계좌를 경유하여 지급하는 것을 원칙으로 함.

자. 대여기관에서 직접 융자하는 경우에도 상기 각호의 사항을 준용함.

다만, 대여기관은 차주에게 대출금을 직접 지급할 수 있음.

차. 융자취급기관은 기금의 대출을 관리하기 위하여 별도의 대출과목을

설정하여야 함.

11. 융자추천 및 융자승인의 취소 등

가. 공단으로부터 융자추천을 받은 사업자가 융자추천후 30일 이내에 융

자취급기관에 융자승인신청을 하지 못한 경우는 융자추천이 자동취소

됨. 다만 불가피한 사유로 융자승인신청을 하지 못할 경우 동 기간내

에 공단으로부터 1회에 한하여 당해년도내에서 30일 이내의 유효기간

연장을 받을 수 있음.

나. 공단으로부터 융자추천을 받은 사업자가 융자추천일로부터 5개월 이

내에 최초자금 인출을 하지 못하였을 때에는 융자추천 및 이에 따른

융자승인이 자동취소됨. 이 경우 최초자금 인출시점은 융자취급기관

이 융자승인 이후 융자신청자에게 최초로 자금을 대출한 시점(융자취

급기관의 차주앞 대출실행일)을 기준으로 함. 다만, 불가피한 사유로

자금인출을 하지 못하여 자동취소 이전에 동력자원부(에너지이용합리

화기금의 경우는 공단)의 승인을 받은 경우에는 적용하지 아니함.

다. 융자취급기관으로부터 융자승인을 받은 사업자가 당해년도 말로부터

2개월 이내에 인출을 완료하지 못하였을 때에는 당해년도 말로부터

2개월 경과시점의 미인출잔액에 대하여 융자승인이 자동취소됨.

라. 융자추천 또는 융자승인이 취소된 사업자의 경우, 취소된 날로부터

1년 이내에는 공단에 융자추천신청할 수 없음. 다만, 공업단지 열병

합발전사업자가 융자추천 또는 융자승인이 취소된 경우는 취소된 날

로부터 6개월 이내에 융자추천신청할 수 없으며 취소된 사업분에 대

해서는 향후 융자추천대상에서 제외함.

12. 사후관리

가. 융자취급기관은 융자대상자의 사업계획서에 따라 용도관리를 하여야

하며, 용도외로 유용되지 않도록 사후관리하여야 함.

나. 융자취급기관은 기금이 타목적에 유용된 사실을 발견하였을 때에는

상환기간전이라도 융자원리금을 회수하여 대여기관에 상환하여야 함.

이 경우 융자원리금이 회수된 사업자는 회수일로부터 3년 이내에는

공단에 융자신청할 수 없음.

다. 융자취급기관은 "나"항에 의하여 융자원리금을 회수하는 경우에는 융

자금 유용시부터 회수일까지 융자금 잔액에 대하여 당해 융자취급기

관의 최고대출금리를 적용한 이자를 징수하여 대여기관에 납부하여야

함.

13. 사업성과 평가 등

가. 공단은 사업이 완료된 사업자(융자금액이 5,000만원 이하의 소규모

사업자는 제외한다. 이하 같다)에 대하여 사업자의 사업완료보고서

또는 출장조사를 통하여 사업완료결과를 확인.평가함.

나. 공단은 사업이 완료된 사업자에 대하여 사업완료후 2년간 매년 사업

자로부터 사업결과의 효과 및 애로사항 등을 보고받아 분석.관리함.

다. 공단은 융자추천신청 및 융자지원된 사업에 대하여 관련업무 수행에

있어 필요한 경우 융자취급기관 또는 융자지원대상자에 대하여 사업

의 실태조사 및 기술지도 등을 실시할 수 있으며, 융자취급기관 및

융자지원대상자는 공단의 실태조사시 자료제출 등 필요한 사항에 관

하여 협조하여야 함.

14. 보 고

가. 자금지원을 받아 사업을 완료한 사업자는 공단이 정하는 서식에 따라

다음과 같이 사업완료상황 등을 공단에 보고하여야 함.

1) 사업완료보고 : 사업완료시(사업완료일로부터 15일 이내 보고)

2) 사업성과보고 : 사업완료후 2년간 연 1회(연도말로부터 15일 이내

보고)

나. 융자취급기관은 당월의 융자지원사업에 대한 자료를 <별지 서식1 내

지 2>에 따라 조사하여 익월 7일까지 공단에 일괄 제출하여야 함.

다. 융자취급기관은 대여기관에 기금대여신청시 실수요자에 대한 <별지

서식 3>의 자료를 포함하여 제출하여야 함.

라. 공사는 <별지 서식 3>의 자료와 공사에서 직접 융자취급한 상황을 익

월 7일까지 공단에 통보하여야 함.

마. 융자취급기관은 "11.나"항에 의거 상환기간전에 융자원리금을 회수하

였을 경우 익월 7일까지 그 내용을 공단에 통보하여야 함.

바. 공단은 융자취급기관의 융자상황을 익월 10일까지 동력자원부와 공사

에 보고(통보)하여야 함.

<부         칙>

1. 이 지침은 공고일로부터 시행함.

2. 이 지침시행일 이전에 기 융자승인된 사업중 융자가 실현되지 않은 분에

대하여는 종전지침을 적용하여 계속 융자 및 관리토록 함.

3. 이 지침시행일 이전에 기 융자승인된 자금의 인출액은 이 지침에서 정한

당해년도 융자한도액에 포함하지 아니함.

4. 본문 9.나, 10.나 내지 다항 규정에도 불구하고 한국지역난방공사의 계

속사업에 대하여는 전년도에 융자추천한 기성분을 제외하고 기금인출완

료후에 발생한 기성분(92년도 대금지급이 이뤄진 경우 포함)에 소요되는

자금을 융자(추천 포함)할 수 있음.

5. 절약시설 설치사업의 경우 94년도부터 융자시설의 에너지절감액(량) 또

는 투자회수기간을 감안한 융자추천액 기준을 추가 적용할 계획임.

6. 동력자원부 공고 제92-5호('92.2.22) 및 제92-31호('92.9.25)는 이 지침

시행일에 폐지함.

* <별지 서식 1,2,3> 생략

<융자지원 세부내역>

I. 집단에너지 공급

1. 지역난방

o 집단에너지사업법에 의한 주거 및 상업지역 등에 대한 집단에너지

공급시설

2. 공업단지 열병합발전

o 집단에너지사업법에 의한 공업단지에 대한 집단에너지 공급시설

II. 고효율 제품생산

o 공인시험기관 또는 연구기관에서 직접 비교시험(측정)한 결과 단위제

품이 동일종류제품보다 에너지절약효과가 10% 이상(전기의 경우 5%

이상)이라고 인정하고 에너지관리공단 이사장이 보급할 필요성이 있

다고 인정하는 제품의 대량생산을 위한 시설의 설치

III. 에너지절약전문기업

1. 창업지원

o 에너지절약전문기업 창업에 필요한 소요자금

- 법인설립일로부터 1년 이내인 자에 한함.

2. 투자지원

o 에너지이용합리화법에 의하여 에너지절약전문기업으로 등록된 업체가

에너지절약투자사업에 필요하여 설치하고자 하는 설비

IV. 에너지절약형 시설설치

1. 폐기에너지 회수설비

1) 폐열이용 교환장치

- 폐열회수기, 전열교환기, 히트파이프식 열교환기에 한함.

2) 폐열이용 가열장치

- 원료예열, 온수가열, 공기예열장치에 한함.

3) 폐열이용 보일러

4) 흡수식 냉온수기

- 폐가스열 또는 폐수열 등 폐기에너지를 주열원으로 하는 것이나 직

화식의 것. 단, 직화식의 것은 흡수액을 냉온수기의 순환과정에서

2회 이상 재생하는 것

5) 흡착식 냉수제조장치

- 폐열로써 냉수를 제조하는 것

6) 열교환식 용제회수장치

- 분리용제 발생증기에서 용제를 회수하고 열교환으로 투입하려는 용

제 등을 예열하는 것

7) 폐압력이용 발전장치

8) 폐열이용 발전장치

9) 공정폐가스 이용장치

10) 잉여열이나 공정발생열을 회수하여 타에 공급하기 위한 설비

2. 산업부문 에너지절약설비

가. 요 로

1) 유리용해로

o 에너지절약형 용해로

- Separated Refiner Submarine(또는 Deep) Throat 및 가열면적이

15.5평방미터/입방미터 이상의 축열기 또는 환열기 등을 겸비한 것

o 직접통전식 유리용해로

o 고성능 Forehearth

- Roof가 Mono Block 구조로 냉각공기가 종방향으로 흘러 온도분포가

균일하고 조절이 가능한 것

2) 유리원료처리장치

o 유리원료 예열장치

- Pelletizing 장치

- Pelletized Batch Preheater

3) 소성 킬른(킬른 및 폐열회수장치에 한함)

o 롤러허스(Roller Hearth) 터널킬른

- 대차를 사용하지 않고, 소성품을 롤러에 의해 운반하는 킬른

o 상부연소식(Top Firing) 킬른

- 제품간에 연소실이 있는 것

o 하부연소식(Under Firing) 터널킬른

o 벨 킬른

4) 금속용해로

o 배가스폐열회수형 세라믹제 도금용해로

- 직접가열식으로 도금액 온도가 500도씨 이상에 한함.

o 배가스폐열회수형 금속용해로

- 에너지관리기준상의 표준폐열회수 이상의 것

o 전기유도용해로(주파수 150Hz 이상의 것)

5) 가열로 및 열처리로

o 배가스폐열회수형 롤러허스형 가열로

- 에너지관리기준상의 표준폐열회수율 이상의 것

o 연속자동 열처리로

- 에너지관리기준상의 표준폐열회수율 이상의 것

o 진공이온질화 열처리로

o 고주파 유도가열장치

나. 연속압연, 압출 및 주조장치 등

1) 압연장치

o 튜브냉간압연기(Cold Reducing Tube Mill)

- 금속에서 인발, 압연을 반복하던 시스템을 1 Pass로 연속 작업할

수 있는 것

2) 주조장치

o 연속주조장치

3) 압출장치

o 연속압출장치

- 금속을 용해하여 빌렛트 제조, 균질처리, 절단 및 가열 등의 공정

을 거치지 않고 연속압출하는 설비

4) 알루미늄 용탕교반장치

- 전자식 또는 진공식 용탕교반장치에 한함.

다. 염색 및 섬유가공장치

1) 전처리(정련, 수세, 감량, 표백)장치

o 증기 충격식의 것(Shock Steam)

o 정련, 표백을 동시에 처리하는 것

o WET-ON-WET 정련가공을 위한 가성소다농도 자동제어장치

o 밀폐식 연속수세장치

- 수세온도가 자동조절되는 것

o 솔벤트 정련 또는 솔벤트 세정장치

2) 염색장치 등

o Air flow 염색기 등

- 기체(공기, 증기 등) 역학방식에 의해 피염물을 운송시키는 구조의

염색기

o 거품염색(가공)장치

o Cold Pad Batch 염색장치

o Wet-On-Wet방식 염색장치

3) 가공장치 등

o 에너지절약형 히트셋팅기

- 내부온도에 따라 가열장치의 자동제어가 가능하고 배기열 습도를

감지하여 배기량을 자동조절 가능한 것

o 직류전자 염색가공기

- 섬유자체에 직접 통전시켜 염료의 물로 습윤된 섬유의 전기저항에

의한 발열을 이용하여 직접 가열하는 방법으로 염색 및 고온스티머

로 이용가능한 것

o 무장력 연속스티머

o 초음파이용 부직포접착기

- 초음파에 의한 진동과 마찰에너지를 이용하여 열융착시키는 장치

라. 증발, 농축 및 건조장치 등

1) 증발, 농축장치

o 충격유하식 증발농축장치

o 액막유하형 증발관

- 펌프폐액 또는 농축액 등을 막상으로 자연유하시켜 농축하는 설비

o 증기 재이용 진공증발관

o 증기 재압축식 증발관

2) 건조장치

o 가열분무 건조장치

- 에너지절약형 3단방식 가열분무건조기로써 스프레이, 유동층 건조

를 복합하여 열원을 3단계로 투입하는 것

o 히트펌프식 건조기

- 압축식 히트펌프의 저온흡열 및 고온배출 특성을 동시에 이용할 수

있는 건조장치로서 건조챔바, 제습기, 히트펌프, 순환팬 등 포함.

o 스핀후레쉬 건조기

- 페이스트, 필터케이크, 슬럿지 등 고형분의 피건조물이 열풍과 직

접 접촉되면서 건조되고 수분이 함유된 피건조물의 덩어리는 자체

에 부착된 교반기에 의해 분쇄되는 것

3) 고성능 분리장치

o 전해장치

- 이온교환막법에 한함.

o 막분리방식을 이용한 농축장치

- 한외 여과 또는 역삼투방식에 의한 농축장치

4) 에너지절약형 증류탑

o 팩킹타워를 이용한 증류탑

- 판형 분리탑을 충전물에 의한 분리탑으로 내부를 개조하거나 신설

한 것

마. 탈취 및 주정제조장치

1) 탈취탑 및 장치

o 박막이용 현열회수형 탈취탑

- 탈취공정에 설치된 탈취탑으로 원료나 제품의 현열을 이용하는 것

(Thin-Film식 탈취트레이, 탑 및 제어장치, 진공장치 등 포함)

2) 주정발효 및 증류, 정제시설

o 연속발효 및 증류, 정제시설

- 발효 MASH를 증자, 당화 및 발효의 각 공정에 연속적으로 보내어

증기가열, 살균 횟수를 대폭 줄인 시스템(기존 회분식을 연속화한

것에 한함)

바. 제지공정의 절약시설

1) 해리 및 정선장치

o 고농도 펄퍼

- 지료농도를 10% 이상으로 해리시킬 수 있으며, 농도의 자동조절이

가능한 펄퍼

o 장.단섬유 분리장치

- 장.단섬유를 분리하여 장섬유만 고해하므로 고해에 소요되는 에너

지를 절약할 수 있는 장치

o 중농도 정선스크린

- 지료를 희석없이 3-4%의 농도로 정선처리하므로 농축공정이 불필요

한 설비

2) 탈수장치

o 면압 탈수장치

- 면압 탈수 너비가 200mm 이상인 것으로 유압 및 진공장치 등 포함.

o 고압 탈수장치

- 선압이 350kg/cm 이상인 것으로 압력 및 유인장치 등 포함)

o 스팀박스

- 제지공정에서 탈수공정에 설치한 스팀 Shower System

3) 건조시스템

o 초지건조기의 밀폐후드 및 배열회수장치

- 완전밀폐로 배열회수장치가 포함된 것으로 노점온도가 58도씨 이상

으로 설계된 것

사. 고성능 유체기기 및 제어장치 등

1) 고성능 유체기기

o 원심식 다단진공펌프

- Seal Water가 불필요하고, 모타속도에 관계없이 진공조절기에 의해

공기량이 자동조절되는 것

2) 속도제어장치

o 메카니칼(Mechanical) 속도제어장치

- 유체기기에 직접 연결하는 것으로 콘트롤장치 포함.

3) 에너지절약형 전기사용설비

o 터빈구동식 동력장치

- 펌프, 송풍기, 압축기에 한함.

o 전력부하 조절장치

- 전력수요 제어장치 및 주파수 변환식 회전수 제어장치에 한함.

4) 스팀아큐뮬레이터

- 보일러 부하변동의 안정화를 위한 증기저장 및 자동공급장치

5) 히트펌프

6) 압축기

- 스크류, 터보 타입에 한함.

아. 산업체 열병합발전시설

o 전기사업법에 의한 허가 또는 신고를 득한 것으로 자가용에 한하며

열전비가 1.0 이상인 설비

3. 건물에너지 절약설비

1) 히트펌프

2) 건물자동화 제어장치

o 건물의 실내온도 제어장치

o 건물에너지절약 관련 자동운전 제어장치

- 수배전 관련설비, 열원설비, 공조관련설비(단, 에너지절약과 관련

없는 제어장치 제외)

3) 자동조명 제어장치

4) 전력부하 조절장치

- 전력수요 제어장치 및 주파수 변환식 회전수 제어장치에 한함.

5) 동절기 냉열을 이용한 드라이쿨러

- 외기에 의한 열교환으로 냉방하는 방식일 것. 단, 냉동기는 제외

6) 건물 열병합발전

- 전기사업법에 의거 공사계획 허가 또는 신고를 득한 자로서 열전비

가 1.0 이상인 설비

7) 스팀 아큐뮬레이터

4. 수송에너지 절약설비

1) 선박 에너지절약기기

- 동일선박에 다음 각 시설중 2종 이상을 동시에 개체하여 에너지절

약 효과가 10% 이상인 경우에 한함.

o 연료유 개질장치

- 초음파 연료유 개질장치, 중질유 고형물 분쇄장치, 연료유 혼합장

치 등 중질유 및 슬러지 입자를 미세화하여 연소효율을 높이는 장

치

o 추진효율 증진장치 및 재료

- 선미조파 경감장치, 에너지절약형 추진장치, 추진기 효율개선장치,

선체마찰 저항감소를 위한 특수방오도장 등 추진효율 증진에 의한

에너지효율을 높이는 장치

o 자동항법 장치

- 위생항법 장치, 자동조타장치 등 직진항해에 의한 에너지소비효율

을 높이는 장치에 한함.

o 열효율 개선장치

- 추진축 동력발생장치, 자동연료분사 조정장치, 폐열회수장치, 보일

러 노후튜브교체, 노후과급기 및 펌프 등의 교체

5. 전력수요관리설비

1) 축열식 냉방기기(열원장치에 한함)

- 축냉(빙축열 또는 수축열)방식의 냉방 또는 냉장설비로서 정격소비

전력합계가 30Kw 이상인 것(전용배관펌프 열교환기 축열조 포함)

단, 냉동기는 제외

2) 흡수식 냉온수기

- 폐가스열, 폐수열 등 폐기에너지 및 집단에너지를 주열원으로 하는

것이나 직화식의 것 단, 직화식의 것은 흡수액을 냉온수기의 순환

과정에서 2회 이상 재생하는 것

3) 역률자동조절장치

- 교류전류의 전압과 전류의 위상차를 조정하여 역률을 개선하는 것

4) 최대 수요전력 감시제어장치(디멘드 감시제어장치)

- 최대 수요전력을 제어할 목적으로 설치하는 제어장치에 한함.

6. 기타 설비

o 공인시험기관 또는 연구기관에서 직접 비교시험(측정)한 결과 단위

설비가 동일종류설비보다 에너지절약 효과가 10% 이상(전기의 경우

5% 이상)이라고 인정하고, 에너지관리공단 이사장이 시범보급할 필

요성이 있다고 인정하는 설비의 설치

V. 에너지절약기술개발사업

1. 연구개발

o 에너지절약기술개발사업 운용규정에 의거 동력자원부장관과 협약체

결한 자에 한함.

2. 실용화

o 에너지절약기술개발 운영규정에 의거 기술개발한 결과중 에너지자원

기술개발지원센타 소장이 건의하고 에너지관리공단 이사장이 시범

보급할 필요성이 크다고 인정하는 기술을 이용한 설비의 설치 및

생산

- 에너지절약기술개발사업 종료후 2년간

o 새로이 개발된 에너지절약기술을 이용한 설비로서 공인시험기관 또

는 연구기관에서 직접 비교시험(측정) 결과 단위설비당 에너지절약

효과가 10% 이상(전기의 경우 5% 이상)이라고 인정하며, 에너지자원

기술개발지원센타 소장이 건의하고 에너지관리공단 이사장이 시범보

급할 필요성이 있다고 인정하는 설비의 설치 및 생산

- 국산기술개발의 경우 특허법 또는 실용신안법에 의해 보호를 받고

있거나, 특허출원 또는 실용신안출원 신청을 한 것에 한하며 특허

출원 공고일(실용신안출원 공고일)로부터 3년간(또는 특허출원이나

실용신안출원 신청일로부터 4년간)

- 외국에서 도입되는 기술의 경우 도입계약에 의한 것에 한하며, 국

내 최초의 것으로부터 2년간

- 기술개발촉진법 제8조의 2에 의한 국산신기술제품의 경우 동법 시

행령 제12조에 의한 지원기간 이내