대기환경기준 강화

-----------------

환경처 대기보전국 대기제도과 421-0246

o 대기환경의 개선과 이에 대한 국민의 욕구를 충족하기 위하여 그동안 지

속적인 대기오염 저감대책을 추진하여온 결과, '91년에는 아황산가스 등

오염도가 크게 개선되어 장기환경기준을 달성하였음.

o 이에 따라 환경처에서는 보다 쾌적한 대기환경을 유지하기 위하여 내년초

에 1차적으로 선진국 수준으로 대기환경기준을 강화하는 내용의 개정안을

확정하였으며, 2000년까지는 세계보건기구의 권고치 수준으로 강화토록

해 나갈 계획이다.

o 동 개정안의 주요골자로는

- 아황산가스의 경우 '91년도에 현행 기준을 달성하였으므로 선진국 수준

인 0.03ppm으로 강화하였고, 특히 그동안 24시간 평균치로 발표되었던

단기기준도 1시간 기준을 신설, 그때 그때의 오염도를 곧바로 알 수 있

게 하여 단기간의 오염도를 철저히 관리토록 하였으며, 대기오염 전광

판에도 현재의 오염도를 표시토록 하여 오염도 공개방법을 개선토록 할

예정임.

- 먼지의 경우는 그동안 대기중에 비산되는 모든 먼지(TSP)를 대상으로

측정하였으나, 인체의 호흡기를 통하여 유입되어 피해를 미치는 입자의

크기가 10마이크로미터 미만의 먼지(PM-10)에 대한 기준을 신설하여 자

동차매연과 같은 미세먼지에 대한 관리를 철저히 하도록 하였으며, '95

년까지는 TSP와 PM-10에 대한 먼지기준을 병용토록 하였음.

- 오존, 이산화질소, 일산화탄소의 경우, 현재는 다른 나라에 비하여 낮

은 수준이나 차량증가에 따라 앞으로 높아질 것으로 예상되므로 오염도

증가를 억제키 위하여 이산화질소는 24시간 기준을 신설하였으며, 일산

화탄소는 현재 1개월 및 8시간 기준을 8시간, 1시간 기준으로 개정하는

등 세계보건기구와 유사한 수준으로 단기기준을 강화하였음.

- 그러나 탄화수소의 경우는 인체에 직접적인 영향을 미치는 물질은 아니

며, 오존으로서 광화학스모그 발생여부를 판단할 수 있으므로 외국의

경우와 같이 환경기준에서 삭제하였음.

o 금번에 확정된 개정안은 내년초에 관계법령(환경정책기본법시행령)을 개

정하는 대로 바로 시행될 계획이다.

<> 개정방향

가. 장기계획

===============================================================

Criteria      현기준      개정기준(1)   개정기준(2)    WHO Goal

(WHO, 미국,  ----|-------------|-------------|------->

NATO  등)   Standard(1)   Standard(2)   Standard(3)

('78-'92)     ('93-'95)     ('96-'99)      (2000- )

===============================================================

- '95년까지 개정기준을 달성토록 하며 '96년에 한단계 더 강화, 2000

년부터는 WHO의 권고기준으로 단계적으로 설정, 환경기준을 철저히

관리하고자 함.

나. 개정(안)

=================================================================

항 목        시 간   현행  개정  달성전망  달성방법    비 고

-----------------------------------------------------------------

아황산가스     년      0.05  0.03  '94달성   저황유 및

(ppm)        24시간  0.15  0.14  '95달성   청정연료

1시간    -   0.25      -     공급

-----------------------------------------------------------------

먼      지     년       150    80  '95달성  .저황유 및   TSP ->

(마이크로그램  24시간   300   150  '95달성   청정연료    PM 10

/입방미터)                                 공급

.자동차

매연저감

-----------------------------------------------------------------

오      존     년      0.02    -       -     자동차     WHO 수준

(ppm)         8시간    -   0.06  '95달성   배출가스

1시간  0.1   0.1       -     저감

-----------------------------------------------------------------

이산화질소     년      0.05  0.05  현재달성  자동차     WHO 수준

(ppm)        24시간    -   0.08  '95달성   배출가스

1시간  0.15  0.15      -     저감

-----------------------------------------------------------------

일산화탄소      1개월     8    -   현재달성 .저황유 및   WHO 수준

(ppm)         8시간    20     9   '95달성  청정연료

1시간    -     25      -     공급

.자동차

배출가스

저감

-----------------------------------------------------------------

탄화수소       년         3    -                         외국도

1시간    10    -                         기준삭제

(오존으로

대체)

=================================================================

- 납은 현행기준(1.5마이크로그램/입방미터) 유지('91.2 설정)

- 대기환경기준으로 설정된 항목에 대하여 이를 측정하는 방법에 따라

각기 측정치가 다르게 나타날 수 있으므로 각 항목별로 기준치와 함

께 측정방법 병기

- 각 국의 환경기준

=================================================================

항      목        미국   일본   대만     WHO        한  국

(권고치)    (개정안)

-----------------------------------------------------------------

아황산가스    년       0.03     -    0.03  0.015-0.023    0.05

(ppm)                                                  (0.03)

---------------------------------------------------

24시간   0.14   0.04   0.10  0.04-0.06      0.15

(0.14)

---------------------------------------------------

1시간     -    0.10   0.25  0.13             -

(0.25)

-----------------------------------------------------------------

먼      지    년        *50     -     130  60-90           150

(마이크로그램                         *65                 (*80)

/입방미터)  ---------------------------------------------------

24시간   *150   *100    250  150-230         300

*125                (*150)

---------------------------------------------------

1시간     -    *200     -       -            -

-----------------------------------------------------------------

오      존    년         -      -      -       -          0.02

(ppm)       ---------------------------------------------------

8시간     -      -    0.06  0.05-0.06        -

(0.06)

---------------------------------------------------

1시간   0.12   0.06   0.12  0.08-0.10      0.10

(0.10)

-----------------------------------------------------------------

이산화질소    년       0.053    -    0.05      -          0.05

(ppm)                                                  (0.05)

---------------------------------------------------

24시간     -    0.04-    -   0.08             -

0.06                       (0.08)

---------------------------------------------------

1시간     -      -    0.25  0.21           0.15

(0.15)

-----------------------------------------------------------------

일산화탄소     1개월     -      -      -       -            8

(ppm)                                                    (-)

---------------------------------------------------

24시간     -      10     -       -            -

---------------------------------------------------

8시간     9      20      9      9           20

(9)

---------------------------------------------------

1시간    35      -      35     26            -

(25)

-----------------------------------------------------------------

납                     1.5/     -    1.0/  0.5-1.0/년     1.5/

(마이크로그램          3개월         1개월                3개월

/입방미터)

-----------------------------------------------------------------

탄화수소      년         -      -      -       -            3

(ppm)                                                     (-)

---------------------------------------------------

1시간     -      -      -       -           10

(-)

=================================================================

* : 입자크기가 10마이크로미터 이하인 미세먼지(PM-10)