해빙기 지반붕괴사고 예방을 위한 전국 지하철 현장 안전점검

---------------------------------------------------------

노동부 건설근로안전과 500-5607

o 노동부에서는 최근 해빙기를 맞이하여 지하철 공사현장의 붕괴사고가 빈

발함에 따라 전국 145개 지하철현장가운데,

- 공정률 10% 미만으로서 공사가 초기단계이거나 공정률 90% 이상으로서

거의 마무리단계여서 재해발생 우려가 극히 적은 현장을 제외한 133개

지하철 현장에 대하여

- '93.2.18-19(양일간) 전국지방노동관서 산업안전근로감독관, 한국산업

안전공단 관련분야 직원 및 공사현장감독관 등으로 점검반을 편성하여

안전점검을 실시하였음.

o 점검결과 지하수 유출을 방치한 (주)풍림산업 지하철 5호선 10공구 현장

등 5개소에 대하여 안전조치 개선시까지 (부분)작업중지 명령을 내렸으며,

- (주)신림종합건설 지하철 7호선 2공구 현장의 용접기 3대에 대해 방호

조치 등 안전조치를 할 때까지 사용중지 명령을 내리는 등 총 70대 기

계.기구에 대해 사용중지 명령을 내렸음.

- 또한 작업발판 미설치, 띠장 보강부 보강불량, 지하수 매수로 설비불량

등 총 353건에 대하여 개선조치토록 시정지시하였음.

o 특히, 이번 점검에서는 흙막이 지보공 설치상태, 지반붕괴 또는 토석의

낙하원인이 되는 빗물이나 지하수 배제여부 등에 따른 붕괴에 의한 재해.

위험에 대하여 집중점검하였음.

o 노동부는 금번 점검시에 작업중지, 사용중지 및 시정지시 명령을 받은 사

항에 대한 이행여부를 철저히 확인토록 하고

- 시정명령을 받았음에도 이를 이행치 아니하여 중대재해가 발생할 경우

현장소장 등 공사관계자를 구속토록 하고 필요한 경우에는 전면 작업중

지 등 강력 조치토록 지방노동관서에 지시하였음.

<> 작업중지 사업장

가. 서울동부

o (주)쌍용건설 7호선 14공구 : 철골작업 추락위험(정거장 철골조립작업)

o (주)경남기업 5호선 50공구

: 작업발판 미설치(정차구조물의 외부형틀작업)

나. 서울남부

o 풍림산업 5호선 10공구 : 지하수 유출방지(구간 1개소)

o 한일개발 5호선 3공구

: 작업통로 및 작업발판상태 불량 흙막이 지보공 불량

o 진흥기업 5호선 11공구 : 개착구간의 지하수 누수로 토사붕괴 위험