통산부, 섬유수출 250억불 달성을 뒷받침할

고감성.고기능성 섬유소재 개발 추진

----------------------------------------

- 박통산장관, 구미공단내 섬유공장 방문시 밝혀 -

통상산업부 섬유공업과 500-2541

<> 주요내용

o 향후 5년간 1,750억원 투자(정부지원 750억원 포함)

o 첨단기술과 패션디자인 결합촉진으로 고감성패션소재 개발

o 기술집약적 산업용 섬유소재 개발(2005년 산업용섬유 비중 : 30% -->

50%로 제고)

1. 박재윤 통상산업부장관은 8.3(토) 오후 경북 구미공단에 있는 제일합섬

공장을 방문한 자리에서, 2005년 섬유수출 250억불 달성을 실질적으로

뒷받침하기 위해 향후 5년간에 걸쳐 1,750억원(정부지원 750억원 포함)

을 투입, 고감성.고기능성 섬유신소재를 전략적으로 개발하겠다고 밝힘.

2. 이같은 박장관의 발표는 섬유수출이 6월말 현재 작년동기대비 4% 감소하

고 있는 상황에서 이루어진 것으로, 우리 섬유산업이 성공적인 구조조정

을 통해 재도약을 이룩하기 위해서는 섬유소재 분야의 혁신이 관건이라

는 정부의 인식에 기초하고 있어 주목되고 있음.

3. 섬유산업은 기계.전자 등 조립산업과는 달리 하나의 흐름으로 이어지는

"흐름(Stream)산업"이어서 상류(Up-Stream)에 위치한 섬유원료.사 산업

의 신소재개발이 중.하류(Middle, Down-Stream)의 직물 및 제품산업의

고부가가치화를 결정짓는 최대 관건임.

4. 이같은 섬유 신소재 개발을 위해 박장관은,

첫째, 첨단기술(High-tech)과 패션디자인(High-touch) 요소의 결합을 통

한 고감성 패션소재 개발방침을 밝히고, 자연섬유와 같이 섬세하고 부드

러운 촉감을 가진 뉴실키톤(tone) 섬유, 피치키스킨톤 섬유, 뉴울톤 섬

유, 레이온톤 섬유, 초극세섬유 등 신합섬섬유 소재를 중점 개발할것이

라고 밝힘.

이를 위해 산업기술자금을 집중 지원하는 한편, 기술자와 디자이너간의

정보교류를 활성화하기 위해 원료업계와 직물.패션의류업계간의 정보교

류협의회를 구성.운영하겠다고 밝힘. 현재 118억원(정부지원 25억원 포

함)의 예산으로 건설중인 패션센터와 화섬협회 등 업종별 단체를 중심으

로 이같은 업종간의 교류협력이 크게 활성화될 것이라고 전망함.

둘째, 기술집약적이고 부가가치가 높은 산업용섬유 신소재 개발을 전략

적으로 집중 추진하여 2005년 산업용섬유 비중을 현재의 30%에서 50%선

으로 높히겠다는 방침을 밝히고, 수요가 급증하고 있는 자동차 에어백.

좌석벨트재 등 공업용 섬유, 식물재배용 부직포 등 농업용 섬유, 콘크리

트 보강용 섬유 등 토목.건축용 섬유, 생분해성 각종 어망 등 수산.해양

용 섬유, 면상발열체 등 의료용 섬유 등이 중점 대상이 될 것이라고 밝

힘.

이를 위해 한국섬유산업연합회내에 산업계, 학계, 연구계와 정부가 공동

으로 참여하는 "산업용섬유 경쟁력 강화위원회"를 설치하여 경쟁력 실태

점검 및 대책방안을 수립 추진해 나가겠다고 밝힘.

* 선진국의 산업용 섬유비중 : 일본 70%, 미국 60%, EU 52%

5. 이번 주말 박장관의 현장방문은 최근 격주 토요휴무 및 하계휴가 등으로

공장가동 중단이 증가하고 있는 상황에서, 주말임에도 불구하고 무더위

속에서 교대근무를 통해 수출품 생산에 여념이 없는 공장의 현장 근로자

를 찾아 격려하고 수출애로를 파악하기 위한 것으로서,

이는 업종별 새로운 산업발전 패러다임을 모색하기 위해 지난 6.24일부

터 매주 개최하고 있는 신산업발전 민간협력회의와 함께 박장관이 펼치

고 있는 2대 신수출진흥 활동이다.

<참고1> 고감성.고기능성 신섬유소재 개발계획

1. 섬유원료.사 산업의 중요성

o 원료.사 산업은 섬유소재 생산을 담당하는 기술 및 지식집약산업이며,

막대한 설비투자를 요하는 장치산업임(따라서 대부분 대기업임).

o 섬유산업은 기계, 전자 등 조립산업과는 달리 다단계의 "흐름(Stream)

산업"으로서, 원료.사 산업은 상류(Up-Stream)에 위치하여 중류(middle-

stream) 및 하류(Down-stream) 산업인 직물 및 제품산업의 경쟁력을 좌

우함.

=================================================================

Up-Stream                   Middle or Down-Stream

-----------------------------------------------------------------

범용소재를 공급하면    --> 중.저가 범용 직물 및 제품 생산

차별화 소재를 공급하면 --> 고부가가치 차별화 직물 및 제품 생산

첨단 신소재를 공급하면 --> 고가의 고감성.고기능성 제품을 생산

=================================================================

o 따라서, 차별화 및 첨단신소재 개발 없이는 고부가가치.고가의 차별화

직물 또는 제품생산은 불가능함.

<셔츠 1착분의 사, 직물, 제품 가격비교>

(단위 : 원)

=============================================================

원사           직물          제품

(400g)      (3제곱미터)       (1착)

-------------------------------------------------------------

범용소재 사용           4,000          8,000         15,000

차별화소재 사용        10,000         50,000        200,000

=============================================================

2. 우리나라 섬유원료.사 산업의 현황

가. 산업개요

=================================================================

업체수('94)  고용('94)    생산('94)   수출('95)

(개)        (명)       (10억원)     (백만$)

-----------------------------------------------------------------

섬유                18,413      530,037      30,295      18,383

(100)        (100)       (100)       (100)

o 원료.사             505       61,229       5,676       2,327

2,327(12.7)        (2.7)       (11.6)      (18.7)      (12.7)

.화섬.원료사         115       22,294       3,307       2,005

(화섬)

.면사                 69       16,737         952         225

(면방)

.모사                100        9,144         667          39

(모방)

o 직물              2,744      100,971       6,550       9,954

(14.9)       (19.0)      (21.6)      (54.1)

o 제품             13,619      300,959      14,451       6,103

(74.0)       (56.8)      (47.7)      (33.2)

=================================================================

주) ( )내는 구성비임.

자료) 통계청, 1996 광공업통계조사보고서, '96.3

나. 세계속의 위치

o 섬유수출('95 : 184억$) : 세계 4위(중국, 이태리, 독일, 한국)

o 섬유원료.사 수출

- 화섬원료.사('95 : 20.0억$) : 3위(대만, 독일, 한국)

- 면사('95 : 2.3억$) : 16위(파키스탄, 인도, 중국)

- 모사('95 : 0.4억$) : 6위(이태리, 영국, 프랑스)

o 섬유원료.사 설비

- 화학섬유 설비(2,015천톤/년) : 세계 5위(미국, 중국, 대만)

- 면정방기(3,085천추) : 세계 14위(중국, 인도, 브라질)

- 모정방기(810천추) : 세계 5위(중국, 이태리, 일본)

3. 통상산업부의 신섬유소재 개발계획

o 개발기관 : '96-2000

o 개발방법 : 산.학.연 공동개발(중기거점 및 첨단기술.시제품개발사업)

o 투자계획 : 총개발비 1,750억원(정부 : 산업기술자금 750억원 지원)

(단위 : 억원)

=================================================================

연도별 투자계획

---------------------------------------------------

'96     '97     '98     '99    2000       계

-----------------------------------------------------------------

정부지원       120     140     150     160     180        750

민간부담       150     200     200     200     250      1,000

-----------------------------------------------------------------

계          270     340     350     360     430      1,750

=================================================================

o 중점 개발대상 분야

<고감성 의류용>

- 소취, 항균효과의 건강.쾌적소재 개발

- 환경오염방지를 위한 생분해성 소재개발

- 자외선 차단 및 고흡수 소재개발

- 방향성 섬유 소재개발

<공업용>

- Car air-bag 및 Seat belt재의 개발

- 형태안정성의 우수한 PET Tire cord 개발

- 전자공업재료용 섬유소재 개발

<농업용>

- 고효율의 종자배양 및 식물재배용 부직포 제조 기술

- 생분해성 섬유를 이용한 식생 시트의 개발

<토목.건축용>

- 콘크리트 보강용 섬유소재 개발

- 저공해 방음시트 개발

- 석면대체용 초고분자량 PVA 단섬유 개발

<수산.해양용>

- 생분해성 섬유를 이용한 각종 어망, 낚시줄의 개발

<의료용>

- 의료용 Disposable재의 제조기술 개발

- 면상 발열체 섬유의 개발

- 고강도, 고효율 중공사 제조기술 개발

<참고2> 우리나라의 고감성 패션소재 및 고기능성 산업용 섬유소재 개발 어

디까지 왔나?(일본과의 개발수준 비교)

1. 고감성 패션소재 개발

o New-silky ton 섬유

- 특성

. 섬세한 촉감

. 가벼운 느낌

- 기술수준

(일본)

. 섬유원료(Polymer)을 3화엽 단면으로 방사하여 견명효과를 부여하

고, Micro-crater 생산에 의한 Silky-tone의 효과를 극대화함.

. 특수 이수축, 불균일 혼섬 등 고급소재 생산단계

(한국)

. 직물가공 단계에서 감량가공으로 부정형 단면형성 등 효과 부여

. 복합방사에 의해 불규칙한 원사 단면구조를 형성시켜 효과 부여

o Peach-skin tone 섬유

- 특성

. 부드러운 촉감

. 고탄력성

. 처짐성(고Drape성)

- 기술수준

(일본)

. 방사시 특수 이형단면 생성 및 분자배열에 의한 미세한 3차원 구조

의 원사를 활용하여 제직시 특성을 발현

(한국)

. 2종류의 원료(Polymer)를 복합방사시켜 수축률이 상이한 혼섬사를

생산

o New-wool tone 섬유

- 특성

. 은은한 깊은 색

. 따뜻하고 쾌적한 착용감 부여

. 풍부한 Volume감

- 기술 수준

(일본)

. 3종류 이상의 수축률이 다른 사를 공기교략하고 특수가공

. 섬유표면의 미세한 흠(Scale)을 생성시켜 wool과 같은 섬유구조를

발현

(한국)

. 2종류의 수축률이 다른 사를 공기교략 및 복합가연

o Rayon-tone 섬유

- 특성

. 밝은 색상

. 우수한 Drape성

. 중량감

- 기술수준

(일본)

. 중합시 Ceramic을 혼합하여 고비중의 섬유방사

(한국)

. 중합시 산화티타늄(TiO2) 미립자를 혼합하여 방사

o 초극세섬유

- 특성

. 부드러운 촉감

. 인조피혁

- 기술수준

(일본)

. 특수 복합방사법

. 0.001g/9km의 사제조

(한국)

. 복합방사

. 0.05g/9km

2. 고기능성 산업용 섬유소재 개발

o 수송 : 각종 차량, 항공.우주, 조선부품

(일본)

- 항공기용 부품 및 내장재

- 우주항공용 복합재료(ACM)

(한국)

- 자동차 시트용

- 타이어코드

- Air-bag

o 토목 : 도로, 댐 등의 토목플랜트

(일본)

- 토양의 노반노상안정재

- 오탁방지막

- 산업폐기물처리재

(한국)

- 토목용 시트

- 아스팔트 루핑재

- 방수시트

o 건축 : 플랜트, 발전소, 수도, 레져시설

(일본)

- 고층 건축용 복합재료

- 방사선차단재

- 전자파보호재

- 콘크리트보강재

(한국)

- 안전네트

- 인테리어

o 전기 : 반도체, 전자기기용

(일본)

- 초고성능 무진소재

- 고탄성광섬유

(한국)

- 잉크리본

- 전선피복재

o 해양 : 수산, 해양용 자재

(일본)

- 인공어초

- 해양목장

- 인공부도용 자재

(한국)

- 어망

- 로프

- 낚시줄

o 농림 : 농업, 임업용 자재

(일본)

- 식물재배용 농업자재

- 수목.해충보호재

(일본)

- 방충.방조.방수재

- 호스

o 의료 : 병원, 의료보건, 위생

(일본)

- 인공지능 호흡섬유

- 인공혈관

- 인공피부

- 인공심장용 재료

(한국)

- 봉합사

- 무진복

o 안전 : 인체보호, 안전, 위생

(일본)

- 내충격용 인체보호소재(방호복, 방탄복, 방한복)

(한국)

- 내열섬유(방화복)