실험국용 주파수 할당(LMDS, W-CDMA)

----------------------------------

정보통신부 주파수과 750-2440

정보통신부는 23일 삼양텔레콤(주)와 (주)해태텔레콤이 신청한 양방향 디지

털 LMDS에 대한 실험국용으로 28GHz대 2채널씩과 (주)PCS솔루션이 신청한

광대역 CDMA 실험국용 1.9GHz대 1채널씩을 실험용 주파수로 각각 할당했다.

이번에 허가한 LMDS는 기지국과 고정가입자간에 음성, 데이타, 영상 등을

양방향으로 전송하는 디지털방식 기술로서 현재 미국과 캐나다를 중심으로

개발되고 있는데, 삼양텔레콤(주)의 경우 이 기술을 도입하여 다양한 서비

스 개발을 목적으로 실험국을 신청하였고 (주)해태텔레콤은 국내외 시장에

장비를 공급하기 위한 기술개발 목적으로 실험국을 신청했다.

한편, 광대역 CDMA는 현재 이동전화 또는 개인휴대통신에 사용되고 있는

1.25MHz 협대역 CDMA와는 달리 1개 채널을 5MHz의 광대역으로 확산시킨 방

식으로서 대역폭이 증가되어 전송속도가 향상(8.3kbps --> 64kbps)되고 음

성, 데이타, 영상전송이 가능하며 향후 FPLMTS 등에 응용될 수 있는 기술인

데 (주)PCS솔루션은 자체적으로 기술을 개발하고 전파전파 특성, 단말기간

핸드오프 등의 실험을 하기 위해 실험국을 신청했다.

정보통신부는 앞으로도 자체적으로 개발하거나 외국에서 개발된 신기술을

도입하여 실험하므로서 국내 기술개발에 도움이 된다고 판단되는 경우 실험

주파수 할당상 문제가 없는 한 제한없이 실험국을 허가할 방침이다.

그러나 향후 국내에서 상용화될 주파수는 실험국에 할당된 주파수와 관계가

없고 사업권 획득과도 전혀 무관하므로 실험국 허가를 사업권과 연계시키는

경우 즉시 실험주파수를 회수할 방침이다.

실험국은 각 지방 관할 체신청에 신청해야 하고 실험국 유효기간은 1년이며

재허가도 가능하다.

* LMDS : Local Multipoint Distribution System

<참고> 실험용 주파수 할당 현황('97.1월 현재)

<> LMDS 등(무선CATV)

o 삼양텔레콤('97.1.21)

- 디지털 양방향(LMDS)

. 지역 : 서울 종로구 훈정동

. 주파수 : 27.620, 27.660GHz대 2파, 31.001, 31.003GHz대 2파

o (주)해태텔레콤('97.1.21)

- 디지털 양방향(LMDS)

. 지역 : 서울 마포구 마포동

. 주파수 : 27.700, 27.740GHz대 2파, 31.005GHz대 1파

o 한국무선CATV(주)

('97.11.21)

- 디지털 양방향(LMDS)

. 지역 : 서울 강남구 일원

. 주파수 : 27.5-28.35GHz대 6파

('95.12.29)

- 아나로그 단방향(MMDS)

. 시험지역 : 서울시 강남구 도곡동 552-3

. 주파수 : 2530, 2509, 2515, 2521, 2527MHz

o 한국이동통신(주)

('96.8.13)

- 아나로그 단방향(LMDS)

. 사용지역 : 대전광역시 지역

. 주파수 : 28.0GHz 1파

('96.8.23)

- 아나로그 단방향(LMDS)

. 사용지역 : 과천시 중앙동, 성남시 분당구

. 주파수 : 27.5-28.5GHz대중 15채널

o (주)금호텔레콤('96.4.13)

- 아나로그 단방향(LMDS)

. 지역 : 광주광역시 서구일원

. 주파수 : 28.0GHz 1파

<> CDMA 실험국

o (주)PCS솔루션('97.1.22)

- 광대역 CDMA

. 사용지역 : 서울 강남구 대치동

. 주파수 : 1893.5/1972.5MHz 송.수신 각 1파

o 한국이동통신('96.5.31)

- 광대역 CDMA

. 사용지역 : 대전 연구소

. 주파수 : 1890, 1895, 1900, 1905MHz/1970, 1975, 1980, 1985MHz

송.수신 각 4파

o 한국전자통신연구소('96.5.31)

- 협대역 CDMA

. 사용지역 : ETRI 연구소 일원

. 주파수 : 1890/1970MHz 송.수신 각 1파

o 태일정밀(주)('96.5.31)

- 광대역 CDMA

. 사용지역 : 서울 삼성동 사옥주변

. 주파수 : 1890/1970MHz 송.수신 각 1파

<> PCS

o LG정보통신(주)('96.12.30)

- 시스템 개발용

. 사용지역 : 안양 LG연구소

. 주파수 : 1751.25 1752.50MHz/1841.25, 1842.50MHz 송.수신 각 2파

o (주)LG텔레콤('96.10.8)

- 시스템 시험용

. 사용지역 : 서울 영등포, 금천구 일원

. 주파수 : 1751.25, 1751.50, 1751.75MHz/1841.25, 1841.50,

1841.75MHz 송.수신 각 3파

- 셀설계용

. 사용지역 : 전국

. 주파수 : 1848.0, 1848.2, 1848.4, 1848.6, 1848.8MHz 5파

o 한솔PCS(주)('96.10.8)

- 셀설계용

. 사용지역 : 전국 일원

. 주파수 : 1848.0, 1848.2, 1848.4, 1848.6, 1848.8MHz 5파

o 삼성전자(주)('96.6.28)

- 시스템 개발용

. 사용지역 : 서울 송파구

. 주파수 : 1751.25, 1752.50/1841.25, 1842.50MHz 송.수신 각 2파

o 한국통신('96.12.18)

- 시스템 시험용

. 사용지역 : 서울지역

. 주파수 : 1753.75, 1755.00, 1756.25MHz/1843.75, 1845.00,

1846.25MHz 송.수신 각 3파

- 셀설계용

. 사용지역 : 전국

. 주파수 : 1847.00, 1847.20, 1847.40, 1847.60, 1847.80MHz 5파

<> TRS

o 엘지정보통신('96.7.31)

- 장비 개발용

. 사용지역 : 경북 구미시

. 380MHz대 : 375.3875-379.5875/365.3875-369.5875MHz대 송.수신 각

13파

. 780MHz대 : 764-779MHz대 14파

o 아남산업(주)('96.7.17)

- 장비개발용

. 사용지역 : 서울

. 주파수 : 898. 125-898. 350/937.125-937.350MHz대 10파

<> 무선데이타

o 한국통신('96.3.29)

- 사용지역 : 서울지역

- 주파수 : 896. 0125-896. 1875/936.0125-936.1875MHz 송.수신 각 15

파

o (주)데이콤('95.8.10)

- 사용지역 : 서울지역

- 주파수 : 896. 6125-896.7250/936.6125-936.7250MHz 송.수신 각 10파

<> 1.7GHz대 대지털셀룰라

o 한국이동통신(주)('96.6.28)

- 사용지역 : 서울지역

- 주파수 : 1810.625-1819.235/1720.625-1729.235MHz 송.수신 각 7파

<> 가입자회선

o (주)데이콤('96.12.30)

- 사용지역 : 대전 종합연구소

- 주파수 : 2301. 75-2315.75/2371.75-2385.75MHz 송.수신 각 1파