자연형 하천공법 시험시공 성공

-----------------------------

- 과천 양재천 자연형 하천 만들기 시험시공 성공 -

환경부 자연보전국 자연정책과 504-9283

- 환경부가 전국 그린네트워크화 계획의 일환으로 추진하고 있는 G-7 환경

공학기술개발사업중 "국내 여건에 맞는 자연형 하천공법의 개발"(연구책

임자 : 한국건설기술연구원 우효섭 박사) 연구과제가 현재 2차년도 연구

를 진행중에 있는데, 연구사업으로서 과천 양재천에 시험시공한 자연형

하천공법이 성공을 거두었다.

한국건설기술연구원의 우효섭 박사와 이진원 선임연구원팀은 서울대학교

환경계획연구소 및 공학연구소, 경남기업, 한림종합건설, (주)대우건설

등과의 산.학.연 공동연구를 통하여 "국내 여건에 맞는 자연형 하천공법"

개발 중인데, 무생명 재료인 통나무, 돌, 야자섬유망 및 그물 등과 생명

재료인 갯버들, 달뿌리풀, 물억새, 부들, 갈대 등을 이용한 15가지 공법

을 개발하여 과천시 부림동 양재천 300m 구간에 '96년 12월 시험 시공하

여 현재까지 모니터링한 결과, 매우 성공적이다.

- "자연형 하천 만들기"란 지금까지 치수만을 생각한 획일적인 하천정비와

수질악화로 황폐화된 도시하천을 자연에 가깝게 복원시키는 하천정비방법

으로서, 기존의 콘크리트 등 인공재료의 이용을 줄이고 돌, 풀, 나무와

같은 자연재료를 많이 활용하여 하천의 동.식물이 서식하기에 유리한 환

경을 조성시켜 주는 것이다.

이러한 자연형 하천공법은 '70년대 부터 독일, 스위스 등에서 시작되어

미국, 일본 등 선진외국에서는 하천의 친수성을 높이고 생태계를 보전하

는데 중요한 역할을 하고 있으며, 우리나라는 '91년부터 진행된 한국건설

기술연구원의 하천환경개선에 관한 연구에서 일본의 "다자연형 하천공법"

을 소개하면서 그 개념이 도입되었다.

- 본 연구의 1단계 사업이 끝나는 '98년에는 우리나라 중소하천에 적용할

수 있을 것이며, 다음과 같은 효과를 거둘 수 있을 것이다.

o 쇄석, 통나무와 같은 빈틈(공극)이 많은 재료와 나무, 풀과 같은 살아

있는 재료를 이용하고, 소와 여울을 조성하여 하천의 동식물 서식에 알

맞는 환경을 제공함으로써 생태계 보전에 기여한다.

o 하천에 풀과 나무가 우거지고 나뭇잎이 물속에 떨어져 썩으면 미생물의

먹이가 되므로 수중 생태계의 먹이사슬의 시작이 될 수 있다.

o 푸르름이 있는 하천환경, 자연스런 하천 모습, 물과 어울리는 하천구조

물 등으로 주민들에게 휴식 및 산책을 할 수 있는 친수공간을 제공하고

도시어린이들에게 살아 있는 자연하천현장을 제공함으로써 환경교육 및

정서함양에 도움을 줄 수 있다.

o 수온의 상승을 막아 녹조류의 발생을 억제함으로써 자정능력을 향상시

켜 수질개선에 간접적으로 기여한다.

o 치수의 안정성과 생태계보전이라는 두가지 문제를 조화시킬 수 있다.

그러나 경제성을 고려하여 현재의 하천정비사업 비용 수준 이하로 사업시

행이 가능하려면, 시험시공으로 개발된 공법(15가지) 가운데 정비대상 하

천에 알맞는 공법 1-2가지를 선정하여 작업을 효율화하고, 소요되는 재료

를 표준화 및 대량 생산하여 공급함으로써 재료비를 절감하며, 이 분야의

숙련공을 양성하여 작업효율을 향상시켜야 한다. 또한 치수사업의 경우와

같이 생태계 보전 효과에 대한 가치를 경제성 분석에 포함시켜야 한다.

- 환경부는 1단계 연구를 마무리하는 대로 자연형 하천공법에 대한 지침서

시안을 마련하고, 2단계 연구('98-2001)로서 중소하천에의 실질적인 적용

및 평가를 토대로 자연형 하천공법 지침서를 완성하고 이를 전국에 배포

할 계획이다.