중부내륙고속도로(여주-상주간) 환경영향평가 엄격 적용

----------------------------------------------------

환경부 평가분석과 504-9287

- 경기도 여주군과 경북 상주시를 잇는 중부내륙고속도로 전체 구간중 18%

에 방음벽이 설치되고 생태계 통로를 위한 터널 12곳이 설치될 전망이다.

- 환경부는 한국도로공사가 올해부터 1조 7천 96억원을 투입해 오는 2003년

에 준공할 경기도 여주군 가남면 본두리-경북 상주군 낙동면 신상리간의

1백 27.2km 구간(4차선) 중부내륙고속도로에 대한 환경영향평가 재협의

결과를 밝혔다.

- 환경부는 최종 협의에서 고속도로 건설로 인한 소음민원을 미리 막기 위

해 전체 구간 1백 27.2km중 17.9%에 해당하는 22.76km 구간에 모두 79개

의 방음벽을 설치하도록 하였는데

- 지금까지 고속도로나 도로가 건설된 후 주로 주민들의 소음민원에 의하여

방음벽이 설치돼 왔으나 민가, 축사 등을 포함하여 전체 구간중 5분의 1

가까운(18%) 지역에 방음벽을 설치하도록 하였으며

- 환경부는 또 고속도로 건설로 인한 생태계 단절을 막기 위해 백두대간을

잇는 이화령(충북-경북 경계선 : 높이 548m)에 길치 1천 1백 30m 규모의

이화터널을 설치하는 것을 비롯해 충주시 노은면 중원터널(1천 67m) 등

모두 12군데에 터널공사를 하도록 하였다.

- 또 동물이동통로를 위해 사각형 규모의 통로박스를 2군데(경기도 여주군

가남면, 충북 충주시 노은면)에 별도 설치하도록 하고 수중생태계 보호를

위해 교량공사시 가배수로를 설치하는 등 생태계 보호를 위한 보완조치를

철저히 하도록 조치했다.

- 환경부는 아울러 도로건설로 인해 식생이 훼손되는 5천 5백 70그루의 소

나무와 잣나무를 절.성토구간에 이식하도록 하고 불가피하게 훼손되는 수

목은 버섯재배농가에 보급하는 방안을 강구하도록 하였다.

- 아울러, 환경부는 공사시 대규모로 투입되는 건설장비와 발파작업 등으로

인근 주민들이 소음에 시달릴 우려가 높다고 지적하고 소음민원을 해결하

기 위해 저소음 진동공법을 시행하고 가설판넬을 설치하는 등 소음저감방

안을 강구하도록 협의하였다.

<참고> 중부내륙고속도로(여주-상주간) 건설사업(환경영향평가서 재협의)

1. 사업개요

- 위치 : 경기도 여주군 가남면 본두리-경북 상주군 낙동면 신상리

- 사업내용 : 연장 127.2km(4차선)

- 사업비 : 17,096억원

- 사업기간 : '97-2003년

- 사업시행자(승인기관) : 한국도로공사(건설교통부)

2. 추진경위

- '90.10.18 : 중부내륙고속도로(여주-아포) 건설사업 환경영향평가서 협

의

* 연장 154.2km(2차선)

- '96.10.24 : 중부내륙고속도로(여주-상주) 건설사업 환경영향평가서(재

협의) 초안접수(한국도로공사 --> 환경부)

* 초안공람('96.10.24-'96.11.27) 및 주민설명회('96.11.5-11.7), 공청

회('96.12.27)

- '96.12.10 : 환경영향평가서(재협의) 초안 검토의견 통보(환경부 -->

충주시장)

o 공사시 및 운영시 수질, 소음진동 등 환경영향 저감방안 강구 등

- '97.3.17 : 환경영향평가서(재협의) 협의요청(건설교통부 --> 환경부)

- '97.4.29 : 환경영향평가서(재협의) 보완요청(환경부 --> 건설교통부)

- '97.9.10 : 환경영향평가서 보완서 제출(건설교통부 --> 환경부)

- '97.11.1 : 환경영향평가서(재협의) 협의회신(환경부 --> 건설교통부)

3. 주요 환경영향 및 저감방안

- 지형.지질

o 사토장 확보 및 연약지반의 처리

.  토취장 확보시 저감방안 강구

o 터널, 교량 등 구조물 설치시 사면안정 및 지반침하 방지 필요

. 공사시 현지지형에 따른 적정구배처리 및 연약지반 보강공법 시행

. 터널 12개, 교량 99개

- 동.식물상

o 소나무, 잣나무 등 식생훼손

. 훼손수목 이식(5,570주)

.. 절.성토구간 등에 이식식재

o 훼손수목 처리

. 버섯재배농가에 보급, 절단분쇄후 사면부에 살포 등

o 수중생태계 보호

. 교량공사시 등에 물막이공, 가배수로 설치

o 동물이동통로 단절

. 동물이동통로(통로박스) 2개소 설치

- 대기질

o 주거지역 등의 인접구간에서 토공작업시 비산먼지 등으로 생활환경

악화

. 차량속도제한(20km/h)

. 살수 실시

. 세륜.세차시설 설치

. 이동식 방진망 설치

- 수질

o 공사시 절.성토구간에서 토사유실

. 토공작업구간에 가배수로, 침사지 등 설치

o 하천통과 교량공사

. 우물통공법, 오탁방지막 등 설치

o 중원휴게소 오수방류(1,035.1입방미터/일)

. BOD, SS 10mg/리터 이하로 처리후 방류

- 소음.진동

o 공사시 건설장비, 발파작업 등으로 인한 소음진동 발생

. 저소음 진동공법 시행, 가설판넬 설치 등 영향저감방안 강구

o 주행시 운행차량 소음

. 방음벽(79개소, 22,760m) 설치