제4차 장기전력수급계획(1998-2015)

---------------------------------

산업자원부 전력정책과

제1장 계획수립 개요

1. 추진경위

o '97.2 제4차 장기전력수급계획 수립 기본계획 확정

o '97.3-11 실무소위원회 분야별 과제 검토

- 전력정책, 수요예측 및 수요관리, 발전설비계획, 계통계획, 원자력

및 입지, 환경, 기술개발, 통합자원계획 등 8개 실무소위원회 구성,

운영(총 26회 실무소위 개최, 전문가 68명 참여)

- 장기전력수급계획 심의위원회 개최('97.9)

o '97.11 제4차 장기전력수급계획(시안) 작성('98 경제성장률 7% 기준)

o '97.12 장기전력수급계획 재조정 작업 착수

- IMF 체제에 따른 경기침체 및 전력수요 감소요인 발생

- 수요예측팀, 설비계획팀으로 구성된 실무작업반 운영

o '98.1-4 전력수요 재예측, 설비계획 재검토('98 경제성장률 1% 기준)

o '98.5-6 전력수요 재예측, 설비계획 재검토('98 경제성장률 -1.4% 기

준)

- 전력정책소위원회 개최('98.6)

- 제4차 장기전력수급계획(시안) 작성('98.6)

o '98.7 제4차 장기전력수급계획 공청회 개최('98.7.13)

- 공청회시 제시된 의견 검토 반영

o '98.8 제4차 장기전력수급계획 심의위원회 개최('98.8.17)

- 제4차 장기전력수급계획 확정.공고('98.8.25)

2. 계획수립 여건 및 전망

o 에너지 수급 여건

- 국제 유가는 안정세를 유지할 전망이나, 화석에너지 부존자원 한계

및 지역적 편재에 따른 공급불안과 지역적 에너지 수급 문제 상존

- 국내 에너지 수요는 외환위기 극복후 장기 성장 잠재력의 회복으로

전력, 가스 등 고급에너지를 중심으로 성장세 유지 전망

o 전력수요의 지속적 성장

- '90년대 들어 전력수요는 10%대 성장을 유지하여 왔으나, 최근 외

환위기와 경기침체로 단기적으로 전력수요 성장률이 대폭 둔화

- 2000년 이후 경제 성장세가 회복되면 전력수요의 착실한 성장 전망

전력설비 확충 여건 악화

- 국민의 생활수준 및 환경의식 향상에 따라 전력설비에 대한 기피

및 과도한 보상요구 등으로 전원입지 확보난 가중

- 낮은 전기요금 수준으로 인한 재원조달의 어려움과 환경규제 강화

및 인허가 지연 등으로 전력사업 추진 어려움 증가

o 국내외 환경규제의 심화

- 기후변화협약 당사국 회의 등 환경보존에 관한 국제적 논의가 확산

되고 있으며, 선진국의 온실가스 배출저감 의무부담 압력 강화 전

망

- 환경규제가 선진국 수준으로 강화될 전망

o 전력산업 구조개편 및 경쟁체제 도입

- 국내 전력사업의 경쟁촉진 및 효율성 개선을 위한 민자발전사업 확

대, 자가용 전력 직공급 범위 확대, 특정 전기사업제도 도입과 함

께 전력사업 구조개편에 관한 논의가 진행중

- 선진국 중심의 기술개발 경쟁 및 기술 보호주의 심화

3. 계획수립 기본방향

o 계획대상 기간 : 1998년-2015년(18년)

<전력수급 안정성 확보>

o 수요예측의 정확도 향상 및 에너지 소비절약을 위한 수요관리 강화

o 적정 공급신뢰도 및 전원구성비 유지

o 발전소 건설 규모를 고려한 송전선로 적기 확충

o 에너지 수입의존도 감소를 위한 국내 가용자원 적극 활용

o 통일 및 동북아 전력 융통에 대비한 전력분야 협력방안 강구

<전력사업의 효율성 제고>

o 민자발전 확대 및 전력산업구조 개편계획 추진

o 수급안정, 비용저감, 환경영향 최소화를 위한 기술개발 강화

o 계획의 실현 가능성 확보를 위한 자금, 입지 등 부문별 대책 강구

<환경친화적 전력사업 추진>

o 국내외 환경규제 강화 및 기후변화협약에 능동적으로 대처

o 풍력, 태양광 등 대체전원 및 분산형 전원의 개발, 보급 확대

<합리적 계획 수립>

o 제3차계획('95) 이후 여건변동을 최대한 반영

o 수요 및 공급측 자원을 종합적으로 고려하고, 객관성 확보를 위한 통

합자원계획 개념 적극 반영, 추진

제2장  장기 전력수요 예측

1. 주요 전제

o 경제성장은 단기적으로 저성장, 장기적으로 잠재성장률 수준 회복

o 산업구조는 장기적으로 첨단산업 위주의 선진국형 산업구조로 전환

예상

<주요 경제지표 전망>

(단위 : %, 만명, 만가구)

===================================================================

구분      '98  '99  2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 '98-2015

-------------------------------------------------------------------

경제성장률   -1.4   3.1  5.1    6.0       5.0        4.3       4.6

실질전기요금  불변 불변 불변   불변      불변       불변      불변

===================================================================

===================================================================

1997      2000      2005      2010      2015

-------------------------------------------------------------------

산업구조(부가가치)

농림어업               6.2       5.8       4.5       3.6       3.0

광공업                30.6      30.2      30.7      30.6      30.3

서비스                63.2      64.0      64.8      65.8      66.7

인구수                4,599     4,728     4,912     5,062     5,168

가구수                1,176     1,253     1,357     1,445     1,521

===================================================================

주) 경제성장률 : 단기는 정부 경제전망('98.5), 장기는 KDI 전망치

('97.12) 사용

2. 예측 방법

o 미래 경제성장, 산업구조 등의 전망에 따른 판매전력량 예측

- 주택용(2개 부문) : 가전기기, 기타 수요

- 상업용(4개 부문) : 수송, 수도, 공공, 기타 상업용

- 산업용(10개 부문) : 농림어업, 광업, 제조업(1차금속 등 8개 산업)

o 부문별 판매전력량과 부하곡선 형태를 고려하여 최대전력 예측

- 계절별, 일형별, 시간별 지수 및 피크일 가중효과 반영

3. 중장기 전력수요 전망

o IMF 영향으로 '98년 성장률 대폭 둔화, '99년 하반기 이후 성장세 회

복, 2004년 이후 성장률 점진적 둔화, 2009년 이후 선진국형 저소비

단계 진입

o 전력소비는 연평균 3.7% 증가하여 2015년 3,871억㎾h로 전망

- '97년 판매전력량 실적치 2,008억㎾h의 2배 수준

o 최대 수요는 연평균 3.8% 증가하여 2015년 6,957만㎾로 전망

- '97년 최대수요 실적치 3,585만㎾의 2배 수준

- 3차 계획대비 약 300-400만㎾ 감소 전망

- 2015년까지 수요관리량을 646만㎾ 확대(수요관리전 수요의 8.5% 수

준)

* 금년도의 경제성장 및 전력수요 성장의 불확실성이 크나 발전설

비 건설의 시급성을 고려하여 현 예측치에 의해 계획을 수립

<판매전력량, 수요관리량 및 최대 수요>

=================================================================

제3차계획('95)               제4차계획

---------------------------- ----------------------------

판매전력량 수요관리 최대수요 판매전력량 수요관리 최대수요

(억kWh)   (만kW)   (만kW)    (억kWh)   (만kW)   (만kW)

-----------------------------------------------------------------

1998       2,109       18     3,839     1,967       48     3,524

2000       2,393       68     4,356     2,210       94     3,950

2005       3,059      211     5,567     2,961      295     5,248

2010       3,656      440     6,564     3,490      521     6,219

2015           -        -         -     3,871      646     6,957

연평균 증가율

'98-2000    7.0        -       7.1       3.2        -       3.3

2001-2005   5.0        -       5.0       6.0        -       5.9

2006-2010   3.6        -       3.4       3.3        -       3.4

2011-2015     -        -         -       2.1        -       2.3

1998-2010   4.9        -       4.8       4.3        -       4.3

1998-2015     -        -         -       3.7        -       3.8

=================================================================

4. 상한 및 하한안 수요(수요성장의 불확실성)

o 수요성장의 불확실성에 대비, 전원개발계획의 유연성 확보를 위하여

수요 변동요인에 대한 시나리오를 작성하고 이에 의거하여 상.하한안

수요 작성

o 검토 전제

- 경제 성장률

. 상하한(안) 기준 : 과거 15년간 경제성장률 전망 오차율 적용

=================================================================

구분                 상한(안)        기준(안)         하한(안)

-----------------------------------------------------------------

1998-2002                1.5%p            기준            -1.5%p

2003-2007                1.2%p            기준            -1.2%p

2008-2015                1.0%p            기준            -1.0%p

=================================================================

- 실질 전기요금

. 상한(안) 기준 : 과거 5년간 실질 전기요금 평균 증가율 적용

=================================================================

구분         상한(안)          기준(안)            하한(안)

-----------------------------------------------------------------

1998-2015       연 1.5%     감소 불변('97년 실적)   기준안과 동일

=================================================================

o 상.하한안 최대 수요

- 2010년 상한(안) 최대 수요는 7,532만kW로 전망(기준안의 121.1%)

- 2010년 하한(안) 최대 수요는 5,095만kW로 전망(기준안의 81.9%)

(단위 : 만kW)

=================================================================

구분           상한(안)            기준(안)            하한(안)

-----------------------------------------------------------------

2000         4,174(105.7)         3,950(100)          3,716(94.1)

2005         5,952(113.4)         5,250(100)          4,533(86.4)

2010         7,532(121.1)         6,219(100)          5,095(81.9)

2015         8,942(128.5)         6,957(100)          5,434(78.1)

=================================================================

주) ( )내 수치는 기준안대비 지수임.

제3장  통합전력수급계획

1. 수요관리계획

가. 수요관리 목표

o 입지 및 투자재원 확보난을 완화하고, 환경영향을 최소화하기 위하

여 수요관리를 최대한 확대하되 수요관리 목표는 실현가능량을 반

영

- 중장기적으로 최대전력 증가율을 경제성장률 수준 이하로 유지

- 부하율(최대전력에 대한 평균전력 비율)을 70% 수준으로 유지

o 2015년까지 수요관리량을 646만kW로 확대

- 2015년 기준 수요관리전 최대수요 7,604만kW의 8.5% 억제

- 2015년 기준 부하율 : 수요관리전 64.8% --> 수요관리후 70.2%

- 2015년까지 최대수요 증가율 : 수요관리전 4.3% --> 수요관리후

3.8%

<연도별 수요관리 목표>

(단위 : 만kW, %)

=================================================================

제4차계획('98)

구분       제3차계획('95)      ----------------------------------

부하관리    효율개선         계

-----------------------------------------------------------------

1998             18               47           1          48(1.3)

2000             68               89           5          94(2.3)

2005            211              262          33         295(5.3)

2010            440              464          57         521(7.7)

2015              -              573          73         646(8.5)

=================================================================

주) . 수요관리량은 '97년 기준 추가 증가분임.

. ( )내는 수요관리전 수요에 대한 비율임.

나. 추진방향

o 전기사업자 수요관리사업에 대한 관리 강화

- 발전소 건설 등 전력 공급설비 확충계획과 대등한 수준으로 관리

o 전기요금 구조개선

- 전기요금을 장기 한계비용 체계로 전환하여 가격기능 강화

- 계시별 요금, 하계휴가조정 요금, 자율절전 요금 등 요금제도 개

선

o 수요관리 신기술 보급 확대

- 고효율 자판기, 고효율 전동기, 최대전력관리장치 등

- 전자식계량기 보급, 배전자동화, 전력분야 통신사업 등과 연계한

직접부하제어 제도를 도입하여 수요관리사업의 효율성 제고

o 수요관리사업의 효율적 추진기반 구축

- 수요관리 전담조직 정비 및 유관기관과의 협조체제 강화

- 수요관리 DB 구축 및 수요관리효과(편익/비용) 평가체제 구축

o 단기 수요관리 강화

- 이상기온 등 수급여건 변화에 따라 수요관리 사업의 탄력적 운영

다. 수요관리 투자계획

o 전기사업자 수요관리사업 투자 확대

- 장기적으로 전기사업자 매출액의 총 1% 수준 투자를 유도

- 전기사업자의 수요관리사업 확대를 위한 전기요금 규정 개정 등

다각적인 투자비 보전방안을 강구

<수요관리사업 투자비 전망>

(단위 : 억원)

=================================================================

구분        1998        2000        2005        2010       2015

-----------------------------------------------------------------

투자비        646        1,010       1,737       2,202      2,892

=================================================================

2. 발전설비계획

가. 설비계획 수립 방법

o 공급지장 확률(LOLP) 0.5일/년 수준을 만족시키는 설비계획 수립

- 설비예비율은 설비신뢰성 향상, 계획예방정비 기간 단축, 계통규

모 확대 등을 반영

- 수요성장의 불확실성을 고려하여 별도 대책 수립(수요변동대비

상황대응계획 수립)

<공급신뢰도 적용 추이>

(단위 : 일/년)

=================================================================

구분  제1차계획('91) 제2차계획('93) 제3차계획('95) 제4차계획('98)

-----------------------------------------------------------------

LOLP       0.7             0.7            0.5           0.5

=================================================================

o 발전원별 설비특성, 경제성, 환경영향과 무역수지, 탄소배출량 저

감, 연료조달 등을 종합적으로 고려한 적정 전원구성비 유지

- 계량요소 : 경제성, CO2 배출, 무역수지, 연료조달 등

- 비계량 요소 : 입지확보, 환경규제, 재원조달, 건설 불확실성 등

<전원구성비 적용 추이>

(단위 : %)

=================================================================

구분           원자력      석탄      LNG/석유      수력/기타

-----------------------------------------------------------------

제1차계획('91)      35-40      30-35       20-25           10

제2차계획('93)      35-40        30        20-25           10

제3차계획('95)       35          30          26            8-9

제4차계획('98)      33-37      27-31       26-28           8-9

=================================================================

나. 발전소 준공시기 조정 및 폐지계획

o 건설확정 발전소(총 60기 2,340만kW)중 총 54기 2,101만kW 발전소

준공시기 조정

- 전력수요 감소로 과잉설비 방지를 위해 발전소 준공시기 조정

- 일반전기사업자 및 발전사업자 공기조정 요청(안)을 반영

o 발전소 수명연장

- 제작, 정비기술 향상을 고려하여 총 14기 710만kW의 규모의 발전

소 수명을 2-5년 연장

- 폐지시기는 설비상태와 전력수급여건 등을 고려하여 결정

<발전설비계획 기준 수명>

(단위 : 년)

=================================================================

구분      원자력      기력       LNG 복합   내연   수력/양수

(석탄,석유)

-----------------------------------------------------------------

3차 계획('95)  25           25           20       15       50

4차 계획('98)  40(30)       30           25       15       50

=================================================================

주) ( )는 고리#1, 월성#1,  경제성 평가시 원전 및 기력수명은 30년

적용

o 발전소 폐지계획

- '98-2015년까지 총 45기 1,157만kW 발전소 폐지

<발전설비 폐지규모>

(단위 : 만kW, 기)

=================================================================

제3차 계획('95)             제4차 계획('98)

구분        ('98-2010)      ------------------------------------

'98-2010      2011-2015      소계

-----------------------------------------------------------------

원자력          59 (1)         59 (1)        68 (1)       127 (2)

석탄            50 (5)         50 (5)       308 (8)       358(13)

석유           287(18)        258(17)       260 (7)       518(24)

LNG            154 (6)        154 (6)         -           154 (6)

-----------------------------------------------------------------

합계          550(30)        521(29)       636(16)     1,157(45)

=================================================================

주) LNG 복합 용량 기준온도 변경(15도씨 --> 30도씨)에 따른 용량 감

소분 불포함(23만kW 감소)

다. 대체에너지 및 분산형 전원 개발 확대

o 에너지 수입 의존도 감소 및 환경영향 최소화를 위한 대체에너지

개발, 보급 확대를 적극 추진

- 풍력, 태양광, 연료전지, 조력, 파력, 전력저장기술 등은 기술개

발 및 실용화 여건 등을 고려하여 점진적으로 확대

- 일정 기준을 갖춘 대체에너지 발전전력을 일반전기사업자가 의무

적으로 구매하는 제도 도입

<신기술 이용 발전설비계획 >

- 풍력 및 태양광 등

. 제3차계획('95)

.. 2003년 : 5,000kW

. 제4차계획('98)

.. 2002년 : 5,000kW

.. 2003-2005년 : 5,000kW(소도서 개발)

.. 2006-2010년 : 20,000㎾

- CCT

. 제3차계획('95)

.. 2005년 : 30kW

. 제4차계획('98)

.. 2005년 : 30만㎾

.. 2012년 : 30만㎾

- 조력

. 제4차계획('98) : 경제성이 입증되는 시점 또는 다목적 개발시

발전부문 참여

- 오리멀젼

. 제4차계획('98) : 타당성 검토 결과를 차기계획에 반영

o 대용량 전원개발의 부담을 완화하고, 부하 중심지의 전력계통 안정

을 위한 분산형 전원개발을 확대

- 부하 중심지에 적정 규모의 분산형 전원 건설방안 검토

- 자가용 전기설비 직공급범위 확대, 특정 전기사업제도 도입

- 열효율이 높은 열병합 발전설비 보급 확대방안 강구

<분산형 전원개발 전망>

(단위 : 만kW)

=================================================================

구분        1997        2000        2005        2010        2015

-----------------------------------------------------------------

분산형       429         514         658         797         945

(253)       (313)       (395)       (478)       (567)

=================================================================

주) ( )내는 하계피크 절감량

라. 전원별 발전설비 건설계획

o '98-2015년까지 총 57기 2,819만kW 발전설비 신규 건설

- 건설계획 확정분을 포함하여 총 117기 5,159만㎾ 준공

<발전설비 신규 건설 규모>

(단위 : 만kW)

=================================================================

원자력    석탄     국내탄     석유    LNG    양수    수력    계

-----------------------------------------------------------------

1,120      640       20       445     450     140      4    2,819

(10기)   (10기)    (1기)     (13기)  (10기)  (4기)   (9기) (57기)

=================================================================

주) 건설확정분 60기 2,340만kW 불포함.

o 원자력은 연료비가 저렴한 에너지로서 공급 안정성이 우수하며, 무

역수지 개선과 CO2 감축효과가 우수하여 지속적으로 건설

o 석탄은 경제성과 공급 안정성이 우수하나, CO2 배출저감을 고려하

여 건설규모 약간 축소

o 국내탄은 경제성에서 불리하나 수급측면을 고려하여 일정수준 건설

o LNG는 운전 특성, 건설기간, 환경측면에서 유리하나, 경제성과 무

역수지 개선 등을 고려하여 건설규모 약간 축소

o 석유는 국내 중질유 수급측면과 오리멀젼 건설타당성 조사 결과와

연계하여 일정수준 건설

o 양수발전은 계통운영 측면과 부하율 개선을 고려하여 일정수준 건

설

<발전설비 건설규모>

(단위 : 만kW)

=================================================================

제3차계획('95)            제4차계획('98)

구분       ('98-2010)   ---------------------------------------

'98-2010     2011-2015        소계

-----------------------------------------------------------------

원자력       1,660(16기)  1,370(14기)    490 (4기)   1,860 (18기)

석탄         1,110(19기)  1,100(20기)    350 (5기)   1,450 (25기)

국내탄          40 (2기)     60 (3기)      -   (-)      60  (3기)

석유           115 (4기)    261(12기)    200 (4기)     461 (16기)

LNG          1,150(30기)    722(20기)    225 (5기)     947 (25기)

양수           270(10기)    370(12기)      -   (-)     370 (12기)

수력/기타       15 (5기)     11(18기)      -   (-)      11 (18기)

-----------------------------------------------------------------

합계       4,360(86기)  3,894(99기)  1,265(18기)   5,159(117기)

=================================================================

마. 전원별 발전설비 구성

o 원자력 구성비는 지속적으로 증가, 석유, LNG는 지속적으로 감소

석탄, 수력의 구성비는 일정기간 증가후 점진적으로 감소

<전원별 발전설비 구성>

(단위 : 만kW, %)

=================================================================

구분        1998        2000       2005        2010        2015

-----------------------------------------------------------------

원자력      1,202       1,372      1,772       2,343       2,765

(27.5)      (27.5)     (28.0)      (31.4)      (34.2)

석탄        1,140       1,410      1,902       2,130       2,172

(26.0)      (28.3)     (30.1)      (28.5)      (26.8)

LNG         1,222       1,344      1,690       1,755       1,980

(27.9)      (26.9)     (26.8)      (23.6)      (24.5)

석유          501         474        460         533         473

(11.4)       (9.5)      (7.3)       (7.2)       (5.9)

수력          312         387        490         693         693

(7.2)       (7.8)      (7.8)       (9.3)       (8.6)

-----------------------------------------------------------------

합계       4,377       4,987      6,314       7,454       8,083

(100)       (100)      (100)       (100)       (100)

=================================================================

3. 장기 전력수급 전망

o 설비예비율은 2002년 이후 17% 수준 유지 전망

o 이상고온 등 수요변동에 대비하여 수요관리대책 유연하게 운용

<연도별 전력수급 전망>

(단위 : 만kW, %)

=================================================================

발전설비 용량

연도       최대수요     ---------------------------    설비예비율

폐지     건설     하계 용량

-----------------------------------------------------------------

1998        3,524          30      326   4,256(4,377)     20.8

1999        3,714          42      417   4,467(4,753)     20.3

2000        3,950           -      235   4,807(4,987)     21.7

2001        4,188          43      147   5,042(5,092)     20.4

2002        4,476           -      408   5,350(5,500)     19.5

2003        4,749           4      282   5,593(5,778)     17.8

2004        5,011          39      323   5,908(6,062)     17.9

2005        5,248           -      252   6,182(6,314)     17.8

2006        5,477          62      301   6,452(6,553)     17.8

2007        5,689          40      306   6,674(6,819)     17.3

2008        5,883         126      331   6,892(7,023)     17.2

2009        6,052          65      230   7,108(7,188)     17.4

2010        6,219          70      336   7,293(7,454)     17.3

2011        6,379         126      405   7,508(7,733)     17.7

2012        6,529         120      205   7,663(7,818)     17.4

2013        6,678          68      225   7,845(7,975)     17.5

2014        6,824         110      305   7,960(8,170)     16.6

2015        6,957         212      125   8,083(8,083)     16.2

-----------------------------------------------------------------

합계            -      11,579    5,159       -               -

=================================================================

주) ( )내는 연말기준 설비용량

제4장 송변전 설비계획

1. 송변전설비 구성방향

o 발전설비 건설계획을 고려한 송변전설비 적정규모 확충

- 발전설비 대비 송변전설비 투자비 확대(과거 22% --> 장기적 60%)

- 송전신뢰도 유지 및 입지 사전 확보

o 전국적인 765kV 연계망 구축

- 발전소 규모 400만kW 이상 대규모 발전소의 계통 연결

- 충남서해안, 동해안, 호남, 영남지역과 수도권과의 대전력 융통

o 전압계층의 단순화로 설비신뢰도 향상

- 22kV, 66kV 송전선의 단계적 철거

o 계통안정도 유지

- 간선선로에 3상단락고장 발생 고려

- 고장전류 억제 및 적정 전압 유지

o 전력계통 신뢰도 및 설비투자 경제성 추구

- 송전계통 수송능력 평가지수 개발 연구 ('96.11-'98.10)

- 향후 공급지장비용 등을 감안한 계통계획 수립기법 개발

o 남북한 전력계통 연계 대비 휴전선 인근계통 보강

o 동북아 전력계통연계 대비 직류송전기술 등 기술개발 추진

2. 송변전설비 건설계획

o 변전소

- 2015년 변전소는 '97년말 371개소에서 834개소로 2.2배 확충

(단위 : 누계개소)

=================================================================

전압별      1997        2000        2005        2010        2015

-----------------------------------------------------------------

765kV         -           -           4           7           8

345kV        36          44          62          73          79

154kV       335         414         564         666         747

-----------------------------------------------------------------

계         371         458         630         746         834

=================================================================

o 송전선로

- 2015년 송전선로는 '97년말 21,539C-km에서 38,758C-km로 1.8배 확

충

(단위 : 누계 C-km)

=================================================================

전압별        1997       2000        2005        2010      2015

-----------------------------------------------------------------

765KV            -         676         956       1,678     2,158

345KV        6,442       7,472       8,966       9,398     9,868

154KV       15,097      17,648      21,468      24,408    26,732

-----------------------------------------------------------------

계        21,539      25,796      31,390      35,484    38,758

=================================================================

o 투자비

- 단기적으로 재무건전성 고려, 중장기적으로 적정수준 투자

(단위 : 억원)

=================================================================

전압별     1998-2000   2001-2005   2006-2010   2011-2015   누계

-----------------------------------------------------------------

765KV        12,165      26,360      14,952      11,157    64,634

345KV        17,240      22,058      12,558      12,125    63,981

154KV        29,537      50,155      36,065      28,517   144,274

-----------------------------------------------------------------

계         58,942      98,573      63,575      51,799   272,889

=================================================================

<송전선로 건설계획(구간 및 사업목적)>

o 765kV 사업

- 당진T/P <--> 신당진 : 당진화력 계통연결(1998 준공)

- 신당진 <--> 신안성 : 충남발전설비 수도권 융통(1999 준공)

- 신태백 <--> 신가평 : 울진원자력 수도권융통(1999 준공)

- 신남원 <--> 신보은 : 호남발전설비 중부권 융통(2003 준공)

- 신보은 <--> 신안성 : 중부-수도권 융통(2006 준공)

- 고리 <--> 신김천 : 고리후속기 계통연결(2006 준공)

- 신가평 <--> 신안성 : 수도권 외곽망 구성(2009 준공)

- 동해북부 <--> 연천 : 동해 신규전원 계통연결(2012 준공)

- 신가평 <--> 연천 : 수도권 외곽망 구성(2013 준공)

o 345kV 사업

(발전소 연결)

- 하동 <--> 의령 : 하동화력 제2루트 계통 연결(2000 준공)

- 산청 <--> 의령 : 산청양수 계통 연결(2000 준공)

- 태안 <--> 신서산 : 태안화력 제2루트 계통 연결(2001 준공)

- 영흥 <--> 신시흥, 정왕 : 영흥화력 계통 연결(2003 준공)

- 양양 <--> 정선 : 양양양수 계통 연결(2003 준공)

- 월성 <--> 신울산 : 월성원자력 후속기 연결(2006 준공)

(계통보강)

- 의령 <--> 고령 : 대구지역 계통보강 및 하동 화력 융통(2000 준

공)

- 신안성 <--> 신성남 : 신서산-신안성 765kV 격상(2001 준공)

- 신가평 <--> 미금 : 신태백-신가평 765kV 격상(2003 준공)

- 광양 <--> 신강진 : 호남 서남부지역 계통 보강(2005 준공)

- 옥산 <--> 선산 : 대구지역 및 구미지역 계통(2005 준공)

- 신부평 <--> 영서 : 인천지역 계통보강(2010 준공)

3. 전기품질 향상

o 고효율 발전설비 건설 및 운용효율 극대화를 통한 전기품질 향상

o 대전력 수송을 위한 송전전압 격상 추진(765kV)

o 배전자동화 시스템 구축을 통한 정전시간 단축 및 서비스 개선

o 공급지장비용, 장기한계비용 등을 고려한 적정 전기품질 목표 설정

추진

<전기품질 향상 목표>

(단위 : %, 분/호, 년간)

=================================================================

구분            '97년 실적        2001년       일본('96년)

-----------------------------------------------------------------

정격주파수 유지율         99.05          99.90           99.99

규정전압 유지율           99.99          99.99           99.99

정전시간                     24             12               7

=================================================================

제5장 계획의 실현 가능성 확보방안

1. 민자발전 사업

가. 기본 방향

o 민전물량을 확대하여 전력사업의 경쟁력과 효율성 제고

o 우선 2010년까지 준공되는 발전설비를 민전대상으로 고려

- 향후 전력산업구조 개편 결과에 따라 재조정

* 민자발전 분야에 외국인 진입규제 폐지

* 민자원전은 제도개선 사항 등을 종합 검토후 시행여부 결정

나. 민전건설 규모

o 2010년까지 신규 건설 물량(확정분과 원자력 제외) 17기 825만kW의

65.5%에 해당하는 12기 540만kW를 민전으로 건설 추진

o 민전추진 총규모는 832만kW로 제3차 계획('95)대비 3기 197만kW 증

가

- 3차계획 : 15기 635만kW --> 4차 계획 : 18기 832만kW(기발주

6기 포함)

<민자발전 건설계획(2010년까지)>

(단위 : 만kW)

====================================================================

3차계획('95)               4차계획안('98)

--------------------- -------------------------------------

구분                                               민전

한전       민전      한전   ----------------------------

기 발주    계획      합계

--------------------------------------------------------------------

석탄(80)   320 (4기)   -       160(2기)   -  -  -

석탄(50)   100 (2기) 100 (2기)          100(2기) 100 (2기) 200 (4기)

LNG (45)   450(10기) 485(11기)  45(1기) 192(4기) 180 (4기) 372 (8기)

석유(50)   100 (2기)   -         -        -      200 (4기) 200 (4기)

양수(30)    50 (2기)  50 (2기)  80(2기)   -       60 (2기)  60 (2기)

--------------------------------------------------------------------

합계   1,020(20기) 635(15기) 285(5기) 292(6기) 540(12기) 832(18기)

====================================================================

주) 기 발주용량 : 6기, 292만kW(LG : 1기 50만kW, 현대 : 1기 47만kW,

포스 : 2기 100만kW, 대구 2기 95만kW)

2. 전원립지 확보

가. 입지확보 현황

o 입지소요 및 확보 현황

(단위 : 개소)

====================================================================

전원별         소요 입지수             기 확보               미확보

--------------------------------------------------------------------

원자력           6(18기)                3 (8기)              3(10기)

(건설중 8기)

석탄             9(28기)                7(24기)              2 (4기)

(건설중 15기)

LNG             11(25기)                7(18기)              4 (7기)

(건설중 11기)

석유             7(16기)                4 (9기)              3 (7기)

(건설중 3기)

양수             5(12기)                2 (6기)              3 (6기)

(건설중 6기)

--------------------------------------------------------------------

계            38(99기)               23(65기)             15(34기)

(건설중 43기)

====================================================================

주) 입지 확보는 '97년말까지 정부의 실시계획 승인 기준(일반수력, 대체

전원 등 18기 제외)

나. 입지확보 추진방향

o 새로운 입지확보 기술개발 및 전력사업 홍보 강화

- 홍보활동의 다변화 및 전문화 추진

o 발전소 주변지역 지원 제도의 효율적 시행으로 지역발전 촉진

- 지역발전계획과 연계한 지역 공생형 발전소 건설 추진

o 철저한 환경영향 평가 및 사후관리로 환경영향 최소화

- 탈황, 탈질설비 등 환경오염방지시설을 선진국 수준으로 설치.운

영

o 정보공개를 통하여 정부, 사업자, 지자체, 주민 등과 협조체제 구

축

3. 환경친화적 전력사업 추진

o 전력부문 대기오염물질 배출총량

(1996년 기준, %)

=================================================================

황산화물      질소산화물      먼지      이산화탄소

(만톤-SOX)     (만톤-NOX)     (만톤)      (만톤-C)

-----------------------------------------------------------------

배출량

국내             150           125            42        10,984

전력              29            20           1.2         2,480

전력점유비       19.3            16           2.9          22.6

=================================================================

자료) 국내 주요 대기오염물질 규제현황 및 전망('97.10, 국립환경연

구원)

o 환경오염 방지대책

- 연료대책 : 황분 0.3% 이하의 저황탄·저황유, LNG 등

- 설비대책 : 기존 및 신규설비에 배연탈황 및 탈질, 집진설비, 종합

폐수처리설비 설치 등 첨단 환경설비 설치

<환경설비 투자비 전망('98-2015)>

(단위 : 천억원)

=================================================================

탈황설비    탈질설비    전기집진기    기타(폐수처리 등)   총계

-----------------------------------------------------------------

3조 5       1조 5          5                2           5조 7

=================================================================

o 전력부문 CO2 배출 저감대책

- 장기 배출량 안정화 목표 : 0.11kg-C/kWh('90년 일본 9개 전력사

평균)

. 단위전력량당 CO2 배출량 안정화로 배출총량 저감기반 구축

- 2010년 이후 CO2 배출량은 '97년대비 1.6배 수준 이하로 억제될 전

망

. 저탄소 배출형(원자력, 수력, LNG 복합) 전원구성비 확대

. 전력 수요관리 강화 : '98년 48만kW --> 2015년 646만kW

. CO2 분리 및 고정화기술 개발, 신재생 에너지 이용 확대 추진

4. 발전용 연료수급

가. 발전용 연료 소비 전망

o 석탄, LNG, 석유 : 경제급전 기준

o 국내탄 : 발전용 국내탄 소비계획 기준

<연료별, 전원별 연료소비량 전망>

=================================================================

연도      석탄      국내탄      LNG        중유          경유

(만톤)     (만톤)     (만톤)  (만킬로리터)  (만킬로리터)

-----------------------------------------------------------------

1998     2,743        246     427           317           37

2000     3,125        308     325(661)      602           15

2005     4,435        330     527           687            3

2010     5,100        260     549           675            3

2015     5,071        213     648           529            3

=================================================================

주) . '98년은 발전시행계획 기준, ( )내는 가스 수급안정 기준물량

. LNG 물량은 기 도입 계약물량, 가격 및 수급여건을 고려하여 가

능한 범위내에서 최대한 사용

나. 발전용 연료 수급 안정화방안

o 천연가스 도입물량 확보 및 천연가스 공급설비의 안정적 확충

- 경직된 공급구조 및 계절 편중적 수급 불균형 해소

o 석탄(유연탄) 공급원 다원화 및 해외개발 수입확대

- 화력발전소 설계시 연료 양용설비 설계 및 설치공간 확보

o 국내탄(무연탄)은 국내탄 산업구조 조정 등 여건변화에 유연하게

대응

o 중유는 국내 수급여건을 고려하여 유연하게 대응

- 비상시 석유수급안정을 위한 비축 능력 제고

o 신연료(오리멀젼) 도입 기반 구축

o 우라늄 공급원 다원화 및 해외개발 확대

- 안정적 원전연료 공급을 위한 제조설비 적기 확충

- 원전연료주기 기술개발 기반 구축

5. 원자력 발전 추진계획

가. 원전 건설 방향

o 단기 : 100만kW급 한국표준형 건설 및 설계개선 지속 추진

o 중기 : 130만kW급 차세대원전 설계를 2001년까지 개발 완료후 반복

건설하여 경제성 제고

나. 원전 운영허가 기간 연장

o 대상원전의 안전성 및 경제성을 종합 검토하여 운영허가 기간 연장

추진

o 관련 인허가 기준 및 개선방안 수립

다. 방사성폐기물 관리대책

o "방사성폐기물 관리대책"의 수립 및 시행

- 발전소내 저장용량을 고려하여 방사성폐기물 처분장 건설을 추진

하되, 지역발전계획과 연계하여 투명하게 추진

o 방사성폐기물 최소화 및 처리기술개발 지속 추진

- 발전소 운영개선으로 발생량 최소화 및 감용(감용)기술 적용

- 유리화(유리화)등 처리 기술개발 추진

라. 원전 안전성 향상방안

o 원자력 안전문화 정착

o 중대사고 개념 도입으로 안전성 향상

마. 원전 경제성 향상방안

o 건설부문

- 한국표준형 설계개선사업 추진 및 경쟁체제 확립

- 차세대원전 설계개념에 경제성 제고방안 반영 지속 추진

o 운영부문

- 장주기 핵연료 채택 및 최신 정비기법 채택

- 기기 신뢰도 향상으로 고장정지율 저감

6. 전력기술 개발

가. 기본방향

o 전력의 안정적인 공급능력 확보를 위한 기술개발

o 전력 생산 및 수송의 비용저감을 위한 기술개발

o 지구환경 보전과 신발전기술 확보를 위한 기술개발

나. 추진 과제

o 발전설비 수명 연장 및 신뢰도 향상

- 발전설비 기준수명 유지 및 수명연장 기술개발 추진

- 발전소별 고장 정지율 및 계획예방정비기간 단축 목표 수립, 시

행

o 설비이용률 향상 및 전력 수송능력 향상

o 발전 및 전력계통설비의 고장 예측진단 및 정비기술 개발

o 광역계통 보호제어 시스템기술 개발

o 유연송전시스템(FACTS), 직류송전, 대용량 지중선기술 개발

o 초고압 전기환경 진단 및 전자파 영향평가 기술개발

o 태양광, 풍력, 연료전지, 조력, 파력, 전력저장 등 신전원기술의

지속 개발

o 전력이용 합리화 및 수요관리기술 개발

o 전력관련 중소기업 및 벤처기업 기술개발 지원

다. 추진방안

o 전력기술진흥 기본계획과 전기사업자의 전력기술개발계획에 구체적

인 기술개발 방안을 반영하여 추진

7. 남북한 전력사업 협력

가. 북한의 전력실태

o 발전량 부족 심화

- 발전설비 노후화로 성능 및 효율 저하

- 연료사정 악화로 발전설비 가동률 저하

o 송전설비 현황

- 송배전망 취약 및 발전량 부족으로 전기품질 악화

나. 남북한 전력사업 협력방안

o 단기협력 방안

- 발전연료 지원, 노후발전소 재가동 지원

- 북한 일부 전력계통을 남한 전력계통에 연결

o 장기협력방안

- 휴전선 인접지역 또는 특정지역에 원자력, 화력 등 발전소 공동

건설

- 전력계통 단일화 방안 검토 (남북한 전력계통 구성방향 연구)

다. 중장기 추진계획

o 휴전선 인근 154kV 송전계통 보강

o 남북한 및 동북아 전력교류에 대비 직류송전 등 기술개발 추진

- Back-to-Back HVDC 연계기술 등

8. 수요변동 대비 상황대응계획(Contingency Plan)

가. 기본 전제

o 상황대응계획 수립기간(석탄화력 건설기간 고려)

- 계획 고려기간 : 1998-2005년

o 설비예비율

- 중장기적으로 15%-20% 수준 유지

나. 상.하한안 수요 시현시 설비예비율 전망

(단위 : %)

=================================================================

구분      1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005

-----------------------------------------------------------------

기준수요    20.8   20.3   21.7   20.4   19.5   17.8   17.9   17.8

상한수요    18.4   15.6   15.2   12.1    9.7    6.5    5.2    3.9

하한수요    23.3   25.2   29.4   30.4   31.9   32.1   34.4   36.4

=================================================================

다. 상한안 수요시 대응계획

o 2002-2003년 : 수요관리 강화, 일부 발전설비 하계이전 준공 및

LNG 복합 추가 건설로 대응

o 2004년 이후 : 폐지계획 조정, 일부 발전설비 조기준공, 석탄화력

추가 건설

라. 하한안 수요시 대응계획

o 1999년 이후 일부 발전설비 준공연기, 미확정 신규 건설분 착공순

연 또는 건설계획 취소

마. 상황대응 계획후 설비예비율 전망

(단위 : %)

=================================================================

구분      1998   1999   2000   2001   2002   2003   2004   2005

-----------------------------------------------------------------

상한수요    18.4   15.6   15.2   12.1   10.7   11.9   12.2   14.7

하한수요    23.3   23.2   26.2   23.5   23.1   22.7   22.5   20.3

=================================================================

9. 투자재원 조달

가. 투자비 규모

o 2015년까지 발송변전 설비 건설 및 수요관리에 총 80조원 소요

(단위 : 억원)

=================================================================

구분          '98-2000    2001-2010    2011-2015       계

-----------------------------------------------------------------

발전

(원자력)            47,905      182,913      25,579      256,397

(화력)              52,817       67,925      35,886      156,628

(수력)               6,642       11,808           -       18,450

한전분             107,364      262,646      61,465      431,475

민전분               6,362       54,522           -       60,884

발전설비           113,726      317,168      61,465      492,359

송변전

송변전설비          58,942      162,148      51,799      272,889

수요관리

수요관리투자         2,359       17,400      12,846       32,605

-----------------------------------------------------------------

총계          175,027      496,716     126,110      797,853

=================================================================

주) . 1997년 불변가격 기준, 수자원/소수력/한화설비는 제외

. 민전설비는 총 18기(석탄 4기, LNG복합 8기, 석유 4기, 양수 2

기)

나. 재원조달방안

o 수요관리 기술개발 강화를 통한 설비투자 최소화

- 수요관리 확대, 수명연장, 성능개선 등 기술개발 강화

- 민자발전 확대 및 자가용 분산형 전원개발 확대방안 강구

o 비용감소의 지속적 추진

- 신기술, 신공법 등의 적극 도입

- 기자재 구입, 건설공사시 경쟁확대 등 추진

o 전기사업자 자금조달능력 강화

- 산은시설자금 등 정책금융 최대한 확보

- 외화재원 용도확대 및 조달의 다원화 방안 강구

- 장기저리의 회사채 적극 발행

- 전환사채(CB) 발행, 해외 주식예탁증서(DR) 확대

o 전기요금의 적정수준 유지

- 적정 투자보수율 유지 및 전기소비 절약을 위하여 OECD 비산유국

평균 전기요금 수준으로 단계적 인상

10. 향후 정책과제

1) 제5차 장기전력수급계획 전력수요 예측을 위한 정책연구

o 장단기 전력수요 예측기법 및 전산모형 개발

o 자가용 및 열병합 전기 소비 행태조사 및 보급확대 방안

o 수요관리 강화 및 효율적 추진방안 연구 등

2) 경쟁적 전력시장내 자연독점 부문의 전력료금과 규제체계에 관한 연

구

3) 통합자원계획의 실질적 적용방안 연구

o DSM 평가 및 공급측 계획과의 통합 방법론 연구

o IRP 자원 유형별 평가기법 및 DB에 관한 연구 등

4) 동북아 전력계통 연계방안 연구

o 국가간 전력계통 연계사업 추진방안

5) 직접부하 제어방식에 의한 수요관리 시범사업 실시

6) 산업단지 개발과 연계한 주변지역지원사업 등 발전소 입지확보제도

개선방안 연구

7) 민자원전의 효율적 추진방안 연구

8) 기타 과제

o 전력산업구조 개편, 금융시장 개방 등 전력사업의 경제, 사회적 여

건 변화에 따른 할인율 재검토

o 전력사업의 경영환경 변화에 따른 공급신뢰도(LOLP) 재검토

o 민전 확대와 전력사업 구조개편에 따른 향후 송전계통 역할 재정립

및 대책 수립

o 고압직류송전(HVDC) 및 유연송전시스템(FACTS) 기술개발

<참고>

1. 장기전력수요 예측

(단위 : GWh, 천kW, %)

=================================================================

최대 수요

판매전력량   -----------------------------------------

수요관리 전  수요관리     수요관리 후

효과

-----------------------------------------------------------------

1997     200,784(10.0)  35,851<71.5>      -   35,851(11.1)<71.5>

1998     196,679(-2.0)  35,723<69.8>    480   35,243(-1.7)<70.7>

1999     207,665 (5.6)  37,835<69.6>    696   37,139 (5.4)<70.8>

2000     221,019 (6.4)  40,438<69.3>    940   39,498 (6.4)<70.9>

2001     235,973 (6.8)  43,308<69.1>  1,428   41,880 (6.0)<71.3>

2002     252,534 (7.0)  46,565<68.8>  1,801   44,764 (6.9)<71.4>

2003     268,182 (6.2)  49,663<68.5>  2,171   47,492 (6.1)<71.4>

2004     282,926 (5.5)  52,666<68.2>  2,552   50,114 (5.5)<71.4>

2005     296,069 (4.6)  55,426<67.8>  2,947   52,479 (4.7)<71.3>

2006     308,978 (4.4)  58,118<67.5>  3,351   54,767 (4.4)<71.2>

2007     320,609 (3.8)  60,667<67.1>  3,778   56,889 (3.9)<71.2>

2008     330,935 (3.2)  63,060<66.6>  4,235   58,825 (3.4)<71.0>

2009     340,168 (2.8)  65,250<66.2>  4,729   60,521 (2.9)<70.9>

2010     348,965 (2.6)  67,398<65.8>  5,207   62,191 (2.8)<70.8>

2011     357,253 (2.4)  69,232<65.6>  5,447   63,785 (2.6)<70.7>

2012     364,919 (2.1)  70,973<65.4>  5,682   65,291 (2.4)<70.5>

2013     372,589 (2.1)  72,711<65.2>  5,929   66,782 (2.3)<70.4>

2014     380,146 (2.0)  74,431<65.0>  6,192   68,239 (2.2)<70.3>

2015     387,082 (1.8)  76,036<64.8>  6,464   69,572 (2.0)<70.2>

'98-'00      3.3           4.1            -      3.3

'01-'05      6.0           6.5            -      5.9

'06-'10      3.3           4.0            -      3.4

'11-'15      2.1           2.4            -      2.3

'98-'10      4.3           5.0            -      4.3

'98-'15      3.7           4.3            -      3.8

=================================================================

주) ( )내는 증가율, < >내는 부하율임.

2. 연도별 발전설비 건설계획

(단위 : 천kW, %)

=================================================================

준공                 발전소명           시설용량  최대수요  설비

시기                                                       예비율

-----------------------------------------------------------------

1997      기존설비                   -    40,534    35,851   13.1

(41,042)

1998

1       복합화력 용량변경     -233.6

1       삼천포석탄 #6          500.0

6       부안수력(다목적)         0.2

7       월성원자력 #3          700.0

7       하동석탄 #3            500.0

7       울산1복합 성능복구      50.0    42,558    35,243   20.8

8       울진원자력 #3        1,000.0

9       동해국내탄 #1          200.0

9       폐지-군산복합         -300.0

10       남강수력(다목적)        14.0

11       보령수력(용수댐)         0.6

12       보령복합 #7, 8(G/T)    300.0    43,773

1999

1       폐지-부산석유 #3, 4   -210.0

1       폐지-영월복합(S/T)    -100.0

1       용도변경-북제주       -110.0

#1, 2(G/T)

3       하동석탄 #4            500.0

3       보령복합 #1, 2(S/T)    300.0

5       추자도내연               0.5

6       당진석탄 #1            500.0

6       팔당수력보강            20.0

7       추자도내연               0.5    44,674    37,139   20.3

9       월성원자력 #4          700.0

9       동해국내탄 #2          200.0

9       보령복합 #3, 4(S/T)    300.0

9       한화복합 #3(S/T)       150.0

12       울진원자력 #4        1,000.0

12       당진석탄 #2            500.0

12       횡성수력(다목적)         0.7    47,525

2000

3       북제주석유 #2           75.0

6       부곡복합(엘지)(G/T)    321.9

6       밀양수력(다목적)         1.3

6       한화복합 #4(S/T)       150.0    48,073    39,498   21.7

9       당진석탄 #3            500.0

9       하동석탄 #5            500.0

9       산청양수 #1            350.0

12       북제주석유 #3           75.0

12       산청양수 #2            350.0

12       용담수력(다목적)        24.4    49,872

2001

1       폐지-군산국내탄        -75.0

1       폐지-영월국내탄 #1, 2 -100.0

1       폐지-영월복합(G/T)    -200.0

1       폐지-북제주(G/T) #3      -55

3       부곡복합(엘지)(S/T)    178.8

6       당진석탄 #4            500.0

6       율촌복합(현대)(G/T)    295.7    50,417    41,880   20.4

9       하동석탄 #6            500.0    50,917

2002

2       태안석탄 #5            500.0

3       대체전원(풍력, 제주)     5.0

4       영광원자력 #5        1,000.0

6       율촌복합(현대)(S/T)    176.2

7       부산복합 #1            450.0

7       부산복합 #2            450.0    53,498    44,764   19.5

9       태안석탄 #6            500.0

12       영광원자력 #6        1,000.0    54,998

2003

1       폐지-북제주내연 #1-8   -40.0

6       제주석유 #1             75.0

6       부산복합 #3            450.0

6       부산복합 #4            450.0    55,933    47,492   17.8

9       양양양수 #1            250.0

12       영흥석탄 #1            800.0

12       제주석유 #2             75.0

12       대구복합 #1(대구전력)* 473.5

12       양양양수 #2            250.0

12       대체전원(도서)           1.0    57,783

2004

6       광양석탄 #1(포스에)*   500.0

6       영흥석탄 #2            800.0    59,083    50,114   17.9

9       대구복합 #2(대구전력)* 473.5

9       폐지-서울LNG #           4,5    -387.5

9       울진원자력 #5        1,000.0

12       국내탄(영월)           200.0

12       양양양수 #3            250.0

12       대체전원(도서)           2.0    60,621

2005

3       양양양수 #4            250.0

6       광양석탄 #2(포스에)*   500.0

6       LNG복합#1(민전대상)    450.0    61,821    52,479   17.8

9       CCT #1(FBC, IGCC)      300.0

9       울진원자력 #6        1,000.0

12       영월수력(다목적)        19.6

12       탐진수력(다목적)         0.6

12       대체전원(소도서)         2.0    63,143

2006

1       폐지-울산석유 #1-3    -600.0

1       폐지-남제주석유 #1, 2  -20.0

3       LNG복합#2(민전대상)    450.0

3       청송양수 #1            300.0

6       석유 #1(민전대상)      500.0

6       LNG복합#3(민전대상)    450.0

6       청송양수 #2            300.0    64,523    54,767   17.8

9       석탄 #1(민전대상)      500.0

12       석유 #2(민전대상)      500.0

12       대체전원 (도서)          5.0    65,528

2007

1       폐지-영남석유 #1, 2   -400.0

3       원자력 #1              1,000급

6       석탄 #2(민전대상)      500.0

6       경유복합(제주)         105.0

6       대체전원(도서)           2.0    66,735    56,889   17.3

9       LNG 복합 #4            450.0

12       원자력 #2 1,000급     68,185

2008

1       폐지-영동국내탄 #1    -125.0

1       폐지-인천LNG #1,2     -500.0

1       폐지-북제주석유        -10.0

1       폐지-남제주내연 #1-4   -40.0

4       폐지-고리원자력 #1    -587.0

6       원자력 #3            1,000.0

6       석유 #3(민전대상)      500.0

6       제주석유 #3            100.0

6       양수 #1(예천)          400.0    68,923    58,825   17.2

9       석탄격상 #1            800.0

9       양수 #2(예천)          400.0

12       제주석유 #4            100.0

12       대체전원(도서)           5.0    70,228

2009

1       폐지-인천LNG #3, 4    -650.0

3       석유 #4(민전대상)      500.0

6       원자력 #4            1,000.0

6       대체전원(도서)           2.0    71,080    60,521   17.4

9       석탄격상 #2            800.0    71,880

2010

1       폐지-영동국내탄 #2    -200.0

1       폐지-여수석유 #1, 2   -500.0

6       차세대원자력 #1      1,300.0

6       LNG 복합 #5(민전대상)  450.0

6       대체전원(도서)           6.0    72,936    62,191   17.3

9       원자력 #5              1,000급

9       양수 #3(민전대상)      300.0

12       양수 #4(민전대상)      300.0    74,536

2011

1       폐지-평택석유 #1, 2   -700.0

1       폐지-호남석탄 #1,2    -560.0

6       차세대원자력 #2      1,300.0

6       석유 #5                500.0    75,076    63,785   17.7

9       원자력 #6              1,000급

9       석탄격상 #3            800.0

9       LNG 복합 #6            450.0    77,326

2012

1       폐지-울산석유 #4-6  -1,200.0

3       석유 #6                500.0    76,626    65,291   17.4

9       석탄격상 #4            800.0

9       CCT #2(FBC, IGCC)      300.0

9       LNG 복합 #7            450.0    78,176

2013

4       폐지-월성원자력 #1    -679.0

3       LNG 복합 #8            450.0

6       석유 #7                500.0    78,447    66,782   17.5

9       차세대원자력 #3      1,300.0    79,747

2014

1       폐지-서천국내탄       -400.0

#1, 2

1       폐지-평택석유 #3,4    -700.0

3       석유 #8                500.0

6       LNG 복합 #9            450.0    79,597    68,239   16.6

9       차세대원자력 #4      1,300.0

9       석탄격상 #5            800.0    81,697

2015

1       폐지-삼천포석탄     -1,120.0

#1, 2

1       폐지-보령석탄       -1,000.0

#1, 2

6       석탄격상 #6            800.0

6       LNG 복합 #10           450.0    80,827    69,572   16.2

=================================================================

주) * 한전과 전력수급계약 변경 미합의시 제3차 계획 준공시기 준수

. '97년 시설용량, ( )내는 연말 설비용량임.

. 준공시기는 월말, 폐지시기는 월초 기준

3. 전원구성 전망

(단위 : 천㎾, %)

=================================================================

원자력    석탄    LNG    중유  경유  국내탄  수력    합계

-----------------------------------------------------------------

1997   10,316   9,300  10,551  5,920   940    900  3,115  41,042

(실적)  (25.1)  (22.7)  (25.7) (14.4) (2.3)  (2.2)  (7.6)   (100)

1998   12,016  10,300  12,218  4,420   590  1,100  3,129  43,773

(27.5)  (23.5)  (27.9) (10.1) (1.3)  (2.5)  (7.2)   (100)

1999   13,716  11,800  12,968  4,210   381  1,300  3,150  47,525

(28.9)  (24.8)  (27.3)  (8.9) (0.8)  (2.7)  (6.6)   (100)

2000   13,716  12,800  13,439  4,360   381  1,300  3,876  49,872

(27.5)  (25.7)  (26.9)  (8.7) (0.8)  (2.6)  (7.6)   (100)

2001   13,716  13,800  13,914  4,360   126  1,125  3,876  50,917

(26.9)  (27.1)  (27.3)  (8.6) (0.3)  (2.2)  (7.6)   (100)

2002   15,716  14,800  14,990  4,360   126  1,125  3,881  54,998

(28.6)  (26.9)  (27.3)  (7.9) (0.2)  (2.0)  (7.1)   (100)

2003   15,716  15,600  16,364  4,470   126  1,125  4,382  57,783

(27.2)  (27.0)  (28.3)  (7.7) (0.2)  (2.0)  (7.6)   (100)

2004   16,716  16,900  16,450  4,470   126  1,325  4,634  60,621

(27.6)  (27.9)  (27.1)  (7.4) (0.2)  (2.2)  (7.8)   (100)

2005   17,716  17,700  16,900  4,470   126  1,325  4,906  63,143

(28.0)  (28.0)  (26.8)  (7.1) (0.2)  (2.1)  (7.8)   (100)

2010   23,429  20,300  17,550  5,100   231  1,000  6,926  74,536

(31.4)  (27.2)  (23.6)  (6.9) (0.3)  (1.3)  (9.3)   (100)

2015   27,650  21,120  19,800  4,500   231    600  6,926  80,827

(34.2)  (26.1)  (24.5)  (5.6) (0.3)  (0.7)  (8.6)   (100)

=================================================================

주) 연말 기준

4. 전원별 발전량 전망

(단위 : GWh, %)

=================================================================

원자력      석탄       국내탄        LNG         중유

-----------------------------------------------------------------

1997       77,086     63,078       4,112      31,823      36,620

(실적)      (34.4)     (28.1)       (1.8)      (14.2)      (16.3)

1998       88,999     75,363       4,360      25,712      19,815

(40.1)     (33.9)       (1.9)      (11.6)       (8.9)

1999       91,249     80,019       5,529      22,550      27,652

(39.3)     (34.5)       (2.4)       (9.7)      (11.9)

2000      100,315     87,421       6,043      22,528      25,505

(40.6)     (35.4)       (2.4)       (9.1)      (10.3)

2001       98,609     96,620       5,426      30,187      27,391

(37.5)     (36.8)       (2.1)      (11.5)      (10.4)

2002      104,171    105,197       5,426      33,838      27,921

(37.1)     (37.4)       (1.9)      (12.0)       (9.9)

2003      114,579    108,009       5,426      37,435      28,425

(38.4)     (36.2)       (1.8)      (12.5)       (9.5)

2004      115,032    119,476       5,684      40,570      29,441

(36.6)     (38.0)       (1.8)      (12.9)       (9.4)

2005      123,091    125,814       6,594      39,534      29,680

(37.4)     (38.2)       (2.0)      (12.0)       (9.0)

2010      159,983    145,685       5,252      41,234      30,636

(41.3)     (37.6)       (1.4)      (10.6)       (7.9)

2015      199,041    147,429       4,357      49,309      24,981

(46.3)      (34.3)       (1.0)      (11.5)       (5.8)

=================================================================

=================================================================

경유        수력       양수         기타       합계

-----------------------------------------------------------------

1997       6,323       2,813      2,590          0       224,445

(실적)      (2.8)       (1.2)      (1.2)      (0.0)         (100)

1998       1,502       3,438      2,840          0       222,029

(0.7)       (1.6)      (1.3)      (0.0)         (100)

1999         318       4,030        583          0       231,930

(0.1)       (1.7)      (0.3)      (0.0)         (100)

2000         366       4,054        716          0       246,948

(0.1)       (1.6)      (0.3)      (0.0)         (100)

2001         118       4,054        406          0       262,811

(0.0)       (1.5)      (0.2)      (0.0)         (100)

2002         120       4,054        354          8       281,089

(0.0)       (1.4)      (0.1)      (0.0)         (100)

2003         122       4,054        354          9       298,413

(0.0)       (1.4)      (0.1)      (0.0)         (100)

2004         123       4,054        302          9       314,691

(0.0)       (1.3)      (0.1)      (0.0)         (100)

2005         123       4,054        276         19       329,185

(0.0)       (1.2)      (0.1)      (0.0)         (100)

2010         131       4,106        373         50       387,450

(0.0)       (1.1)      (0.1)      (0.0)         (100)

2015         138       4,106        510         53       429,897

(0.0)       (1.0)      (0.1)      (0.0)         (100)

=================================================================

주) . 연말 기준

. 1998년은 발전시행계획 기준, 기타는 대체전원

5. 연료소요량 전망

=================================================================

석탄  국내탄   LNG   중유   경유   CO2  발전량  단위배출

(천톤) (천톤) (천톤) (천kl) (천kl) 배출량 (GWh) (kg-C/kWh)

(천톤)

-----------------------------------------------------------------

1997    22,707  2,305  5,376  8,309 1,571  28,695  224,445 0.1295

(실적)

1998    27,432  2,455  4,268  3,171   372  27,539  219,722 0.1262

1999    28,710  2,878  3,259  6,516   128  29,098  231,930 0.1255

(5,487)

2000    31,245  3,076  3,246  6,022   148  30,474  246,948 0.1234

(6,605)

2001    34,456  2,748  4,223  6,312   27  33,477  262,811  0.1274

(7,820)

2002    37,426  2,748  4,684  6,443   28  35,984  281,089  0.1280

(6,500)

2003    38,404  2,748  5,112  6,563   28  37,105  298,413  0.1243

(6,500)

2004    42,188  2,889  5,475  6,793   28  40,227  314,691  0.1278

2005    44,345  3,295  5,270  6,869   28  41,754  329,185  0.1268

2010    50,995  2,597  5,489  6,750   30  46,041  387,450  0.1188

2015    50,707  2,126  6,482  5,288   32  45,205  429,897  0.1052

=================================================================

주) . 1998년은 발전시행계획 기준, (  ) 가스수급 안정 기준물량

. LNG 물량은 기도입 계약물량, 가격 및 수급 여건을 고려하여 가

능한 범위내에서 최대한 사용

6. 수요변동 대비 상황대응계획

가. 상한안 수요 시

o 건설 계획

(단위 : 천kW, %)

=================================================================

준공                 발전소명           시설용량  최대수요  설비

시기                                                       예비율

-----------------------------------------------------------------

1997      기존설비                   -    40,534    35,851   13.1

(41,042)

1998

1       복합화력 용량변경     -233.6

1       삼천포석탄 #6          500.0

6       부안수력(다목적)         0.2

7       월성원자력 #3          700.0

7       하동석탄 #3            500.0

7       울산1복합 성능복구      50.0    42,558    35,959   18.4

8       울진원자력 #3        1,000.0

9       동해국내탄 #1          200.0

9       폐지-군산복합         -300.0

10       남강수력(다목적)        14.0

11       보령수력(용수댐)         0.6

12       보령복합 #7, 8(G/T)    300.0    43,773

1999

1       폐지-부산석유 #3,4    -210.0

1       폐지-북제주 #1, 2(G/T)-110.0

1       폐지-영월복합S/T      -100.0

3       하동석탄 #4            500.0

3       보령복합 #1, 2(S/T)    300.0

5       추자도내연               0.5

6       당진석탄 #1            500.0

6       팔당수력보강            20.0

7       추자도내연               0.5    44,674    38,658   15.6

9       월성원자력 #4          700.0

9       동해국내탄 #2          200.0

9       보령복합 #3, 4(S/T)    300.0

9       한화복합 #3(S/T)       150.0

12       울진원자력 #4        1,000.0

12       당진석탄 #2            500.0

12       횡성수력(다목적)         0.7    47,525

2000

3       북제주석유 #2           75.0

6       한화복합 #4(S/T)       150.0

6       부곡복합(엘지)(G/T)    321.9

6       밀양수력(다목적)         1.3    48,073    41,739   15.2

9       당진석탄 #3            500.0

9       하동석탄 #5            500.0

9       산청양수 #1            350.0

12       북제주석유 #3           75.0

12       산청양수 #2            350.0

12       용담수력(다목적)        24.4    49,872

2001

1       폐지-군산국내탄        -75.0

1       폐지-영월국내탄 #1, 2 -100.0

1       폐지-영월복합(G/T)    -200.0

1       폐지-북제주(G/T) #3    -55.0

3       부곡복합(엘지)(S/T)    178.8

6       당진석탄 #4 500.0

6       율촌복합(현대)(G/T)    295.7    50,417    44,959   12.1

9       하동석탄 #6            500.0    50,917

2002

2       태안석탄 #5            500.0

3       대체전원(풍력,제주)      5.0

4       영광원자력 #5        1,000.0

6       율촌복합(현대)(S/T)    176.2

7       부산복합 #1            450.0

7       부산복합 #2            450.0

7       태안석탄 #6            500.0    53,998    48,771   10.7

12       영광원자력 #6        1,000.0    54,998

2003

1       폐지-북제주내연 #1-8   -40.0

3       LNG복합 #1             450.0

3       LNG복합 #2             450.0

6       제주석유 #1             75.0

6       부산복합 #3            450.0

6       부산복합 #4            450.0

6       LNG복합 #3             450.0

6       LNG복합 #4             450.0

7       영흥석탄 #1            800.0

7       양양양수 #1            250.0    58,783    52,525   11.9

12       제주석유 #2             75.0

12       대구복합 #1(대구전력)  473.5

12       양양양수 #2            250.0

12       대체전원(도서)           1.0    59,583

2004

6       영흥석탄 #2            800.0

6       광양석탄 #1(포스에)    500.0

6       석탄 #1                500.0

6       LNG복합 #5             450.0

6       LNG복합 #6             450.0

7       대구복합 #2(대구전력)  473.5

7       양양양수 #3            250.0    63,006    56,139   12.2

9       폐지-서울LNG #4, 5    -387.5

9       석유 #1                500.0

10       양양양수 #4            250.0

12       석탄 #2                500.0

12       국내탄(영월)           200.0

12       대체전원(도서)           2.0    64,071

2005

3       석유 #2                500.0

3       LNG복합 #7(민)         450.0

6       울진원자력 #5        1,000.0

6       석탄격상 #1            800.0

6       광양석탄 #2(포스에)    500.0

6       석탄 #3(민)            500.0

6       LNG복합 #8(민)         450.0    68,271    59,522   14.7

9       CCT#1(FBC, IGCC)       300.0

12       석탄격상 #2            800.0

12       석탄 #4(민)            500.0

12       영월수력(다목적)        19.6

12       탐진수력(다목적)         0.6

12       대체전원(도서)           2.0    69,893

=================================================================

나. 하한안 수요시

o 건설 계획

(단위 : 천kW, %)

=================================================================

준공                 발전소명           시설용량  최대수요  설비

시기                                                       예비율

-----------------------------------------------------------------

1997      기존설비                   -    40,534    35,851   13.1

(41,042)

1998

1       복합화력 용량변경     -233.6

1       삼천포석탄 #6          500.0

6       부안수력(다목적)         0.2

7       월성원자력 #3          700.0

7       하동석탄 #3            500.0

7       울산1복합 성능복구      50.0    42,558    34,528   23.3

8       울진원자력 #3        1,000.0

9       동해국내탄 #1          200.0

9       폐지-군산복합         -300.0

10       남강수력(다목적)        14.0

11       보령수력(용수댐)         0.6

12       보령복합 #7,8(G/T)     300.0    44,073

1999

1       폐지-부산석유 #3,4    -210.0

1       폐지-북제주(G/T) #1, 2-110.0

1       폐지-영월복합         -300.0

3       하동석탄 #4            500.0

3       보령복합 #1,2(S/T)     300.0

5       추자도내연               0.5

6       팔당수력보강            20.0

7       추자도내연               0.5    43,974    35,690   23.2

9       월성원자력 #4          700.0

9       당진석탄 #1            500.0

9       동해국내탄 #2          200.0

9       보령복합 #3, 4(S/T)    300.0

9       한화복합 #3(S/T)       150.0

12       울진원자력 #4        1,000.0

12       횡성수력(다목적)         0.7    46,825

2000

3       북제주석유 #2           75.0

6       밀양수력(다목적)         1.3    46,901    37,163   26.2

9       당진석탄 #2            500.0

9       한화복합 #4(S/T)       150.0

12       북제주석유 #3           75.0

12       부곡복합(엘지)(G/T)    321.9

12       용담수력(다목적)        24.4    47,972

2001

1       폐지-군산국내탄        -75.0

1       폐지-영월국내탄 #1, 2 -100.0

1       폐지-북제주(G/T) #3    -55.0    47,742    38,651   23.5

9       당진석탄 #3            500.0

9       하동석탄 #6            500.0

9       부곡복합(엘지)(S/T)    178.8

9       산청양수 #1            350.0

12       율촌복합(현대)(G/T)    295.7

12       산청양수 #2            350.0    49,917

2002

3       대체전원(풍력, 제주)     5.0    49,922    40,561   23.1

9       당진석탄 #4            500.0

9       하동석탄 #6            500.0

12       율촌복합(현대)(S/T)    176.2    51,098

2003

1       폐지-북제주내연 #1-8   -40.0

6       부산복합 #1            450.0

6       부산복합 #2            450.0    51,958    42,347   22.7

9       영광원자력 #5        1,000.0

12       대체전원(도서)           1.0    52,959

2004

6       부산복합 #3            450.0

6       부산복합 #4            450.0    53,859    43,974   22.5

9       영광원자력 #6         1000.0

9       제주석유 #1             75.0

9       폐지-서울LNG#4, 5     -387.5

12       대체전원(도서)           2.0    54,548

2005

9       울진원자력 #5        1,000.0    54,548    45,331   20.3

9       영훙석탄 #1            800.0

9       태안석탄 #5            500.0

9       광양석탄 #2(포스에)    500.0

9       국내탄(영월)           200.0

9       제주석유 #2             75.0

9       대구복합 #1(대구전력)  473.5

9       양양양수 #1            250.0

12       양양양수 #2            250.0

12       영월수력(다목적)        19.6

12       탐진수력(다목적)         0.6

12       대체전원(도서)           2.0    58,619

=================================================================