인천국제공항 급유시설공사 착공

------------------------------

건설교통부 신공항건설기획단 신공항시설과 504-9195

o 건설교통부가 2000년말 개항을 목표로 건설중인 인천국제공항의 대동맥

역할을 담당할 항공기 급유시설 건설공사가 '98.3.18일 영종도 신공항 건

설현장에서 기공식을 가졌다.

o 이 시설은 인천국제공항을 이용하는 모든 항공기가 7일동안 사용할 수 있

는 항공유를 저장, 공급하는 핵심시설로서 10만배럴 용량의 저장탱크 8기

와 공항내 지하송유배관 26km 및 136개의 급유공급밸브 등으로 구성되며,

이는 현 김포공항 시설보다 4배 정도 큰 규모로 약 67만드럼을 저장할 수

있는 규모이다.

o 2000년 10월 준공 예정인 이 사업은 수도권 신공항시설 민자유치사업의

일환으로 총 사업비 854억원을 투입하여 한국공항공단과 한국항공 및 LG

정유 등이 참여해 민간합동법인을 구성한 인천국제공항급유시설(주)가 건

설.운영하며 이 시설은 최첨단 자동제어시스템을 도입하여 첨단선진공항

에 어울리는 항공유 급유 System을 갖출 계획이다.

<참고> 항공기 급유시설 설치사업

<> 사업개요

o 사업목적 : 인천국제공항에 운항하는 항공기의 유류 공급을 유류저장탱

크, 급유관로, 관리건물 등의 시설로서 공항시설중 필수적

인 지원시설의 건설

o 사업규모 : 저장탱크(10만배럴 x 8기, 32m x 20m), 급유관로(24" x

19km, 16" x 5.6km), 관리건물(4,250평방미터)

o 총 사업비 : 854억원

<> 추진현황

o '96.1.5 : 시설사업기본계획 고시

o '97.2.21 : 사업시행자 지정

o '97.4.30 : 민관합동법인 설립(인천국제공항급유시설주식회사)

o '98.1.20 : 시실계획 승인

o '98.3.18 : 착공

o 2000.10 : 준공

<> 주요 공항의 항공유 저장일수 및 인입방법 비교

(한국)

o 인천국제공항

- 저장규모 : 128,000입방미터(800,000)

- 저장일수 : 7일

- 공항인입방법 : 송유관

- 공항시설투자

. 공항인입 : 대한송유관공사

. 항공기 주유 : 취급업 면허를 득한 자

(일본)

o 간사이

- 저장규모 : 96,000입방미터(610,000)

- 저장일수 : 9일

- 공항인입방법 : 선박

- 공항시설투자

. 공항인입 : 관서공항(주) 항공사 및 정유사 합작

. 항공기 주유 : 관서공항(주) 항공사 및 정유사 합작

(미국)

o 아틀란타

- 저장규모 : 45,000입방미터(280,000)

- 저장일수 : 9.2일

- 공항인입방법 : 송유관

- 공항시설투자

. 항공기 주유 : 델타항공

(프랑스)

o 드골

- 저장규모 : 152,000입방미터(960,000)

- 저장일수 : 19일

- 공항인입방법 : 송유관

- 공항시설투자

. 공항인입 : 정유사 합작

. 항공기 주유 : 6개 정유사 및 민자합작

(독일)

o 프랑크프르트

- 저장규모 : 120,000입방미터(760,000)

- 저장일수 : 8일

- 공항인입방법 : 송유관, 선박

- 공항시설투자

. 공항인입 : 8개 정유사 합작

. 항공기 주유 : 개별 항공사

(홍콩)

o 첵랩콕

- 저장규모 : 80,000입방미터(500,000)

- 저장일수 : 6일

- 공항인입방법 : 송유관, 선박

* ( )내 수치는 BBL 기준임 : 1BBL=42갤론=159리터