서울지역 상층(1km) 오존농도 관측

--------------------------------

국립환경연구원 대기연구부 대기물리과 389-6711

<> 목적

o 오존은 질소산화물과 휘발성 유기화합물(VOC) 등이 대기중에서 자외선

을 받아 광화학 반응을 일으켜 생기는 2차 오염물질로서, 지상보다도

상층(고도 1km)에서 더 높은 농도를 나타내고 있음.

o 대기 확산에 의해 지상에 많은 영향을 미치므로 고도별 측정자료를 확

보하여 고농도 오존 발생시 평가자료로 활용

<> 측정방법

o 측정장소 : 국립환경연구원 옥상(서울시 은평구 불광동)

o 일시 : '98.7.8(수)

o 측정장비 : 오존죤드시스템

- 대형 풍선에 센서(기상 및 오존 측정용)를 부착하여 상층 1km까지 고

도별로 측정하는 장비

o 측정항목 : 고도별 풍향.풍속, 기온, 습도의 기상요소 및 오존농도

o 부속장비 : 대형 풍선과 이를 오르내리는데 사용되는 장치(winch), 자

료처리용 컴퓨터로 구성

<> 기존 측정결과

o 측정일자 : '97.6월

o 장소 : 국립환경연구원 옥상

o 분석결과

- 500m-1km의 상층에서는 주야간의 농도변화가 거의 없고 높은 오존농

도 유지(약 75ppb)

- 이는 당시의 지상농도 34ppb보다 약 2배 정도 높은 것으로 분석

<> 자료활용

o 고도별 오존농도 및 확산 현상 규명

o 기류 분석과 연계하여 오존의 장거리 이동 특성 분석

<> 향후 조치계획

국립환경연구원 인터넷 홈페이지에 관련자료를 제공하여 오존예보 등에

필요한 기초자료로 활용토록 조치