매연 후처리장치 성능시험결과 설명회 개최

----------------------------------------

국립환경연구원 자동차공해연구소 389-8726

o 국립환경연구원(원장 : 주수영)은 7월 29일 대강당에서, 그동안 국내.외

에 보급되었거나 개발중에 있는 경유차 매연 후처리장치 8개사 제품을 대

상으로 성능시험한 결과를 장치제작사, 자동차제작사, 시.도 공무원, 민

간단체 등을 대상으로 설명회를 개최하였다.

- 국내 : 매연여과장치(4개사) 및 플라즈마장치(1개사)

- 국외 : 산화촉매장치(2개사) 및 4원촉매장치(1개사)

o 국립환경연구원 자동차공해연구소가 이들 제품에 대하여 시험한 결과에

의하면

- 매연여과장치는 매연을 80% 이상, 미세먼지를 70% 이상 제거하는 반면

질소산화물의 제거효과는 없었음.

- 플라즈마장치는 매연을 61% 이상, 미세먼지를 36%, 질소산화물은 18%

제거하였으나, 미량 유해물질인 포름알데히드가 오히려 62% 증가하는

것으로 나타났음.

- 산화촉매장치의 매연 및 미세먼지 제거율은 10% 내외로 저조하였고 질

소산화물도 거의 제거되지 않았으며

- 4원촉매장치는 매연제거율이 10% 이하였으며, 미세먼지는 오히려 3% 정

도 증가하였는데 이는 미량 유해물질인 황산염이 170% 이상 증가한 것

에 기인한 것이며, 질소산화물은 12% 제거하는 것으로 나타났으나 이

경우 엔진출력을 7.4% 저하(국내기준 5% 이내)시키는 것으로 나타났다.

- 따라서 금번 성능시험 결과 유해물질이 증가되지 않고, 경유차에서 문

제가 되는 오염물질인 매연, 미세먼지, 질소산화물을 동시에 제거할 수

있는 성능을 가진 장치는 없는 것으로 나타났다.

o 아울러 이번 설명회에서는 한국기계연구원 정용일 박사로부터 매연여과장

치 내구성 및 실차시험결과와 현대자동차 및 대우중공업 관계전문가로부

터 매연여과장치를 자동차 제작시 부착에 따른 기술적인 측면에 대해서도

각각 발표가 있었다.

o 한편, 환경부는 금번 설명회를 통하여 매연후처리장치의 성능 등에 대한

각계 의견을 수렴하여 장치보급에 대한 정책방향을 결정해 나갈 것이다.

<국내외 매연후처리장치 성능시험결과(제거효율)>

(단위 : %)

===================================================================

필터식                    플라즈마

------------------------------------------ --------

금호건설        선도

유공  두원정공 만도기계  ---------------    전기

대형     소형

-------------------------------------------------------------------

미세먼지          73.3     80.1     79.3     79.0     80.1     36.0

매연             90-93    85-92    85-92    85-91    88-94    61-85

일산화탄소        87.4      1.0   증 3.0      0.9   증 4.6     11.1

탄화수소          59.6     15.8   증 2.2     14.9      3.6     23.1

질소산화물      증 0.4      2.0   증 1.4      4.7   증 2.5     18.4

미량 유해물질

용해성 유기물    61.2     48.4     46.2     60.3     63.7     42.2

황산염           12.9     44.8     30.3     29.5     46.1     29.6

벤조피렌         45.7     36.9     42.8     89.6     50.8     57.6

포름알데히드     18.4      4.2      2.2   증 3.4     22.9  증 62.2

===================================================================

===================================================================

산화촉매(DOC)           4원촉매

---------------   --------------------    기준*

엥겔하드  오덱    에어텍 1    에어텍 2

-------------------------------------------------------------------

미세먼지           12.8       7.5     증 3.8     증 3.8      70

매연                7-9       0-7        4-6       0-10      80

일산화탄소         71.6      68.2       75.4       78.0   10% 이상

증가하면

탄화수소           54.3      50.0       16.7       39.6   안됨

질소산화물          5.5       1.7        2.8       11.7

미량 유해물질

용해성 유기물     29.2      14.6       27.5       44.7   10% 이상

황산염             3.8   증 26.7   증 311.0   증 178.6   증가하면

벤조피렌          55.1      43.5       79.5       85.6   안됨

포름알데히드      41.0      41.8       10.1       20.9

===================================================================

주) * 국내 매연여과장치 성능인증 기준임.