이동전화 지하중계기 기술기준 완화

---------------------------------

정보통신부 주파수과 750-2444

o 정보통신부는 이동전화 지하중계기의 출력을 상향 조정하고 스퓨리어스

등 불요파 발사 기준을 기지국 수준으로 완화하여 이동전화 기지국 기술

기준과 통합하여 개정하였다.

o 이번에 개정된 주요 내용은

- 지하중계기 출력이 사업자용은 2W 이하에서 20W 이하로, 사설용은 1mW

이하에서 10mW 이하로 상향 조정되는 한편

- 주파수선택특성과 중계기 감시기능 기준이 삭제되고 스퓨리어스 방사제

한 등 불요발사 기준을 이동전화 기지국과 동일하게 적용하여 완화하였

다.

o 이번 기술기준 개정으로 수입부품(중계기용 Saw 필터)을 사용하지 않아도

중계기를 제작할 수 있어 제조원가 절감으로 관련 산업체의 경제적 부담

이 줄고

지하건물과 대형건물의 사무실에 벽걸이형 중계기 등 소형중계기를 쉽게

설치할 수 있을 것으로 보여 중계기 제조업체 활성화는 물론 이동전화 통

화품질이 크게 향상될 전망이다.