농작업 생력화를 위한 스파이크 쟁기 개발

---------------------------------------

한국농업전문학교 식량작물과 (0331)229-5008

<개요>

□ 트랙터 부착용으로 경운한 흙의 좌·우 이동 없이 손쉬운 논·밭갈이

작업가능

○ 기존 쟁기(이랑, 3련, 원판플라우 등) 작업은 숙련된 유압실린더

조정요구 및 흙 이동으로 써레질작업시 균평작업이 어려움

○ 개발한 스파이크쟁기는 작업중 유압조정이 필요없어 작업중

작업자가 뒤를 돌아보지 않으면서 쟁기 작업이 가능함

○ 경운한 흙을 뒤집거나 좌·우 이동하지 않아 논바닥을 고르게

써레질 작업을 할 수 있음.

○ 쟁기 작업폭이 기존 쟁기에 비하여 넓어 생력적이다. 트랙터의

성능에 따라 5, 7, 9련 등 작업기를 선택할 수 있다.

<내용>

○ 농촌진흥청 한국농업전문학교에서는 경운한 흙의 좌·우 이동없이

손쉬운 논·밭갈이 작업을 할 수 있는 트랙터 부착용 스파이크

쟁기를 유영기계와 공동개발 하였다.

- 경운작업의 현황 및 문제점

o 기존 트랙터이용 경운작업의 경우 운전자가 뒤를 돌아보면서 쟁기

작업기의 높낮이를 유압실린더를 이용 계속 인위적으로 조정하기

때문에 허리가 뒤틀리거나 일정 높낮이 조절을 위한 숙련을 요구함.

o 농가에 보급된 쟁기작업기는 작업시  흙을 이동하거나 뒤집기 때문에

써레질 작업시 정밀한 균평작업이 어려움.

- 스파이크쟁기 개발로 벼 직파재배의 문제점을 해소하는데 크게

기여하게 됨

o 벼농사의 국제경쟁력 제고를 위한 생산비절감으로 벼 재배양식이 직파

재배로 전환하고 있으나 정밀균평작업 등 문제점이 있어 직파재배의 걸

림돌로 작용하고 있음.

o 직파재배(담수직파)에서 정밀한 균평작업이 안 될 경우 이앙시 모키가

작아 부묘(기계이앙-어린모) 등 결주율이 증가하고, 깊은곳의 볍씨는

용존산소부족 등으로 입모율이 저하되며, 경지기반조성사업으로 인한

필지의 규모화로 정밀균평작업 곤란으로 물관리 작업이 어려움.

- 스파이크쟁기 개발 제원

o 개발한 스파이크쟁기는 작업중 유압조정이 필요없어 작업중 작업자가

뒤를 돌아보지 않으면서  쟁기 작업이 가능하고, 경운한 흙을 뒤집거나

좌·우 이동하지 않아 논바닥을 고르게 써레질 작업을 할 수 있음.

o 쟁기 작업폭이 기존 쟁기에 비하여 넓어 생력적이며 작업능률을 3배

이상 높일수 있다.

※ 기존 트랙터 1일 경운(10시간) 능력

- 40마력 트랙터 4,200평, 50마력 트랙터 5,600평 가능

o 개발기의 제원을 살펴보면 쟁기날의 길이가 370㎜, 쟁기날의 간격은

250㎜(5, 7, 9련) 틴의 길이가  1,270㎜, 틴의 높이 760㎜, 스프링길이

350㎜ 등이며 트랙터의 성능에 따라 5, 7, 9련 등 작업기를 선택하여

활용할 수 있다.

o 미국, 유럽 지역에서도 필지규모화 및 생력기계화를 위해 스파이크유형

의 쟁기를 개발하여 이용하고 있으며, 우리나라에서는 한국농업전문학교

와 유영기계가 공동연구개발 협약('98. 4. 10)을 맺어 스파이크쟁기를

개발하였다.

o 한국농업전문학교에서는 유영기계와 공동으로 앞으로 농가 토양유형별

포장시험사업을 계속추진하고 '98 국제농수축산 기계박람회 출품·전시

및 '99년 상반기부터 농가에 확대 보급할 계획이다.