ATM기반의 초고속정보통신망 구축

-------------------------------

정보통신부 초고속망구축과 750-1250

<<ATM 기반 초고속정보통신망시대 개막- 고속 인터넷 중점 서비스체계로 전환>>

정보통신부는 '99년 초고속정보통신망에 ATM 교환기를 설치하여 ATM 기반의

고속인터넷서비스를 제공함으로써 초고속정보통신망을 인터넷 친화적인 망

으로 발전시켜 나갈 계획이다.

o 정보통신부는 인터넷 이용을 더욱 활성화하고 고속인터넷서비스를 중심

서비스로 제공하기 위해서 ATM 교환기가 본격적으로 설치되는 '99년부터

초고속정보통신망을 인터넷 친화적인 망구조로 바꾸어 나갈 계획이다.

o 이번 계획은 인터넷의 고도화 추세에 부응하기 위하여 우선 공공기관을

중심으로 제공해 온 국가망의 인터넷서비스를 확대 수용하는 방향으로 추

진해 나가되 '99년 하반기부터 운용될 예정인 ATM 교환기를 활용하여 ATM

기반의 고속인터넷서비스로 확충해 나갈 예정이다.

o 3단계로 구분하여 추진하게 될 이번 계획에서 그 1단계인 '99년 하반기까

지는 기존 시설을 확충하여 이용기관의 수요에 지속적으로 대응하고 ATM

시범교환망을 통해 인터넷서비스를 제공하게 된다.

o 2단계인 2000년부터 2001년까지는 기존 인터넷망의 기간전송망을 ATM 교

환망으로 전환하여 신규 이용기관부터 ATM 기반의 인터넷으로 수용해 나

가며, 마지막 3단계인 2002년부터는 모든 이용기관에게 ATM 교환망을 통

하여 고속인터넷서비스를 제공해 나갈 계획이다.

o 이러한 고속인터넷서비스 수용을 위한 ATM 교환망은 정보통신부에서 '92

년부터 추진해 온 음성, 영상, 데이터를 통합하여 전달할 수 있는 첨단기

능의 ATM 교환기 개발로 인해 가능하게 된 것이다.

o '95년에 ATM 교환기가 처음 개발된 이후 '97년 8월 ITU-T 국제표준규격제

품이 개발되었고 '98년 10월에는 ATM Forum 규격까지 만족하는 상용시제

품을 개발하여 외국의 ATM 교환기와 비교하여 보아도 기능면에서 대등하

거나 일부 기능에 있어 우위를 보위는 정도까지 발전되었다.

o 현재 폭발적인 성장을 지속하고 있는 인터넷은 이용자의 급증으로 데이터

전송의 지연과 손실이 점점 커져 첨단 통신환경에서 중요시되고 있는 서

비스의 품질(Quality of Service) 보장이 곤란한 문제가 대두되고 있어

인터넷상에서 EC/CALS 등 전자상거래를 본격화하는데 장애요소가 되고 있

는데

- ATM은 데이터를 정형화된 크기로 나누어 전송함으로써 전송의 효율성을

높인 기술로 데이터 손실 및 전송지연이 적어 서비스 품질을 보장할 수

있다.

- 또한, 기존에 데이터 전송을 위해 필요했던 전용회선서비스부터 패킷,

프레임릴레이서비스를 모두 수용하면서 고속의 인터넷서비스를 제공할

수 있기 때문에 다양한 초고속정보통신서비스를 위한 교환기로서 전세

계적으로 채택되고 있다.

o 특히, 관심이 되고 있는 ATM 교환망을 통한 인터넷서비스는 현재 개발되

어 상용화단계에 있는 교환기에 ATM 기반에서의 인터넷 처리기능(IPoA :

Internet Protocol over ATM)을 탑재하여 구현하게 된다.

- 또한, 데이터 전송경로의 지름길을 미리 설정하여 인터넷의 고속처리가

가능한 MPLS(Multi Protocol Label Swiching) 기능이 개발되어 탑재되

면 라우터의 도움없이도 ATM 교환기만으로 인터넷 처리가 완전하게 된

다.

- 이에, 정부는 인터넷 수요의 증가추세를 감안하여 MPLS 기능의 개발목

표를 당초 2000년에서 '99년내로 단축하여 개발할 예정이다.

o ATM 기반의 초고속정보통신망은 미국, 일본, 영국 등 선진각국의 주요 통

신사업자들도 정보통신망을 고도화하여 고속의 전송속도를 이용자에게 제

공하기 위해 ATM 교환기의 설치를 적극 추진하고 있다.

- 미국의 경우 Sprint는 ION(Integrated On-demand Network)서비스를 '97

년부터 제공하고 있으며, AT&T는 InterSpan ATM, MCI는 MCI Hyperstream

ATM이라는 서비스명으로 기간망을 고도화하여 다양한 고속회선서비스를

제공하고 있다.

- 또한, 일본의 NTT는 음성과 ISDN을 제외한 모든 서비스(인터넷서비스

포함)를 ATM 기반에서 제공하기 위하여 ATM 교환망을 구성하고 있으며

Megalink와 Super Cell Relay라는 이름으로 ATM서비스를 제공중에 있다.

o ATM 기반의 초고속정보통신망을 근간으로 하여 인터넷을 고속화하는 형태

는 전세계적으로 추진되고 있는 고속데이터서비스 제공을 위한 대표적인

방식으로 정부는 이러한 글로벌 스탠더드에 적극적으로 대응하여 전자상

거래, 기업정보통신망 등 인터넷을 기반으로 한 경제, 사회적 환경변화를

신축적으로 수용하여 지식정보사회의 기반을 굳건히 할 계획이다.

<참고> 초고속정보통신망에서의 단계별 고속인터넷서비스 수용계획

o 공존단계('99)

- 라우터망을 통한 이용기관 수용

. 기존 중, 저속 이용기관 위주로 수용

. 이용수요를 감안하여 라우터, 기간망, 국제회선의 성능향상 및 고속

화 추진

- ATM 인터넷 시범서비스 제공

. 대형, 고속인터넷 이용기관 위주로 수용

. 관련기술(IPOA 등) 시험적용 및 검증

o 전환단계('99말-2001)

- 라우터망의 주요 기간망을 ATM망으로 전환 수용

. 중계노드(대형 라우터) 및 주요 라우터를 ATM으로 수용하고, 가입자

구간은 기존망을 유지

. 접속점(POP)은 ATM과 고속라우터 병행 구축

- ATM을 통하여 고속인터넷서비스 이용기관을 수요하고 저속서비스 이용

기관은 라우터를 통하여 수용

o 활성화단계(2002부터)

- 모든 이용기관을 ATM 기반으로 수용

- 기간망의 고속화(2.5Gbps 이상) 추진

- 경제적이고 다양한 통합서비스 제공을 위하여 차세대 망기술 및 응용서

비스를 적용

<> 초고속 국가망사업

o 개요

- 고속/대용량의 기간 전송망을 구축하여 국가, 지방자치단체, 교육기

관, 도서관, 박물관 등의 공공기관들이 인터넷, 멀티미디어 서비스

등을 저렴한 비용으로 이용토록 제공

- ATM 교환망을 구축하여 프레임릴레이 등 회선서비스 및 고속인터넷서

비스를 이용기관에게 제공

- 초고속정보통신 기반시설 확충에 정부가 선도적으로 투자하여 초고속

관련 국내 기술개발 촉진 및 수요 유발

<> 초고속국가망 서비스 제공현황

o '98년 12월말 현재 18,263개 공공기관에게 전용회선서비스, 교환회선

(패킷교환, 프레임릴레이) 서비스 및 인터넷서비스 제공중(전송속도 :

9.6kbps-45Mbps)

o '98년 12월 현재 서비스 분포는 회선수를 기준으로 하면 전용회선(74%),

프레임릴레이(18.5%), 인터넷(5.9%)

- 인터넷서비스는 이용기관에게 56kbps-45Mbps급의 서비스 제공

. '98년 12월말 기준으로 1,741개 기관에게 1,768회선 제공중

o '98.6월부터 ATM 시범교환망을 이용해 34개 이용기관에게 ATM서비스 및

고속 인터넷서비스 제공중

- 2Mbps에서 155Mbps까지 시험 제공중

<> ATM망의 필요성

o 품질보장형 서비스를 지원하기 위해서는 ATM망이 필요

- 현재의 인터넷은 지연과 손실이 커서 서비스 품질보장이 안됨.

- ATM은 다양한 서비스 품질(QoS) 제공이 가능

. 이용자는 비용과 성능을 고려하여 적합한 서비스를 선택

o ATM의 논리적 망구성 능력을 이용해 가입자별, 서비스별로 다양한 가상

망 구성이 가능

- 초고속정보통신 하부망의 구축 및 운용 비용 절감

- 가입자별 요구사항을 신속하게 수용

<> 국내 ATM 교환기(HANbit ACE 64) 개발현황

o HAN/B-ISDN 연구개발사업 일환으로 '92년부터 개발 시작

o 전용회선서비스(PVC) 기능을 갖는 소형 ATM 교환기를 '95년에 개발(서

울, 대전간의 시험망에 활용)

o 국설교환용표준(ITU-T) 규격에 따른 교환서비스(SVC) 기능을 추가적으

로 개발하고 상용시제품 시험을 '97.8월 완료

o 사설 교환용표준(ATM Forum) 규격을 보강한 상용시제품을 '98.10월에

개발/시험 완료

- ATM 교환기에 대한 표준규격 확정(KT : '98.10월)

- 현재 국설 및 사설교환용 규격을 모두 만족하는 교환기로서 외국 ATM

교환기와 대등하거나 기능면에서 우위에 있음.

- ATM기반의 인터넷처리기능(IPoA) 보유로 인터넷서비스 제공 가능

<> ATM 교환기와 Router 기능 비교 및 기술개발 추세

o ATM 교환기와 Router 기능 비교

(ATM 교환기)

- 계층 : 2계층

- 서비스 품질 : 보장

- 서비스 : 음성, 데이터 통합서비스

- 국산화 : 중대형 교환기 상용화 단계

- 기타 : 해외에서 고속인터넷 기반망으로 사용

(Router)

- 계층 : 3계층

- 서비스 품질 : 부분적인 보장기술 개발중

- 서비스 : 데이터 위주의 서비스

- 국산화 : 중대형 라우터는 외산이 대부분

- 기타 : 현재 상용인터넷망에서 널리 사용

o 기술개발 추세

- Router는 ATM 교환기능을, ATM 교환기는 라우팅 기능을 서로 보완하

는 방향으로 기술개발 추진중

<> 향후 ATM기반에서의 인터넷 기능 제공 계획

o 1단계 : IPOA기반 인터넷 서비스 제공(1999)

- 현재 개발된 ATM 교환기(HANbit ACE64)에 ATM기반의 인터넷 처리기능

(IPoA)이 포함되어 있음.

- ATM망은 소수의 백본 라우터간을 연결하는 전달망으로 사용

o 2단계 : MPLS기반의 인터넷 서비스 제공(2000년부터)

- MPLS 기능 개발 및 상용화를 통해 백본 라우터의 역할을 ATM 스위치

로 대체하여 용량 및 서비스 품질 개선

- 인터넷 서비스의 제공을 위해 별도의 Router 불필요

. MPLS(Multi Protocol Label Switching) : 데이터 전송경로상의 지

름길을 미리 설정해 인터넷의 고속전달을 가능케 함.

<> 각국 주요 사업자별 ATM기반 망구축 사례(1)

o 미국의 Sprint는 고품질의 서비스를 필요로 하는 이용자를 수용하기 위

해 ATM방식을 선택

- 인터넷 서비스를 포함한 음성, 프레임릴레이 등 모든 서비스를 ATM으

로 통합한 ION(Interated On-demand Network) 서비스 시작('97)

o AT&T : Inter Span ATM이란 서비스명으로 '97년부터 제공중

- 전용회선 및 교환회선서비스 실시, 월별 정액제와 분당 종량제 실시

o MCI : MCI Hyperstream ATM이란 서비스명으로 '96년부터 제공중

- 1.5-155Mbps 속도 제공

- Internet2의 백본인 vBNS의 구성을 위한 회선 제공

. IP 라우터 설치하고 각 라우터간을 ATM 전용회선기능(PVC)으로 연

결

<> 각국 주요 사업자별 ATM기반 망구축 사례(2)

o 일본의 NTT는 음성 및 ISDN을 제외한 인터넷을 포함한 모든 서비스를

ATM backbone기반 위에 구축 예정

- NTT는 '97년부터 Megalink란 이름으로 ATM서비스 개시

. 1-155Mbps 속도 제공, 정액제 실시

- NTT의 인터넷망인 OCN(Open Computer Network)의 백본망으로 ATM을

사용

- Super Cell Relay라는 이름의 초고속 상용 ATM서비스 제공중

o 영국

- BT : Cellstream이란 이름으로 ATM서비스

. 75Kbps-155Mbps까지 다양한 속도 제공, 정액제 채택

<> 해외 ATM 교환기 개발 현황

o Lucent Tech : GlobeView-2000

- 전용회선(PVC)/교환회선(SVC) 기능의 ATM셀 교환 기능

- 다양한 가입자 중계선 정합 기능 수용(STM-1/T1/E1/T3 등)

- 프레임릴레이, 회선에뮬레이션 서비스 제공 가능

- 인터넷 서비스 제공을 위하여 별도 장치 필요

o Newbridge Net. : Newbridge 36170

- GlobeView-2000 기능과 유사

- 인터넷 서비스를 위한 IPOA기능 제공

o Alcatel : Alcatel-1000AX

- GlobeView-2000 기능과 유사

- 인터넷 서비스 제공을 위해 MPLS기능 구현중

<> 초고속 국가망의 ATM 교환망 구성 방향

o Core ATM 교환기로 백본망을 구성하고 Edge ATM 교환기로 가입자 엑서

스 장치를 수용하여 교환망을 구성

o 인터넷서비스 뿐만 아니라 프레임릴레이, 멀티미디어 등 다양한 서비스

제공과 다양한 가입자 접속 속도를 제공

o 인터넷서비스 제공을 위해 ATM 교환기ㅍ 마다 별도의 라우터를 부착하

는 것이 아니라 라우터는 5대 도시의 Core ATM 교환기에 국한하여 설치

- MPLS 기능내장 ATM 교환기 개발전까지 라우터 활용

<> 국내 인터넷 관련장비 개발현황

o 현재 국책과제로 인터넷 서비스에 적합한 데이터 통신용 기술이 상용화

추진중에 있음.

- Gigabit Ethernet 개발('98-'99년)

. 기존 Ethernet과 호환성을 갖는 Gigabit Ethernet 스위치

. 10G급 Switching 및 Routing 기능

. 쌍용, 미디어링크, C&S 공동개발

- Switched Router 개발('98-2000년)

. ATM기반 20G급 LAN 스위치

. ATM기반 고속 IP 라우팅 기능

. 고속 인터넷 접속 가능

. 현대, 콤텍 공동 개발

<> 결론

o 사용자의 편의성, 경제성, 통합서비스를 고려하여 초고속정보통신망을

ATM기반으로 구축

o IP 서비스의 효율적 처리를 위한 MPLS 기술개발 추진

o 가입자망의 고도화 추진

- 가입자망 고도화를 통한 end-to-end 초고속정보통신망 구축

- ADSL/uADSL, ATM-PON

o QoS 보장이 가능한 IP 기술이 성숙되는 시점에 ATM기반 초고속정보통신

망에 IP기반 기술 접목

- IP 관련 신기술 개발 적극적 추진

<참고>

<> 광케이블망 현황과 중복 구축문제 검토

o 우리나라 광케이블 총 연장은 730천km이며,국민 1인당은 16m로 일본의

1/4, 미국의 1/3 수준임.

o 1개 사업자에 의해 통신망을 구축, 운영할 경우 독접의 폐단 방지가 곤

란

- 통신망의 생존성 보장을 위해 이원화 운영 필요

o 한전의 송배전망 관리, 도로공사의 보유 광케이블도 여유 용량을 기간

통신사업자에게 임대중(60-80%)

o 국가망사업 투자비는 공공기관 정보통신 이용요금의 일정비율과 상계하

여 상환하는 일종의 융자

<국민 1인당 광케이블 연장 현황 비교>

(단위 :km, 천명)

=================================================================

국가별      광케이블 길이      인구수    국민 1인당 길이    비고

-----------------------------------------------------------------

한국              730           45,545           16          100

미국           13,010          265,557           49          306

캐나다            940           29,964           31          194

일본            7,970          125,864           63          394

싱가포르          147            3,104           47          294

영국            2,040           58,782           35          219

핀랜드            217            5,125           42          263

=================================================================

o 한국전력 등 자가망 보유기관 광케이블도 포함

o 자료출처

- 일본 : 우정성

- 미국 : World Wide Optical Fiber and Fiber optic cable market

Analysis(Kessler Marketing Intelligence Co. 1997)