지방공항 항공안전 크게 개선

---------------------------

건설교통부 항공국 운항관제과 504-9185

o 건설교통부는 2000년까지 75억원의 예산을 투입하여 국내 각 지방공항에

첨단 전자기술을 이용한 항행안전시설을 국제기술기준에 맞추어 대폭 확

충할 예정이다.

o 전파를 이용하여 악천후나 야간에도 항공기를 안전하게 유도하여 착륙시

키는 계기착륙시설(ILS)은 지형여건강 설치가 곤란한 일부 공항을 제외하

고는 2000년까지 모든 공항에 설치를 완료하며, 또한 각 공항의 실정에

적합한 안전시설을 확충하고 기존 시설의 기능도 보강한다.

o 이 계획에 의거 김해공항에는 계기착륙시설(ILS)과 활주로 시정거리관측

장비(RVR)가 신설되고, 공항내의 지상에서 이동하는 물체를 감시하고 통

제하는 지상감시레이더(ASDE)의 예비장치가 설치된다.

o 또한, 제주공항에는 계기착륙시설(ILS)과 관제레이더의 기능을 보강하고,

사천공항에는 계기착륙시설(ILS) 2식을 활주로 양 방향에 신설하며, 포항

공항에는 이.착륙 항공로를 구성하고 착륙시에도 이용되는 전방향표지시

설(VOR)을 설치할 계획이다.

o 이 사업의 시행으로 각 지방공항의 안전성이 대폭 개선되고 사천공항의

결항률이 3.55%에서 2.5%로 낮아지는 등 우리나라의 항공발전에 크게 기

여할 것으로 기대된다.

<참고> 용어설명

o 계기착륙시설(ILS : Instrument Landing System)

- 착륙하는 항공기에게 활주로 중섬선 방향, 착륙각도 및 활주로에서 항

공기까지의 거리정보를 전파를 이용하여 제공하여 악천후시에도 안전하

게 착륙할 수 있도록 하는 시설

o 활주로 시정거리관측시설(RVR : Runway Visual Range)

- 활주로의 시정을 수시로 관측하여 안개 등 악천후 시에 조종사에게 이

를 제공하고 필요할 경우 항공기 운항을 통재할 수 있도록 하는 시설

o 지상감시레이더(ASDE : Airport Surface Detection Equipment)

- 공항내의 활주로 표면과 계류장 등에서 이동하는 항공기와 물체를 화면

에 표시하여 안전한 관제를 할 수 있도록 하는 시설

o 공항관제레이더

- 공항 반경 90km 정도 범위내에서 비행중인 항공기를 탐지하여 관제사가

화면을 보고 항공기를 안전하게 관제할 수 있도록 하는 시설

o 전방향표지시설(VOR : VHF Omni-directional Range)

- 항공기에 360도 전방향의 방위각 정보를 제공하여 항공기가 항공로를

따라 비행하고 이.착륙시에도 이용할 수 있도록 하는 시설