"대형건축물의 Y2K문제"에 대해 체계적으로 대응키로

-------------------------------------------------

정보통신부 Y2K상황실 750-1583

<> Y2K문제대책협의회(위원장 : 국무조정실 경제행정조정관)는

o 건축물의 각종 설비에 대한 Y2K문제를 신속하고 체계적으로 대응하기

위하여

o 한국전산원과 정보통신부가 마련한 "대형건축물의 Y2K 대응요령"을 검

토.확정하고 '99.5월중 각 기관에 배포키로 하였다.

<> 우리나라의 대형건축물은 "시설물의 안전관리에 관한 특별법"에 따라 안

전에 대한 관리가 되고 있는데

o 동법 제2조의 1종 및 2종 시설물에 속하는 대형건축물은 총 11,745동이

있으며

o 이들 건축물에는 연도 및 날짜기능을 내장한 자동제어시스템을 사용하

는 경우가 있어, Y2K문제를 점검해 보는 것이 시설물의 안전차원에서

중요하다.

<시설물의 안전관리에 관한 특별법상 1종 및 2종 건축물 : 11,745동>

- 1종 시설물의 건축물 : 2,883동

. 21층 이상의 공동주택

. 공동주택외의 건축물로서 21층 이상 또는 연면적 5만평방미터 이상

의 건축물

- 2종 시설물의 건축물 : 8,862동

. 16층 이상 20층 이하의 공동주택

. 1종 시설물에 속하지 않는 공동주택외의 건축물로서 16층 이상 또

는 연면적 3만평방미터 이상의 건축물

. 1종 시설물에 속하지 않는 건축물로서 연면적 5천평방미터 이상의

공항청사, 철도역사, 자동차여객터미날, 종합여객시설, 종합병원,

판매시설, 관광숙박시설, 관람집회시설

<> "대형건축물의 Y2K 대응요령"에서는

o 건축물의 많은 설비중 공통적으로 사용하고 있거나, Y2K 문제발생가능

성이 있는 14개 설비에 대한 점검요령을 제시하고, 문제해결단계를 25

개로 나누어 세부 활동사항을 명시할 예정이다.

* 14개 설비 : 중앙관제시스템, 설비자동제어(보일러, 냉동기, 원격검

침 등), 전기설비, 통신설비, 환기설비, 방재설비, 방화

설비, 방범설비, 주차장설비, 조명설비, 승강기설비, 문

서반송설비, 상태감시시스템(CMS : Conditioning Monitor-

ing System), 빌딩관리시스템(BMS : Building Management

System)

o 아울러 동 Y2K 대응요령은 중소형 건축물에 대해서도 적절히 보완하여

적용이 가능하다.

<> "대형건축물의 Y2K 대응요령"은

o '99.5월중 지방자치단체를 통하여 전국의 대형건축물 소유주에게 통보

하여 Y2K문제에 체계적으로 대응토록 하는 한편, 건축물의 유지관리를

담당하는 "한국건축물유지관리연합회"에도 통보하여 Y2K문제를 면밀히

점검토록 할 계획이다.

o 또한 동 Y2K 대응요령은 한국전산원의 인터넷 홈페이지(http://y2000.

nca.or.kr)를 통하여 필요한 사람들은 다운로드 받을 수 있도록 할 계

획이다.

<참고> 대형건축물의 Y2K 대응요령(안)(요약)

<> 배경 및 필요성

o 대형건축물에는 다수의 인력이 활동하고 있어 건축물 안전에 관한 사항

이 매우 중요

o 따라서 대형건축물의 Y2K 대응요령을 작성하여 체계적이고 신속하게 Y2K

문제에 대응토록 함.

<> 적용대상

o 시설물안전에 관한 특별법 제2조 2항과 동법 시행령 제2조 1항의 1종

및 2종 시설물의 건축물

o 1, 2종 이외의 건축물에 대해서도 적절히 보완하여 적용 가능

<> 내용 구성

o 설비 분야별 설명 및 Y2K문제성 고찰

* 설비분야 : 중앙관제, 설비자동제어, 전기설비, 통신설비, 환기설비,

방재, 방화, 방범설비, 주차장, 조명설비, 승강기설비,

문서반송설비, 상태감시시스템(CMS : Conditioning

Monitoring System), 빌딩관리시스템(BMS : Building

Management System)

o 문제해결을 위한 25단계 : 흐름도(flow chart)

o 단계별 세부 활동사항 설명

<> 주요 내용

(1) 주요 점검 대상분야

o 중앙관제는 전력, 방범설비 등 각종 설비를 전체적으로 통합관리하는

시스템으로, 각 설비시스템별로 제어방식을 사용하므로 각각의 설비

와 설비간 상호연계성 점검이 필수적임.

o 설비자동제어란 빌딩내의 기계설비를 제어하는 장치로서, 자체 컨트

롤러를 내장하여 운영하고 있거나, 별도 제어시스템을 활용하므로 시

간설정 및 제어기능에 대한 점검이 필요

* 공조기, 보일러, 냉동기, VAV(Variable Air Volume), 급배수설비,

쓰레기처리설비, 진공청소설비, 빙축열설비, 원격검침, 급탕설비,

정화조설비, 중수설비 등이 있음.

o 전기설비의 경우 전원설비와 전력공급설비로 이루어져 있으며, 배전

반, 발전기, UPS, 인버터 등이 시간제어 기능과 연결되어 있는 경우

에 점검이 필요

o 통신설비의 경우 구내교환기(PBX), 방송설비, TV공동시청설비, 유선

방송공동시청설비, 인터폰, 전기시계설비 등으로서, 요금계산, 기록

데이터시스템 등에 대해 점검이 필요

o 환기설비는 송풍기, 태양광 차단, 공기오염도 측정기 등이 있으며,

시간 또는 날짜별로 작동량이 달라지는 자동제어 설비가 있는 경우,

점검이 필요

o 방재, 방화, 방범설비는 자동화재알림, 소화설비, 자동셔터, 배연기,

침입방지.발견.배제.통보기기, 지진진도측정 등 다양하며, 자동제어

설비에 대해 점검이 필요

o 주차장관리의 경우는 컴퓨터에 (무인)요금계산기, 출구판독기, 주차

권발행기 등이 연결되어 있는 경우 요금의 처리, 데이터 저장 날짜,

추적기능 등에 대해 점검 필요

o 조명설비도 시간과 날짜에 기초한 감시 및 제어기능이 있는 경우, 점

검 필요

o 승강기설비의 경우는 안전과 관련한 자체 제어, 효율적 운영을 위한

여러개의 엘리베이터를 동시 제어하는 그룹제어, 승강기의 상태를 감

시 및 제어하는 관제시스템으로 구성되어 있어 중대한 문제발생 가능

성은 거의 없으나, 사전 점검은 필요

o 문서반송설비는 우편물을 정확한 위치로 배달하기 위한 설비로서, 응

용프로그램과 구성 H/W에 대해 점검 필요

o 상태감시시스템은 설비상태를 지속적으로 감시하여 고장이 발생하기

전에 정비활동을 수행하는 시스템으로서, 출력데이터와 PC 등에 대해

서도 점검 필요

o 빌딩관리시스템은 경영자원, 시설보전 등 효율적인 빌딩관리를 위한

시스템으로서, 출력데이터, PC 등에 대해 점검 필요