자동차 급발진사고 예방대책 홍보 강화

------------------------------------

건설교통부 육상교통국 자동차관리과 504-9155

o 건설교통부는 최근 늘어나고 있는 자동차 급발진사고의 원인규명을 위한

조사가 진행되고 있으나, 최종 결과가 나오기까지는 상당한 기간이 소요

될 것이므로 기잔중 한건의 사고라도 예방하기 위해서는 운전자의 조심

운전이 무엇보다도 중요하다고 보고 이에 대한 홍보를 강화하기로 했다.

o 건설교통부는 오토차량의 안전수칙을 6월 반상회보와 시.군.구회보를 통

해 국민에게 알리는 한편, 만화형식의 팜플렛 1차 30만부, 포스터 2만부

를 별도 제작하여 배포토록 했다.

o 또한, 라디오 , TV 등 방송매체를 활용한 안전수칙 홍보도 7.8월중에 집

중적으로 실시함으로서 특히 여름 휴가철 등 운전자의 주의가 산만해지기

쉬운 계절의 안전운전을 기하기로 했다.

<참고> 승용차 급발진사고 막을 수 있습니다.

o 최근 빈발하고 있는 오토승용차의 급발진사고에 대해 정부차원의 원인 규

명을 위해 건설교통부는 금년 3월부터 전문연구기관, 한국소비자보호원,

전문가, 업계대표 등과 합동으로 조사를 벌이고 있으며, 앞으로 사고 빈

도가 높은 7개 차종을 대상으로 기계결함, 전자파장애 등 모든 가능성에

대해 실제 재연시험 등을 거쳐 금년 10월까지 그 원인을 규명하고 개선대

책을 마련할 계획으로 있습니다.

o 미국, 일본에서도 한때 급발진 문제가 심각한 사회문제로 대두된 적이 있

으나 전문기관의 수년간의 연구결과에서 대부분의 사고는 운전미숙이 원

인인 것으로 밝혀졌으며, 안전운전요령에 대한 홍보 등을 통해 급발진 문

제를 해결한 바 있어 올바른 운전요령에 의해 사고를 충분히 예방할 수

있음이 입증되었습니다.

* 오토승용차 안전운전요령

1. 시동을 걸때에는 변속기가 주차위치("P")에 있는가를 먼저 확인하고

핸드(주차)브레이크를 당긴 상태에서, 브레이크페달을 밝고 시동을 건

다.

2. 시동을 건 후에는 rpm게이지를 확인하여 엔진회전속도가 1,000rpm 이

하로 떨어진 후에 출발한다(특히 여름철 에어컨을 가동하게 되면 엔진

회전수가 올라갈 수 있음).

3. 출발할 때에는 브레이크페달을 밝은 상태에서 기어변속을 한 다음 서

서히 브레이크페달에서 발을 뗀다.

4. 급발진의 원인으로 확인되지는 않았으나, 운전중 휴대폰 사용을 자제

한다.

5. 자동차에 원격시동장치, 전자제품 등의 설치를 자제하고 가급적 출고

된 상태대로 사용한다(전기배선에 영향을 미쳐 차량화재의 원인도 될

수 있음).

6. 자동변속기 자동차의 가속.브레이크페달은 반드시 오른발로 조작한다.

7. 엔진굉음. rpm게이지 급상승 등 이상징후가 있는 경우에는 즉시 브레

이크를 최대한 밝고 시동을 끈다.