남강다목적댐 준공

-----------------

건설교통부 수자원국 수자원개발과 504-9045

<> 주요 내용

o 진주, 사천, 통영, 거제시 등 경남서부지역의 생공용수, 농업용수 및

환경개선용수 등 각종 용수의 안정적인 공급과

o 남강하류지역과 사천만연안의 수해경감에 크게 기여할 터

o 건설교통부와 한국수자원공사는 11월 5일 오전 11시에 금번에 새로이 준

공한 경남 진주의 남강다목적댐 광장에서 김종필 국무총리를 비롯한 이건

춘 건설교통부장관, 김혁규 경상남도지사, 최중근 한국수자원공사 사장

및 지역주민 1천여명이 참석한 가운데 남강다목적댐 준공식을 가졌다.

o 구 남강다목적댐의 용수공급능력과 홍수조절능력의 증대를 위하여 지난

1989년부터 추진하여 온 남강다목적댐 건설사업은 구 댐하류 약 300m 지

점에 높이 34m, 길이 1,126m, 저수용량 3억톤(국내 9번째 규모)의 규모로

추진하여 온 대역사로서 경남 진주시 판문동과 내동면 삼계리를 잇는 국

내 최장의 다목적댐이다.

o 과거 구 남강다목적댐은 1970년에 높이 21m, 길이 975m, 총 저수용량 1억

3,600만톤의 규모로 건설되어 그동안 진주, 사천, 통영시 및 고성군 등에

연간 1억 3,600만톤의 용수공급 및 9,500만톤의 홍수조절기능을 담당하여

왔으나

- 인구증가 및 도시발달에 따른 생공용수 수요의 증가와 남강의 하천수질

개선을 위한 하천유지용수의 공급 및 남강하류와 사천만연안의 수해피

해 예방을 위한 홍수조절기능의 확충이 요구됨에 따라 구 댐의 기능 보

강을 위하여 정부에서는 지난 1989.11.30 새로이 남강다목적댐 건설사

업을 착공하게 되었다.

(단위 : m, 백만톤, 백만톤/년)

=================================================================

구 댐         신 댐           증.감

-----------------------------------------------------------------

댐높이                        21             34          증  13

댐길이                       975          1,126          증 151

저수용량                     136            309          증 173

홍수조절                      95            270          증 175

용수공급                     136            628          증 492

=================================================================

o 총 8,468억원의 사업비가 투입된 새로운 남강다목적댐의 준공으로 진주,

사천, 통영, 거제시 및 고성, 하동, 남해군 등 경남 서부지역 4개 시 3개

군 179개 읍.면.동의 100여만 주민들(급수인구 : 현재 59만명 --> 105만

명)에게 연간 3억 9천 4백만톤의 생활 및 공업용수(1인당 1일 급수량 :

현재 280리터 --> 350리터)와 1억 1천 2백만톤의 농업용수(여의도 면적의

27배인 7,200ha의 농경지에 안정적인 용수공급 가능)를 안정적으로 공급

할 수 있게 되었으며, 연간 1억 2천 2백만톤의 물을 하천환경 개선용수로

공급하여 남강의 수질 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다.

- 또한, 새로운 남강다목적댐은 2억 7천만톤의 홍수조절능력을 갖추고 있

어 홍수시 남강 하류수위를 1.4m 낮출 수 있을 것으로 평가되어 진주시

일대와 사천만 연안의 상습적인 수해피해를 경감할 것으로 기대되며,

연간 4,130만kwh(진주시의 2개월 전력사용량)의 무공해 수력에너지를

생산 공급함으로서 연간 6만 8천배럴의 석유수입 대체효과(약 12억원)

를 내게 된다.

o 한편, 현재 건설중에 있는 남강댐 물을 취수원으로 하는 남강계통 광역상

수도(II단계) 공사(140천톤/일)가 2001년도 준공을 목표로 공정에 박차를

가하고 있어 맑고 깨끗한 남강댐의 물이 머지않아 경남 서부지역의 각 가

정에까지 공급될 것으로 기대되며

- 댐 건설시 주변지역 주민들의 교통편의를 위하여 국도, 면리간도 등

64km의 이설도로를 건설하였으며, 수몰지역 이주민의 생계 대책마련을

위해 약 146만평에 달하는 대체농경지를 조성하였다.

<참고> 남강 신.구 댐 비교표

=================================================================

구 댐                      신 댐

-----------------------------------------------------------------

<유역>

유역면적         . 2,285평방킬로미터     . 2,285평방킬로미터

연평균 강우량    . 1,416.8밀리미터       . 1,416.8밀리미터

연평균 유입량    . 2,031백만입방미터     . 2,031백만입방미터

<저수지>

계획홍수위       . EL. 40.5m             . EL. 46.0m

상시만수위       . EL. 38.5m             . EL. 41.0m

저수위           . EL. 32.0m             . EL. 32.0m

총 저수용량      . 136백만입방미터       . 309.2백만입방미터

유효저수량       . 109백만입방미터       . 299.7백만입방미터

<본댐>

형식             . 중앙차수벽형 석괴댐   . 콘크리트 표면차수벽형

석괴댐

높이(정상부)     . 21.0m(EL. 43.0m)      . 34.0m(EL. 51.0m)

길이             . 975m                  . 1,126m

<여수로 및 발전소>

계획방류량       . 2,000CMS              . 800CMS

여수로문비       . 폭 10m x 높이 6.6m x  . 폭 6.4m x 높이 5.4m

5문(배사문 : 폭 6m x     x 3문

높이 12m x 1문)

발전시설         . 12,600kw(6,300x2기)   . 14,000kw(7,000x2기)

<제수문>

계획방류량       . 5,460CMS              . 3,250CMS

형식             . 콘크리트 중력식댐     . 콘크리트 중력식댐

높이(정상부)     . 22.0m(EL. 43.0m)      . 31.0m(EL. 51.0m)

길이             . 223m                  . 258m

문비             . 폭 12m x 높이 10.6m   . 폭 8.4m x 높이 9.5m

x 10문                  x 8문, 폭 8.4m x 높이

16.3m x 4문

<사업효과>

용수공급량       . 136백만입방미터/년    . 628.0백만입방미터/년

홍수조절량       . 95.5백만입방미터      . 269.8백만입방미터

발전량           . 43.0백만kwh/년        . 41.3백만kwh/년

<사업기간>        . '62-'70               . '89-'99

=================================================================