한강 상수원지역 공장 폐수처리기준, 2-3배 강화

---------------------------------------------

환경부 산업폐수과 504-9253

o 환경부는 지난해 11월 20일 수립한 팔당대책의 후속조치로서 잠실수중보

상류 한강유역 및 문산취수장 상류 임진강유역내의 공장에 대하여 오는

2003년부터 청정지역기준으로 폐수처리기준을 강화하기 위해 "배출허용기

준(폐수) 적용을 위한 지역지정 규정"을 개정.고시하였다.

o 이번에 새로이 청정지역으로 고시된 지역은 한강과 임진강 유역 경기도.

강원도.충청북도.경상북도 33개 시.군이며, 이에 따라 한강과 임진강 유

역내 청정지역기준을 적용받은 면적은 현재의 15,225평방킬로미터에서

7,305평방킬로미터가 늘어난 22,530평방킬로미터로 확대된다.

o 이 지역의 공장은 2003년부터 BOD 기준 현재의 60-120mg/리터 이하에서

30-40mg/리터 이하로 폐수처리 기준이 2-3배 강화된다.

o 환경부는 기준강화에 따른 폐수처리시설의 개선.보완 등 준비기간을 감안

하여 2003년 1월 1일부터 시행토록 하였다.

- 다만, 하수종말처리구역과 하수처리예정구역에 입지하는 공장은 2005년

까지 하수종말처리장에 관로를 연결하여 폐수를 유입.처리할 경우 종전

의 기준을 적용한다.

o 이번 조치로 2005년까지 산업폐수에 의한 수질오염배출량 137.7톤/일중

127.6톤/일을 삭감토록 함으로써 팔당대책에서 목표하는 2005년 팔당호

1급수 달성과 산재된 공장의 집단화 촉진에 기여할 것으로 기대된다.

<강화대상지역>

(단위 : 평방킬로미터)

=================================================================

대상지역                                   면적

-----------------------------------------------------------------

<> 가 --> 청정                                          7,144

경기도 동두천시                                       2,750

남양주시 와부읍 등

양주군 광적면 등

여주군 가남면 등

파주시 파평면 금파1리 등

연천군 연천읍 등

포천군 포천읍 등

가평군 가평읍 개곡리 등

양평군 양동면

이천시 모가면 두미리 등

안성시 일죽면 등

용인시 백암면 등

강원도 원주시 문막읍 등                               2,639

홍천군 남면 등

횡성군 횡성읍

영월군 영월읍 등

정성군 고한읍 등

철원군 철원읍 등

화천군 화천읍 대이리 등

양구군 양구읍

고성군 간성읍 홀리

충청북도 충주시 가금면 등                             1,707

제천시 강제등 등

괴산군 문광면 등

음성군 감곡면 등

단양군 단양읍 등

청원군 낭성면 갈산리

경상북도 상주시 화동면 등                                48

<> 나 --> 청정                                            161

서울시 광진구, 송파구, 강동구                            76

강원도 춘천시 교동 등                                    82

원주시 단계동 등                                   3

충청북도 청주시 산성동                                 161

-----------------------------------------------------------------

계                                                      7,305

=================================================================

<적용지역별 폐수배출허용기준>

(단위 : mg/리터)

=================================================================

1일 폐수배출량 2,000입방미터 이상

---------------------------------------------------

생물화학적 산소요구량 화학적 산소요구량 부유물질량

-----------------------------------------------------------------

청정지역              30 이하            40 이하         30 이하

가지역               60 이하            70 이하         60 이하

나지역               80 이하            90 이하         80 이하

=================================================================

=================================================================

1일 폐수배출량 2,000입방미터 미만

---------------------------------------------------

생물화학적 산소요구량 화학적 산소요구량 부유물질량

-----------------------------------------------------------------

청정지역              40 이하            50 이하         40 이하

가지역               80 이하            90 이하         80 이하

나지역              120 이하           130 이하        120 이하

=================================================================