하수종말처리시설 방류수수질기준 강화

------------------------------------

- 2002.1.1부터 -

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

o 환경부는 한강수계 상수원의 적정관리와 수질개선 등을 위하여 정부합동

으로 수립('99.11)한 "팔당호 등 한강수계상수원 수질관리종합대책"에 따

라 수질환경보전법 시행규칙(제52조 별표11)을 개정하여 팔당호수질보전

특별대책지역 및 잠실수중보권역의 하수종말처리시설에 대한 방류수수질

기준을 강화하였다.

o 이에 따라 수도권 상수원인 팔당호와 잠실수중보 주변에 위치한 하수종말

처리시설은 BOD와 SS는 현재의 20밀리그램/리터에서 10밀리그램/리터로,

총질소는 60밀리그램/리터에서 20밀리그램/리터로, 총인은 8밀리그램/리

터에서 20밀리그램/리터로 처리하여 방류하여야 한다.

o 수질환경보전법 시행에 따라 이미 운영 또는 설치중인 하수종말처리시설

(39개소)은 새로운 방류수수질기준에 맞춰 2001말년까지 고도처리시설을

설치하여야 하고 신설되는 시설은 설계시부터 고도처리시설을 설치하여야

한다.

o 고도처리서설 설치에 소요되는 비용은 한강수계수질개선 및 주민지원 등

에 관한 법률에 따라 금년 8월부터 부과.징수되고 있는 물이용 부담금에

서 전액 지원하게 된다.

o 건설중(15개소, 332,400톤/일)

(광주)

- 경안 : 25,000톤/일

- 분원 : 1,750톤/일

- 광동 : 1,000톤/일

- 삼성 : 250톤/일

- 오포 : 7,000톤/일

(남양주)

- 남양주 : 80,000톤/일

- 수동 : 4,500톤/일

- 조안 : 200톤/일

- 화도 : 15,000톤/일

(양평)

- 강하 : 3,600톤/일

- 서종 : 900톤/일

- 국수 : 1,200톤/일

- 양평 : 6,000톤/일

(용인)

- 용인 : 24,000톤/일

(이천)

- 호법 : 2,000톤/일

(구리)

- 구리고도 : 160,000톤/일