차세대인터넷주소체계(IPv6) 전략적 도입 추진

-------------------------------------------

정보통신부 인터넷정책과 750-1240

정보통신부는 현재의 인터넷주소체계(IPv4)를 대체할 것으로 주목되고 있는

차세대인터넷주소체계(IPv6)에 전략적인 도입방안을 검토해 나가기로 하였다.

* IPv6 : Internet Protocol Version 6의 약자로 128bit로 구성(IPv4는 32bit)

되고 있고 무선인터넷, 정보가전, ITS 등의 분야에서 우선 활용될

전망

IPv6는 세계적으로 IPv4(약 40억개 주소)의 주소부족 문제를 해결할 수 있

는 대안으로 부각되고 있으며, 우리나라에게는 주소 문제 해결 뿐만 아니라

현재의 IPv4기반의 인터넷을 IPv6 기반으로 전환하여 인터넷산업을 세계적

으로 주도할 수 있는 기회로 평가되고 있다.

따라서 정보통신부는 이런 기회를 최대한 활용하고자 산.학.연.관의 전문가

로 "IPv6 전략자문단"을 지난 2000.10.19(목)에 구성하고 IPv6의 전략적 도

입방안 강구에 본격 나섰다. 또한 자문단 단장은 정보통신정책연구원의 손

상영 실장에 맡겨 민간의 주도적인 참여를 유도하였으며 산.학.연의 의견을

배려하도록 하였다.

앞으로 "IPv6 전략자문단"은 IPv6으로 전환전략, 국가차원의 도입계획(road

map)" 검토, IPv6관련 인터넷산업진흥방안, 정부와 민간의 역할 정립방안

등에 관하여 구체적인 계획을 강구할 것이라고 밝혔다.

그리고 "IPv6 전략자문단"과 더불어 IPv6에 대한 인식확산과 정보.경험 교

류를 위하여 오는 2000.10.25일(수)부터 10.27일(금)까지 제주도(제주 롯데

호텔)에서 정보통신부 주최, IPv6 포럼코리아 및 개방형컴퓨터통신연구회

주관으로 다수의 관련 전문가가 참여하는 워크샵을 개최할 계획이다.

이번 워크샵에서는 일본에서 IPv4와 IPv6 변환기술 개발에 주도적인 역할을

하고 있는 전문가(Dr. Jun Ichiro Hagino)도 참여하여 그간 일본에서의 경

험을 소개할 예정이므로 국내 많은 전문가의 참여가 기대된다.

<참고1> IPv6 주소 도입 추진동향

1. IPv6 주소 도입 필요성

o 현재의 인터넷 주소 체계인 인터넷프로토콜(IPv4) 주소는 인터넷 이용

자의 급증과 이동전화, 정보가전 등 새로운 인터넷서비스의 등장으로

2008년경 고갈이 예상됨.

* 현재 세계적으로 전체 IPv4 주소공간(약 42억개)의 약 50%가 할당 완

료됨.

- 특히 한국, 일본, 중국과 같은 후발 인터넷 국가들은 인터넷 사용자

증가 추세에 비해 현재 할당받을 수 있는 인터넷 주소공간은 매우 부

족한 상황이며, 이에 따라 인터넷 주소 고갈 문제가 더욱 빨리 발생

할 가능성이 높음(2003년-2005년 예상).

o 기존의 IPv4 주소 공간을 효율적으로 재구성하여 인터넷주소 고갈문제

를 풀기 위한 방식이 사영되고 있으나 향후 차세대 인터네 도입을 위한

장기적이고 궁극적인 해결방안이 요구됨.

- 특히 기존에 대규모의 IPv4 주소를 많이 확보하고 있지 못하고 신규

인터넷서비스 급증이 예상되는 우리나라의 경우 새로운 인터넷주소체

계(IPv6)의 조기도입이 필요

o IPv6의 조기 도입은 2003-5년경 발생한 국내 인터넷 주소고갈 문제를

완전히 해소시킬 수 있으며, 향후 2005-6년경 예상되는 차세대 인터넷

시장 활성화에 대비하여 국제기술 경쟁력을 높일 수 있음.

2. IPv6주소 특징 및 적용분야

<> 특징

o IPv4에 비해 풍부한 주소공간

* IPv4가 약 42억개, IPv6는 40억x65,536x40억x40억개(거의 무한대)

o 무선환경에서의 이동성(Mobility) 지원

o IP 프로토콜 자체의 보완성(Security) 지원

o 서비스 차별화 및 서비스의 질(QoS) 관리지원

o 여러 사용자간의 다중전송(Multicast) 방식 지원

o 자동주소 설정기능으로 사용자의 편리성 지원

<> 적용분야

o 초고속 인터넷접속서비스 분야

- 최근 CATV, ADSL 등 초고속 인터넷서비스 가입자가 급증함에 따라

ISP에게는 인터넷주소 확보문제가 사업성공의 가장 시급한 해결과

제중 하나로 대두됨에 따라 IPv6 도입의 필요성이 증대

o 이동전화망에서의 무선인터넷서비스 분야

- 국내 이동전화를 이용한 무선 인터넷서비스는 IMT-2000 서비스의

시작과 함께 급증할 것으로 예상됨.

- 이러한 차세대 이동통신 환경에서는 IP가 고정적으로 내장된 이동

전화의 사용이 필수적이므로 보안성과 이동성이 보장된 IPv6주소

방식의 적용 범위 확대 예상

o 홈네트워킹을 이용한 인터넷 정보가전 분야

- 인터넷TV, 전화, 냉장고 등 정보가전의 단말 수는 2005년경부터 본

격적으로 증가하여 상당수의 가전단말이 IPv6 주소를 지원하는 인

터넷에 접속할 것으로 전망됨.

- 중장기적으로 새로이 구축될 홈네트워킹이 제공되는 사이버아파트

등에도 IPv6 주소 방식을 이용한 네트워크로 구축 전망

o 군사 분야

- 기존의 IPv6에 비해 보안관련 기능이 강화되고 이동성과 QoS가 보

장되는 IPv6 주소가 보안등의 요구사항이 많은 군사분야에서 수요

가 증가할 것으로 전망

3. IPv6 주소 도입시 고려사항

o IPv6의 전환은 어느 한 시점을 기준으로 순간적으로 이루어질 수 없으

므로 단계적으로 IPv4 사용자에게 불편없이 진화하는 방식을 선택하여

야 함.

o IPv6는 기존 IPv4 방식을 완전 대체하지 않으며 상당기간(향후 10년 이

후) IPv6와 IPv4는 상호 공존할 것임.

o IPv6의 도입이 일반 사용자 입장에서는 자연스럽게 업그레이드되는 형

태로 추진되어야 함.

o IPv6의 도입을 위해 정부 차원의 단계별 전환 전략 및 이와 관련된 기

술 개발을 동시에 추진하여 국가적으로 현 인터넷 체계에서 IPv6의 차

세대 인터넷 체계로 자연스럽게 전환되도록 유도하는 것이 필요

4. 국내외 IPv6 주소 도입현황

<> 국제동향

o 국제 인터넷 표준화기구인 IETF에서 1996년 6bone(IPv6 Backbone)이

란 시험망을 만들어 관련기술을 시험운영한데 이어 1999년에는 6REN

(IPv6 Reasearch & Education Network)이란 상용화단계의 네트워크를

구성하여 본격적 서비스 준비중

o 금년 초에는 전세계 주요 기업 및 ISP, 연구소 등 80여개 기관을 회

원으로 "IPv6 포럼"을 구성하여 각국의 관련기술 개발 동향 등에 대

한 정보를 교류

o 미국, 일본 및 유럽 각국에서는 IPv6 관련 각종 프로젝트를 추진하여

상용화 준비중

<> 국내현황

o ETRI와 한국통신(KOREN)에서 1999년말 IPv6 주소를 1개씩 배정받아

국내기업, 연구소, 대학 등을 대상으로 할당서비스 제공하고 있으며

- 2000.9월 한국통신 하이텔(KORNET), 데이콤(BORANET)이 추가로 배

정받았으며 SK텔레콤에서도 추진중

o ETRI에서 IPv6 전환기술 개발, IPv6 기반 차세대 인터넷 프로토콜 기

술개발, IPv6 시험망 구축 등 "KRv6(Korea IPv6) 프로젝트"를 추진중

o 2000.3월 국내기업, 연구소, 대학 등으로 "IPv6 포럼 코리아"를 구성

하여 국제동향, 적용기술 등에 대한 정보교류 추진

<참고2> IPv6 주소 구조

o 2001 : 공식 IPv6 Unincast 주소 Prefix갑

o sTLAID : Sub Top level Aggregator Identifier

- 총 524,288개 sTLA주소 존재(=2의 19배승)

- 대규모 ISP에 할당

- 국내관리기관 : KRNIC

o NLAID : Next level Aggregator Identifier

- 각 sTLA는 총 8,192개 NLA 주소사용가능(=2의 13배승)

- 각 기관에 할당되는 최소주소단위(/48) 규모가 적은 ISP에 대해서도 할

당가능

- 국내관리기관 : ETRI, KOREN(2000.4 현재)

o SLA : Site level Aggregator ID

- 각 NLA 주소는 65,596개 SLA 주소 사용가능(=2의 16배승)

- 관리기관 : 각 할당받은 기관에서 관리

o  interface ID : Sie lever Aggregator ID

- 각 SLA주소는 40억x40억 호스트주소 사용 가능(=2의 64배승)