수력발전댐의 다목적 이용 추진

-----------------------------

건설교통부 수자원정책과 500-4076

<> 건설교통부는 영월댐 백지화에 따른 한강수계 물부족과 홍수피해 대비책

의 하나로 한강수계 댐 연계운영방안을 확정하고 6월부터 본격적으로 추

진하기로 하였다.

<> 이에 따라 한국수자원공사의 다목적댐과 한국수력원자력주식회사(구 한

전)의 수력발전댐으로 분리되어 운영되던 한강수계의 10개댐이 홍수조절

과 용수공급을 위해 통합.운영된다.

* 다목적댐 : 충주댐, 소양강댐, 횡성댐, 충주조정지댐

* 수력댐 : 화천댐, 팔당댐, 춘천댐, 청평댐, 의암댐, 괴산댐

- 이러한 다목적댐과 수력발전댐의 연계운영은 작년 1월부터 소양강.충주.

화천.팔당댐 등 4개댐에서 시범운영되었으나, 금년부터는 한강수계의

나머지 6개댐을 추가하여 10개댐으로 확대실시하는 것으로서

- 수력발전댐의 경우, 발전위주로 댐방류를 실시하던 것을 앞으로는 평상

시에 용수확보 위주로 운영함으로써 서울시민이 4개월간 사용할 수 있

는 4.6억톤의 용수공급량을 추가로 확보하는 것과 아울러

- 우기시에는 수력발전댐의 수위를 현재보다 평균 3m정도 낮추어  운영함

으로써 2억톤의 홍수조절용량(한강인도교 기준 0.5m 수위 감소효과)이

추가로 확보되도록 할 계획이다.

<> 또한, 건교부는 효율적인 댐연계운영을 위하여 한강홍수통제소, 산자부,

한국수자원공사, 한국수력원자력주식회사, 지자체 및 민간전문가가 참여

하는 "댐통합운영협의회"를 운영할 계획이며

- 신속한 홍수대책을 위해 댐, 수문, 하구둑 등 하천부속물을 관리하는

수자원공사, 지자체 등에게 홍수대책을 위해 필요한 비상조치를 명할

수 있도록 하였다.

<참고>

<> 한강수계 댐 모식도

=================================================================

+------+

|화천댐|

+------+                                    +------+

|                                        |충주댐|

V                                        +------+

+------+      +--------+                        |

|춘천댐|      |소양강댐|                        |    +------+

+------+      +--------+                        |    |괴산댐|

|              |                             |    +------+

+--------------+                             |        |

|                                     V        V

북       V                              +------------+

한   +------+                           |충주조정지댐|

강   |의암댐|                           +------------+

+------+                   +------+       |

|                      |횡성댐|       |  남

V                      +------+       |  한

+------+                      |           |  강

|청평댐|                      V           |

+------+                                  |

|                                     |

+-------------------------------------+

|

V

한    +------+

강    |팔당댐|

+------+

=================================================================

=================================================================

다목적댐

---------------------------------------

소양강댐   충주댐     충주    횡성댐

조정지댐

-----------------------------------------------------------------

유역면적(평방킬로미터)        2,703     6,648    1,692       209

상시만수위(EL.m)              193.5     141.0     65.1     180.0

총 저수용량(백만입방미터)     2,900     2,750     29.2      86.9

홍수조절용량(백만입방미터)      770       616       -        9.5

유효저수용량(백만입방미터)    1,900     1,789      17       73.4

연간용수공급(백만입방미터)  1,473.1     3,380       -      119.5

연간 발전량(GWh)                353     844.1    79.5        5.6

-----------------------------------------------------------------

관리기관                                 한국수자원공사

=================================================================

=================================================================

수력발전댐

-----------------------------------------------------------------

화천댐      춘천댐     의암댐     청평댐    괴산댐      팔당댐

-----------------------------------------------------------------

유역면적(평방킬로미터)

3,901      4,736       7,709      9,921        671     23,800

상시만수위(EL.m)

181.0      103.0       71.50       51.0     135.65       25.5

총 저수용량(백만입방미터)

1,018        150          80      185.5       15.3        244

홍수조절용량(백만입방미터)

213         14          16         19          -          -

유효저수용량(백만입방미터)

658         61        57.5       82.6        5.7         18

연간용수공급(백만입방미터)      -          -           -          -          -          -

연간 발전량(GWh)

326        145         161      271.5       10.8        378

-----------------------------------------------------------------

관리기관              한국수력원자력(주)

=================================================================

<> 댐연계운영 개념

o 연계운영의 개념

- 한강수계에 분포된 10개 개별댐을 홍수조절 및 용수공급을 주목적

으로 하는 동일시스템으로 관리하여 각 댐의 방류량을 합리적으로

배분.운영하는 방식으로 시너지 효과를 최대화하는 방식

- 홍수기 홍수조절의 경우, 북한강 수계에서 홍수가 발생할 경우 남

한강 수계의 충주댐 등은 수문을 닫아 남한강 수계의 물을 수도권

으로 유입하지 못하게 하여 북한강 수계의 홍수만 수도권으로 유입

시켜 홍수를 최소화시킴.

- 평상시 용수공급의 경우, 모든댐의 방류량이 팔당댐에 모여서 취수

가 이루어지므로 모든댐의 방류량을 팔당댐에서 취수되는 양만큼만

개별댐에 분배함으로서 팔당댐에서 취수되지 못하고 방류되는 양을

최소화시킴.

o 연계운영 절차

1. 자료수집

- 강우 및 수문현황(댐관리자)

- 운영실적 및 댐운영계획 자료

- 용수사용 현황 및 계획(홍수통제소, 관련지자체)

- 수질현황 및 관리계획(한강유역청)

2. 분석

- 강우 및 수문분석(빈도분석) : 댐통합운영자(한국수자원공사)

- 댐 상.하류 용수수요량 및 예상발전량

- 댐의 목표저수위 설정

- 운영제약조건 고려

3. 댐통합운영계획 수립

- 댐의 월별 방류량 및 목표수위 산정(댐통합운영자)

4. 심의

- 댐통합운영계획 심의 및 의결(댐통합운영협의회)

. 연간 및 분기별 회의 개최

5. 운영 및 조정운영

- 각 댐별 목표저수량 및 방류량 유지(댐관리자)

- 기상.수문상황 변동 및 관계기관 요청시 운영계획 조정협의(댐통합

운영자)

* 댐통합운영협의회 : 건설교통부(한강홍수통제소, 서울지방국토관

리청), 산업자원부, 한국수자원공사, 한국수

력원자력주식회사, 서울시, 인천시, 경기도,

강원도, 충청북도, 민간전문가 3명

o 연계운영효과 세부내역

<용수공급능력 증대>

(단위 : 백만입방미터)

=================================================================

한강수계

---------------------------------------------------------   계

소양강댐  충주댐   화천댐 청평댐  팔당댐  춘천댐 의암댐

-----------------------------------------------------------------

현재

1,859.3   3,173.6   1,315     -      -       -     -    6,347.9

개선

1,936.3   3,306.6   1,371    41     93      31    29    6,807.9

-----------------------------------------------------------------

증감

77       133      56    41     93      31    29        460

=================================================================

<홍수조절용량 확보>

(단위 : 백만입방미터)

=================================================================

한강수계

------------------------------------------------------

소양강댐   충주댐     화천댐     팔당댐     청평댐

-----------------------------------------------------------------

현재            700       616        213        -            19

개선            700       616        213        -         101.6

-----------------------------------------------------------------

증감              -         -          -        -          82.6

=================================================================

=================================================================

한강수계

--------------------------------------      계

춘천댐        의암댐     괴산댐

-----------------------------------------------------------------

현재              14             16         -           1,578

개선              75           73.5         -         1,779.1

-----------------------------------------------------------------

증감              61           57.5         -           201.1

=================================================================

<발전손실>

(단위 : GWh)

=================================================================

한강수계

---------------------------------------------------------    계

소양강댐  충주댐  화천댐  청평댐  팔당댐  춘천댐  의암댐

-----------------------------------------------------------------

현재

353      844    326      272    378      145    161    2,479

변경

345      843    324      229    360      139    128    2,368

-----------------------------------------------------------------

증감

-8       -1     -2      -43    -18       -6    -33     -111

=================================================================