하수처리장 처리수를 농업용수로 재이용 확대

------------------------------------------

- 하수처리장 방류수 전국 6,700만평 논 물 공급 추진 -

환경부 상하수도국 하수도과 507-2455

<> 환경부는 최근 극심한 가뭄으로 인하여 농촌지역의 농업용수가 고갈되는

등 용수부족으로 인한 농작물의 피해가 급증하고 있음에 따라 하수처리

수를 농업용수로 재이용할 수 있는 대책을 수립.시행토록 시.도 등 일선

행정기관에 조치하였다.

<> 현재 가동중인 전국 172개 하수처리장중 천안 등 8개 하수처리장에서 연

간 약 12백만톤(전체하수량 5,724백만톤/년의 0.2%)을 인근지역 농경지

(461만평)에 농업용수로 재이용하고 있다.

o 미국, 일본 등 선진국에서도 하수처리수를 농업용수 등으로 재이용하고

있음.

* 미국의 경우 하수처리장의 연간 5,650백만톤 방류수중 2.3%인 135백만

톤('95년), 일본의 경우 연간 11,700백만톤 방류수중 1.1%인 120백만

톤('95년)을 생활용수, 관계용수 등으로 재이용하고 있음.

<> 한편, 현재 하수처리 방류수를 BOD 10mg/리터 미만으로 처리하고 있는

89개 하수처리장(하수량 1,947천톤/일)도 처리상태가 양호하여 하수처리

장의 운영관리 강화 등을 통해 처리장을 정상 가동할 경우에 농업용수

수질기준(BOD 8mg/리터 이하) 유지가 가능할 것으로 판단된다.

o 이와 같은 하수처리장에는 농수로 등과 연결하는 비상 이송관로 등을

설치하여 금번 갈수기에 농업용수로 재이용하도록 조치하였다.

<> 앞으로 상습적인 가뭄사태 등에 대비하고 하수처리장 처리수의 재이용을

정착시키기 위해서 한강 등 4대강 수질개선대책 추진으로 고도처리시설

이 설치되는 처리장의 경우에는 처리수를 농업용수 등으로 재이용을 의

무화하도록 하수도법을 개정(2001.3.28 공포)하여 2001년 9월 29일부터

시행할 계획으로 있다.

o 현재 설치중이거나, 설치계획중인 하수처리장은 처리수의 이수목적에

따라 적정한 하수처리공법을 도입하고, 하수처리수를 농업용수 등으로

재이용에 필요한 이송 관리시설 등을 하수처리장 설치사업에 포함하여

시행토록 할 계획이다.

<참고1> 하수처리수를 농업용수로 재이용중인 하수처리장

(2000년, BOD 기준)

=================================================================

시.도.군 및       시설용량      처리방법    재이용량  처리수질

처리장명        (천톤/일)                 (천톤/년) (mg/리터)

-----------------------------------------------------------------

계 8개소            278.000                   12,107

-----------------------------------------------------------------

경기도

의왕시 부곡         10.000      표준활성      4,081       8.9

충남도

천안시 천안         70.000      표준활성      1,614      12.4

전북도(3개소)       170.000                    6,091

익산시 익산        100.000      표준활성         43      12.6

남원시 남원         50.000      표준활성        250       7.5

김제시 김제         20.000      표준활성      5,798       8.0

전남도

무안군 무안         45.000      회전원판         80       6.4

경남도(2개소)        23.500                      241

창녕군 부곡         13.000      회전원판        121       5.9

거창군 거창         10.500      산화구          120       7.4

=================================================================

<참고2> 향후 하수처리수를 농업용수로 재이용이 가능한 하수처리장

(2000년, BOD 기준)

=================================================================

시.도.군 및       처리방법      시설용량    하수량   처리수질

처리장명                      (천톤/일)   (천톤/일)(mg/리터)

-----------------------------------------------------------------

계 89개소                          2,235.345   1,947.002

-----------------------------------------------------------------

울산시 울산시 회야    표준활성        32.000      34.402    2.2

-----------------------------------------------------------------

경기도(29개소)

성남시 성남          표준활성       395.000     407.234    7.6

의정부시 의정부      표준활성        80.000      79.716    8.2

안양시 안양(생)      표준활성       150.000     148.852    8.0

평택시 장당          표준활성        40.000      36.762    8.3

과천시 과천          표준활성        30.000      21.038    7.8

오산시 오산          A2/O            57.000      32.752    4.8

남양주시 화도        DNR             25.000       8.611    8.8

남양주시 능대        장기포기         0.200       0.233    6.2

남양주시 송촌        장기포기         0.250       0.275    5.6

이천시 장호원        표준활성        10.000       3.214    7.7

광주시 광주읍        A2/O            25.000      25.293    9.2

광주시 광동          장기포기         0.250       0.357    4.9

광주시 분원          SBR              1.900       0.509    4.6

광주시 귀여          장기포기         0.150       0.071    8.4

광주시 곤지암        산화구법        20.000       9.690    7.7

광주시 남한산성      산화구법         1.200       0.598    7.1

광주시 도척          산화구법         2.000       0.598    7.0

광주시 삼성          장기포기         0.250       0.296    7.5

양평군 양서          SBR              2.000       1.580    3.4

양평군 용문          PL-II            2.600       1.665    8.7

양평군 하자포        토양접촉         0.300       0.139    6.6

양평군 강하          산화구법         3.600       2.788    8.0

양평군 서종          토양접촉         0.900       0.399    9.0

여천군 연천전곡      표준활성        12.000      12.181    8.8

여주군 대신          장기포기         0.800       0.504    8.6

여주군 홍천          장기포기         0.500       0.161    6.1

포천군 포천          표준활성        16.000      15.662    9.6

가평군 청평          표준활성         6.200       7.864    7.4

가평군 북면          장기포기         1.300       0.414    5.3

-----------------------------------------------------------------

강원도

삼척시 삼척          표준활성        25.000      17.743    5.3

-----------------------------------------------------------------

충북도(16개소)

충주시 수안보        고도기타        14.000       7.778    7.4

제천시 제천          표준활성        70.000      43.860    9.0

청원군 문의          장기포기         1.000       0.630    8.4

보은군 보은          장기포기         6.000       7.551    4.3

옥천군 옥천          표준활성        18.000      13.375    5.0

영동군 영동          표준활성         8.000       8.121    6.3

단양군 단양          장기포기         5.000       4.470    7.6

증평(출) 증평        표준활성        15.000      16.252    8.4

청원군 노현          장기포기         0.150       0.224    8.1

보은군 삼승          접촉산화         0.400       0.294    6.6

보은군 회북          장기포기         0.330       0.184    3.0

옥천군 동이          장기포기         0.210       0.145    8.2

옥천군 안내          장기포기         0.180       0.158    6.6

옥천군 안남          장기포기         0.160       0.145    7.1

청원군 품목          산화구법         0.500       0.408    3.5

진천군 진천          산화구법         8.000       7.141    8.7

-----------------------------------------------------------------

충남도(4개소)

공주시 공주          표준활성        20.000      27.337    7.4

아산시 아산          표준활성        36.000      40.999    9.3

연기군 조치원        표준활성        20.000      19.800    7.8

예산군 예산          표준활성        22.000      10.519    5.1

-----------------------------------------------------------------

전북도

고창군 고창          표준활성        16.000       8.581    5.8

-----------------------------------------------------------------

전남도(17개소)

나주시 나주          표준활성        22.500      12.156    6.2

나주시 나주산포      회전원판         3.000       1.428    5.3

나주시 나주공산      회전원판         0.500       0.442    5.1

광양시 광영          표준활성         5.500       3.079    7.9

구례군 구례산동      표준활성         4.000       1.821    7.3

화순군 화순          회전원판        11.000      10.483    9.5

화순군 화순북면      표준활성         2.000       0.796    4.6

화순군 화순도곡      접촉산화         6.000       0.894    2.3

목포시 남해          표준활성       100.000      74.115    9.1

장성군 장성          회전원판        11.000      11.512    8.0

영암군 영안          산화구법         5.500       3.331    5.3

함평군 함평          산화구법         9.000       6.149    5.6

순천시 순천          표준활성       130.000     102.982    7.8

순천시 순천 승주     산화구법         2.500       1.116    6.6

보성군 보성          산화구법         3.000       3.478    8.0

보성군 보성 문덕     산화구법         0.230       0.185    8.9

보성군 보성 복내     산화구법         0.385       0.258    9.3

-----------------------------------------------------------------

경북도(10개소)

경주시 경주          혐기호기        69.000      81.569    7.7

구미시 구미          표준활성       330.000     310.608    4.7

구미시 도개          SBR              0.500       0.291    2.6

영천시 영천          표준활성        25.000      38.053    6.4

칠곡군 왜관          표준활성        20.000      17.053    6.3

울진군 온정          회전원판         6.500       4.298    4.3

김천시 김천          표준활성        80.000      67.380    5.3

문경시 문경          표준활성        30.000      25.449    5.7

상주시 상주          표준활성        26.000      17.572    5.6

고령군 고령          장기포기         6.000       3.959    4.4

-----------------------------------------------------------------

경남도(9개소)

진주시 문산          표준활성         3.200       1.675    5.4

진주시 사봉          표준활성         2.400       1.130    9.5

통영시 통영          표준활성        20.000      16.850    4.2

하동군 하동          표준활성         7.500       6.700    8.8

거창군 거창가조      접촉산화         5.000       1.515    5.3

양산시 양산          표준활성        48.000      39.243    3.8

의령군 의령          산화구법         4.000       1.057    7.4

함양군 함양          장기포기         7.000       5.755    5.3

함안군 함안가야      산화구법         6.800       6.158    8.5

-----------------------------------------------------------------

제주도

서귀포시 동부        표준활성        20.000      11.152    5.9

=================================================================

주) 농업용수 수질기준(BOD 8mg/리터 이하)을 약간 초과하고 있는 하

수처리장은 운영관리 강화, 약품투입 등을 통한 운영방법 개선으

로 수질향상 가능

<참고3> 하수처리장 처리수를 농업용수로 재이용계획

<> 최대 공급가능량 : 2,225천톤/일, 몽리면적 22,250ha(6,675만평)

o 1단계(기 공급중) : 278천톤/일, 몽리면적 2,780ha(834만평)

- 의왕부곡, 천안, 익산, 남원, 김제, 무안, 창녕부곡, 거창(8개소)

o 2단계(6.15일 이후) : 최대 공급가능량 1,947천톤/일, 몽리명적 19.470ha

(5,841만평)

- 회야, 성남, 의정부, 안양, 장당, 과천, 오산, 화도, 능내, 송촌, 장

호원, 광주읍, 광동, 분원, 귀여, 곤지암, 남한산성, 도척, 삼성,양

서, 용문, 하자포, 강하, 서종, 전곡, 대신, 홍천, 포천, 청평, 북면,

삼척, 수안보, 제천, 문의, 보은, 옥천, 영동, 단양, 증평, 노현, 삼

승, 회복, 동이, 안내, 안남, 품목, 진천, 공주, 나주, 산포, 공산,

광영, 산동, 화순, 북면, 도곡, 남해, 장성, 영암, 함평, 순천, 승주,

보성, 문덕, 복내, 경주, 구미, 도개, 영천, 왜관, 온정, 김천, 문경,

상주, 고령, 문산, 사봉, 통영, 하동, 가조, 양산, 의령, 함양, 가야,

동부(89개소)

* 모내기철 농업용수 필요량 : 100톤/ha당(농림부 농촌용수과 500-1978)

* 2단계는 농업용수 수질기준(BOD 8mg/리터 이하)를 약간 상회하는

10mg/리터을 유지하고 있으나, 운전방법 개선 등으로 수질향상 가능