도로용 표지판 규격을 국제수준에 맞추어

도로주행 안전성을 대폭 높인다

--------------------------------------

산업자원부 기술표준원 정밀화학과 509-7220

o 산업자원부는 교통사고에 따른 귀중한 인명과 재산피해를 최소화하고 내

년 월드컵의 성공적 개최를 지원하기 위한 국가 표준제정작업의 하나로

도로용 표지판의 그림기호 및 색상과 반사성능 등을 국제규격에 맞춰 KS

규격을 새로 제정(기술표준원고시 제2001-415호, 2001.7.27)하였다고 밝

혔다.

o 이번에 제정된 도로용 표지판의 KS규격은 대응 국제규격인 ISO 3864(Safety

colours and safety signs)의 규정된 방식에 따라 안내, 금지, 명령, 경

고, 보조, 지시 및 관광지표지 등의 도안 및 기호와 색상을 일치시켜 내.

외국인들이 쉽게 식별할 수 있도록 하였으며 반사성능 및 휘도(밝기) 등

의 주요 품질특성들도 선진국 수준(미국 ASTM, 호주AS)으로 대폭 높혀 국

제화하였다.

o 현재 도로용표지판은 KS규격이 없어 기술력이나 품질 관리실태가 입증되

지 않은 영세 중소업체들이 품질이 미흡한 알루미늄기판 및 반사시트를

사용하여 도로법령에 의한 사양에만 맞도록 손쉽게 제조공급함으로써 성

능 및 품질이 불안정한 상태였으며 또한 표지판을 관리하는 기관도 건교

부(도로표지판), 경찰청(교통안전 표지판) 등으로 다원화되어 제품의 생

산관리에도 불편이 많아 이의 개선이 국가적 민생개혁과제의 하나로 되어

있었음.

o 따라서 이를 단일화된 국가규격으로 통일하여 표준규격에 따라 도로표지

판을 설계하고 우수한 품질의 자재를 선택해서 제작토록 하므로써 전국

어느 곳에서든지 도로표지판을 쉽게 식별할수 있도록 표준화 하게 되었음.

o 따라서 이번 제정된 KS규격에서는 표지판제작에 사용되는 알루미늄기판

등 주요 원자재의 품질을 국제규격수준 이상으로 규정함은 물론 수작업

위주로 제조하던 방법을 CAD/CAM으로 반사지를 자동절단하여 이를 진공상

태하에서 자동압찰토록 하는 등 제조공정의 자동화율을 최대로 높혀 생산

성 및 품질을 향상토록 개선함으로서 운전자의 위험요소를 근본적으로 해

결할 수 있게 하였으며

o 특히 야간주행시 자동차 전조등으로부터 표지판에 조사된 빛이 운전자에

게 다시 돌아오는 재귀 반사율에 의한 식별능력을 더욱 높이기 위해서 도

로표지판 반사지를 바탕용은 고휘도 시트, 문자 및 도형용은 초 고휘도

시트로 휘도를 차별조정해서 부착토록 하므로서 반사성능이 기존의 기준에

비해서 대폭 강화되어 있다.

o 기술표준원은 이와 같이 새로 제정된 도로표지판 KS규격을 지방자치단체

나 한국도로공사 등 표지판 사용기관으로 신속하게 보급해서 내년 월드컵

대회 준비에 최우선 활용토록 하고

o 이어서 내년도에는 건교부 등 관계부처와의 협조하에 표지판 및 문자크기

에 따른 운전자의 식별능력 향상 등 안전운전 확보에 필요한 여러가지 요

인들을 현장시험을 통해 정밀 분석한후 그 결과를 KS규격 개정 작업에 반

영토록 하여 모든 운전자들이 표지판에 따라 최종 목적지를 쉽고 안전하

게 찾아갈 수 있도록 KS 규격내용을 단계적으로 높혀나갈 방침이다.