매립장 침출수 1,440만톤 처리

----------------------------

- 지난 10년간 7,200만톤 쓰레기에서 발생 -

수도권매립지관리공사 기획처 (032)561-3547

<> 수도권매립지관리공사(사장 이정주)는 지난 '92년부터 2001년까지 10년

동안 수도권매립지에 매립된 7,200만톤의 쓰레기에서 발생된 1,440만톤

의 침출수를 배출기준의 8분의 1 수준으로 청정처리하고 있는 것으로 밝

혀졌다.

<> 수도권매립지에서 발생되고 있는 침출수는 쓰레기 매립을 시작한 '92년

에는 14만톤에 불과하였으나 매년 증가하여 '98년에는 '92년의 약 16배

에 달하는 230만톤까지 증가되기도 하였으며, 2000년 10월 제1매립장의

매립이 종료되면서 발생량은 서서히 감소되고 있는 것으로 나타나고 있

다고 말했다.

<연도별.일별 침출수 발생량>

(단위 : 천톤, 톤/일)

==================================================================

'92   '93  '94   '95   '96   '97   '98   '99   '00   '01

------------------------------------------------------------------

총발생량 136   703   856 1,133 1,662 2,079 2,298 2,153 2,026 1,271

발생량   787 1,926 2,343 3,095 4,537 5,684 6,287 5,899 5,536 3,482

==================================================================

주) 제1매립지 1일 최대 발생량 : 14,950톤/일

<> 공사 관계자는 2000년까지 수도권매립지를 포함한 전국에 사용중인 매립

장 284개소의 매립량은 121백만톤으로 이중 수도권매립지가 53.9%(65백

만톤)를 차지하고 있는 반면, 수도권매립지에서 발생되는 침출수는 전국

1일 총 발생량(15,000톤/일)에 37.5%인 5,639톤/일만이 발생되어 소규모

매립장 보다는 대규모 매립장이 침출수 발생 저감에 훨씬 효과적일 뿐만

아니라

<사용중인 전국 쓰레기매립장 현황>

(단위 : 천톤, 톤/일)

==================================================================

침출수

매립용량       매립량   ------------------------

처리용량     발생량

------------------------------------------------------------------

합계(284개소)     362,567       121,543       24,724      15,019

------------------------------------------------------------------

수도권            240 000        65,548       10,200       5,639

부산               12,502         7,480        1,700       1,098

대구                9,225         7,067            0         896

인천                   13             2           28         0.3

광주                5,634         3,891          513         419

대전                8,465         2,675          200         300

울산                4,255         2,535          150         150

경기                6,035         2,572          987         388

강원               11,297         4,438        2,011         872

충북                5,104         3,148        1,065         349

충남                4,360         1,984        1,337         707

전북                5,763         2,499          720         897

전남               15,181         4,165        1,828       1,069

경북               11,467         5,324        1,023         865

경남               20,528         6,776        2,642       1,136

제주                2,738         1,439          320         231

==================================================================

<> 수도권매립지에서 발생되고 있는 침출수는 일반 생활하수(BOD 108ppm)에

비해 약 60배(최대 330배)나 높은 오염도를 지닌 악성폐수이지만 2001년

에 자체 개발한 "생물순환식 침출수 처리기술"을 현장에 적용하여 2001

년에는 배출기준의 1/8 수준밖에 되지 않는 9ppm의 BOD(생물학적산소요

구량)농도로 엄격하게 처리하였으며

<주요 항목 수질현황(2001년 평균)>

(단위 : ppm)

==================================================================

생물학적산소요규량   화학적산소요구량   암모니아성질소

(BOD)               (CODcr)          (NH4+-N)

------------------------------------------------------------------

침출원수           6,397              10,065              1,443

배출수질               9                 184                  7

배출기준              70                 800                100

==================================================================

주) 침출원수 최대 BOD농도 : 36,000ppm

<> 또한 이와 같은 배출수질은 공업용수(3급수, BOD 10ppm)보다도 낮은 수

질로서 현재는 1일 약 100여톤만 처리장내 약품용해수, 잡용수 등으로

재사용중이나, 앞으로는 잔류 색도 및 무기염류 등을 완벽하게 제거할

수 있는 고도처리공법을 도입하여 세륜.세차용수, 발전냉각용수, 조경용

수 등으로 전량 재사용할 계획이라고 말했다.

<> 공사는 지난해 3월에 자체 개발한 침출수 처리기술을 특허출원(금년 6월

경 획득예정)한 바 있으며, 더욱 끊임없는 연구개발로 침출수 처리기술

의 체계화.표준화에 전념하여 특허출원된 침출수 처리기술을 400여개에

달하는 전국 각 지자체 매립장에 무상으로 전수할 계획이라고 말했다.