도로안전시설(시선유도시설편)을 합리적으로 개정

----------------------------------------------

건설교통부 도로관리과 2110-8226

○건설교통부는 "도로안전시설 설치 및 관리지침" 중에서 시선유도시설편을 개정

하여 1단계로 2002.12.31까지는 기존시설과 병용하고, 2단계로 2003년 1월부터

전면 시행한다고 밝혔다.

○시선유도시설이란 도로선형에 따라 갓길 또는 차선에 설치하여 운전자의 시선을

유도함으로써 안전하고 쾌적한 주행이 이루어 지도록 하는 것으로서

- 갈매기표지, 시선유도표지(델리네이터), 도로표지병 등이 있으며, 개정내용은

아래와 같다.

1. 갈매기표지판을 보편적인 선진국형으로 개정

○갈매기 표지판은 주야간에 도로의 곡선구간을 운전자가 명확히 알 수 있도록

하여 안전주행을 도모하는 시설인 갈매기 표지를 아래와 같이 개정하였다.

========================================================================

구분                현행(기존)                       개정

------------------------------------------------------------------------

형상   표준크기: 45×60cm(가로×세로)   표준크기: 60×30cm(가로×세로)

및    색상: o 바탕-흰색                색상 : o 바탕-노랑색

색상         o 꺽음표시-빨강색                 o 꺽음표시-검정색

========================================================================

○개정배경은 빨간색은 금지를 뜻하는 색상으로서 그동안 사용상 의미가 다르게

적용되어 왔던 것을, 주의를 표시하는 노란색을 바탕으로 하고, 꺽음표시를

검정색으로 하여 주야간에 주의표시 기능을 효과적으로 나타내도록 색상을 변경

하였으며,

○또한 갈매기표지 형상을 높이 방향으로 길게 하고 꺽음표시를 한 개로 함으로써

단순하면서 눈에 잘 띄도록 하였다. 이 형상은 외국의 많은  나라(미국, 일본,

호주 등)에서 채택하고 있는 것이기도 하다.

○교체방법은 새로 설치하는 것은 개정된 모양으로 설치하고 현재 기존 모형으로

설치되어 있는 것은 보수할 때에 위치별로 1개 그룹씩 점진적으로 교체하여 운

전자의 혼란을 최소화하고, 경제적으로 부담이 늘지 않도록 조치하였다.

2. 시선유도표지(델리네이터) 지주 표준모델 결정

○도로변에 설치하여 도로선형을 유도하는 시선유도표지(델리네이터)의 모양이 각

형지주에 대한 지침이 없어 제작회사별로 지나치게 다양화되어 오히려 운전자의

혼란을 줄 우려가 있어

○아래 그림과 같이 외형을 통일시켜 미관도 고려하고 일관성있는 시설물 설치가

되도록 하였다.

○설치간격은 곡선구간은 곡선반경에 따라 간격을 달리 하였고, 직선구간은 최대

설치간격을 50m에서 일반도로 40m, 고속도로 50m로 차등 적용토록 변경

○반사체의 반사성능은 기준 반사성능의 50% 이상을 5년 동안 유지하도록 하여

유지관리를 위한 최소 반사성능 기준을 정립

○교체방법은 기준에 맞지않는 모형은 보수시 위치별로 1개 그룹씩 점진적으로

교체하여 미관을 해치지 않도록 하고 경제적 부담이 되지 않게 하였다.

===========================================================================

구분                현행(기존)                         개정

---------------------------------------------------------------------------

형상   o 반사체의 형상은 원형인 것을       o 원형 또는 각형을 사용하며, 제

원칙으로 지정하였으나, 각형 지주    품의 연속성 있도록 설치하되 아

에 대한 지침이 없어 너무 다양한     래 2가지 모양으로 통일

모양의 제품 남발로 운전자 혼란

초래

===========================================================================

3. 표지병 제품의 품질기준을 강화

○도로포장 면 위에 설치하여 도로선형을 보완하여 야간 또는 우천시에 운전자의

시선을 유도하는 도로표지병에 대하여 제품의 품질을 확보하기 위하여 기존 5개

시험외에 모래분사 시험, 내후성시험의 기준을 추가하였으며

○반사성능 측정기준이 기존에는 플라스틱 제품에 대한 기준 밖에 없었으나, 유리

재질의 제품이 많아 유리알에 대한 반사성능기준도 보완 정립하였다.

○또한 차량의 하중에 의해 포장체내로 함몰되는 사례가 발생하지 않도록 표지병

저판을 평면 판형으로 만들도록 규정하여 포장체 속으로 파고 드는 현상을 최소

화하였고, 교량 등에 사용할 부착식 표지병에 대한 조항도 신설하였다.

○그동안 지침에서 정하는 사항이 없는 상황에서 시중에 설치되었던 발광형 표지

병(일명 솔라형)중에서 깜박거리는 형식의 점멸형은 운전자의 착각현상을 일으

킬 수 있으므로 사용을 금지하도록 하고, 항시 켜져 있는 점등형에 대해서는 안

개 잦은 지역에 제한적으로 사용토록 하였다.