'92년도 철강 21세기운동 추진계획

---------------------------------

1. 추진경위 및 목표

0 최근 급변하는 국내외 여건하에서 우리나라 철강산업은 선진국의 견제를

받는 한편 후발개도국의 추격을 받는 위치에 처하게 되었음

우리나라 철강산업이 냉혹한 국제경제에서 살아 남는 것은 부가가치향상

과 생산성 향상을 통한 국제경쟁력 강화방법 밖에 없음을 인식하고, '89.

10월 철강업계 사장단이 품질을 향상시키고 고부가가치생산제품 확대를

위한 철강21세기운동 추진을 위한 결의대회를 가졌음

0 '90.1월 철강21세기운동 추진본부를 발족하고 5월에는 6개년간의 중장기

추진계획을 수립,구체적인 목표를 설정하였음

추진목표로는 신강종개발, 부가가치향상, 공장자동화계획등이며 신강종

개발목표는 '89년 719종에서 '95년까지 7%를 향상시키도록 하였으며 공장

자동화는 '89년 28%에서 '91년 61.2%로 향상시킬 계획임

0 이와 같은 목표를 달성하기 위하여 R&D 투자율을 '89년 1.05%에서 '95년

2%이상으로 높일 계획이며 동 기간동안 총 3조 854억원이 투입될 계획임

0 철강21세기운동 추진목표가 달성되는 '95년에는 '89 불변가격 기준으로

조강 3,200만톤으로 전제하여 매출액 증가가 8,200억원에 이르며 8.5%의

인원절감, 7%의 원가절감, 3%의 불량율감소 및 8.5%의 생산성향상의 효과

가 예상됨

2. 그간 추진실적 및 기대효과

0 '90년에 35종의 신강종을 개발하여 종전 제조가능 강종 719종이 754종

으로 확대 하였으며, '91년에는 35종 계획에 11월 현재 22종이 개발완료

되었고 13종이 개발 진행중임

주요 개발강종으로는 인장강도 60kg/제곱미리미터급 자동차 구조용 열간

압연강판인 SPFH60, 주방용 냉연 스테인레스 강판인 Embossed 304를 비롯

하여 고인성 비조질강, 엔진배기 밸브용강을 개발 국산화 하였음

0 신기술개발에서도 '90년에 41건이 개발되었고 '91년에는 77건의 신기술이

개발중임(32건 완료).  주요 개발기술로는 만곡형 연주기 주편 Crack

저감기술, 연주 Tundish Dam Filter를 이용한 용강중 게제물 저감기술등

이 개발 실용화하였음

추진효과로 부가가치 향상인 톤당 판매가격은 '89년 337천원 대비 2%가

향상되었고 특수강 생산비중은 '89년 6.2%에서 '91년 12.3%로 증가되었으

며 R&D 투자비도 '89년 1.05%에서 '91년 1.35%로 증가되었음

0 그간 추진결과 철강기업들의 생산성향상 및 품질향상에 대한 관심이 크게

고조 되었을뿐만 아니라 3% 이상의 원가절감이 이루어졌음

또한 철강배 분야에 있어서 180백만불의 수입대체 및 30백만불의 수출증

대등 210백만불의 무역수지개선 효과에 기여할 것으로 평가됨

0 그외에도 동운동 추진효과로 Flexible Menufacturing System 운영이 가능

하게 되어 생산품목의 다양화 및 다품종 소량생산체제의 신속전환이 가능

하게 되고 표준화에 의한 기술축적 및 전파가 용이하게 될 것임

0 이와같은 목표를 차질없이 달성하기 위하여 철강21세기운동 추진본부에서

는 동종업종간 정보교환을 통한 기술향상을 위하여 Workshop을 년8회 개

최하고 공장자동화 전문세미나를 년2회 개최하여 각사가 자동화 추진에

도움이 되도록 하였음

3. '92년도 계획 및 정부 지원 계획

가. '92년도 계획

0 '92년도에는 자동차용 비조질강등 20개 강종을 국산화 하고, 특수강

생산비중을 13.0%로 향상시키고, 공장자동화 투자를 위하여 1,200억

원을 투자할 계획임

0 상기와 같은 목표달성을 위하여 아래와 같은 세가지 사업을 추진해

나가겠음

- 첫째, 생산업체들이 개발필요 강종에 대한 정보를 용이하게 접하고

설비투자 계획을 수립하는데 도움이 되도록 철강재 수급예측 기능

을 보강해 나가겠음.  이를 위하여 철강협회내에 주요 생산업체 및

단체,수요업체,연구소 임원으로 구성된 수급동향협의회를 설치하고

철강협회내에 수요예측기구를 확대하여 주요 수요단체와의 협력을

강화하므로서 수요업체들의 생산요구 강종등을 파악해 나갈 계획임

- 둘째, 기술정보 교환을 보다 활발히 전개할 수 있는 여건을 조성해

나갈 계획임.  이를 위하여 1)동종업종간의 Workshop을 공통주제에

대한 Panel Discussion식으로 개선, 각사가 가지고 있는 정보를

폭넓게 공개하고 받아들일수 있도록 하고, 2)철강수요업계인 자동

차,가전,조선업계등의 전문기술자와 철강업계의 기술자들을 한자리

에 참석시킨 자리에서 철강수요업계의 요구사항 및 품평등을 통하

여 철강업계의 당면과제 및 향후중점추진사항을 점검하고, 품질개

선 및 납기준수등 관리강화를 통한 경쟁력제고를 유도 하겠음

- 세째, 그간 추진된 철강 21세기운동을 중간평가할 계획임

동 운동이 추진된지 3년차가 되는 해로서 그간의 추진결과를 종합

적으로 분석하여 문제점을 도출하고 개선방안을 수립하여 '93년부

터 동운동이 더욱더 박차를 가해 나가도록 하겠음

나. 정부 지원 내용

0 신철강기술연구조합을 통하여 수행중인 용융환원제철법,전기로청정

제조기술 및 고기능표면처리강판 제조기술 연구에 '91. '92년도에 소

요자금의 50% 수준인 50억원을 정부에서 지원하고,

0 동운동이 추진하는 신강종개발사업과 제2단계 기계류.부품.소재국산

화 계획과 연계시켜 기술개발 지원을 가일층 확대시켜 나갈 계획임

0 그외에도 본 철강21세기운동을 촉진하기 위해 공장자동화 고시품목에

철강설비를 확대하도록 하겠으며,

0 첨단기술범위를 확대 철강신기술분야에 대한 금융세제를 지원하는등

정부의 지원제도가 동운동의 지속적 추진에 기여하도록 하겠음

<별  첨>

1. '91년도 주요 추진사항

~가. 주요개발내용

------------------------------------------------------------

품 종    규 격 명          용도 및 특성            예상효과

------------------------------------------------------------

열 연   SK - 5       . 자동차 CLUTCH용            소재국산화

후 판  ASTM A387-11  . 중.고온 압력용기용              "

냉 연 ASTM A446-GR E . 건물 외장재                     "

. 양호한 도금부착성

2층 전기도금  . 자동차외판 및 버스지붕     내식 보증

. 우수한 내식성,용접성       년수 향상

EMBOSSED냉연   . 가전제품,철제기구등의     냉연강판 표면

강판             외판용                     고급화

. 우수한 장식성,가공성,도장성

봉 강  비조질강      . 고인성 비조질강             생산성향상

(충격치 10KG-M/제곱센티미터 제조원가

이상 시험온동 Room Temp,   절감

도)

STR 36        . 엔진배기 밸브용             소재국산화

. 고온 내식.내열성            및 수출

------------------------------------------------------------

나. 주요 공장자동화 추진현황                      (백만원)

------------------------------------------------------------

업체   자동화 설비명    자동화내역 투자   공 사     예 상

명                                 금액   기 간     효 과

------------------------------------------------------------

포항  1COKE 공장설비  .조업용 설비 4,400 91.1.15  .인력절감

제철                   전산화                      및 정비

부하감소

2연주 Slab Yard .생산관제    3,033 91.4-12  .인력절감

자동화           부문A/S

.Crane관제

자동화

연합  자동도금제어     자동도금두  1,500  91.6-   .성력화

철강  장치             께 조정장치          92.6

동부  1호 COLOR도장   .Oven및 Fume 2,000  91.6-   .환경공해

철강                   Incinerator          93.6   방지

운전자동화

인천  압연기 및 교정  .압연기 및   7,540 91.1-12  생산성향상

제철  기               교정기의

자동화

고려

제강  도금로          .PLC 1대       200  91.6    생산성향상

부산  용접자동제어    .입력량 자동   500  91.11-  생산성향상

파이프설비             제어                 92.12

------------------------------------------------------------

~