전기소비절약 종합대책

---------------------

1992. 2.

동 력 자 원 부

[ 목   차 ]

I.  기본방향

II. 주요추진대책

1. 중장기 전기소비절약 종합계획 수립

2. 구조적인 절전을 위한 제도적 장치 강구

3. 절전 분야에 대한 연구개발 투자 확대

4. 고효율 절전형기기의 생산 및 보급 촉진을 위한 지원확대

5. 하계 최대수요 억제를 위한 수요관리 강화

6. 절전의 생활화 유도를 위한 대국민 홍보

III. 세부 추진계획

1. 고효율 절전기기의 적극 보급

2. 고효율 절전형 기기의 생산을 위한 지원 방안강구

3. 절전분야에 대한 연구개발 투자확대

4. 실천 가능한 절전요령의 생활화 추진

5. 하계 최대수요 관리 강화

6. 소비자의 선택에 의한 절전이 가능하도록 요금 구조 개선

7. 전기설비 기술기준의 전면적인 수정 보완

8. 관계부처와 협조하여 총체적인 절전체제 구축

9. 절전 캠페인 및 홍보 대책

< 첨  부 > 부문별 절전방안 예시

I.  기본방향

< 추진목표 >

절전을 통한 전력수급안정 및 발전소 건설 소요 절감

==> 수입에너지 감축으로 경제의 어려움 극복 및 건실한 경제 체질 조성

o 구조적인 절전을 위한 제도적 장치 강구

- 장려금 지급등 인센티브 제공을 통한 전기의 합리적 사용 유도

- 금융.세제 및 행정적 차원의 각종 지원제도 보완

o 자발적인 절전을 유도하기 위한 여건 조성

- 과소비 억제 측면에서 비생산 부문에 대한 부분적인 규제 병행

- 전기요금의 차별화로 사용자의 선택에 의한 절전 유도

o 원천적인 절전을 위한 기술개발 투자확대 등

- 고효율 절전형기기의 연구개발 투자 및 보급확대 방안 강구

- 전기의 효율적 사용을 위한 민,관,학,연의 유기적인 협조 체제 구축

o 전력수급안정을 위한 최대 수요 관리방안 수립 추진

- 전기다소비 업체의 계획적인 사용 유도

- 냉방수요 대체를 위한 빙축열 및 가스 냉방기기 보급 촉진

- 심야 전력 이용 확대등 최대수요 분산방안 강구

o 새질서 새생활 및 씀씀이 줄이기 운동과 연계하여 조직적인 절전시책

추진

- 에너지관련기관에서 절전운동 주도 및 공공기관에서 솔선 수범

- 민간 사회단체와 협조하여 범국민적 운동으로 확산

o 절전의 생활화를 위한 지속적인 홍보 실시

- 부문별 "중점 절전 캐치프레이즈" 시범 선정 및 중점추진

- 행동 주체별 홍보 프로그램 개발 보급으로 절전 캠페인 지원

----------------------------------------------------

장단기 절전 종합계획을 수립하여 연차별로 착실히 추진

----------------------------------------------------

II. 주요추진대책

< 절전 중점 전략 >

o 제품은 생산단계에서 부터 절전형이 생산되도록 유도

- 고효율 절전기기는 장려금 지급등 다각적인 방안을 강구하여 적극

보급

o 건물은 지을때부터 절전형이 되도록 제도 정비

- 절전 방식에 의한 주택 및 빌딩공사 권장

o 비효율적인 시설등은 과감한 시설개체 유도

o 절전기술 및 고효율 제품개발을 위한 연구 및 기술개발을 적극 지원

o 필요한 경우 가격규제정책을 병행하여 비생산부문에서의 수요억제를

유도

==> 구조적이며 제도적으로 전기 저소비형 사회가 되도록 유도

1. 중장기 전기소비절약 종합계획 수립

: 전기 소비절약 용역('91.10 - '92.10) 결과를 토대로 중장기 계획

수립

o 전기소비절약의 실태 파악 및 대응대책 강구

- 전기소비 성향, 소비구조, 취약분야 및 절전 시책의 효과파악

- 우리 주변의 절전아이디어, 방법 등을 체계화하여 절전 시책의 제도

화를 위한 기초자료 준비

o 분야 및 기능별로 현실여건 및 우선순위를 감안 단계별 추진 전략

수립

- 실용화 보급이 필요한 부문은 선별 우선 지원

- 우수 절전기기의 효율적인 유통 및 보급방안 강구

- 연구 및 기술개발이 필요한 부문은 적극 지원

o 금융, 세제등 각종 지원 방안 강구

2. 구조적인 절전을 위한 제도적 장치 강구

o 장려금 지급 제도 (Rebate)의 도입 적극 검토

- Rebate 제도의 도입을 위한 실태조사 실시

. 기술수준, 국산화 능력, 품질 보증능력등 업체별 실태조사

. 고효율 절전기기 선정 기준, 품질검사 기준 설정 및 검사기관

선정등

- 효율, 수명, 품질, 가격등을 감안한 대상기기 선정 및 시범 실시

o 체계적인 추진을 위한 조직의 정비 및 활성화 운영

- 절전 전문위원회 및 자문위원회 발족

- 산, 학, 연, 정부의 유기적인 협력 체제 구축

o 전기사용합리화를 위하여 전기설비 기술기준의 전면적인 수정 보완

- 현재 실시중인 용역 ('90.11 - '92.11)을 토대로 개정(안) 작성

- 고효율 절전기기 사용의무화 검토

o 수요관리 강화를 위한 요금제도의 개선

- 전기요금중 기본요금의 비중을 상향조정하여 최대수요 억제

- 가격정책에 의한 중장기 수요관리 방안으로 보완 발전

o 관계부처와 협조하여 총체적인 절전 체제 구축

- 우수에너지 절약기기에 대한 특소세 감면 및 수의계약 허용

(재무부, 기획원)

- 전기제품의 기본역율 규제 및 효율 표시 의무화 (공업진흥청)

- 건축설계 심의사항에 에너지절약 계획 반영 (건설부)

- 절전기기 설치비에 대하여 과표 공제 등 (재무부, 내무부)

* 가전기기의 효율 등급 및 목표효율제 도입으로 소비자의 합리적인

선택 유도 (냉장고, 에어콘등)

3. 절전 분야에 대한 연구개발 투자 확대

o 절전 연구개발대상에 대한 기술 수요조사 실시 및 종합계획 수립

- 우선순위에 따라 중장기 추진계획 수립 추진

- 민간 참여유도를 위하여 정부에서 일부 지원하는 정책 연구과제로

선정 추진

o 전력 연구개발 충당금의 일부를 절전 연구개발비로 확대 사용 검토

- 사업의 원활한 지원을 위하여 효율적인 관리방안 강구

- 필요시 안정적인 지원을 위해 관련 지침의 제정 운용

o 우수절전기기 국산화 및 수출 지원 방안 모색

4. 고효율 절전형기기의 생산 및 보급 촉진을 위한 지원확대

o 기 개발된 절전 신기술 및 정보의 체계적 관리 체제구축

- 자료 및 정보관리 전문기구의 설치 및 상설 운영

- 부문별 절전 우수제품 및 기술의 Data Base 구축

o 절전 기술 실용화 및 우수기기 생산 촉진을 위한 자금지원

- 한전의 별도 자금조성을 통한 지원 방안 강구

- 에너지 이용 합리화 기금, 공업발전기금 및 중소기업 구조 조정자금

등 활용

o 우수 절전기기 사용자에 대한 지원 방안 강구

- 한전 자금, 에너지이용합리화 기금 및 석유사업기금 등 지원

- 리스 및 팩토링금융을 통한 보급 촉진방안 강구

- 법인세 감면 및 특별 상각 인정

o 고효율 절전 제품의 신뢰성 제고로 보급 여건 마련

- "KS", "품", "Q", "형식승인" 등의 품질우수 표시 획득지원

o 공공부문에서 우선 보급 촉진

- 에너지 관련기관에 우선 보급 방안 검토

- 정부조달 물자로 지정추진

- 기타 공공부문은 기획원 및 총무처와 협의하여 예산지원 조치

5. 하계 최대수요 억제를 위한 수요관리 강화

o 전기다소비 업체에 대한 계획적인 수요관리

- 일정규모 이상 수용가에 대한 계획적인 일일 수요관리

- 초대형 건물의 개별 절전대책 수립 추진 및 하계 특별관리

. 백화점, 호텔, 업무용 빌딩등 전기다소비 건물등

o 빙축열 및 가스냉방등 냉방수요 대체 설비보급 촉진

- 신축 건물에 대한 설치유도 및 금융 세제 지원

o 심야전력 이용기기 보급 증대로 최대수요의 분산을 유도

- 히트펌프, 축전기등 심야 및 주말 전력 활용제고 방안 강구

o 신도시등 대규모 공동주택등에 대한 집단 축열식 냉방 공급 방안

검토

6. 절전의 생활화 유도를 위한 대국민 홍보

o 산하 에너지관련기관 및 공공기관 10% 절전대책 수립시행

- 민간 사회단체를 중심으로 범국민 운동으로 확산

o 홍보의 파급 효과가 큰 언론매체 중심으로 전략적인 홍보계획 수립

추진

o 부문별 연 1회 절전행동화 목표 "캐치 프레이즈" 선정 및 지속 추진

o 학생용 교과서에 절전 항목 반영 추진

III. 세부 추진계획

1. 고효율 절전기기의 적극 보급

가. 기본방향

o 전기소비 효율이 일정수준 이상인 기기로서 절전효과가 크고 실용화

보급이 용이한 기기부터 점차 확대 추진

o 조명, 가전제품(냉장고 등) 동력분야로 구분하여 절전기기 보급

대책 수립

- 단계별 중점 보급대상

~

------------------------------------------------------------

구분       1 단 계          2 단 계             3 단 계

============================================================

대상   조명기기         가전기기, 전동기   공조기, 생산공정

------------------------------------------------------------

품목   o 전자식 안정기  o 냉장고              에어콘

o 전구형 형광등  o 가변속 제어장치    생산공정

(VVVF)

o 조명용 절전기  o 전압조정 장치

(AVR)

------------------------------------------------------------

시기        '92               '93              '94 이후

------------------------------------------------------------~

나. 추진계획

o 주요대상 기기별 개발 및 보급현황 파악

- 기준효율에 대한 기준 마련을 위한 기초조사

- 노후 저효율 기기 현황 파악 및 대응책 강구

o 고효율 성능 입증을 위한 실증시험 및 성능평가

- 공인기관의 효율 시험 및 품질확인을 거쳐 대상기기 선정

* 절전기기 성능과 품질보증을 위한 독립적인 검사제도 도입 필요

o 보급 확대를 위한 장려금 지원 (Rebate) 방안 수립

- 생산업체 및 사업자 단체의 의견수렴 (1-2월)

. 주요기기의 효율 변천과정 및 향후 효율향상 대책 협의

- 장려금 지원제도의 도입을 위한 실태조사 실시 (1-3월)

. 기술수준, 국산화 능력, 품질보증능력등 업체별 실태조사

. 고효율 가전기기 선정 기준, 품질검사 기준 설정 및 검사기관

선정 등

- 효율, 수명, 품질, 가격등을 감안한 대상기기의 선정 및 시범실시

(6월)

. 냉장고 등 보급율이 높은 제품에 대하여 우선 실시 검토

* 에너지이용합리화법에 의한 효율등급표시 제도와 연계하여 추진

o 실용화된 절전기기의 보급 촉진 방안 강구

- 한전 및 당부 산하기관을 대상으로 시범 보급 실시

. 당부, 해당기관, 생산업체가 공동참여하는 시범사업실시

- 정부조달 물자로 지정하여 공공부문에서 우선 보급

- 한국공업규격(KS) 등 품질표시의 조기 획득을 지원하여 품질 및

신뢰도 확보

. "KS", "품", "Q", "형식승인" 등

- 효율 등급 표시제도를 도입하여 소비자의 합리적인 선택을 유도

2. 고효율 절전형 기기의 생산을 위한 지원 방안강구

가. 기본방향

o 생산단계에서 원천적인 효율 향상 및 국산화 기술향상 유도

o 실용화된 우수기기에 대해서는 대량 보급체제 지원

나. 지원 방안

o 절전기술의 실용화 및 우수기기의 생산촉진을 위하여 가용재원을

총체적으로 활용

- 한전 자금 지원방안 강구

- 에너지이용합리화 기금 지원

. 업체당 일정 범위내에서 소요 자금의 90% 한도

. 연리 10%, 3년 거치 5년분할 상환

- 공업기반 기술향상 및 중소기업 육성 정책과 연계하여 공업발전

기금 및 중소기업 구조조정 자금 지원

. 업체당 3억원 범위내에서 소요자금의 70% 한도

. 연리 6.5%, 2년 거치 3년 분할 상환

o 우수기기 사용자에 대한 금융, 세제지원

- 한전 자금, 에너지이용합리화 기금 및 석유사업 기금에서 설치비

지원

- 법인세 감면 또는 특별 상각인정

o 기타 지원방안 강구

- 우수절전기기 생산업체 격려를 위한 정부포상실시

- 최근의 절전기법 및 기술에 관한 정보, 자료 제공등

3. 절전분야에 대한 연구개발 투자확대

가. 기본방향

o 기술수요 조사를 실시하여 중장기 연구개발 계획을 수립 추진

o 산, 학, 연 협조체제를 구축하여 체계적으로 추진

o 전력 연구개발비의 일부를 절전기술 연구개발비로 확대 투자

나. 추진방안

o 절전 연구개발 대상 기술에 대한 수요조사 실시

- 연구소, 학계, 산업계의 의견을 반영한 기술 수요조사 실시 및

중점 연구개발 분야 선정

- 공통 애로기술, 조기개발 필요 기술 과제등 발굴

o 수요조사 결과를 토대로 중장기 연구개발 계획을 수립

- 과제별 개발주체, 기간, 비용등 검토

- 중장기 연구개발계획을 수립하여 연차적으로 추진

o 산, 학, 연, 정의 공동심의 및 자문기구 구성

- 효율적인 연구를 위한 이론 및 실무적인 절전 지원방안 협의

o 전력 연구개발비의 확대 투자 검토

- 사업의 원활한 추진을 위하여 효율적인 지원방안 강구

4. 실천 가능한 절전요령의 생활화 추진

가. 추진방향

o 우리주변에서 간단히 실천만 할 경우 절전이 가능한 사항 중점계몽

o 범국가적으로 추진하고 있는 10% 절약효과 적극 거양

나. 중점대상

건  물 : 엘리베이터

------

- 승강기 개폐장치 안누르기 (2-3초뒤 자동 개폐)

- 가급적 3인 이상 동승

가  정 : 전등

------

- 백열등을 전구형 형광등으로 교체

- 불필요한 전등 1개 끄기

- 방이나 화장실에서 나올때 반드시 소등

* 가정에 절전카드 보급

산  업 : 전동기

- 전동기용 절전장치 부착

다. 추진계획

o 유관기관과 합동으로 적극적인캠페인 전개

- "새질서 새생활 추진위", "바르게 살기 협회" 등 사회단체와

"주부클럽연합회" 등 민간단체와 협조

o 한전 및 전기안전공사등을 중심으로 전국적으로 확산

- 전기안전공사에서 각 가정 누전 점검시 계몽권장

- 각 직장 및 산업체의 전기안전 및 관리 담당자 교육

o 적극적인 대국민 홍보

- 승강기 입구 및 개폐장치에 안내 스티커 부착 및 안내방송 권장

. "3초만 기다려 주십시요","승강기는 3인 이상 사용이 좋습니다"

등

- TV, 신문윳�대중매체를 통한 홍보실시

- 반상회 및 각종 교육시 계몽 전파

o 효율적인 지원방안 모색

- 비용이 수반되는 경우 경제적인 지원방안 강구

5. 하계 최대수요 관리 강화

: '92 최대수요 증가율 10% 이하 억제 목표를 설정하여 추진

o 전기다소비 업체에 대한 계획적인 수요관리

- 계약전력 10,000KW 이상 266개 수용가를 대상으로 일일 수요관리

시행

. 수요관리 프로그램 개발 및 온라인망 구축 ('92.1)

. 수요예측의 정밀도 향상을 위한 Data Base 구축

. 정확한 수요예측 및 수급 불균형시 사전대처

- 시행에 따른 문제점 분석 및 대응책 강구 (2/4분기)

- 계약전력 3,000KW 이상 (966호) 으로 적용 대상 확대 추진

o 초대형 건물의 하계 특별관리 및 개별 절전대책 수립 추진

- '91 절전 실적의 평가 보완 및 동종 타업체로 전파

. 백화점, 호텔, 업무용 빌딩등 전기다소비 40개 건물의 절전실태

총점검

- 조명, 동력, 냉난방등 부문별 절전 중점 추진사항 선정 및 추진권장

- 한전, 전기안전공사 직원으로 하여금 담당자를 지정하여 방문관리

o 빙축열 및 가스냉방기기 보급 촉진

- 신축 건물에 대한 설치권장 및 홍보

. 시, 도지사 및 전국 공공기관에 협조 요청('91.7.16 및 '91.12.7)

- 설치자에 대한 금융 및 세제 지원

. 석유사업 기금에서 설치비 지원 (가스냉방기)

. 빙축열기 설치자에 대한 에너지이용합리화 기금 지원(신규) 및

한전자금의 특별지원 (업체당 55백만원 범위)

. 조세법상 에너지절약 시설로 분류하여 설치자에 대한 법인세 감면

또는 특별 상각 인정 (빙축열기 추가)

o 심야전력 이용기기의 보급촉진으로 최대수요의 분산을 유도

- 히트펌프, 축전지 등 심야전력 이용기기 보급촉진 및 주말전력 활용

증대 방안 강구

o 여름철 특별 홍보기간 (6-8월)을 설정하여 집중적인 대국민 홍보실시

6. 소비자의 선택에 의한 절전이 가능하도록 요금 구조 개선

가. 현황

o 현행 기본요금 비중이 17.2%로서 적정 수준인 35.9% 보다 현저히

낮아 최대수요 억제 유도 미흡

o 수급조정요금제 및 하계휴가요금제의 운영에 대한 보완 필요

나. 개선방안

o 기본요금의 비중을 상향 조정

- 현행 17.2% 에서 18.4%로 상향 조정 ('92.2)

주택용    일반용    산업용    평  균

------    ------    ------    ------

. 현행     5.7      30.1      18.3      17.2

. 조정     6.7      30.7      19.8      18.4

- 중장기적으로는 적정 수준까지 점진적으로 조정

o 수급조정요금제의 합리적 개선

- 당일 요청시의 경우 협력업체의 요금할인 혜택폭이 확대되도록

검토

- 조정 개시전 3시간 이내 긴급 조정시는 요금할인 수준 인상

o 하계 휴가요금제의 지속 추진

- 계약전력 500KW 이상 수용가를 대상으로 매년 실시

- 기상여건 및 수급전망등을 감안하여 피크 예상 기간중 집중실시

- 제도의 내용을 체계적으로 홍보하여 수용가의 자율적인 참여 확대

o 가격정책에 의한 수요관리제도 지속 보완

- 산업용에만 적용하고 있는 시간대별 차등요금 제도를 일반용으로

의 확대 적용 검토

7. 전기설비 기술기준의 전면적인 수정 보완

가. 현황

o 현 기술기준은 '74년도에 제정되었으나 그 동안 각종 기술 및 기자

재 개발이 반영되어 있지 않고

o 종전에는 화력 위주였으나 원자력, LNG, 열병합발전이 보급됨에

따라 전반적인 보완 필요

나. 기본방향

o 고효율 절전기기 및 절전신기술 사용 촉진 측면의 보완

- 전자식 안정기 및 자동점멸장치 부착 의무화

- 절전형 전동기, 절전형 변압기등 사용 권장

o 신규 발전설비에 대한 적정기술 기준 제정

다. 대상기술 기준

o 전기설비 기술기준에 관한 규칙 및 고시

o 발전용 수, 화력 설비 및 용접기술 기준령 및 고시

o 내선 규정 및 배선규정 등 민간제정 기준

라. 개정보완

o 전기설비 기술기준에 관한 규칙 및 고시 : 사용설비 중심

- 현재 개정안 검토 용역 수행중 ('90.11 - '92.11)

- 용역 결과를 토대로 개정(안) 작성

o 발전용 수,화력 설비 및 용접기술 기준 및 고시 : 공급 설비중심

- 전문기관에 의한 전면적인 재검 실시 ('92 - '94)

- '94년 하반기중 입법예고, 공청회등의 절차를 거쳐 개정안 공포

o 민간 제정기준을 현실에 맞도록 보완 유도

- 제정권자인 대한전기협회로 하여금 지속적으로 검토 보완토록

조치

8. 관계부처와 협조하여 총체적인 절전체제 구축

가. 유관부처와 협조하여 제도적인 절전장치 강화

o 절전 가능한 관계법령의 실태 일제 조사 (2/4 분기)

- 각 부문별 절전 가능한 사항 발굴 및 실현 타당성 검토

o 관계법령 보완 장단기 대응책 수립 (3/4 분기)

- 관련법규의 개정 보완(안) 작성

- 해당부처와 법령 개선여부 협의

o 기타 관련부처의 행정지원 사항 총정리

- 상공부의 "기계류, 부품 및 소재산업 육성 품목", "우선 구매

대상품목" 등

< 예상 대상법 >

. 특별소비세법  . 관세법    . 조세감면규제법  . 법인세법

. 건축법        . 지방세법  . 주택건설촉진법  . 특허법등

나. 절전 캠페인 협조사항 발굴 추진

o 공보처 : 특별대담 프로 및 공익광고등

o 내무부 : 반상회보 게재 및 전국 시, 도, 군의 절전 총괄

o 재무부 : 담배갑 홍보 및 전국 금융기관의 절전 계도

o 교육부 : 학생 절전 교육 및 교사연수시 교육

o 상공부 : 산업체의 절전계도

o 건설부 : 절전형 건축기법, 고속도로 톨게이트 홍보

o 교통부 : 역, 호텔 등의 절전 계도

9. 절전 캠페인 및 홍보 대책

가. 기본방향

o 조직적이고 체계적인 캠페인 전개

- 동자부 주관으로 산하에너지 관련기관에서 절전운동을 주도

- 정부 각 부처, 지자체 및 공공기관에서 솔선 수범

- 각종 사회단체 등 민간기구의 참여 확대

o 전국민 절전운동으로 확산 및 절전의 생활화

- "10% 소비절약 운동"의 실천 과제로 선정 추진

- 방송, 신문 등 대중 전달매체를 최대한 활용하여 전국민 운동으로

확산

o 절전이 항구적으로 정착시켜야 할 국민적 과제임을 부각

- 절전이 한시적 과제라는 인식을 불식

나. 추진 체계

~         < 주관기관 >                    < 협조기관 >

-----------------               -----------------

동 력 자 원 부     - - - ->     정 부 각 부 처

-----------------               -----------------

|                               |

V                               V

-----------------               -----------------

한국전력공사                    지방자치단체

(에너지관리공단)

-----------------               -----------------

|                               |

V                               V

-----------------               -----------------

당부 산하기관                    공 공 기 관

(각종 사회단체)

-----------------               -----------------

|                               |

---------------------------------

|

V

----------------------

전국민의 참여 유도

----------------------~

다. 추진계획

1) 공공기관 전기절약 10% 솔선 시행

o 정부 및 정부투자기관장 책임하에 절약목표설정 및 솔선수범

o 새질서, 새생활 운동 차원에서 10% 소비절약 운동 추진

* 당부 산하에너지 관련기관은 별도계획 수립 추진

2) 주요 사회단체 및 기관장 간담회 개최

o 경제단체의 장 초청 간담회

- 전경련, 상공회의소, 무역협회, 중소기업협동조합중앙회장

- 기업체에 전파 및 협조요청

o 소비자관련단체의 장 초청 간담회

- 주부클럽연합회 등 10개 주요 단체장

- 지역별 사회단체장 및 지도급인사

o 기타 주요 지도급 인사 초청 간담회 개최

- 전기다소비 업체장, 전국 산업별 노조대표, 에너지관련기관 및

단체의 장

* 에너지절약대책위원회 구성 및 운영과 연계하여 탄력적으로

추진

3) 절전 운동 선도자에 대한 교육

o 공무원

- 경제기획원, 내무부, 총무처등의 공직자 경제교육시에 반영

- 당부 전직원에 대해서는 별도 교육실시

o 전기종사자

- 전기기술자 및 전기안전관리담당자를 대상

- 전기기사협회 및 전기공사협회의 정기교육 활용

o 에너지 관련기관 및 단체의 임직원에 대한 특별 교육

o 대기업체 전기분야 종사자 및 전기기사

- 지역별 전기다소비업체 종사자를 대상

o 전기절약 세미나 개최

- 분야별 절전대책 및 기법 소개를 위한 전기절약세미나 개최

o 각종행사, 사회단체 및 학교출강 홍보

4) 초, 중, 고 교과서를 개편 학생층에 대한 절전교육 강화

o 교과서 개편 방안 용역 실시 : '91.4 - '92.5

o '93년부터 시범 교과 운영 및 '95년부터 전교과로 확대 적용

5) 캠페인 효과 확산을 위한 대국민 홍보

o T.V

- 공익광고, 유료광고 및 고시청 시간대에 자막 홍보

- 미니프로, 시리즈물 등 기획 특집물 방영

- 각종 프로에 간부급 적극 출연 홍보 등

o 신문 잡지 등

- 언론사 창간광고, 전기에너지 대상 광고, 기타 특집광고 실시

- 전문가 기고, 기획물 특집물 게재 추진

- 지방지, 대학 신문, 어린이 신문, 여성지, 에너지관련기관

간행물 적극활용 등

o 홍보물 제작

- 홍보영화, 비디오, 멀티비젼 등 시청각 홍보물 제작 보급

- 학생용 만화, 책받침, 부채 등 내구성 있고 선호도가 높은

홍보물 제작 배포

o 기타

- 반상회 활용

- 담배갑, 우표, 차량, 고속도로 안내판 등 활용

- 전기요금 고지서 이면 활용

- 에너지절약의 달, 전기소비절약 촉진대회, 전기절약 총 점검의

날 행사 실시

---------------         ----------------------

걱정하는 분위기   ==>   "함께 실천"하는 분위기

---------------         ----------------------

< 첨  부 > 부분별 절전방안 (예시)

~

1. 공통

------------------------------------------------------------

분  야            절  약  내  용                   비  고

============================================================

조  명  - 백열전구를 전구식 형광등으로 교체     65% 절전효과

(가정, 아파트 복도, 비상계단등)

- 현관이나 복도에 타임스위치 설치

- 형광등의 안정기는 전자식으로 교체   25% 절전효과

- 조명전력절전장치                      25% 절전효과

* 자연광의 밝기에 따라 조도 자동조절

가능

- 옥외등에 자동점멸장치 설치            일출일몰시

------------------------------------------------------------

동  력  - 전동기 부하에 상응하여 경제적 운전

도모

. VVVF 가변속기 채택                  40% 절전효과

. 부하에 따라 전동기수를 조정         10% 절전효과

. 무부하운전용 전력위상제어기 설치    20% 절전효과

* 8인승 엘리베이터(3.4Kw)의 경우

냉장고 7대분의 전력(680W)을 절감

- 전력소비가 적은 몰드형변압기 채택     소형, 경량

* 용량 100KVA 변압기의 손실비교

몰드식 : 1.8KW  건식 : 3.1KW

유입식 : 2.67KW

- 냉각수펌프에 온도센서를 설치하여      20% 절전효과

저온시 냉각탑의 팬을 정지

- 공조기 폐열회수장치 설치

- 동력전달은 단순직접방식 채택

------------------------------------------------------------

냉난방  - 빙축열 및 가스냉방기 보급

- 에어콘 사용시 적정실내온도 유지       26-28도씨

. 제한온도 초과시 자동경보

- 구획별 냉난방 자동제어 SYSTEM 설치

------------------------------------------------------------

기  타  - 가정용 전기사용의 합리적 유도

. 월별전기사용 기록카드 보급

. 디지탈 전력사용기록기 보급          연구개발필요

- OA 기기 미사용시 전원 차단장치 설치

------------------------------------------------------------

2. 일반건물

------------------------------------------------------------

분  야            절  약  내  용                   비  고

============================================================

조  명  - 호텔등 숙박업소에 키이택(key tag)     해당규정보완

설치

- 대회의실, 대연회장에 조광제어장치

설치

- 부분소등 가능한 분리스위치 설치

- 화장실에 조명용 센서를 설치

* 국내 조도 기준

단순모임이나 출입 장소 : 20-200 lux

작업실(사무실,강의실)  : 200-2000 lux

정밀작업실             : 2000-20000 lux

------------------------------------------------------------

엘  리  - 무부하손실 방지를 위해 미사용시       연구개발필요

베이터    전원의 자동차단장치 설치

- 승강기 내부에 조명, 환기팬의 자동

점멸 센서 설치

- 유압식 승강기의 보급 확대             30% 절전효과

연구개발필요

- 주.야간 층별로 운행대수를 제한하여

효율적으로 운행

------------------------------------------------------------

기  타  - 옥상 및 고층의 물탱크 펌프는 심야에

가동

- 최대수요분산을 위해 부하율 향상

. 전력사용실태를 기간별, 기기별로

파악

. 부하율을 조사, 관리

- 건물자동화시스템(BAS) 채택             * 20% 절전

. 건물설계시 에너지 절약형으로 설계     (건평 1500

. 대형건물에서 우선적으로 도입           평 건물의

* 중소건물용 BAS 개발 필요               경우 12Kw

* 미국은 처음보급시 혜택 부여            의 전력을

절감)

- 수영장은 사용인원에 따라 여과시간을

조정

- 화장실의 HAND DRY기를 ROLL 수건으로

대체

------------------------------------------------------------

3. 산  업

------------------------------------------------------------

분  야            절  약  내  용                   비  고

============================================================

동  력  - 기동장치

. 5Kw 이상의 전동기에는 기동장치를

설치하여 지나친 기동전류 방지

. 전동기 기동후 콘덴서가 차단되도록

자동차단장치 설치

------------------------------------------------------------

전  력  - 수배전 설비는 부하의 중심점에 설치

- 전압은 다단강압력식에서 단순직강압

방식으로 전환

- 역율개선용 콘덴서를 부하말단에 설치

- 변압기는 부하에 따라 수를 조정        70% 부하일

* 동력 및 조명용에 따라 분리 설치     때 최대효율

- 경부하시 콘덴서 조정으로 앞선역율

방지

- 변압기 미사용시 전원에서 차단

* 1500KVA(3-4층 건물) 변압기의 경우

9.68Kw의 무부하손 발생

- 백열전구식 표시등을 발광다이오드로    77% 절전효과

교체                                  반영구적

* 백열전구 : 8.3W

발광다이오드 : 1.9W

------------------------------------------------------------~