제조업의 에너지절약 추진계획

============================

1992.5.8

상 공 부

I. 우리나라의 에너지소비 현황

1. 경제성장과 에너지소비 추이

o 우리나라의 에너지소비는 1차 석유파동 이후 '74-'90년간 연평균

7.6% 증가하였으며 일본 및 OECD 선진국의 에너지소비증가에 비해

상대적으로 높은 수준

o 경제성장에 따른 에너지소비의 증가율 즉, 에너지소비 탄성치는 우리

나라의 경우 '74-'88년 기간중 1에 못미치는 수준에서 점차 낮아지는

추세를 보였음에도 불구하고 OECD선진국에 비해 약 3배나 높은 수준

을 보였으며 특히 '89년부터는 에너지 탄성치가 1을 초과하여 에너지

과소비현상을 나타내고 있음

<에너지 소비탄성치의 국제비교>

=================================================================

구       분     '74-'78 '79-'83  '84-'88   '89    '90   '91

-----------------------------------------------------------------

한 국

에너지소비증가율(%)  8.82    5.46     8.82    8.37  14.12  10.9

GDP 증가율(%)        9.6     6.1     10.4     6.2    9.2    8.4

에너지소비탄성치     0.92    0.89     0.84    1.36   1.57   1.30

OECD

에너지소비증가율(%)  1.37   -1.27     1.02    1.52    -

GDP 증가율(%)        2.5     1.7      3.9     3.3     -

에너지소비탄성치     0.54   -0.76     0.26    0.46    -

일 본

에너지소비증가율(%)  1.01   -0.32     3.06    3.52   5.41

GDP 증가율(%)        3.3     3.9      4.5     4.8    5.7

에너지소비탄성치     0.31   -0.08     0.68    0.73   0.95

=================================================================

자료 : OECD, IEA, Energy Blances of OECD Countries 1986/1987, 1989.

....., Energy Policies and Programmes of IEA countries, 1990.

동력자원부, 에너지경제연구원, "에너지통계연보", 1991.

주: 1) 에너지는 1차에너지 소비기준

2) GDP는 1985년 불변달러기준

o GDP당 에너지소비량은 '73-'89년간 OECD국가들이 평균 25%(일본은

34%) 감소한데 반해 우리는 불과 12% 감소에 그치고 있을 뿐만 아니

라 '89년부터는 증가세로 반전되고 있음.

- 또한 일본과 절대적인 에너지 효율성을 비교하면 '73년에 일본의

58% 수준에서 '89년에는 44% 수준으로 하락, 일본과의 에너지 효율

성 격차가 더욱 확대되고 있음.

<에너지소비 원단위 추이 비교>

==================================================================

'73     '79    '82    '86    '87    '88    '89 '89/'73,%

------------------------------------------------------------------

한 국(A)   671    682    642    588    580    578    590    87.9

OECE평균   540    506    451    419    417    410    403    74.6

일 본(B)   391    346    289    272    262    270    260    66.5

B / A      58.3   50.7   45.0   46.2   45.1   46.7   44.1

==================================================================

주: 에너지소비원 단위 = 1차에너지소비(TOE)/GDP('85년 US백만$)

o 참고로 일본의 에너지소비추이를 보면

- 1차 석유파동 이후 강력한 에너지절약 추진으로 '82년까지 에너지

소비 절대량이 감소하다가 '87년 이후 3-5% 수준의 증가세로 반전

되고 있으나 원유수입량은 '73년보다 낮은 수준에 머무르고 있음.

- 또한 OECD 국가들중에서는 가장 낮은 에너지원단위를 보여주고 있으

며 1차 석유파동 이후 원단위 감소율이 가장 크게 나타나고 있음.

<일본의 에너지소비 및 원유수입 추이>

(단위 : 백만TOE)

=================================================================

'73   '79   '82   '86   '87   '88   '89   '90

-----------------------------------------------------------------

총 공 급         413   442   394   435   457   482   499   526

(증가율, %)       -     -   -4.7  -0.8   5.0   5.4   3.5   5.4

(한국의 증가율)(19.0)(13.4) (0.0) (9.2)(10.4)(11.0) (8.4)(14.1)

-----------------------------------------------------------------

원유수입량        -  1,613 1,354 1,178 1,178 1,253 1,329 1,499

(백만배럴)

=================================================================

주 : 1차 에너지 공급기준

<OECD 국가들의 에너지소비 원단위 추이>

===============================================================

에너지소비원단위   '73-'89년 연평균

(1989년)            감소율(%)

---------------------------------------------------------------

일    본         260                 -2.5

미    국         429                 -1.9

독    일         387                 -1.9

영    국         395                 -2.3

OECD평균         403                 -1.8

================================================================

주 : 에너지소비원단위 = 1차 에너지소비(TOE)/GDP('85년 US 백만$)

2. 부문별 에너지소비 추이

o 우리나라의 에너지소비 증가는 산업부문 및 수송부문이 주도하여 양

부문의 에너지소비비중은 지속적으로 증가하는 추세에 있는 반면, 가정

상업부문의 에너지소비량은 감소하는 추세를 보이고 있음.

o 산업부문은 석유화학, 철강, 제철 등 에너지 다소비업종의 신증설과

전반적인 에너지 이용효율 저하로 에너지소비가 지속 증가하여 '91년

비중은 50.6%로 상승하여 전체 에너지소비 증가를 주도

o 수송부문은 '87년 전체 최종에너지 소비의 9.9%에 불과하였으나 자가용

승용차를 비롯한 자동차 운행대수의 급증으로 산업부문보다도 더 높은

소비신장률을 기록하면서 '85년에는 14.3%, '91년에는 19.9%로 그 비중

이 높아졌음.

o 가정, 상업부문은 평균에너지 소비증가세를 밑돌아 전체에서 차지하는

비중은 계속 줄어드는 추세를 보이고 있으나 최근에는 냉난방기기,

사무자동화기기 보급증가로 소비증가세가 상승하고 있음.

<우리나라의 부문별 최종에너지 소비구조>

(단위 : %)

=================================================================

소 비 비 중                연평균 증가율

-----------------------------------------------------------

'75   '80   '85   '90   '91  '76-'80 '81-'85 '86-'90  '91

-----------------------------------------------------------------

산 업  38.4  44.1  42.6  48.2  50.6   12.9     3.8   12.6   16.3

수 송   9.9  13.0  14.3  18.9  19.9   16.2     6.5   16.1   16.7

가정.  45.3  37.3  38.7  29.2  26.1    5.6     5.3    3.8   -1.1

상업

공공.   6.4   5.6   4.5   3.7   3.4    6.7     0.1    6.0   -0.7

기타

-----------------------------------------------------------------

계   100.0 100.0 100.0 100.0 100.0    9.8     4.6    9.8   10.7

=================================================================

자료 : 동력자원부

o 반면 일본의 에너지 소비구조를 보면

- 민생부문(우리나라의 가정.상업 부문에 해당)과 운수부문이 소비

증가를 주도하고 있으며

- 산업부문의 경우 '87년부터 소비증가율이 다소 상승하였으나 '73년

이후 에너지소비가 감소하거나 낮은 증가수준을 유지하여 일본

전체의 에너지 소비억제에 절대적으로 기여하고 있음.

<일본의 부문별 최근 에너지 소비구조>

(단위 : 백만 TOE, %)

=================================================================

'73    '79    '82    '86    '87    '88     '89   '90

-----------------------------------------------------------------

전체소비량   285    301    269    294    308    325    336    349

(증 가 율)  10.4    2.3   -3.2    0.4    4.8    5.7    3.4    3.8

-----------------------------------------------------------------

산업부문    187    178    148    156    163    173    178    183

(증가율)     -      -    -6.1   -1.2    4.9    5.9    2.7    3.2

(구성비)   65.6   59.1   55.0   53.1   52.9   53.2   53.0   52.4

민생부문     52     63     62     72     76     80     82     82

(증가율)     -      -     0.5    1.1    5.2    5.3    2.7    4.5

운수부문     47     60     59     66     69     72     77     80

(증가율)     -      -     0.6    3.5    4.1    5.6    6.3    4.4

=================================================================

<일본산업 부문의 에너지 소비기여도>

(단위 : %)

=================================================================

'73    '79    '82    '86    '87    '88    '89    '90

-----------------------------------------------------------------

전체소비    10.4   2.3   -3.2    0.4    4.8    5.7    3.4    3.8

증가율

산업부문     6.7   1.1   -3.4   -0.6    2.6    3.2    1.4    1.5

절대기여도

=================================================================

o 한.일간 산업부문의 에너지소비 증가 추세를 비교하면

- 우리나라 산업부문의 에너지소비 증가율은 '85-'90년간 연평균

10.9%로 일본 2.5%의 4.4배에 이르러 전체에너지 소비증가율 격차

2.8배를 상회하고 있으며

- 또한 한.일간 산업부문의 에너지 소비증가율 격차는 '85년 이후

더욱 확대되고 있음.

- 이에 따라 산업부문의 에너지소비비중은 우리나라의 경우 매년

증가하고 있는데 반해 일본은 매년 감소되는 추세임.

<한.일간 산업부문 에너지소비 추이>

(단위 : %)

=================================================================

'79    '82   '85   '86   '87   '88  '89  '90 '85-'90

연평균

-----------------------------------------------------------------

전체    한   14.0  -0.6   4.8   7.5   9.2   10.8  7.9  14.0   9.0

증가율  일    2.3  -3.2   1.2   0.4   4.8    5.7  3.4   3.8   3.2

한/일  6.1         4.0  18.7   1.9    1.9  2.3   3.7   2.8

-----------------------------------------------------------------

산업    한   21.1  -0.9   2.6   9.2  12.7   14.4  9.5  17.1  10.9

부문    일    -    -6.1  -0.4  -1.2   4.9    5.9  2.7   3.2   2.5

소비   한/일                          2.6    2.4  3.5   5.3   4.4

증가율

-----------------------------------------------------------------

산업    한   42.9  44.8  42.6  43.3  44.7   46.3 46.9  48.2   -

부문

소비    일   59.1  55.0  53.9  53.1  52.9   53.2 53.0  52.4   -

비중

=================================================================

주 : 최종에너지 소비기준

II. 제조업의 에너지소비 현황

1. 제조업의 에너지소비 추이

o 제조업의 에너지소비는 전체에너지 소비증가율을 상회하는 증가세

를 보여주고 있고 최근에는 그 증가세가 더욱 가속화되고 있음

- 이러한 제조업의 에너지소비 증가로 제조업의 에너지소비 탄성치는

'86-'88년간 0.73이었으나 '89년 이후에는 2.14로 급증

<우리나라 제조업부문의 에너지소비 탄성치>

=================================================================

연평균 증가율(%)                 제조업의

------------------------------------------   에너지소비

전체에너지   제조업의       부가가치(B)    탄성치(A/B)

소      비   에너지소비(A)

-----------------------------------------------------------------

1986-88      9.2         12.2           16.8           0.73

1989-91     11.0         15.2            7.1           2.14

1990       14.1         26.3            9.1           2.89

1991       10.7         19.3            8.5           2.27

=================================================================

자료 : 에너지경제연구원, 한국은행 "경제통계연보", 1991

........, "1991년 국민계정(잠정)", 1992.3

주 : 1) 에너지는 1차에너지 기준

2) 부가가치는 1985년 불변가격 기준

o 반면 일본의 경우 제조업부문의 에너지소비가 '85-'86년간 감소하여

전체 에너지소비 억제에 크게 기여하고 있고

- '87-'88년간에는 전체에너지 소비증가율을 일시적으로 상회한 바

있으나 '89-'90년에는 전체에너지 소비증가율을 하회하는 등 제조

업부문의 에너지소비절약이 지속적으로 이루어지고 있음

<일본의 제조업부문 에너지소비 추이>

(단위 : %)

=================================================================

'85     '86     '87     '88     '89     '90

-----------------------------------------------------------------

전체에너지     1.2     0.4     4.8     5.7     3.4     3.8

소비증가율

제조업에너지  -0.1    -2.6     4.9     6.2     2.7     2.4

소비증가율

=================================================================

주 : 최종에너지 소비기준

2. 제조업의 에너지 이용효율

o 에너지 이용효율을 나타내주는 제조업의 에너지원단위(단위부가가치

생산에 필요한 에너지투입량)는 '88년까지 감소하였으나 '89년부터는

증가세로 반전되어 '91년에는 0.81로 급상승

o 업종별로는 신증설이 활발하였던 화학업종의 원단위 증가가 가장

크며 섬유.비금속광물, 기타 제조업 순으로 에너지원단위 증가율이

크게 나타나고 있음.

<제조업부문의 에너지원단위 변화>

(단위 : TOE/1985년 불변 백만원)

=================================================================

제조업 음식료 섬  유 화  학 비금속 철 강 기  계 기  타

-----------------------------------------------------------------

원 단 위

1985      0.74   0.21   0.48   0.98   2.41  2.90   0.13   0.62

1988      0.65   0.21   0.48   0.89   2.08  3.31   0.11   0.74

1990      0.75   0.23   0.59   1.17   2.17  3.31   0.12   0.92

1991      0.81   0.22   0.59   1.36   2.26  3.15   0.12   0.96

변 화 율

1986-88    -4.2    0.0    0.0   -3.2   -4.8   4.5   -5.4    6.1

1989-91     7.5    1.6    7.1   15.2    2.8  -0.4    2.9    9.1

=================================================================

자료 : 에너지경제연구원

o 1989-91년 기간중 우리나라 제조업부문의 에너지원단위 증가요인을

1) 산업구조변화요인과 2) 업종별 원단위변화요인으로 나누어 보면

제조업의 에너지원단위 증가에 대한 기여도는 각각 9.5%, 90.5%인

것으로 나타나

- 최근의 에너지원단위 증가가 주로 각 업종에서의 에너지효율성

저하에 주로 기인하고 있고 에너지 다소비업종 중심의 산업구조

변화가 일부 기여하였음을 나타내 주고 있음.

<제조업부문의 에너지원단위 증가요인(1989-'91)>

==================================================================

산업구조변화요인 업종별 원단위변화요인 계(원단위증가율)

------------------------------------------------------------------

절대기여도(%)     0.71              6.79              7.50

상대기여도(%)     9.5              90.5             100.0

==================================================================

자료 : 에너지경제연구원

* 참 고

-------

o 석유화학 및 철강업종의 생산능력 확충에 따라 비에너지용(공업용

원료인 납사 및 원료탄) 소비가 급증하여 산업부문 에너지소비중

비에너지용 비중은 '79년 32%에서 '91년 43.7%로 크게 증가

(단위 : %)

=================================================================

'79     '82     '86    '87    '90    '91   '92전망

-----------------------------------------------------------------

산업부문      21.1   -0.9      9.2   12.7   17.1   16.3    14.6

에너지소비

증가율

-----------------------------------------------------------------

비에너지용    39.6    0.2      5.5   13.0   19.1   25.4    18.1

(소비증가율)

(산업부문     32.1   39.6     40.5   40.6   40.5   43.7    45.0

점유비중)

=================================================================

2. 일본 제조업의 에너지원단위 변화추이

o 일본 제조업의 에너지원단위는 부가가치의 증가에 비해 에너지 소비

증가율이 낮은 수준에 머물러 에너지원단위가 지속적으로 낮아지고

있음

- 1차 석유파동 이전인 '70-'73년동안 일본 제조업의 에너지원단위는

0.39% 증가하였으나 그 이후에는 매년 2% 내외 감소

o 원단위 변화율을 1)산업구조변화요인과 2)업종별 원단위변화요인으로

나누어 보면 에너지 다소비업종의 에너지효율이 크게 향상되어 업종

별 원단위 하락에 의한 요인이 제조업 전체의 원단위 변화에 크게

기여하고 있음

<일본 제조업의 에너지원단위 변화율 추이 및 기여요인>

(단위 : %)

=================================================================

'70-'73    '73-'79    '79-'85    '85-'89

-----------------------------------------------------------------

원단위변화율         0.39      -1.52      -0.02      -1.15

-----------------------------------------------------------------

산업구조변화요인의    2.92      -0.06      -0.05      -0.25

절대기여도

(가공형 업종)        -0.03      -0.01       0.01       0.00

(소재형 업종)         2.95      -0.05      -0.06      -0.25

-----------------------------------------------------------------

업종별 원단위변화    -2.53      -1.46      -1.97      -0.90

요인의 절대기여도

(가공형 업종)         0.19      -0.07      -0.15      -0.11

(소재형 업종)        -2.72      -1.39      -1.82       0.79

=================================================================

자료 : 일본 경제백서, 1991

주 : 제조업의 원단위 변화율은 산업부문 전체변화율에서 비제조업 부문의

변화율을 가감한 것임.

4. 한.일간 제조업의 에너지원단위 비교

o 우리나라 제조업부문의 에너지원단위는 1990년에 0.493%로서 일본의

0.198%에 비해 2.5배나 높은 수준이며, 업종별로는 비금속, 조립.

기계 및 기타 제조업종에서 특히 높게 나타나고 있음.

o 이는 우리 산업의 부가가치가 낮을 뿐만 아니라 개별업종의 에너지

이용 효율이 크게 낮은데 기인하고 있음.

<한.일간 제조업 업종별 에너지원단위 비교(1990)>

=================================================================

부가가치구성비(%)   에너지원단위      에너지이용 부가가

---------------- --------------------- 효율비     치율비

한국    일본    한국   일본    한/일  (일/한)  (일/한)

-----------------------------------------------------------------

음식료     13.9    10.9   0.150   0.054   2.78    2.87     0.97

섬유.의복  11.2     2.1   0.345   0.195   1.77    1.26     1.40

제지제품    1.8     2.9   0.966   0.409   2.36    1.34     1.77

화 학      15.9    12.6   0.948   0.370   2.56    1.50     1.71

비금속광물  4.3     3.9   1.447   0.353   4.10    2.79     1.47

제1차금속   6.5     6.0   2.175   1.323   1.56    1.61     1.02

비철금속    2.1     2.1   0.499   0.210   2.38    1.64     1.45

조립.기계  40.1    44.2   0.075   0.025   3.00    2.62     1.14

기타제조업  4.8    15.3   0.505   0.137   3.69    2.56     1.44

-----------------------------------------------------------------

제 조 업  100.0   100.0   0.493   0.198   2.50    1.96     1.27

=================================================================

자료 : 에너지경제연구원

주 : 1) 에너지원단위는 TOE/1989년 불변 천달러 기준

2) 에너지이용효율은 에너지소비량/생산액 기준

3) 부가가치율은 부가가치액/생산액 기준

o 한.일간 제조업의 에너지원단위 격차(0.295=0.493-0.198)요인을 분석

하면

- 산업구조요인에 의한 격차는 전체 차이(0.295)의 4.7%에 해당

* 우리나라 제조업이 일본의 '90년 제조업 부가가치 구성비를 갖고

있다고 가정하고 우리나라 에너지원단위를 적용했을 경우

- 업종별 에너지원단위 격차는 전체 차이의 95.3%에 해당

* 우리나라 제조업이 일본의 '90년 에너지원단위를 갖고 있다고

가정한 경우

<한.일간 제조업부문의 에너지원단위 격차요인>

=========================================================

요  인  별                    기 여 도(%)

---------------------------------------------------------

산업구조요인                         4.7

업종별 원단위요인                   95.3

. 에너지이용효율요인               60.7

. 부가가치율요인                   34.6

---------------------------------------------------------

계                          100.0

=========================================================

o 이러한 한.일간 제조업의 에너지원단위 차이는 에너지절약기술의

부족과 함께 일본보다 낮은 에너지절약 설비투자에 기인하고 있음

- 우리 제조업의 에너지절약 투자비중은 '82년 전체설비투자의 5.3%

에 달한 바 있으나 그 이후 계속 감소하고 있으며 최근에는 1.5%

수준으로 하락

- 반면 일본은 '80년대 중반까지 3.5% 비중을 차지하였으며 최근에는

우리나라보다 높은 2% 이상 수준임

<전체 설비투자중 에너지절약 투자비중>

(단위 : %)

=================================================================

'82    '83    '84    '85    '88    '89    '90    '91

-----------------------------------------------------------------

한   국    5.3    2.1    2.3    3.1    2.3    1.4    1.4    1.3

일   본    5.7    4.7    3.7    3.5    1.9    2.6    2.1     -

=================================================================

자료 : 한국 : 산업은행 설비투자계획

일본 : ('82-'85) 일본개발은행, ('88-'90) 일본 장기신용은행 조사

자료

III. 제조업의 에너지절약 추진방향

1. 기본방향

o 전체에너지소비의 50.6%를 차지하고 있는 산업부문 특히 제조업의

에너지절약이 국제경쟁력 강화와 무역수지관리, 나아가 환경문제해결

에 직결된다는 인식하에 앞으로 제조업의 에너지절약을 강력히 추진

해 나갈 것임.

o 구체방안으로

1) 에너지 저소비형 산업구조 형성을 위한 중장기적 정책과 함께

2) 업종별 에너지효율 향상을 위한 기술개발, 설비투자 지원대책을

수립하고

3) 에너지절약형 신제품 개발촉진을 위한 대책을 수립 추진해 나갈

계획임

2. 구체적인 추진과제

(1) 에너지 저소비형 산업구조로의 전환

o 우리나라는 지난 1970년대 이후 화학, 철강, 비금속 등 에너지 다

소비업종의 부가가치비중이 감소하고 있는 반면 조립금속, 기계.장비

등 에너지 저소비업종의 비중이 증가하고 있어 산업구조는 개선되어

가고 있으나 아직도 에너지 저소비업종의 비중이 일본보다 낮은 실정

임.

<에너지소비를 기준으로 본 한.일 산업구조>

(단위 : 비중, %)

=================================================================

구        분     1984   1985   1986    1987   1988    1989

-----------------------------------------------------------------

한 에너지다소비업종  14.7   15.0   13.7    13.2   14.1    14.0

국 에너지중소비업종  39.8   39.7   38.7    37.3   35.9    34.7

에너지소소비업종  45.4   45.3   47.7    49.5   50.9    51.1

-----------------------------------------------------------------

일 에너지다소비업종  14.8   14.5   13.7    13.9   14.0    13.7

본 에너지중소비업종  29.8   29.1   27.0    28.8   26.7    27.1

에너지소소비업종  55.4   56.5   59.3    57.3   59.3    59.2

=================================================================

자료 : 산업연구원, 한국제조업의 에너지이용 효율성 분석

주 : 1985년 불변가격 부가가치 기준

o 이에 따라 에너지소비가 낮고 고부가가치를 창출할 수 있는 전자,

기계, 정밀화학산업 중심으로 산업구조 조정을 촉진하여 에너지소비

절약기반을 강화해 나갈 계획임.

<에너지 저소비형 고부가가치 산업의 비중전망>

(단위 : %)

=================================================================

'88            '92           '94

-----------------------------------------------------------------

- 전자전기산업        16.1           17.6          18.4

- 기 계  산 업        13.0           15.4          16.2

- 정밀화학산업         4.5            5.2           5.6

=================================================================

자료 : 7차 5개년계획 산업정책부문계획

(2) 업종별 에너지 이용효율의 향상

o 일본과 비교할 때 우리나라 제조업의 에너지원단위가 높은 최대요인

은 에너지 이용효율의 저하에 있으므로 에너지 다소비업종을 중심으

로 업종별로 에너지효율 목표를 설정하고 이에 필요한 기술개발과

설비투자 지원방안을 강구할 것임.

o 기술개발자금 지원시 에너지절약형 신공정 및 신기술 개발에 대한

지원폭을 확대하고

- 특히 에너지 다소비업종의 공정개선 신기술(예 : 철강의 용융환원

제철법), 에너지이용 효율화를 위한 대형 신기술(예 : 고효율 가스

터빈) 개발에 중점

o 또한 기존설비보다 일정비율 이상 에너지 효율성이 높은 신규 설비

투자에 대한 금융.세제지원을 확대하고

- 정책설비금융 지원시에도 에너지효율 개선정도에 따라 지원정도를

차등화하는 방안 등을 종합적으로 검토할 계획임.

(3) 에너지절약형 신제품 개발 지원

o 앞으로 소득수준의 향상에 따라 전자제품, 냉난방기기, 사무자동화

기기 등의 사용증가와 산업물동량 및 자가용 보유대수 증가로 수송

부문의 에너지수요 증가세가 더욱 확대될 것으로 보임

o 이에 대응하여 제조업 부문에서 에너지절약형 신제품 개발을 적극

추진하므로써 가전.상업부문의 에너지소비를 억제하고

o 나아가 발전설비, 냉동공조설비 등 에너지절약 설비를 공급하는 산업

을 적극 육성하는 방안을 강구할 것임.

(4) 에너지가격의 합리적 조정방안 검토

o 제조업부문의 에너지소비 증가는 국제수준보다 낮은 에너지가격에

상당부분 기인하고 있는 것으로 판단됨.

o 따라서 에너지가격을 단계적으로 국제수준으로 인상시켜 나가되 예시

제도를 도입하여 기업들의 비용부담 증가 등 부작용을 최소화시킴과

아울러 기업들이 능동적으로 대처해 나갈 수 있도록 하는 방안을 검

토할 것임.

3. 향후 추진계획

o 상공부는 현재 제조업의 에너지절약을 업종별로 구체화하기 위하여

작업반(Task Force)을 구성하고 업종별로 에너지소비 실태조사에

착수하였음.

- 작업반 구성 : 기초, 기계, 전자, 섬유 등 주요 업종별 담당계장

및 산업연구원 연구원 2명

o 동 에너지 소비실태 조사는 5월까지 완료하고

o 6월까지는 업종별로 연차적인 에너지절약 목표의 설정, 기술개발 및

투자지원 대책 등을 수립하고 업계 및 전문가의견을 수렴하여 하반기

에 조기 시행토록 하고

o 에너지절약 추진상황에 대하여는 업종별 단체 등을 통하여 매년 정기

적으로 점검해 나갈 계획임.

* 참고로 일본의 경우 그동안의 강력한 에너지절약에도 불구하고 에너지

소비증가율을 2000년까지 1.4%, 2000-2010년간 1.1%로 억제할 목표를

세우고 있음

<일본의 최종에너지 소비증가율 전망>

(단위 : 백만 TOE, %)

==================================================================

'89    2000('89-2000 증가율)   2010(2000-2010 증가율)

------------------------------------------------------------------

전체소비량    336     391       1.4          434       1.1

------------------------------------------------------------------

산업부문     178     193       0.7          206       0.7

(제조업)     151     164       0.9          173       0.6

민생부문      82     110       2.7          134       2.0

운송부문      77      87       1.1           93       0.7

==================================================================

자료 : 일본, 자원에너지데이타집 1992

<참고자료>

에너지관련 수급체계

-------------------

+------------+

|에너지 지원 |-----------(석유, 석탄, LNG, 수력, 원자력 등)

+------------+

|

V

+------------+

| 1차 에너지 |

| (총에너지) |

+------------+

|

|------------------------------------------+

|                                          |

V                                          V

+------------+                             +------------+

|최종 에너지 |                             |에너지 전환 |

+------------+                             +------------+

|                                           |- 발전부문

|                                           +- 가스제조부문

|------------------------------------+

|                                    |

|                                    V

V                                (부 문 별)

(유 형 별)                                |

|                                    |- 산 업 - 제조업

|-- 석 탄 - 연료탄                   |        - 농림수산,

|         - 원료탄                   |          광업,건설업

|                                    |

|                                    |- 수 송

|-- 전 력                            |

|                                    |- 가정.상업

+-- 석 유 - 에너지유                 |

.   - 비에너지유               +- 공공.기타

.     (납 사)

.

.

* 비에너지용(원료탄, 납사) 소비는 산업부문 소비의 44% 수준('91년)