전기와 CFC를 사용하지 않는 가스냉방기의 생산확대

================================================

기계공업국 정밀기계과 조진태 T)503-9472,503-2483

0 상공부는 하기 냉방전력 수요의 급증에 따른 전력공급부족 문제를 해결하

고 몬트리얼 의정서 가입에 따른 CFC(염화불화탄소)의 사용규제에 대응하

기 위하여 전기와 CFC를 사용하지 않는 가스냉방기의 생산공급을 대폭

확대해 나가기로 했다.

0 이에 따라 '91년도 655대 165천R/T(냉동톤 : 1냉동톤은 약 7-8평의 냉방

능력)의 가스냉방기의 생산규모를 금년에는 65% 늘어난 1,079대 270천

R/T규모로 대폭 확대하기로 하고, 기존 생산업체인 경원세기, 금성전선등

의 설비능력 확장과 삼성중공업의 생산 참여에 따른 공장 건설에 총 47억

원을 투입키로 했다.

0 이와 함께 그 동안 국내에서 생산되지 않고 있던 20R/T급 미만의 소형 가

스냉방기의 국산개발을 촉진하기 위해 상공부는 소형 가스냉방기를 금년

도 공업기반기술개발 사업의 우선개발과제로 선정하고 금년중에 우선 10

억원의 개발자금을 지원할 계획이다.

0 아울러 가스냉방기의 수요 확대를 위하여 건물 신.증축시 가스냉방기의

설치를 적극 권장키로 하고, 동자부와 협의하여 가스냉방기 구입자금으로

43억원을 확보, 구입자금의 90%를 가스냉방기 구입자에게 지원할 계획이

다.

0 이에따라 금년 한해 200천KW의 전력을 절감함으로써 중형 화력발전소 1

기의 건설을 하지 않아도 될 뿐만 아니라, 금년도 CFC 총 공급계획의

3.3%에 해당하는 500톤의 CFC를 사용하지 않게 되어 CFC 사용억제에 크게

기여할 것으로 분석된다.

0 가스냉방기는 전기를 사용하지 않고 가스, 폐열등을 이용하여 냉방함으로

써 하기 냉방 전력 수요를 줄이는데 크게 기여할 수 있으며, 물을 냉매

로 사용하기 때문에 CFC를 사용하지 않아 2000년부터 CFC사용을 완전 중

단하기 위한 장기 계획에 부응하여 단계적으로 CFC사용을 줄이는데 필요

한 주요 제품중의 하나이다.

지금까지는 대형건물의 냉방을 위하여 전기를 사용하여 CFC를 냉매로 하

는 원심식 냉동기를 주로 설치함으로써 하기 최대부하시의 전력수요를

급증시켜 심각한 전력 부족을 야기시켰을 뿐만 아니라 CFC를 사용함으로

써 오존층을 파괴하는데 한 요인으로 작용하는 문제를 제기시켜 왔다.

0 주요업체별 가스냉방기 생산실적 및 계획과 가스냉방기 개발 및 보급효

과는 다음과 같다.

< 업체별 가스냉방기 생산실적 및 계획 >

~                                  (단위 : 대, 천R/T, 억원)

------------------------------------------------------------

'90실적        '91실적       '92계획

업체명 규  격 ----------------------------------------------

대수 R/T 금액  대수 R/T 금액  대수 R/T 금액

------------------------------------------------------------

경원  80-1,000  249  62   274  342  86  376   350  88  385

세기       R/T

금성  20-1,500  155  39   101  266  67  184   486 122  240

전선       R/T

만도  80-1,400   36   9    23   47  12   30    93  23   77

기계       R/T

삼성  200-1,000   -   -    -    -   -    -    150  37  120

중공업     R/T

------------------------------------------------------------

계            440 110   398  655 165  590  1079  270 822

------------------------------------------------------------~

< 가스냉방기 개발 및 보급 효과 >

~

------------------------------------------------------------

구         분          '90         '91         '92

------------------------------------------------------------

절전효과 (천KW)           82         124         200

CFC 사용절감(톤)         220         330         540

(CFC 총 공급계획에서    (1.3)       (2.0)       (3.3)

차지하는 비중, %)

------------------------------------------------------------~