한강 "맑은물 공급" 기틀마련

---------------------------

환경처 수질보전국 수질제도과 421-0254

- 한강되살리기에 '91까지 8,200억원이 투자되어

o 전반적 수질개선 추세

o 중량천, 경안천 등 오염우심하천 되살아나고 있다.

- '92-'96까지 13,149억원이 투자 개선 추진

- 한강하류 되살리기 특별대책추진

<> 한강은 우리나라 최대의 수자원

- 한강은 전국하천 유출량의 28%인 연간 194억톤의 물을 유출하는 최대의

수자원

- 전국 용수공급량의 31.2%에 달하는 96억톤의 각종 용수공급

o 전국 인구의 40%, 산업시설의 20% 용수공급

o 용수공급량의 증가

<> '61년 이후 도시화에 따른 한강수질오염문제 대두

- '61년 이후 지속적인 경제성장('61-'91까지 6차 경제개발 5개년 계획)

- 산업화, 도시화 인구증가 --> 생산과 소비증대 --> 오염심화

- 대도시, 공단주변 하천수질오염 심화

o '84년(BOD 기준) : 팔당(1.6), 가양(19.3), 안양천(128.6),

중량천(85.9), 경안천(4.0)

- 축산업, 양식업 등 1차산업의 규모확대로 수질오염 가중

- 국민소득 증대로 소비증대, 레져활동 증가도 수질오염 기여

<> 한강 "맑은물 공급"을 위한 그간의 노력

- 정부에서는 '80년 이후 환경오염문제의 중요성 인식

o '80.1 중앙행정기관으로 환경청 발족

o 환경오염문제 해결을 위한 전문적 정책추진

- '80년 이후 광범위한 수질보전대책 추진

o '91까지 한강수질개선을 위해 총 8,200억원을 투자

하 수 처 리 장 : 12개소, 372만톤/일 규모

분 뇨 처 리 장 : 46개소, 3,400톤/일

축산폐수처리장 : 14개소, 2,300톤/일

농공단지폐수종말처리장 : 7개소, 3,100톤/일

간이오수처리시설 : 17개소, 4,000톤/일

등 환경기초시설 총 96개소, 처리능력 373만톤/일 규모로서 시설을

설치 운영하고 있고

- '86 아시안게임, '88 올림픽을 대비 대대적 한강수질개선 대책추진

o 한강종합개발사업 추진 - 한강하류 저니준설

- 하수차집관거 설치

- 하수처리장 건설

(중량천, 탄천, 안양천, 난지도)

o 중량천 정화종합대책 추진 - 의정부 하수처리장 건설

- 중량천하상정비

- 강중폭기시설 설치 등

- '88년 이후 맑은물공급대책의 일환으로 1,800만 수도권 주민의 식수원

인 팔당수질개선을 위해 집중적 투자

o '90-'92까지 672억원 팔당지역 집중투자

환경기초시설 37개소 설치

. 하수처리장 : 4개소, 52,800톤/일('92년 12월말 완공예정)

. 팔당호 특별대책지역지정 특별관리

- 오염원 입지제한

- 배출허용기준 강화

o 팔당호 상수원관리사무소 설치 - 상시수질오염 감시

o 팔당호 준설사업추진 - 타당조사 기본설계('92 완료)

o 수질자동측정시험소 설치

- 기타 오염원규제.감시감독 강력추진

o '86 서울 및 원주에 지방환경청 설치

o 강력한 지도단속 지속적

o 시.도 환경관련 조직보강

<> 그간의 수질개선 노력의 결과

- 전반적으로 한강수질은 개선추세

o '84년을 고비로 점차 개선

o 일부 오염우심하천 다시 살아나고 있다.

. 중량천, 경안천, 왕숙천 등

* 오폐수 발생추이           (단위 : 천세제곱미터/일)

==============================================================

86      87       88      89      90      91

--------------------------------------------------------------

오수방류량   3,574   3,833    4,075   4,322   4,782   5,387

폐수방류량   264.0   240.4    242.5   257.2   286.0   323.3

==============================================================

* 수질요염도 개선추이                     (단위 : BOD(mg/l)

==============================================================

80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91

--------------------------------------------------------------

팔당댐    1.4 1.8 3.2 2.5 1.6 1.4 1.4 1.3 1.1 1.2 1.0 1.1

충주댐    1.5 2.2 1.7 1.1 1.2 1.3 1.1 1.4 1.2 1.3 1.1 0.9

=============================================================

<> '96까지 근본적 개선대책 추진

- 한강수계에 13,149억원 투자예정

- 중상류 I 급수(일부지역 II급수)로 하류는 II-III급수로 개선

- 환경기초시설 확충

o 하수처리장 : 33개소, 4,037천톤/일

o 분뇨처리장 : 21개소, 961톤/일

o 축산폐수처리장 : 22개소, 3,750톤/일

o 간이오수처리시설 : 29개소, 140천톤/일

o 농동단지지폐수종말처리장 : 15개소, 123천톤/일

o 공단폐수종말처리장 : 1개소, 1.5천톤/일

- 오염하천정화사업 추진

o 21개 하천 150.4km

- 호소 부영양화 방지대책 추진

- 주요시책사업 추진

o 배출허용기준 강화(청정지역 현재 28% --> '96 : 59%)

o 가두리양식장 등 신고대상 배출시설규제 강화

o 배출업소 관리강화

o 비점오염원 관리방안 연구

o 축산시설 규제강화

o 하수처리구역밖의 오수배출오염원 관리강화

o 무허가 배출시설 근본적 개선

<> 한강하류 수질개선 특별대책 추진

- 서울시구간 한강본류 수질개선 대책으로

o 신곡수중보 개선방안 검토

o 하류구간 퇴적물준설

o 난지 및 안양천 하수처리장 2차 처리시설 조기완공

o 난지 및 안양천 하수처리장 확장공사 조기완공

o 난지 및 안양천 하수처리장 방류구 신곡수중보 하류로 이전

o 하수관거 수질개선을 위해

o 주요지류 수질개선을 위해

. 성남(165천톤/일), 분당(175천톤/일), 하수처리장 건설

. 탄천하수처리장 증설 150천톤/일

. 의정부하수처리장 증설 80천톤/일

. 안양천하수처리장 건설 1,000천톤/일

. 부천하수처리장 건설 600천톤/일

- 대대적 한강되살리기 시민운동 전개

<> 한강 "맑은물 공급" 기틀 마련되었다.

- 그간 추진된 각종 정책사업의 성과로

- 오염부하량의 상당한 증가('80 --> '90 : 3배)에도 불구하고 전반적으

로 한강수질이 개선되고 있고, 앞으로 급격한 수질악화 우려 없다.

- '92년 이후부터 지금까지 착실한 환경기초시설 건설로 전반적으로 개선

될 추세이나 일부 대도시인근 및 일부지천에서는 수질이 현상이 유지하

거나 다소 악화 예상

- '92부터 '96까지 한강수질보전종합대책 추진으로 근본적 수질개선 낙관

- 정부에서는 결연한 의지로 대책추진 한강의 푸른물결을 되찾을 것임.

<수자원 부존량 현황>

======================================

강수총량              1,267(100%)

--------------------------------------

유출량                  697 (55%)

- 비이용량              425 (34%)

-댐수공급량              95  (8%)

- 하천수 이용량         158 (12%)

- 지하수 이용량          19  (1%)

--------------------------------------

손실량                  570 (45%)

======================================

우리나라(남한)에서 유역면적과 유출량이 제일 큰 하천은 한강으로, 유역면

적이 26,018제곱킬로미터 국토 전체면적의 26%, 연평균 유출량은 194억세제

곱미터로 전국 연평균 유출량의 28%를 차지한다.

o 하천별 유출량 현황

(단위 :억세곱미터)

==================================================================

하천 전국  한강  낙동   금강  영산  섬진  안성  삽교  만경   기타

별               강           강    강    천    천    강

------------------------------------------------------------------

유출 697   194    140    62    26    38    12    11    11     203

량

(비 (100) (27.8) (20.1) (8.9) (3.7) (5.5) (1.7) (1.6) (1.6) (29.1)

율)

==================================================================

<하천별 유출량 현황>

(단위 : 억세곱미터)

=================================================================

하천별  전국   한강   낙동강  금강  영산강 섬진강  안성천 삽교천

-----------------------------------------------------------------

유출량  697    194     140     62     26      38    12       11

(비율) (100)  (27.8)  (20.1)  (8.9) (3.7)   (5.5)  (1.7)   (1.6)

=================================================================

=================================================================

하천별  만경강  동진강  형산강  동해안  서해안  남해안  도서지방

-----------------------------------------------------------------

유출량   11        7      6        49     55       43       43

(비율)  (1.6)    (1.0)   (0.9)   (7.0)  (7.9)    (6.2)    (6.2)

=================================================================

<> 용수이용체계

사람들은 음용, 세탁, 제조 경작 등 여러가지 목적으로 물을 이용한다.

일반적으로 용수는 생활용수, 공업용수, 농업용수, 유지용수 등 네가지

용수. 구분된다. 여기서 유지용수는 하천의 여러기능을 유지하고 하천

오염을 희석시키기 위한 추가적인 용수이다.

이러한 재용수의 수요를 충족하기 위해, 용수는 하천, 저수지, 지하수

등에서 취수된다. 사용된 물은 하수처리장을 거쳐 처리된 후 하천이나

바다로 돌아오거나 처리되지 않은 채로 돌아온다.

<> 용수공급계획

o 한강의 용수공급계획

(단위 : 백만세제곱미터)

==================================================================

구분/연도    '91    '96    2001�   2006    2011      비     고

------------------------------------------------------------------

(수 요)

총    계   8,027  8,967  10,248  10,716  11,414  .기완공댐  4,593

-------------------------------------------------  충주댐    3,380

생활용수   2,532  3,152   3,799   4,014   4,364   소양강댐  1,213

공업용수   1,036  1,082   1,102   1,130   1,155  .2001년 완공댐

541

농업용수   1,889  1,947   2,010   2,077   2,146   영월댐      541

유지용수   2,617  2,617   3,122   3,154   3,469  .2002-2011년 신

규 개발수량 509

안성천수요   133    169     215     251     280

-------------------------------------------------

(공 급)

계        5,037  5,197   5,682   5,799   5,771

-------------------------------------------------

하 천 수   4,633  4,717   5,126   5,166   5,062

지 하 수     404    480     556     633     709

-------------------------------------------------

과 부 족   -3,170 -3,770  -4,566  -4,917  -5,643

-------------------------------------------------

댐 공 급    4,593  4,593   5,134   5,134   5,643

-------------------------------------------------

총과부족    1,423    823     568     217       0

==================================================================

자료 : 건설부 수자원 장기종합계획('91 - 2011)

o 전국의 용수수급계획

==================================================================

구분/연도   '91    '96     2001    2006    2011      비     고

------------------------------------------------------------------

(수 요)

총    계 28,237  30,241  32,986  34,921  37,015 .기완공댐  11,464

------------------------------------------------  충주댐     3,380

생활용수  4,892   5,919   7,068   7,685   8,199  소양강댐   1,213

안동댐       926

공업용수  2,509   2,783   3,052   3,365   3,663  합천댐       599

남강댐       134

농업용수 15,094  15,797  16,430  17,119  17,770  낙동강하구둑 648

대청댐     1,649

유지용수  5,742   5,742   6,436   6,752   7,883  금강하구둑   365

------------------------------------------------  섬진강댐     350

(공 급)                                           담양댐        64

계      18,282  18,599  19,451  20,129  20,320  광주댐        26

------------------------------------------------  장성댐       135

하 천 수 16,425  16,466  17,044  17,443  17,358  나주댐       109

영산강하구둑 258

지 하 수  1,857   2,133   2,407   2,686   2,962  동북댐       117

------------------------------------------------  안성천하구둑 184

과 부 족  -9,955 -11,642 -13,535 -14,792 -16,695  삽교천하구둑 173

------------------------------------------------  영천댐       107

댐 공 급  12,618  13,954  15,368  15,432  17,260  대암댐        18

------------------------------------------------  사연제        36

총과부족   2,663   2,312   1,833     640     565  회야댐        44

달방댐        15

광동댐        26

수어댐        30

서남제        18

가창댐        17

공산댐        18

농업용저수지 805

(22개)

.'91년 완공댐

1,154

주암댐       489

운문댐       497

.'95년 완공댐 546

남강댐보강   439

보령댐       107

.'96년 완공댐 790

횡성댐       138

부안댐        43

마산금호만방조제

350

밀양댐        59

4개 농업용댐 200

.'97년 완공댐 650

용담댐       650

.'98 완공댐   223

적성댐       134

탐진댐        89

.2001년 완공댐541

영월댐       541

.2002-2011 신규

개발 수량  1,892

==================================================================

주 : 농업용 저수지는 유효저수량 1,000만톤 이상만 고려하였음.

4개 농업용댐은 성주, 동화, 하사, 광덕

<한  강>

(세부투자계획)

=================================================================

사  구   시   용   량     총 사 업 비    '91      연도별투자계획

업       설   (세제곱                           -----------------

별  분   수   미터/일)     (백만원)      까지     소  계    '92

-----------------------------------------------------------------

(합계)

계   1,721,170 406,271 1,314,899 295,207

국  고    56,046       -    56,046       -

계  113  4,305,731 양여금   530,275 104,970   425,305  50,320

(증설           지방비   966,113 194,328   771,785 197,761

29)           민  간   168,736 106,973    61,763  47,126

-------------------------------------------------------------

중   70  3,351,870   계   1,283,622 364,867   918,755 259,305

(증설           국  고    24,240       -    24,240       -

18)           양여금   398,274 104,970   293,304  45,872

지방비   764,648 186,775   577,873 192,953

기                 민  간    96,460  73,122    23,338  20,480

-------------------------------------------------------------

보   43    953,861   계     437,548  41,404   396,144  35,902

(증설           국  고    31,806       -    31,806       -

11)           양여금   132,001       -   132,001   4,448

지방비   201,465   7,553   193,912   4,808

완                 민  간    72,276  33,851    38,425  26,646

-----------------------------------------------------------------

(하수종말처리시설)

계   1,437,326 373,627 1,063,699 278,106

계   16  4,036,800 양여금   386,588  81,966   304,622  37,582

(증설           지방비   891,232 184,688   706,544 193,894

17)           민  간   159,506 106,973    52,533  46,630

-------------------------------------------------------------

중  소계 3,216,800   계   1,088,432 332,517   755,915 249,521

15            양여금   282,429  81,966   200,463  37,582

(증설           지방비   712,897 177,429   535,468 191,955

기   10)           민  간    93,106  73,122    19,984  19,984

=================================================================

=================================================================

사  구   시   용   량                연 도 별 투 자 계 획

업       설   (세제곱          ----------------------------------

별  분   수   미터/일)           '93       '94      '95      '96

-----------------------------------------------------------------

(합계)

계    329,122  325,011  259,849  105,710

국  고    2,446   10,876   24,144   18,580

계  113  4,305,731 양여금  120,811  121,512   85,644   47,018

(증설           지방비  198,437  191,472  148,831   35,284

29)           민  간    7,428    1,151    1,230    4,828

-------------------------------------------------------------

중   70  3,351,870   계    216,180  219,406  178,371   45,493

(증설           국  고    1,451    4,498   10,016    8,275

18)           양여금   77,217   79,166   68,217   22,832

지방비  136,530  135,456   99,477   13,457

기                 민  간      982      286      661      929

-------------------------------------------------------------

보   43    953,861   계    112,942  105,605   81,478   60,217

(증설           국  고      995    6,378   14,128   10,305

11)           양여금   43,594   42,346   17,427   24,186

지방비   61,907   56,016   49,354   21,827

완                 민  간    6,446      865      569    3,899

-----------------------------------------------------------------

(하수종말처리시설)

계    297,237  275,584  172,110   40,662

계   16  4,036,800 양여금  100,013   96,555   48,364   22,108

(증설           지방비  191,321  179,029  123,746   18,554

17)           민  간    5,093        -        -        -

-------------------------------------------------------------

중  소계 3,216,800   계    199,501  187,401  114,780    4,712

15            양여금   66,514   60,286   33,394    2,687

(증설           지방비  132,987  127,115   81,386    2,025

기   10)           민  간        -        -        -        -

=================================================================

o 한강수계 사업별 투자계획

=================================================================

구            분         사 업 비     시 설 용 량    시 설 수

(백만원)    (제곱미터/일)  신규(증설)

-----------------------------------------------------------------

계       1,314,899     4,305,731      113(29)

총        계      중 기       918,755     3,351,870       70(18)

보 완       396,144       953,861       43(11)

-----------------------------------------------------------------

하수종말처리시설   계       1,063,699     4,036,800       16(17)

중 기       755,915     3,216,800       15(10)

보 완       307,784       820,000        1 (7)

-----------------------------------------------------------------

소   도   시       계          91,319       139,800       27 (2)

하수처리시설      중 기        74,190       131,000       20 (0)

보 완        17,129         8,800        7 (2)

-----------------------------------------------------------------

분뇨처리시설       계          34,642           961       11(10)

중 기        17,430           470        4 (8)

보 완        17,212           491        7 (2)

-----------------------------------------------------------------

축산폐수           계          73,350         3,750       22 (0)

공동처리시설      중 기        31,500         1,050        7 (0)

보 완        41,850         2,700       15 (0)

-----------------------------------------------------------------

농공단지 오.폐수   계          13,159       122,920       15 (0)

처  리  시  설    중 기         4,772         1,050        6 (0)

보 완         8,387       121,870        9 (0)

-----------------------------------------------------------------

공단폐수종말처리   계             772         1,500        1 (0)

시         설     중 기           772         1,500        1 (0)

보 완         -             -

-----------------------------------------------------------------

오염하천 정화사업  계          37,958         150.4(km)   21 (0)

중 기        34,176         132.6       17 (0)

보 완         3,782          17.8        4 (0)

=================================================================

1. 환경기초시설 설치현황

(용량단위 : 천세제곱미터/일)

=================================================================

하수종말 분뇨처리 축산폐수 소 규 모 농공단지 공단폐수

수 계 별                               오    염 오.폐수

처리시설 시    설 처리시설 처리시설 처리시설 처리시설

-----------------------------------------------------------------

용  량  4,032.8    4.7      2.3      4.0      4.9       -

계  ------------------------------------------------------------

시설수     14     57       14       17        8         -

-----------------------------------------------------------------

용  량  3,721.8    3.4      2.3      4.0      3.1       -

한강 ------------------------------------------------------------

시설수     12     46       14       17        7         -

-----------------------------------------------------------------

안성 용  량      -      0.5      -        -        1.8       -

천  ------------------------------------------------------------

시설수      -      6        -        -        1         -

-----------------------------------------------------------------

동해 용  량      -      0.2      -        -        -         -

북부 ------------------------------------------------------------

시설수      -      3        -        -        -         -

-----------------------------------------------------------------

기타 용  량    311      0.6      -        -        -       -

수계 ------------------------------------------------------------

시설수      2      2        -        -        -       -

=================================================================

가. 수계별 환경기초시설 설치현황

1) 하수처리시설

=================================================================

수   처 리 장 명     시설용량    사업기간      처리방법    비  고

계               (세제곱미터/일)

-----------------------------------------------------------------

(한강수계)

계          4,032,800     (14개)

-------------------------------------------------------------

춘        천        75,000    '89-'90   표준활성오니법 북한강

상  류

중        랑     1,060,000    '83-'88   표준활성오니법

중랑(증설1차)      400,000    '88-'91   표준활성오니법

탄        천       500,000    '83-'87   표준활성오니법

안   양   천     1,000,000    '84-'87     1 차 침 전

난        지       500,000    '84-'87     1 차 침 전

의   정   부        60,000    '83-'87   표준활성오니법

과        천        30,000    '83-'86   표준활성오니법

구        리        50,000    '85-'90   표준활성오니법

용        인        18,000    '89-'91   표준활성오니법

양        평         7,800    '90-'91   표준활성오니법

광   주   읍        11,000    '90-'91   표준활성오니법

화   도   읍        10,000    '90-'91   표준활성오니법

-----------------------------------------------------------------

(기타수계)

인천가좌          190,000    '85-'90   표준활성오니법

안    산          121,000    '81-'96     1 차 침 전

=================================================================

2) 분뇨처리시설

=================================================================

수   처 리 장 명   시설용량    사업기간    처 리 방 법    비  고

계               (킬로리터/일)

-----------------------------------------------------------------

총     계       4,687     (57개소)

-----------------------------------------------------------------

(한강수계)

소     계      3,422     (46개소)

-----------------------------------------------------------

원   주(2)       160       '85       소   화   식

정     선         20       '86       호기성소화법

(라군법)

신     동         15       '87       호기성소화법

(산화구법)

사     북         40       '84       산   화   식

영     월         15       '81       산   화   식

상     동         10       '82       산   화   식

충     주        100       '82       산   화   식

제     천         70       '82       산   화   식

단     양         15       '80       산   화   식

괴   산(2)        35       '83       산   화   식

음   성(2)        25       '90       산   화   식

가평1(상리)       10       '80       산   화   식  조 정 천

가평2(현리)       25       '87          AD.OD      조 정 천

춘     천        100       '76       소   화   식  북 한 강

상    류

홍     천         30       '87          AD.OD      홍 천 강

화     천         30       '88       산   화   식  북 한 강

상    류

인     제         30       '88       산   화   식  소 양 강

양구(남면)        12       '79       산   화   식  양구서천

양구(증설)        20       '91       산   화   식  양구서천

여   주(1)        15     '79-'82     산   화   식

광   주(1)        15     '79-'82     산   화   식

광   주(2)        40     '88-'89     산   화   식

양     평         20     '84-'85     산   화   식

이     천         50     '84-'86     산   화   식

용     인         40     '84-'86     산   화   식

음     성         15     '79-'81     산   화   식

서울 중앙      1,000     '75-'76     산   화   식

서울 위생        250     '72-'91     산   화   식

성     남        250     '77-'84     소   화   식

의 정  부         65     '81-'82     소   화   식

안     양        100     '78-'82     소   화   식

부     천        250     '81-'86     산   화   식

광     명         50     '85-'86     산   화   식

구     리         80     '88-'89     활 성 오 니

미     금         25     '80-'82     산   화   식

하     남         80     '90-'91     산   화   식

김     포         60       '91       산   화   식

남 양  주         40       '91       액상 부식법

동 두  천         60     '85-'87     소   화   식

연     천         35     '86-'87     산   화   식

포     천         30     '84-'85     산   화   식

파     주         14     '79-'85     산   화   식

파주(증설)        46     '89-'91     산   화   식

철     원         30     '88-'89     산   화   식

-----------------------------------------------------------------

소     계       1,265     (11개소)

-----------------------------------------------------------------

(안 성 천)

수     원        240     '79-'86     산   화   식

송     탄         60     '84-'85     소   화   식

평     택         80     '85-'87     산   화   식

안     성         40     '86-'87     산   화   식

오     산         70     '90-'91     산   화   식

천     안         25     '89-'91     산   화   식

-----------------------------------------------------------------

(동해북부)

강릉남대천         100       '81       소   화   식

삼척오십천(2)       50       '91       산   화   식

-----------------------------------------------------------------

(기   타)

인천송림           300     '76-'81     소   화   식

인천율도           300     '85-'86     소   화   식

=================================================================

3) 축산폐수처리시설

=================================================================

수   처 리 장 명     시설용량     사업기간    처리방법    비  고

계               (세제곱미터/일)

-----------------------------------------------------------------

(한강수계)

소    계       2,265       (14개소)

-------------------------------------------------------------

이        천        230          '91     활성오니법   수거식

용인.포곡         1,200          '89     산화지법     관로식

광주.초월.용수       20        '90-'91   저장액비화   관로식

광주.초월.신월       30        '90-'91   저장액비화   관로식

양평.개군.부2        20        '90-'91   저장액비화   관로식

남양주.화도.녹촌     25        '90-'91   저장액비화   관로식

남양주.화도.창현     85        '90-'91   저장액비화   관로식

남양주.화도.차산     35        '90-'91   저장액비화   관로식

이천.백사.모전2      50        '90-'91   저장액비화   관로식

이천.백사.모전3      60        '90-'91   저장액비화   관로식

이천.마장.덕평2      40        '90-'91   저장액비화   관로식

용인.모현.갈담3      90        '90-'91   저장액비화   관로식

용인.모현.매산1      90        '90-'91   저장액비화   관로식

원주.호지.만종3     290        '90-'91   저장액비화   관로식

=================================================================

4) 소규모 오수처리시설

=================================================================

수   처리장명    시설용량    사업기간   처 리 방 법       비  고

계           (세제곱미터/일)

-----------------------------------------------------------------

(한강수계)

소    계        4010      (17개소)

---------------------------------------------------------------

춘천.남산.창촌    100        '90     활성오니살수여상  북 한 강

춘천.신북.율문    150        '91     토 양 피 복 형    소 양 강

양구.남.구암      100        '91     토 양 피 복 형    양구서천

인제.북.용대2     150        '91     고도접촉산화      소 양 강

화천.사내.사창    150        '91     고도접촉산화      북 한 강

상    류

광주.퇴촌.광동    250       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

광주.오포.매산    450       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

광주.실촌.만선    150       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

광주.남종.분원    150       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

광주.남종.귀여    150       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

양평.강상.세월    210       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

양평.개군.석장    350       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

양평.양평.창대    500       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

남양주.조안.능내  200       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

남양주.조안.송촌  250       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

이천.마장.오천    500       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호

여주.능서.번도    200       '90-'91  장 기 폭 기 법    팔 당 호                                 팔 당 호

=================================================================

5) 농공단지 오.폐수처리시설

=================================================================

수   처 리 장 명   시설용량    사업기간     처리방법     비   고

계              (세제곱미터/일)

-----------------------------------------------------------------

총     계       4,900      (8개소)

-----------------------------------------------------------------

(한강수계)

소     계      3,100      (7개소)

-----------------------------------------------------------

증     평        200       '89       산  화  식

평     곡        250       '89       산  화  식

사     리        200       '89       산  화  식

도     안        340       '89       산  화  식

주     덕        450       '89       산  화  식

강     저        160       '89       산  화  식

문     막      1,500       '90       산  화  식

-----------------------------------------------------------------

(안성천수계)

미     양      1,800     '89-'90     표준활성법

=================================================================