경전철 도입을 통한 대도시권 광역전철망 건설 추진

------------------------------------------------

교통부 도시교통정책과 392-9891

o 교통부는 대도시지역의 생활권 확대와 급격한 자동차 증가로 인해 점차

심각해지고 있는 대도시주변 지역의 교통문제 해결을 위해 선진대중교통

수단인 경전철을 도입.건설할 계획이다.

o 이번에 도입예정인 경전철은 최근 선진국에서 버스와 지하철의 중간형태

로 개발 운영되고 있는 대중교통수단으로 기존 지하철보다 건설비.운영비

가 적게 들고, 독립된 궤도를 가지고 있어 교통체증에 따른 운행지연 등

버스가 가지고 있는 단점을 보완할 수 있는 동시에, 전자동시스템 운영으

로 인건비 상승에 따른 대중교통서비스 제공의 불안요인을 해소할 수 있

다고 판단하고,

o 서울, 부산 등과 같이 지하철로 간선망이 구축된 대도시내의 순환노선 또

는 대도시권 중심도시와 위성도시간의 연계구간에 경전철을 적극 투입,

대도시와 위성도시, 대도시내의 교통문제해결을 위해 적극 나설 방침이다.

o 이를 위해 교통부는 우선 수도권의 고덕-하남 등 구간과 부산권에 사상-

김해구간 등을 시범사업구간으로 선정 각 구간별 타당성을 조사하여 사업

을 추진할 계획이나 대도시 지하철망 확충에 따른 재정여건상 어려움을

감안 지방정부와 민간이 공동참여하는 제3섹타 방식을 도입, 민간자본을

적극 유치할 예정이다.

o 이와 관련, 교통부는 경전철 도입에 따른 사전타당성 조사용역을 위해 금

년도 일반회계 예비비에서 1억 5천 9백만원을 확보, 교통개발연구원에 연

구용역을 의뢰할 계획인데, 용역결과를 토대로 경전철건설에 따른 대상노

선, 사업주체 결정 등 세부추진방안을 확정지을 계획이다.

o 한편 교통부는 민자유치를 통한 경전철 사업의 원활한 추진을 위해 도로,

하천 부지 등 국.공유지 사용지원, 환승센타 등 역세권개발 권한부여 그

리고 요금수준 현실화 등 민자유치 촉진을 위한 법적.제도적 지원체계를

강구해 나감과 동시에 수도권 및 부산권에 '93년부터 1개 구간씩 시범건

설을 한 후, 그 효과 등을 분석 대도시권 교통혼잡지역에 점진적으로 확

대 건설할 계획이다.

* 타당성조사 연구용역비 예비비 지출 승인 :

. 차관회의 통과('92.8.11)

. 국무회의 통과예정('92.8.13)

<대중교통수단의 종류별 특성>

=================================================================

구  분          단 위      버 스       첨단경전철     지하철

-----------------------------------------------------------------

차량용량         인/대      40-80         100-150     150-200

편성차량수         대         1             2-6         4-10

열차용량         인/열차    40-80         200-900     600-2,000

운행속도         km/hr      10-20          20-30       30-40

최소운행시격       분        0.5-1          1-2.5       2.5-3.5

수송능력         천인/hr     2.5-5          5-40       25-70

차량규격           m        10.2x2.4      13.8x2.56   19.5x3.18

(길이x폭x높이)                x3.2          x3.53       x3.75

(현대도시형)   (불VAL256    (서울2,3,4

시스템)      호선)

차량무게           톤       12.58          18.6        39.0

복선용지폭         m         7.0            7.5         8.6

최대구배           %        10              8.0         3.5

최소회전반경       m        12             35         140-180

최대가속도        m/초       1.2            1.3         1.0

최대감속도        m/초       3.0            2.4         1.5

=================================================================

* 굴절버스, 이층버스, 버스전용차선, 버스전용도로 등의 특수한

경우는 고려하지 않음.

자료 : 도시별 적정대중교통수단개발계획에 관한 연구,

'86, 교통개발연구원(Urban Transport, '86 IBRD 자료 인용)

광역도시교통망 구축구상 예비타당성조사 최종보고서,

'91, 경상남도