간선도로 병목지점 개선대책 수립

-------------------------------

건설부

o 건설부는 소규모 예산으로 단기간내에 교통난을 완화할 수 있는 간선도로

교통소통능력을 제고시키기 위해 병목지점 개선대책을 수립 시행하기로

하였다.

건설부가 이러한 대책을 수립하여 추진하기로 한 배경은, 매년 2조원이

넘는 예산을 투입하여 도로시설.확장 등 근본적인 교통난 해소에 주력하

고 있으나 건설공사 착공후 완공까지는 장기간이 소요되고, 매년 80만대

이상의 차량증가로 교통난은 가중되고 있으며, 이를 해소할 재원을 일시

에 확보, 시설을 확충하는 데도 한계가 있으므로 도로의 신설.확장은 계

획대로 추진하되 기존도로를 활용하여 교통량을 최대한 수용할 수 있는

구조로 시설을 개량하므로서 교통수용능력을 대폭 증가시키는데 있다.

o 기존 도로상에서 병목현상이 생기는 지점은 교차로, 단구간 협소한 도로

폭 등으로 이러한 지점은 통과교통에도 큰 지장을 초래할 뿐 아니라 주변

도로에도 영향을 주어 교통혼잡을 가중시키는 실정으로 정체원인 유형에

맞추어 도로의 시설개선이 시급히 요구되고 있다.

- 교차로는 각 방향별 교통량이 집중되므로서 정체가 주로 발생하는 곳이

므로 교통량과 정체유발요인에 따라 지하차도, 육교 등과 같은 입체시

설을 설치하거나 좌.우회전 전용차선을 확보토록 도로를 확장하는 방법

으로 개선

- 단구간에 교통량이 갑자기 증가된 도로는 전구간의 확장시기 도달때까

지 기다리는 개념을 탈피하여 문제되는 구간부터 우선 차선을 확장하여

병목현상을 제거

- 버스가 주행차선에 정차하므로서 생기는 정체현상을 개선하기 위하여

가.감속차선 시설이 있는 완전한 정차대를 버스정류소마다 설치하도록

하고

- 4차선 이상 도로에서의 농로 등 소규모 마을도로가 접속하는 곳, 또는

횡단보도에는 지하통로나 육교 등을 설치하여 이러한 곳에 설치되어 있

는 신호기로 인해 주행중 수시 멈추는 불편사례도 없애고 주민들의 사

고위험도 근본적으로 제거할 계획이다.

o 따라서 '93년도에는 152억원의 예산을 투입하여 교차로 10개소, 도로단구

간 확장 9개소, 버스정차대 100개소, 지하통로 10개소를 우선 개선 또는

설치하고

또한 금년내에 전국적으로 이러한 병목현상을 일으키는 교차로 100개소,

도로단구간 확장 필요개소 100개소 등을 조사, 시행 우선순위를 정하여

'94년부터 연차적으로 개선할 계획으로 추진중에 있다고 밝혔다.

<'93 병목지점 개선사업>

(단위 : KM)

=================================================================

구분      노선     위치           사업명              사업량

-----------------------------------------------------------------

교차로개선    46    서울-춘천      교차로개선             4개소

.세터삼거리

.설악분기

.청평입구

.마석시장 입구

31    평창,방림      방림교차로 확장        1개소

34    괴산,증평      증평교차로 개선 및     2

IC진입로 확장

21    진천,성석      성석교차로 확장        0.3

17    임실,둔남      남악입체교차           0.2

19    하동,금남      IC진입로 확장          0.4

5    영풍,풍기      백동삼거리             0.12

-----------------------------------------------------------------

오르막차선,    5    홍천,홍천      삼마치 오르막차선      1.5

단구간확장     5    동상,조양      조양 오르막차선        2.0

등             7    강동IC-안인    도로확폭               3.2

31    평창,평창      벳재 오르막차선        1.8

22    고창,상하      상하 우회도로          1.4

27    옥구,임피      도로확폭               0.3

18    해남,해남      해남 우회도로          1.2

7    양산,동면      월평도로 확폭          0.15

7    양산,웅상      명곡,용당 도로확폭     0.36

-----------------------------------------------------------------

지하통로      36    괴산,증평      미암지하통로           20

육교 등        3    중원,이류      만정리육교             17.5

36    청원,북일      은곡지하통로           40

17    여천,율촌      신산지하통로           20

17    여천,율촌      조화지하통로           20

7    경주,천북      지하도설치             24

5    영천,금호      교대지하통로           23

7    경주,강동      호명지하통로           25

35    양산,동면      석산육교               25개소

7    양산,웅촌      대대 및 대복육교       25X2

7    양산,웅촌      대복육교               25X2

-----------------------------------------------------------------

버스정차대          전국           버스정차대 개선        100개소

=================================================================

o 교차로 입체화 또는 확장

- 회전전용차선(좌.우회전) 설치

- 좌회전 폐쇄 및 U턴차선 등 설치

- 지하차도 또는 차도육교 등 설치

* 그림생략

o 오르막차선 설치

- 기울기 6도 이상되는 2차선 도로에 3미터폭으로 설치

* 그림생략

o 버스정차대 설치

- 진입로가 있는 별도 정차시설 설치

* 그림생략

o 입체횡단시설 설치

- 지하통로 설치

- 시가화된 지역은 육교설치

* 그림생략