전송망사업의 정책방향

---------------------

체신부

1. 한국방송 현황

현재 지상공중파방송, 유선방송은 이미 허가되어 운영중에 있고 종합유선

방송 및 위성방송은 장차 시행될 처지에 있다.

가. 지상공중파 방송

그간 체신부에서 허가한 방송국 현황을 살펴보면, KBS는 TV 3개, FM

3개, AM 2개, 단파 1개의 전국망을 보유하고 있으며, MBC는 TV 1개, FM

1개, AM 1개의 전국망을 보유 운용중에 있는데, 이중 KBS가 1,303국으

로 가장 많고, 문화방송은 414국(지방계열사 포함), 기타 16국(교육,

교통, 기독교, 아세아, 극동, 평화, 불교, 서울방송)이다.

<방송사별 방송국 소유현황>

(1993.1. 현재)

=================================================================

AM    FM   단파방송   TV    TV문자다중    합계

-----------------------------------------------------------------

KBS              78   108       2     770        345      1,303

MBC              20    35             181        178        414

(지방사 포함)

교육방송                1               1                     2

교통방송                1                                     1

기독교방송        5     1                                     6

아세아방송        1                                           1

극동방송          1     1                                     2

평화방송                1                                     1

불교방송                1                                     1

서울방송          1                     1                     2

합계          106   149       2     953        523      1,733

=================================================================

또한 TV 가시청률을 방송사별로 보면 KBS 1TV 97%, KBS 2TV 95%, 교육

TV 93.4%, MBC 93.7%에 이르고 있다.

새정부에서 지방민영방송을 허가하기로 공약하였으므로 앞으로도 새로

운 방송국이 추가로 탄생할 것으로 예상된다.

'90년대초까지 체신부의 방송정책방향은 고지대.고출력 위주의 광역방

송체제를 구축하고 전국 난시청지역 해소에 주력하였고, 기본적인 방송

서비스 충족을 위하여 흑백TV, 칼라TV와 문자다중서비스를 보급하였으

며, 아날로그방식의 지상방송체제 구축과 운용에 주력해 왔다. 그러나

앞으로 2000년대를 대비한 방송정책의 방향은 저지대, 저출력 위주의

지역방송체제를 구축하여 다가올 지방화시대에 부응하고 방송 주파수의

이용효율을 극대화하며, 종합유선방송, 고선명TV, FM다중방송 등 선진

방송 서비스의 개발보급에 주력하여 정보시대에 부응하는 방송서비스

수요를 충족하고, 고선명TV, 광CATV 등 최첨단 방송기술개발 및 산업육

성을 강력히 추진하므로서, 방송기술 및 산업자립과 선진화를 이룩할

예정이다.

나. 유선방송사업

우리나라의 유선방송은 라디오 보급조차도 충분하지 못하던 1950년대에

라디오방송의 중계용으로 처음 등장하여 1961년 8월 유선방송수신관리

법이 제정 공포된 후 주로 TV난시청 해소를 위한 중계유선방송으로 그

명맥을 유지하여 왔으며, 1986년 12월 31일 유선방송관리법이 제정.공

포되어 1987년 7월 1일부터 시행됨에 따라 이전의 유선방송수신관리법

에 의해 허가받아 운용하던 시설은 새로이 제정된 유선방송기술기준에

관한 규칙에 적합한 시설을 갖추고 사업의 계속성을 유지하였다.

1993년 현재 중계유선방송사업자는 875개 업체로 가입자는 약 235만 가

구에 이르고 있으며, 이중 1만가입자 이상 2만 가입자 이하가 40개 업

체, 2만가입자 이상 3만가입자 이하가 20개 업체, 3만 이상의 가입자를

확보한 업체가 18개로(유선방송협회 비공식자료), 이미 일정수준의 경

영상 안정성을 확보한 업체도 생겨나게 되었다.

유선방송사업자는 유선방송관리법 제20조의 규정에 의하여 특별한 사유

가 없는 한 한국전기통신공사의 통신설비를 이용하도록 하고 있다. 그

러나 1988년 당시 문화공보부는 한국통신의 통신설비 이용요금에 대하

여 가입자당 500원이 타당하다고 하여 협상이 결렬되는 바람에 한국통

신은 통신설비를 제공하지 않게 되었다. 당시의 협상내용은 오늘에도

많은 교훈을 줄 수 있다고 생각된다.

문화공보부측 주장을 살펴보면 유선방송 가입료를 미리 산정해놓고 이

금액의 몇퍼m트(예 30%)를 전송선로 이용요금으로 제시하니 통신사업

자로서는 받아들이기 어려웠던 것으로 보인다.

다. TV문자다중방송

1989년 KBS에서 TV문자다중방송을 처음으로 실시하여 현재 MBC도 TV문

자다중방송을 실시하고 있으나 그 보급이 저조한 실정이다. TV문자다중

방송은 TV방송전파의 여유부분에 일기예보, 증권시세 등 생활정보를 전

달하는 방송으로 1992년 6월 전파법시행령을 개정하여 TV문자다중방송

국을 TV방송국에서 분리하였다. 이 의미는 KBS2, 3TV나 sbs에서 TV문자

다중방송을 실시하지�않을 경우 제3자가 허가를 얻어 문자다중방송을

실시할 수 있도록 한 것이다.

TV문자다중방송은 방송사에서 특별히 많은 돈을 들이지 않고도 운영이

가능하며, 일반 시청자는 특별한 추가부담없이 정보를 획득할 기회를

가지므로 정보화의 시대에 대국민 서비스로서 활발히 추진되어야 방송

사의 공익성 의미가 퇴색되지 않을 것이다.

2. CATV의 사업구조

종합유선방송이란 종합유선방송국이 프로그램공급자로부터 프로그램을 공

급받아 전송망사업자의 전송선로시설을 이용하여 수신자에게 공급하는 다

채널방송을 말한다.

가. 개념의 정의

(1) 종합유선방송국

종합유선방송국은 프로그램공급자로부터 방송프로그램을 공급받아 종

합유선방송을 송출하는 사업체로서 체신부장관의 시설심사를 거쳐 공

보처장관의 허가를 받은 후 각 지역 체신청장의 준공검사를 받으면

종합유선방송을 송출할 수 있게 된다. 종합유선방송국은 상호 겸영할

수 없으며(종합유선방송법 제4조 제2항) 지역간의 균형을 위하여 공

보처장관이 지정하는 지역에 대하여 종합유선방송국의 추가운영은 가

능하다.

(2) 프로그램공급자

o 프로그램공급자는 종합유선방송법 제13조에 의하여 종합유선방송위

원회의 의견을 들어 공보처장관이 허가하며, 종합유선방송국은 프

로그램공급자에 의하지 않고는 프로그램의 공급을 받을 수 없다.

o 외국방송프로그램을 수입할 경우에도 종합유선방송국은 프로그램공

급자로부터 프로그램을 공급받아야 하며, 법으로 정한 자체제작 프

로그램 외에는 어떠한 경우에도 프로그램을 독자적으로 생산하거나

구입하여 방송을 송출할 수 없다.

(3) 전송망사업자

o 전송망사업자는 체신부장관의 지정을 받아 종합유선방송국의 방송

을 수신자에게 전달하는 전송선로시설을 설치운영하는 사업자를 말

한다.

o 전송망사업자는 2인 이상을 지정하여 독점체제를 방지하고 효율적

인 경영과 사업자간 경쟁을 유도하여 전송망사업의 건전한 발전을

도모할 수 있도록 하여 종합유선방송의 확산에 일익을 담당하게 된

다.

나. 전송망사업자와 종합유선방송국

종합유선방송국은 사업자 허가를 받은 이후 전송망사업자에게 전송선로

시설의 설치요구를 하게 되며, 전송망사업자는 그 종합유선방송국의 방

송구역에 전송선로시설을 설치하게 된다. 전송망사업자의 전송선로시설

이용료는 수신자로부터 받는 것이 아니라 종합유선방송국으로부터 받게

되며, 수신자와 전송망사업자는 사실상 계약관계가 성립되지 않는다.

다. 전송망사업자와 프로그램공급자

종합유선방송법상 전송망사업자와 프로그램공급자는 계약관계가 성립되

지 않는다. 프로그램공급자가 종합유선방송국에 프로그램을 공급하는

방법에는 녹화테이프로 직접 전달하는 방법과, 유선이나 무선을 이용하

는 방법이 있다. 녹화테이프로 직접 전달하는 방법은 여기에서 논의할

필요가 없고, 유선통신이나 무선통신을 이용할 경우에는 전기통신사업

자의 시설을 이용해야 한다. 왜냐하면 전송망사업자는 종합유선방송국

의 방송프로그램을 수신자에게 송신할 뿐이며, 프로그램공급자가 종합

유선방송국에 유선이나 무선을 이용하여 프로그램을 송신하는 것은 시

간적으로 아직은 종합유선방송이 아니라 단순한 프로그램의 송신에 불

과하며, 프로그램의 송신은 전기통신의 영역에 속하기 때문이다.

KBS나 MBC의 경우에도 여의도 연주소에서 송신소까지 무선을 이용할 경

우에는 연주소의 무선국에서 송신소의 무선국에 프로그램을 전송하게

되며 이때 프로그램의 전송은 아직은 방송이 아니라 통신의 영역에 속

하게 되며, 송신소의 송신시설을 통과해야만 비로소 방송이 되는 것이

다.

* 참고 :

전파법상 방송의 정의 : 공중이 직접 수신하도록 할 목적으로 송신하

는 무선통신업무

전기통신기본법상 전기통신의 정의 : 유.무선.광선 기타의 전자적 방

식에 의하여 부호.문언.음향 또

는 영상을 송신하거나 수신하는

것을 말한다.

3. 프로그램 분배망

CATV사업이 성공하기 위해서 가장 중요한 요인중의 하나는 경제적으로 프

로그램을 구입하는 경영전략이라 할 수 있다. 뉴스채널이나 스포츠 중계

의 경우에는 동시성이나 속보성 때문에 비디오테이프를 이용한 전송방식

은 적절치 못하다.

전기통신매체를 이용한 전송방식에는 광케이블에 의한 전송방식과 위성에

의한 전송방식을 생각해 볼 수 있으나 광케이블에 의한 전송방식은 전송

품질면에서는 가장 우수한 방식이나 시설비가 많이 소요되므로 회선사용

료 또한 가장 고가로 책정되어 있다.

외국의 CATV 프로그램 분배에 가장 많이 이용되고 있는 위성에 의한 전송

방식은 지금까지는 아날로그방식을 채택하여 위성중계기 1대당 1채널을

전송하는 것이 일반적이었으나 근래에는 디지틀방식이 도입되면서 디지틀

영상압축기술을 이용하여 중계기 1대당 2-10회선까지도 전송이 가능하게

되었다. 또한 위성전송방식은 위성으로 중계된 전파가 전국 각처에 똑같

은 조건으로 도달되기 때문에 그 신호를 수신하고자 하는 방송국 운영자

는 간단한 위성수신설비만 갖추면 된다. 따라서 그 시설비가 저렴하게 됨

은 물론 전국 어느 곳이든 신속.간편하게 분배망을 증설할 수 있고 회선

이용요금도 타방식에 비해 저렴하게 제공될 전망이다.

'95년 4월에 발사되어 '95년 10월부터 운용에 들어갈 국내 무궁화호 위성

은 주위성과 부위성 2기가 발사되어 각각의 위성체에는 DBS용 중계기 3대

와 통신용 중계기 12대가 탑재된다. 이 중계기의 용도별 할당계획이 최종

결정되지는 않았으나 외국의 운용사례에서 볼 때 80-90%가 비디오 전송용

으로 활용되고 있는 점으로 미루어 볼 때 우리나라의 경우도 비디오 전송

이 대다수를 차지할 것으로 예상이 된다. 따라서 중계기 1대당 4채널까지

의 비디오 전송을 한다면 무궁화위성으로 수용할 수 있는 비디오 전송채

널은 수십채널까지도 가능하다고 볼 수 있다. 따라서 프로그램 분배망은

시내구간에서는 광전송로를 활용하고 장거리 또는 전국을 대상으로 할 때

에는 위성을 이용할 계획이다.

4. 국산기자재 개발과 통신시장 개방

종합유선방송의 기자재 국산화 개발이 전자부품종합기술연구소를 중심으

로 동축 CATV장비를 개발하고 있고, 한국전자통신연구소에서는 디지틀 광

CATV시스템을 개발하고 있다. 그러나 한.미간 통신협상에서 1993.1.1일자

로 연간 1억 2천 8백만원 이상의 전기통신제품, 부수서비스 및 관련 소프

트웨어(프로그램과 관련 설계서, 기술서 등)의 구매시 가격위주의 경쟁입

찰방식을 채택하게 되어, 단순히 국산제품의 개발이 중요한 것이 아니라

가격경쟁력도 동시에 갖추어야 한다. 즉 한국의 통신시장도 개방경제로

나아가게 되었다.

특히 미국시장에서 통신사업자 및 CATV사업자들은 동축케이블을 광케이블

로 개체하여 선로를 포설하기 시작하여, 한국이 그들의 남아도는 동축케

이블 관련장비의 공격시장이 될 공산이 크며, 이 경우 미국의 관련업체는

가격경쟁력에서 우위에 서게 될 가능성이 높다.

통신망 장비의 구매제도에서 특기할 만한 사항은 최초 제품조달과정에서

완전경쟁기회를 부여하여야 한다는 점이다. CATV 관련장비는 최초 제품조

달에 해당되고, 이 경우 신제품 채택 즉 규격제정단계에서 경쟁기회를 부

여하여야 할 뿐만 아니라, 도입된 제품의 후속조달시 기존제품보다 우수

한 경우 추가 경쟁기회를 부여하여야 한다. 또한 공급자 선정기준으로 종

합평가방식을 채택하여, 선정기준에 가격 이외의 요소를 광범위하게 포함

하게 되는데, 제품의 기능, 성능, 품질, 신뢰성, 적합성 등의 기술성과

제품유효수명 기간동안의 획득, 설치, 운용, 유지보수비용 등의 경제성,

경영의 안정성, 연구개발 및 제조능력, 안정적 공급능력 등을 포함하는

공급자능력 등 3가지를 동시에 고려하여 가장 유리한 제안을 한 공급자를

선정하여야 한다.

이러한 완전경쟁입찰방식과 공급자 선정시 종합평가방식의 채택으로 국내

제품이 단순히 개발되었다고 해서 반드시 통신망 장비로 구매될 수 있는

것은 아니며, 기술성, 경제성, 공급자능력에서 미국기업과 완전경쟁을 할

수 있는 상태가 되어 있는지 살펴보아야 할 것이다. 즉 CATV의 장비 공급

업체가 미국기업과 경쟁상태가 되어있지 않는 상태에서는 초기방송국 허

가구역에서는 미국장비가 대부분 도입될 가능성을 배제할 수 없다. 이 점

은 생산업체에서도 CATV를 조기실시할 경우 이해득실을 분명히 가릴 수

있어야 한다.

결론적으로 국내 동축 CATV장비의 국산개발이 성공하였다고 해서 국산전

송장비가 미국장비보다 우선적으로 구매될 어떠한 경우도 발생하지 않으

며, 적어도 위의 3가지 요건 즉 기술성, 경제성 및 공급자능력에서 미국

기업과 완전경쟁상태가 되어 있지 않으면 국내업체들은 상당한 손실을 감

수해야 할 것이므로, 초기 CATV방송국 허가시기와 허가국수는 특별한 의

미를 지니는 것이다.

5. 전송망의 정책방향

가. 서비스 발전추세

(1) 유선망 서비스의 광대역화

현재의 음성서비스 위주에서 영상서비스로 전개되고, 영상서비스는

정지화상, 영상회의, 검색형 비디오, 분배영상서비스 형태로 발전할

것이다. 이러한 수요증대를 충당하려면 광대역 종합정보통신망

(B-ISDN)이 요구된다.

<서비스의 광대역화> (도표 생략)

- 음성서비스에서 영상서비스 위주로

- 영상서비스는 정지영상, 영상회의, 검색형 비디오, 분배영상서비스

형태로 발전

- 광대역통신망에서는 분배형 영상서비스 수요증대

(2) 음성/영상서비스의 동향

음성분야에서는 디지틀화가 가속화되고 있다. Compact Disk(CD), Di-

gital Audio Tape(DAT), Digital Compact Disk(DCC), Mini Disk(MD)

등 가전제품 분야에서도 음성신호의 대역압축방식이 도입되고 있다.

영상분야중 가전제품에서는 아직 Digital화는 활발하지 않으나 미국

의 HDTV 표준방식이 디지틀방식으로 채택될 것이 거의 확실시되고

있고, 유럽도 아날로그방식의 HDTV개발이 난항을 겪고 있어, 조만간

Digital 방식의 채택이 조심스럽게 점쳐지고 있다.

나. 방송.통신.컴퓨터 산업의 융합

디지틀 영상기술을 축으로 방송.통신.컴퓨터 산업이 Media 융합에 힘을

기울이고 있다. 그 도화선이 된 것이 디지틀방송 실용화에 들어가는 미

국의 방송업계이다. 방송이 디지틀화 함으로써 통신.컴퓨터 산업이 새

로운 사업기회를 포착하기 위해 참여하리라고 전망된다.

미국의 통신.방송정책을 담당하는 연방통신위원회(FCC)는 차세대방송방

식(ATV)으로 1998년부터 본격적인 "디지틀 고선명 TV(HDTV)방송"을 실

시할 계획이다. 당분간 같은 프로그램을 현행 NTSC방식 TV와 ATV방식의

TV 양쪽으로 동시방송하는 "Simulcast 방송"을 실시한다. 그리고 2008

년에는 NTSC방송국을 폐지하고, 방송방식을 ATV방송으로 완전히 통일시

킨다는 계획이다.

ATV는 지금의 지상파방송과 같은 6MHz의 주파수대역으로 HDTV영상을 송

신할 수 있도록 하는 것이다. HDTV영상은 원래 1.2Gbps의 정보량이다.

이것을 15-20Mbps까지 압축한다. 다지틀 압축기술의 눈부신 발전이 이

러한 것을 가능하게 만들었다.

1993년은 HDTV방송방식 결정이 이루어질 계획이다. 이미 차세대 방식으

로 제안된 방식중 유일하게 아날로그 전송방식이었던 NHK의 "NARROW

MUSE" 방식은 후보에서 제외되었다. 나머지 디지틀 방송방식중에서 하

나를 선택할 예정이다. 그렇게 되면 방송에 필요한 주변기기 개발도 이

루어질 것으로 보이므로 한꺼번에 디지틀방송 기운이 고조될 것이다.

유럽에서도 디지틀방송개발 프로젝트는 활발히 이루어지고 있다. 지금

까지 HD-MAC방식을 추진해온 EC위원회중에서도 미국을 따르자는 의견이

나오고 있다. 디지틀 TV방송을 추진하는 미국은 세계최대의 TV수상기

시장이기도 해, 미국이 정한 방식이 세계 차세대 TV의 사실상의 표준규

격이 되기 쉽다. 방송에 이어서 전화회사도 디지틀 TV에 대한 노력이

구체화되고 있다. 당분간 대상은 "Video Dial Tone"으로 디지틀 TV영상

서비스이다.

기존의 전화회선으로 Dial해, Center에 축적된 영상을 가정의 TV 등으

로 재현할 수 있도록 하려는 것이다.

거리제약은 있지만 전화국에서 "Video Dial Tone"으로 1.5Mbps의 정보

를 송수신할 수 있다. 디지틀 압축기술을 이용하면 이 정도의 정보량으

로 현 VTR정도의 화질을 확보할 수 있다. 더구나 고속의 데이타 전송이

가능하도록 기술개발도 하고 있다.

미국에서는 이미 디지틀 TV는 확립된 기술로 자신을 갖고 있으며 어떻

게 사용해 나갈 것인가에 대해 실용화의 길을 모색하는 단계에 들어가

있다. 이러한 TV의 디지틀화 동향에는 컴퓨터업계도 깊은 관심을 보이

고 있다. 이러한 TV방식 선정에 있어서 컴퓨터와의 친화성이라는 항목

이 중요한 요소가 되어 있다.

컴퓨터업계는 멀티미디어라고 해서 영상처리, 축적기술을 개발하고 있

다. 그래서 TV수상기를 멀티미디어 영상의 재생장치로 한꺼번에 시장을

확대시키고자 한다. 이번 컴퓨터 단말을 발전시켜, TV수상기 시장에도

뛰어들 생각도 있다. 예를 들면 미국의 실리콘 그래픽스사의 클라크회

장은 "Telecomputer"라는 개념을 제창하고 있다.

이 결과 방송.통신. Computer와 같이 종래에 각기 별개였던 산업이 서

로 융합한다는 미래상이 보이기 시작하고 있다. 따라서 각 업계가 각기

추진해 오고 있던 표준화를 함께 추진하는 기회가 늘어남과 동시에, 정

책도 미디어 융합을 감안한 논의가 요구되고 있다.

우리나라에서도 HDTV는 디지틀방식을 잠정규격으로 정하여 전송기술개

발을 진행하고 있으며, 현재 한국전자통신연구소와 삼성전자에서는 HD-

TV와 디지틀 위성방송의 호환성 연구에서 컴퓨터시뮬레이션을 성공적으

로 추진하고 있다고 한다. 우리나라의 디지틀 HDTV 실험방송은 '97년경

에 실시할 예정으로 연구중이다. 그러므로 적어도 2000년대에는 종합유

선방송국이나 유선방송사업자나 HDTV를 전송할 수 있는 준비를 갖출 필

요가 있다.

이러한 방법이 HDTV의 보급이나 국민의 HDTV 수신에서 경제적인 방법이

되기 때문이다. 미국은 2008년경에 지상파방송인 NTSC방식을 전면 중단

하고 HDTV방송을 실시하겠다고 발표하였으므로 이 경우 국내 가전업체

에서도 현재의 수상기는 적어도 2008년 이후에는 미국시장 수출이 불가

능하게 되었다. 즉 가전업계도 HDTV 수상기에 대한 기술개발을 하지 않

을 수 없는 입장이며, 이미 고선명TV 수상기를 '93 대전 Expo에 선보일

예정이다.

우리나라도 디지틀 HDTV 전송기술개발과, 디지틀 광CATV시스템의 연구

개발로 향후 방송.통신의 융합에 적극적으로 대처해 나갈 계획이다.

다. 디지틀 광CATV 시스템

한국전자통신연구소에서 152억원을 투입하여 '89년부터 디지틀방식의

광CATV 시스템을 연구개발하여 올해에는 1차 시제품을 보완한 시제품을

선보일 계획이다. 디지틀 광CATV 시스템은 하나의 전송선로로 전화와

영상서비스를 동시에 전송할 수 있는 방송과 통신의 융합에 대비한 시

스템이다. 즉 CATV의 방송서비스와 전화서비스를 동일한 광cable로 각

가정에 전송할 수 있게 된다.

<디지틀 광CATV 시스템 구성도>

================================================================

방송국      .     전송망      . 가입자

+-----------------.-----------------.---------+

+---+  | +--+            .                 .         |

|VTR|--|-|인|            .                 .+------+-|-- TV수상기

+---+  | |  |    +------+.+------+ +------+.|가입자|-|-- 오디오

+---+  | |코|----|광전송|.|광전송|-| 분배 |.| 장치 |-|-- 전화

|VTR|--|-|  |  +-|시스템|.|시스템| |시스템|.+------+ |

+---+  | |더|  | +------+.+------+ +------+.(디코더) |

카메라-|-|  |  |         .             |   .    .    |

| +--+  |         .         +------+.+------+ |

|+----+ |         .         | 분배 |.|가입자| |

전화  -||다중|-+         .         |시스템|.| 장치 | |

||장치|           .         +------+.+------+ |

|+----+                                  .    |

+---------------------------------------------+

==================================================================

주) ...는 개발범위

* 단위구성요소의 기능

- 인코더 : TV신호를 디지틀로 변환하고 압축하는 기능

- 광전송시스템 : 전기신호를 광신호로 변환하여 전송하는 장치

- 분배시스템 : 각 가정으로 신호를 분배하는 장치

- 가입자장치 : 광신호를 TV 및 전화에 맞는 전기신호로 변환하는 장치

(디코더)

마. 맺는말

체신부의 단계별 전송망 구축계획은 다음과 같다.

=================================================================

구분      1단계('93-'95)    2단계('96-2001)    3단계(2002- )

-----------------------------------------------------------------

방식       동축               동축+광           광

서비스      CATV              전화+CATV          B-ISDN(포함)

추진전략   동축설비로 사업    동축공급 중단     광방식으로 전환

광CATV 시범사업    광방식 도입

망전화방안 연구

=================================================================

<B-ISDN과 광CATV의 결합도>

=================================================================

+----+  +----+               +----+

| HE |--| CO |---------------| CO |          SAP : Service Access

+----+  +----+               +----+                Point

|  |                  ||             DC : Distribution

+-+  +-+     +-----------------------+      Center

|      |     |     B-ISDN 상부망     |  CD : Central

+----+ +--------+                  +-----+     Office

+---| DC |-| DC+SAP |                  | SAP |--+

|   +----+ +--------+                  +-----+  |

|     ||       ||  |                    || |    |

|                  +-----------------------+    |

|      CATV 분배망 + B-ISDN 엑세스망            |

+-----------------------------------------------+

| |      | |                      | |

O O      O O                      O O

- B-ISDN 상부망 : 중심국과 분배센터간 초고속 수Gbps급 대용량 구축

- 분배망 : 분배센터와 가입자간은 600Mbps급 용량구축

=================================================================

제1단계인 초기('95년까지)에는 동축 CATV전송망을 구축하여 전화와

CATV서비스를 개별망으로 제공하고,

제2단계인 중기('96-2001)에는 광CATV시스템을 구축하여 전화와 CATV

서비스를 통합하여 제공하며,

제3단계(2002- )에서는 광대역 종합정보통신망을 구축하여 모든 통신서

비스를 통합된 하나의 망으로 제공하여 CATV서비스도 이 전송망에 완전

포함되게 할 계획이다.