수돗물, 미량유해물질로부터 안전

-------------------------------

환경부 음용수관리과 507-2454

<> 환경부는 세계보건기구(WHO)와 미국에서 수질기준으로 설정하고 있거나

기준설정을 위하여 조사진행중인 미량유해물질 20종에 대하여 지난 '93

년부터 '95년까지 3년간에 걸쳐 전국 35개 정수장에서 정수하여 공급하

는 수돗물을 대상으로 계절별로 연간 4회씩 정밀분석한 결과 모든 시료

에서 정량한계치 이하로 나타남으로써 우리나라의 수돗물은 아직은 이들

유해물질로부터는 안전함을 확인하였다고 발표했다.

<> 환경부는 금번 조사를 88올림픽을 통해 미량화학물질의 분석기관으로 세

계적으로 인정을 받고 있는 한국과학기술연구원(KIST)의 도핑콘트롤센타

에 용역의뢰하여 실시하였다고 한다.

<> 환경부는 정부의 수질개선대책의 일환으로 먹는물 수질기준을 단계적으

로 강화하기 위하여 '89년부터 수돗물중의 유해물질 함유실태를 조사해

오고 있으며 특히 '92년부터는 전문연구기관인 한국과학기술원(KIST)의

도핑콘트롤센타에 용역을 주어 세계보건기구의 권고기준과 미국 EPA기준

및 조사진행중인 물질중 우리나라가 기준을 설정하고 있지 않은 물질에

대하여 2002년까지 연차별 계획에 따라 수돗물의 미량유해물질 함유실태

를 조사하고 있다.

<> 이러한 용역결과 환경부는 '94.7.1 벤젠 등 휘발성유기물질 5종을 수질

기준으로 추가설정하였으며 금년 5월에도 '92년부터 '94년까지 3년간 실

시한 조사결과를 토대로 사염화탄소 등 휘발성유기물질 2종을 추가로 수

질기준으로 설정하여 현재 45개 항목을 지정관리하고 있다.

- 그간의 조사실시 현황

=============================================================

'89                '90                '91

계     ---------------  -----------------  ---------------

국립보건원         국립보건원          국립보건원

-------------------------------------------------------------

154          1                  9                   15

=============================================================

=============================================================

'92                  '93       '94       '95

------------------------------- ---------- --------- --------

소계    국립보건원     KIST      KIST      KIST      KIST

-------------------------------------------------------------

33         11          22        26        45        25

=============================================================

주) '93 조사물질중 기준설정된 6종을 제외한 20종만 조사실시

- 수질기준 보완내역

o '90.1 : THM에 대한 기준설정(총 29개 항목)

o '91.7 : 유기인계농약 4종 및 세레늄 기준설정(총 33개 항목)

o '92.12 : 유기용제 3종 및 농약 1종 기준설정(총 37개 항목)

o '94.4 : 알루미늄 기준설정(총 38개 항목)

o '94.7 : 휘발성유기물질 5종 기준설정(총 43개 항목)

o '96.5 : 휘발성유기물질 2종 기준설정(총 45개 항목)

<> 환경부는 이번 조사결과 검출되지는 않았으나 WHO나 미국 등에서 수질기

준으로 설정.관리하고 있는 유기물 6종 및 무기물 2종에 대하여는 지속

적인 감시를 하여 수돗물의 안전성을 극대화해 나갈 계획이다.

<> 한편, 환경부는 수돗물을 안심하고 마실 수 있도록 수돗물의 미량유해물

질함유 실태조사를 지속적으로 실시하여 그 결과를 토대로 2002년까지는

먹는물 수질기준항목을 세계보건기구가 권고하고 있는 항목수준으로 강

화해 나갈 계획이다.

<앞으로의 조사계획>

o WHO 권고물질과 미국 EPA 조사대상물질중 선정 연차별 조사

===========================================================

계       '96       '97       '98-2002

-----------------------------------------------------------

조사물질수         147        25        25           97

===========================================================

주) 1개 물질에 대하여 3년간 연속조사

o 조사결과에 따라 연차별로 수질기준 보완

- '96 : 50개 물질, '98 : 85개 물질, 2002 : 120개 물질

* 선진국의 수질기준 항목수 : 미국 85, 일본 46, 영국 56, WHO 121

<조사대상물질별 검사결과('93/'94/'95)>

(단위 : ppb)

=================================================================

검출량

물질명                검출   검출   -------------------

정수장  빈도    평균   최대   최소

-----------------------------------------------------------------

휘발성유기물질 12

. Bromobenzene                 0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. 2-Chlorotoluene              0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. 1.1-Dichloroethane           0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. trans-1.2-Dichloroethylene   0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. 1.2-Dichloropropane          0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. cis-1.3-Dichloropropene      0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. Trans-1.3-Dichloropropene    0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. Isopropylenzene              0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. n-Propylbenzene              0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. Styrene                      0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. 1.1.2.2-Tetrachloroethane    0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. 1.1.2-Trichloroethane        0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

농약류 3

. 2.4-DB(4(-2.4-Dichlorophen-  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

oxy) butyric acid)

. Porpachlor                   0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. 2.4.5-T(2.4.5-Trchlorophe-   0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

noxyaceitc acid)

페놀류 2

. 2.4-Dichlorophenol           0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. 2.4-Dimethylphenol           0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

금속류 3

. Antimony(Sb)                 0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. Tin(Sn)                      0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

. Thallium(Tl)                 0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0  0/0/0

=================================================================

=================================================================

외국기준

물질명                             --------------------

WHO    미국    일본

-----------------------------------------------------------------

휘발성유기물질 12

. Bromobenzene                                 -       -      -

. 2-Chlorotoluene                              -       -      -

. 1.1-Dichloroethane                           -       -      -

. trans-1.2-Dichloroethylene                   -     100      -

. 1.2-Dichloropropane                         20       5      -

. cis-1.3-Dichloropropene                      -       -      -

. Trans-1.3-Dichloropropene                    -       -      -

. Isopropylenzene                              -       -      -

. n-Propylbenzene                              -       -      -

. Styrene                                     20     100      -

. 1.1.2.2-Tetrachloroethane                    -       -      -

. 1.1.2-Trichloroethane                        -       5      6

농약류 3

. 2.4-DB(4-(2.4-Dichlorophenoxy) butyric acid)90       -      -

. Porpachlor                                   -       -      -

. 2.4.5-T(2.4.5-Trchlorophenoxyaceitc acid)    9       -      -

페놀류 2

. 2.4-Dichlorophenol                           -       -      -

. 2.4-Dimethylphenol                           -       -      -

금속류 3

. Antimony(Sb)                                 5       6      -

. Tin(Sn)                                      -       -      -

. Thallium(Tl)                                 -       2      -

=================================================================