수돗물 수질이 먹는샘물, 약수터물보다 안전수준

---------------------------------------------

환경부 음용수관리과 507-2454

o 환경부가 '96.1/4분기 중에 조사한 유통중인 전국의 먹는샘물과 약수터물

수질을 서울시 수돗물수질과 비교한 결과, 약수터물과 먹는샘물은 각각

전체의 8.5%, 4.0%가 기준을 초과하였고, 반면에 서울시 수돗물은 모든

항목에서 기준이내로 나타남으로서 서울시 수돗물이 가장 안전한 물로 밝

혀졌음.

===============================================================

먹는샘물

-----------------------  서울시 수돗물    약수터물

국내           수입

---------------------------------------------------------------

검사대상    130건          19건         27건         1,410건

검사항목     48            48           43               6

검사기관    시.도보건환경연구원        서울시      시, 도보건

수도사업소    환경연구원

===============================================================

o 먹는물 종류별 수질검사결과 평가

- 먹는샘물의 경우

. 15개 시.도별로 유통중인 먹는샘물 총 149건을 수거하여 대장균군 등

47개 항목에 대하여 수질검사를 실시한 결과, 143건(96.0%)이 적합하

고, 6건(4.0%)은 부적합한 것으로 나타났음.

. 부적합 내역을 보면, 1건은 대장균군 양성, 1건은 비소항목 기준초과,

나머지 4건은 불소항목이 기준을 초과하였음.

- 조치사항

(내설악)

. 부적합내용 : 불소검출 2.5mg/l(기준 2.0mg/l 이하)

. 조치내역 : 시설봉인, 벌금 2,000만원

(명수참물)

. 부적합내용 : 불소검출 3.5mg/l(기준 2.0mg/l 이하)

. 조치내역 : 시설봉인('96.4)

(석천)

. 부적합내용 : 비소검출 0.058mg/l(기준 0.05mg/l 이하)

. 조치내역 : 과징금 2,250,000원

(주원미네랄)

. 부적합내용 : 불소검출 2.4mg/l(기준 2.0mg/l 이하)

. 조치내역 : 폐기처분

(치악금수)

. 부적합내용 : 불소검출 3.2mg/l(기준 2.0mg/l 이하)

. 조치내역 : 폐기처분

(오대산수)

. 부적합내용 : 대장균군 양성(기준 : 음성)

. 조치내역 : 시설봉인, 폐기조치

* 부적합제품 제조업소중 5개소는 조사당시 무허가업소이었음.

- 약수터물의 경우

. 15개 시.도에서 먹는물 공동시설(약수터 등) 총 1,410개소를 대상으

로 대장균군 등 6개 항목에 대하여 수질검사를 실시한 결과 1,290개

소(91.5%)가 적합하였고 120개소(8.5%)는 부적합한 것으로 나타났음.

. 부적합내역을 보면 92개소(76.6%)가 미생물항목 기준을 초과하였고,

나머지 28개소(23.3%)는 증발잔류물(18개소), 과망간산칼륨소비량(5

개소) 등이 기준초과로 나타났음.

. 부적합시설에 대하여는 재검사를 실시하여 기준을 초과한 어의정약수

터 등 2개 시설은 폐쇄조치하고 사용금지 경고판을 부착하여 음용을

금지시켰음(휘문산 등 118개소는 재검사 결과 취합중).

(모랭이우물)

.. 소재지 : 충남 청양군 운곡면 미량리

.. 부적합내용 : 암모니아성질소 1.15mg/l(기준 0.5mg/l 이하)

.. 조치내역 : 폐쇄

(어의정약수터)

.. 소재지 : 충남 아산시 용화동 983-1

.. 부적합내용 : 질산성질소 12.6mg/l(기준 10mg/l 이하)

.. 조치내역 : 폐쇄

- 수돗물의 경우

. 전국 정수장 844개소중 서울시 소재 정수장 9개소의 수질검사(월 1회,

대장균군 등 43개 먹는물 수질기준항목 조사) 결과를 보면 모든 정수

장에서 기준이내인 것으로 나타났음.

o 먹는샘물, 약수터물, 수돗물의 수질검사결과를 요약하면

- 미생물의 경우

. 약수터에서는 일반세균 및 대장균군이 기준치에 적합하지 아니한 경

우가 전체 조사대상의 7%에 달하였으며, 국내 먹는샘물중 1개소(무허

가)에서 대장균군 양성으로 나타났으나 서울시 수돗물에서는 일반세

균 및 대장균군이 모두 음성으로 서울시 수돗물은 미생물로부터는 가

장 안전한 것으로 나타남.

- 무기물질의 경우

. 유기물질 오염지표인 암모니아성질소(기준치 0.5mg/l 이하)의 경우

약수터에서 최고 1.00mg/l까지 나타나 기준을 초과하였고, 먹는샘물

과 서울시 수돗물에서는 모두 기준치 이내였으나 수돗물에서 훨씬 낮

음.

. 유기물질 오염지표로서 청색증 요인물질로 알려진 질산성질소(기준치

10mg/l 이하)는 약수터의 경우 기준치의 최고 4배 이상 초과한 경우

도 있었고 먹는샘물과 수돗물에서는 모두 기준치에 훨씬 미달하였으

며 서울시 수돗물과 먹는샘물이 거의 비슷한 것으로 나타남.

- 심미적 물질의 경우

. 수질오염지표인 과망간산칼륨소비량(기준치 10mg/l 이하)은 약수터에

서 기준치를 최고 5.6배 초과한 56.1mg/l가 검출되기도 하였으며 국

내샘물에서는 최고 7.7mg/l까지로 나타났으며 수돗물과 수입샘물은

최고치가 각각 2.8mg/l, 2.6mg/l로 낮은 수준으로 나타났음.

. 증발잔류물(기준치 500mg/l 이하)의 경우 약수터에서 최고 11,534mg/l

나 검출되어 기준치의 무려 23배나 넘게 검출된 경우도 있으며 최고

치로 볼 때 국내샘물이 최고 245mg/l, 수입샘물이 344mg/l인 반면 서

울시 수돗물은 83.7mg/l로 가장 낮게 나타났음.

. 치매원인물질로 알려진 알루미늄(기준치 0.2mg/l 이하)은 국내샘물과

수입샘물에서 최고치가 각각 0.18mg/l, 0.16mg/l로 나타나 기준치에

거의 가까운 반면 서울시 수돗물에서는 최고치가 0.13mg/l로 가장 낮

은 수준임.

. 불쾌한 맛, 흑수의 원인이 되는 망간(기준치 0.3mg/l 이하)은 모두

기준치 이내로 나타났으며 최고치가 국내샘물과 수입샘물에서 각각

0.09mg/l, 0.04mg/l인 반면 서울시 수돗물에서는 0.01mg/l로 가장 낮

게 나타났음.

. 경도(기준치 300mg/l 이하)는 국내샘물과 수입샘물에서 각각 최고치

로 293mg/l, 290mg/l로 기준치에 가까운 센물에 해당하는 것으로 나

타났으며, 서울시 수돗물의 경우는 최고치가 70mg/l로 가장 맛이 있

는 연수에 속하는 것으로 나타났음.

. 유해물질인 비소(기준치 0.05mg/l 이하)의 경우, 먹는샘물에서는 국

내, 수입제품 모두에서 미량 검출되었으나 서울시 수돗물에서는 전혀

검출되지 아니하였음.

. 떫은 맛, 흰우유빛의 원인이 되는 아연(기준치 1mg/l 이하)의 경우,

모두 기준치이내였으나 먹는샘물에 비해 서울시 수돗물에 훨씬 적게

함유되어 있는 것으로 나타났음.

o 종합의견

- 먹는샘물과 약수터물 및 서울시 수돗물의 수질검사결과를 종합해 보면,

약수터물의 경우는 미생물항목 및 심미적 물질 등 기준초과한 경우가

전체의 8.5%로 가장 많았고 먹는샘물, 수돗물의 경우, 거의 대부분이

먹는물 수질기준치 이내이거나 전혀 검출되지 아니하였으며, 기준치 이

내이지만 일부 검출된 항목의 검사결과를 보면 서울시 수돗물이 먹는샘

물보다 낮은 것으로 나타나 수돗물이 가장 안전한 물인 것으로 판단할

수 있을 것임.

o 환경부는 앞으로도 계속 정기적으로 먹는샘물, 약수터물과 수돗물에 대하

여 수질검사를 실시, 비교하여 국민들에게 발표함으로서 수돗물에 대한

불신을 해소할 계획임.

<수질검사결과 비교>

(단위 : mg/l)

=================================================================

먹는샘물

---------------------   먹는물    수돗물

검사항목.기준          국내샘물   수입샘물  공동시설  최저-최고

최저-최고  최저-최고 (약수터등)  (평균)

(평균)     (평균)   (최고치)

-----------------------------------------------------------------

일반세균

. 100/ml 이하              -           -       1,900         0

대장균군

. 음성/50ml(먹는물)    음성-양성     음성       양성      음성

. 음성/250ml(먹는샘물)   (양성)

암모니아성질소

. 0.5mg/l 이하           0-0.48     0-0.04      1.00     0-0.01

(0.007)    (0.004)              (0.001)

질산성질소

. 10mg/l 이하             0-3.9      0-1.6      44.2    1.3-2.4

(1.0)      (0.7)                (1.9)

과망간산칼륨소비량

. 10mg/l 이하             0-7.7      0-2.6      56.1    1.3-2.4

(0.8)      (1.5)                (2.1)

증발잔류물

. 500mg/l 이하           12-245     11-344    11,534     66-100

(81)      (124)                 (84)

황산이온

. 200mg/l 이하             0-40       0-20         -       8-31

(9)        (8)                 (18)

염소이온

. 150mg/l 이하             1-31       1-13         -   9.5-17.5

(7)        (6)                 (14)

알루미늄

. 0.2mg/l 이하           0-0.18     0-0.16         -  0.02-0.13

(0.013)    (0.008)               (0.06)

망간

. 0.3mg/l 이하           0-0.09     0-0.04         -     0-0.01

(0.004)    (0.007)              (0.003)

경도

. 300mg/l 이하           15-293    100-290         -      56-70

(66)       (86)                 (63)

수소이온농도

. 5.8-8.5               6.0-8.3    5.9-8.1         -    7.1-7.5

(6.8)      (6.8)                (7.3)

불소

. 1.5mg/l(먹는물)         0-3.5      0-0.2         -          0

. 2.0mg/l(먹는샘물)       (0.52)     (0.02)             (불검출)

비소

. 0.05mg/l 이하         0-0.058     0-0.02         -          0

(0.002)    (0.001)             (불검출)

아연

. 1mg/l 이하             0-0.32      0-0.9         -     0-0.06

(0.037)    (0.069)              (0.005)

=================================================================

주) 상기 비교검사항목외에 분원성연쇄상구균 등 병원성 미생물, 수은,

납 등 중금속류, 다이아지논 등 농약류, 테트라클로로에틸렌 등

유기물질 등은 먹는샘물, 수돗물에서 모두 검출되지 아니하였음.