정부발주공사 설계서 CD-ROM 표준화 저장프로그램 선정

---------------------------------------------------

조달청 시설국 설비과 590-8713

<> 주요 내용

o 정부발주공사 설계서 영구보존의 간편화와 사후관리 용이

o 각종 공사설계 예산절감효과 기대

o 민간 건설부문에도 확산 기대

o 조달청(유재호 청장)은 각종 정부공사 계약발주시 설계도면, 공사시방

서 등 유인물로 작성하던 기본서류를 CD-ROM으로 처리하기 위하여 공사

설계서 CD-ROM 표준화 저장프로그램을 개발 공급키로 하고 표준화 구비

조건에 적합한 7개 업체를 선정하였음.

o '97년 1월부터 동 표준화 저장프로그램으로 설계된 CD-ROM을 조당청 계

약요청 모든 공공공사에 적용하여 설계서 영구보존의 간편화와 사후관

리용이 및 예산절감에 크게 기여할 것으로 기대됨.

1. 추진배경

o 정부공사 설계도면은 부피가 크고 보관관리가 어려워 그동안 공사준공

후 일정기간 보관하다가 오랜 기간이 경과되면 분실.훼손됨으로서 시설

물의 사후관리가 어려웠고

o 특히 1997년 1월부터 정부조달시장이 개방되면 외국건설업체와 정부간

에 분쟁이 발생할 경우 결정적인 증거능력이 있는 완벽한 설계도면 등

의 영구보존이 필요한 실정

o 정부 각 부처에서 공사발주시 방대한 양의 설계도면, 공사시방서, 내역

서 등이 청사진 도면과 인쇄물로 제출되고 있어 이를 CD-ROM으로 제출

토록 하기 위해 CD-ROM 저장프로그램을 표준화하고 구비조건에 적합한

업체를 선정하여 정부 각급 수요기관의 비용절감과 이용의 편리성을 도

모하기 위함.

2. 정부공사설계서 CD-ROM 저장프로그램 선정업체

o 업체명 및 프로그램명

- 거림시스템(주) : CAD Tools Master VI.O

- 덕흥종합기획공사 : CD-View

- (주)라인테크시스템 : View-Man

- 삼정 : 삼정 CD-View

- 아인미디어 : ECADIN

- 에이지시스템 : 핍스(Pifs)

- 한국제일전자계산(주) : 설계자료방

o 금번 조달청에서 선정발표한 공사설계서 CD-ROM 저장프로그램은 CD-ROM

저장방법을 표준화하여 프로그램 상호간 호환성이 있도록 조달청, 대한

건축사협회, 한국엔지니어링진흥협회 등 민.관의 전문요원이 29개 참여

업체를 합동심사후 표준화 구비조건에 적합한 7개 업체를 엄정 선정하

여 프로그램 선정의 신뢰성 및 공정성을 기했음.

3. CD-ROM 저장프로그램 특징

o 프로그램 상호간 호환성이 가능하여 타 프로그램에서 작성된 데이터를

읽어서 검색, 확대, 이동 출력이 가능함.

o 각종 공사도면 및 공사시방서 등의 편집, 저장, 조회, 출력이 가능함.

o 설계서의 저작권 보호와 추후 부실설계부분이 있을 경우 책임소재를 명

확히 하기 위한 설계참여업체 및 설계참여자 명단의 편집, 저장, 조회,

출력이 가능함.

4. 정부기관 각종 공사발주방법 변경

o '97.1월부터 조달청에 계약요청하는 발주공사는 설계용역 발주시부터

CD-ROM 표준저장프로그램으로 작성하여 제출토록 정부 각급 기관에 요

청하고 관련단체인 대한건축사협회, 대한엔지니어링진흥협회, 대한기술

사협회, 대한건설협회 등에도 본 개선방안이 조기 정착되도록 협조요청

하였음.

o CD-ROM 표준저장프로그램은 이번에 선정된 7개 업체에서 구매하여 활용

할 수 있음(판매가격 : 5만원-22만원).

o 정부공사 발주방법 변경내역

- 설계도면 청사진 2부, 공사시방서 인쇄물 2부 --> CD-ROM 1조

- 현장설명서 인쇄물 2부 --> 인쇄물 1부

- 내역서(단가유) 인쇄물 2부 --> 인쇄물 1부

* 일위대가표 단가산출서 포함

- 내역서(단가무) 인쇄물 2부 --> P/C용 디스켓 1조

* 일위대가표, 단가산출서 포함

5. 기대효과

o 정부발주 각종 공사설계서 작성업무 전산화 촉진으로 설계기슬능력 향

상 및 인쇄, 운반, 보관 등 제비용 등이 크게 절감(설계건당 74% 정도

의 비용절감효과 예상)

* 공사설계도면 평균 200매의 비용이 23만 5천원 정도가 소요되나 CD-

ROM으로 대체할 경우 6만원 정도면 가능함.

* '95년도 국내건설공사 건수기준시 연간 약 1,000억원 이상 절감 예상

o 설계서가 CD-ROM으로 영구보존되면 사후안전관리 및 보수가 용이하고

설계, 시공과정의 하자책임의 구분이 용이

o '97년부터 정부조달시장이 개방되면 외국업체와 설계서 하자 등에 따른

분쟁이 발생하여도 설계서가 영구보존되므로 법적 대응이 용이함.

o 금번 조달청의 공사설계서를 CD-ROM화함으로서 건축허가 등 각종 인허

가시 첨부되는 설계서, 계약시 첨부되는 설계서, 준공후 영구보존되는

설계서 등이 CD-ROM으로 대체되어 민간부문에서도 도입이 확산될 것으

로 기대됨.

<참고> CD-ROM 저장방법표준화 세부내역

o CD-ROM 작성기준 : 공종별(토목, 건축, 설비, 전기통신 등)로 작성

o CD-ROM 구분표기 : CD-ROM 관리를 위한 라벨 부착

o 공사화일(MAIN.TXT) : 설계서의 저작권 보호를 위하여 설계업체, 설계참

여자 명단, 납품작성일자, 설계확인자 등을 명시

o CAD 도면목록화일(CAD.TXT)

- 디렉토리 : D:\CAD

- 저장포멧 : DX.DWG.DGN.PRT.CDB

- CAD로 작성된 도면을 저장하는 화일

o 스케닝도면목록화일(SCAN.TXT)

- 디렉토리 : D:\SCAN

- 저장포멧 : TIF

- 수작업으로 작성된 도면을 스케닝하여 저장하는 화일

o 공사시방서화일(*.TXT)

- 디렉토리 : D:\SPEC

- 저장포멧 : TXT

- KS 완성형으로 작성후 TXT로 변환

o 한글FONT화일

- 디렉토리 : D:\FONT

- CAD 도면 작성시 사용된 한글FONT화일을 저장