발암성물질 취급사업장 작업환경관리 강화

---------------------------------------

노동부 작업환경과 507-0206

<> 주요내용

o 노동부는 발암성물질 취급사업장 839개소에 대한 특별점검을 실시하고

- 노출기준을 초과하여 작업환경이 현저히 불량한 것으로 인정되는 태

광실업 등 34개소에 대하여는 산업안전보건법 제50조에 의한 안전보

건개선계획 명령을 내려 국소배기시설 등 각종 보건시설을 근원적으

로 개선시킬 계획이며

- 이들중 '96년 하반기 측정시에도 노출기준을 초과하여 연속 2회 이상

노출기준을 초과할 경우에는 보건진단 명령을 내리는 등 강력히 조치

할 계획이라고 밝혔다.

o 노동부는 '96.2월-10월 사이에 석면, 벤젠 등 18종의 발암성물질 취급사

업장 839개소에 대한 작업환경실태를 점검한 결과 이중 전체의 4.1%에 해

당하는 34개 업체에서 사용하고 있는 크롬(산), 포름알데히드 등 7종의

발암성(추정)물질이 노출기준을 초과한 것으로 밝혀졌으며

- 이는 '95 하반기의 노출기준 초과사업장 65개소에 비해 47.7%가 감소한

것이라고 밝혔다.

o 노동부는 발암성물질 취급사업장에 대한 점검결과

- 염화비닐 발생장소에 국소배기를 미설치한 (주)세신 등 6개 업체에 대

해서는 입건 조치하였고 작업환경개선에 장기간이 소요되는 신한견직

등 11개 업체에 대해서는 안전보건개선계획 명령을 하였으며

- 그외에도 각종 보건기준을 위반한 사업장에 대해서는 국소배기장치 보

완 1,334건, 환기장치 설치 90건, 유해물질표시 264건, 보건교육 226건,

보호구지급 434건 등 총 3,646건의 시정조치를 하였다고 밝혔다.

o 한편 노동부는 발암물질을 취급하는 사업장에 대한 관리를 내실화하기 위

하여

- 현재 관리되고 있는 21종 이외에도 "'93 제조업체 작업환경실태조사"

결과 발암성 추정물질로서 우리나라에서 사용되고 있는 것으로 조사된

물질(14종)중 선진국에서 측정방법이 개발된 "산화에틸렌" 등 11종의

물질(취급사업장 : 110개소, 취급근로자 : 916명)에 대해서도 '97년부

터는 점검대상에 포함시켜 특별관리하고 이들 물질의 작업환경측정을

유도할 계획이고

- 발암성이 강한 석면, 벤지딘염산염 등 9종의 물질을 허가없이 불법 유

통시켜 사용하는 사업주에 대해서는 관세청 등 유관기관의 협조를 받아

추적조사를 하여 발견되는 즉시 사법처리키로 하는 한편,

- 앞으로 이들 물질을 취급하는 사업장에 대해서는 5인 미만의 사업장이

라도 작업환경측정을 반드시 실시하도록 산업안전보건법 시행령을 개정

하기로 하였으며

- 주로 영세 소규모업체인 크롬도금업체(147개소)에 대해서는 산업안전공

단의 인력을 집중 투입하여 기술지도 등 "집단관리"를 실시하고 작업환

경시설자금을 우선 지원하는 등 근원적인 개선을 위한 지원을 강화키로

하였다고 밝혔다.

o 노동부는 특히 발암성물질을 취급하는 사업주의 자발적인 작업환경개선

노력을 지원하기 위하여 한 업체당 1,000만원의 보조금과 3억의 융자금을

저리(6%)로 지원하는 한편

- MSDS(물질안전보건자료) 작성을 지원하는 등 화학물질에 관한 자료를

보급하여 사업주와 근로자들이 자신이 취급하는 물질의 유해성에 대하

여 정확히 알 수 있도록 하는 등 교육지원을 강화하기로 하였다.

<참고1> 발암성물질 취급사업장 점검현황

o 점검사업자 현황

==================================================================

물질명            발암성      점검사업장  초과사업장  '95하반기

초과업장

------------------------------------------------------------------

크롬(산)         폐암, 상기도암      384         12          18

포름알데히드            A2           135          6           9

디클로로메탄            A2            84          8          25

벤젠                 백혈병           73          -           6

석면             폐암, 중피종암       34          5           3

아크릴로니트릴          A2            64          2           3

코크스                 폐암            9          -           -

염화비닐           간혈관육종         20          1           1

디클로로벤지딘        방광암           6          -           -

벤지딘염산염          방광암           9          -           -

오르토톨리딘            A2             3          -           -

클로로포름              A2             4          -           -

아크릴아미드            A2             4          -           -

사염화탄소              A2             4          -           -

황산디메틸              A2             2          -           -

디아니시딘              A2             1          -           -

베타프록피오락톤        A2             -          -           -

클로로메틸에테르        A2             -          -           -

요오드화메틸            A2             -          -           -

삼산화비소              A2             -          -           -

베릴륨                  A2             -          -           -

염화메틸렌              A2             2          -     비점검대상

삼산화안티몬            A2             1          -     비점검대상

------------------------------------------------------------------

합계             23종(2종은 비대상)  839         34          65

==================================================================

주) A2는 발암성 추정물질

o 시정조치내용

(단위 : 건, %)

=================================================================

계   국소배기  전체환기  유해물질  보건교육  보호구  기타

표시

-----------------------------------------------------------------

건수  3,646  1,334        90      264       226      434   1,298

(100) (36.6)     (2.5)    (7.2)     (6.2)   (11.9)  (35.6)

=================================================================

- 총 시정건수의 39.1%가 시설개선조치(국소배기 및 전체환기)

(단위 : 개소, 건)

=================================================================

점검사업장수    입건    개선계획    사용중지   작업중지

-----------------------------------------------------------------

'96년         839          6         11          4          1

=================================================================

o 작업환경시설자금 융자

(단위 : 개소, 억원)

=================================================================

지원금액

점검사업장  융자사업장  ------------------------------

합계      보조금     융자금

-----------------------------------------------------------------

'96년         839         36       19.38       3.10       16.28

=================================================================

- 융자 : 29개소 16억 2,800만원

- 보조 : 34개소 3억 1,000만원

<참고2> 분석방법이 개발된 발암성물질 현황

=================================================================

사업장수    종사근로자수    분석방법

-----------------------------------------------------------------

황화니켈                    51           217     NIOSH 7300

크롬화아연                   2           156     NIOSH 7024

1, 3-부타디엔               12           161     NIOSH 1024

디메틸설페이드               4            47     NIOSH 2524

산화에틸렌                   8            49     NIOSH 1614

하이드라진                  23           239     NIOSH 3503

4, 4-메틸렌디아닐린          1             9     NIOSH 5029

2-니트로프로판               1             3     NIOSH 2528

페닐하이드라진               3             9     NIOSH 3518

파라-톨루이딘                2            12     OSHA No.73

삼산화안티몬(제품)           3            14     NIOSH S2(2nd Ed)

-----------------------------------------------------------------

계                   110           916

=================================================================