국립중앙박물관 철거 건축폐기물 절반을 재활용한다

------------------------------------------------

- 현대건설(주) 폐콘크리트 재활용계획 환경부에 제출 -

환경부 폐기물재활용과 504-9262

o 재건축.재개발 등으로 건설폐기물의 발생량이 늘어나 처리가 염려되는 가

운데 현대건설(주)에서는 국립중앙박물과(구 : 조선총독부)을 철거('96.8.

23-'97.1.31)하면서 발생되는 건축폐기물중 유해한 석면 등 건축물 보온

재 9백 4십톤과 재활용 가치가 없는 폐콘크리트 3만 5백 8십톤을 제외한

4만 7천 8백톤을 재활용을 하고 있으며, 특히 건축폐기물중 폐콘크리트는

발생량의 35%을 의무적으로 재활용하여야 하나, 현대건설(주)에서는 재활

용률을 50%로 상향조정하여 재활용계획을 환경부에 제출하였다.

o 건축폐기물 종류별 재활용현황을 보면 박물관의 출입구의 중요한 부분의

석재기둥(화강석) 2천 4백톤은 국민들이 영구히 볼 수 있도록 천안 독립

기념관내에 별도 보관전시토록 할 계획이며, 나머지 석재(화강석) 1만 3

천 4백톤은 현장에서 25-30mm의 크기로 미세하게 파쇄하여 보도블럭 등

제조에 사용되고 있다.

o 특히 제일 많이 발생되는 폐콘크리트 6만 1천 1백톤은 건설폐기물 중간처

리업허가를 받은 미림개발 등 3개 업체와 재활용 위탁처리계약을 체결하

여 위탁처리하기로 하였으며, 이중 절반인 3만 5백 8십톤은 도로포장시

보조기층재, 토목 구조물의 기초재료 등으로 재활용토록 하고 있다.

o 또한 철골 및 철물류 등 철근과 비철금속(알루미늄) 2천 2백톤은 인천제

철에 전량매각하여 재사용하였다.

o 다만 유해폐기물인 석면 등 건축물 보온재 9백 4십톤은 폐기물중간처리업

허가를 받은 대정환경에 위탁처리하고 있다.

o 환경부에서는 건설폐기물 재활용을 촉진하기 위하여 현재 연간 시공금액

2백 50억원 이상인 재활용 의무대상 건설업체를 내년 1월부터 2백억원 이

상인 업체와 공사발주자까지 확대하고 공사설계비에 재생처리비를 반영토

록 관계법규를 개정중에 있다.

o 현재 재활용의무 대상건설업자는 폐콘크리트 발생량의 35%를 재활용해야

하며 '98년 이후부터 50%를 의무적으로 재활용토록 되어 있다.

o 환경부에 의하면 '95년 현재 연간 시공금액 250억원인 업체의 건설폐기물

재활용률은 콘크리트의 경우 35%로서 목표율 25%를 상회하고 있는 것으로

나타났다.

<'95 건설폐기물 재활용 실적>

(단위 : 천입방미터, %)

=================================================================

구분       계  콘크리트덩이  토사  아스팔트콘크리트덩이 기타

-----------------------------------------------------------------

발생량       37,009   1,805     33,824         237          1,143

재활용량     22,523     631     21,164         115            612

재활용률      60.9    35.0       62.6        48.5           53.6

재활용목표율      -      25         30          10              -

=================================================================