IMT-2000, 새로운 권고 채택

--------------------------

정보통신부 주파수과 750-2440

국제전기통신연합(ITU)과 정보통신부가 주관한 IMT-2000 표준화회의가 2월

18일부터 11일간 제주도 중문단지 하야트호텔에서 개최되어 세계 23개국

140명이 참가한 가운데 활발한 표준화활동을 마치고 28일 폐막되었다.

금번 회의의 주요 결과는 1개의 권고가 작성.승인된 것을 비롯하여 IMT-2000

관련 문제들에 대한 다양한 논의가 이루어졌다.

이번에 채택된 권고는, IMT-2000 단말기로 기존 이동전화시스템에도 접속하

여 사용할 수 있도록 하는 단말기 형식에 관한 권고이다. 이로써 IMT-2000

관련 권고는 모두 15개로 늘어나게 되었는데, IMT-2000 표준제정을 완료하

기 위해서는 '99년말까지 8개의 권고를 더 제정해야 한다.

또한, 현재 IMT-2000 대역으로 분배된 230MHz폭 이외에 400MHz를 추가하여

630MHz로 주파수를 확대하자는 의견이 제기되었으나 차기 회의에서 논의키

로 하였으며, 무선접속방식(TDD, FDD)에 대해서는 국가간 의견차가 크고 시

기상조라는 의견이 있어 합의가 이루어지지 않았다.

차기 13차 회의는 캐나다 토론토에서 금년 9월 8일부터 19일까지 12일간 개

최키로 결정되었다.

<참고>

o IMT-2000(International Mobile Telecommunication-2000)

- FPLMTS(Future Public Land Mobile Telecommunication System)의 새로

운 이름임.

o IMT-2000 주파수(WARC-92에서 분배)

- 1885-2025MHz 및 2110-2200MHz

* WARC(World Administrative Radio Conference, 세계전파통신주관청회

의)

o IMT-2000 표준제정 계획(제10차 회의에서 확정)

- '97.3-'98.6월(15개월) : 무선접속 후보기술 제출 마감

- '97.9-'98.8월(12개월) : 후보기술에 대한 평가

- '97.9-'99.2월(18개월) : 평가활동 재검토, 요소기술 결정 등

- '99.1-'99.12월(12개월) : 무선접속 규격 권고 작성 완료

o FDD와 TDD

- FDD(Frequency Division Duplex) : 송.수신을 주파수로 분리

- TDD(Time Division Duplex) : 송.수신 주파수가 따로 없고 시간적으로

분리