농기계이용률 제고를 위한 기계화모델 개발

----------------------------------------

농림부 농업기계자재과 503-7228

<> 요지

o 정부는 농기계 과잉공급 방지 및 이용률 증대, 생산비 절감을 위하여

"지역별 주요 농기계 적정 공급모델"과 "작목별 경영규모별 기계화모델"

을 개발하여 '98년부터 농기계 지원공급업무에 활용키로 함.

o 지역별 주요 농기계 적정 공급모델

- 목적 : 지역별(시군별) 주요 농기계의 적정 보유대수를 설정하고 현

공급상황을 비교 분석하여 농기계 과잉공급 방지 및 이용률

증대

- 개발주체 : 한국농촌경제연구원(이성호 박사 연구팀)

- 대상농기계 : 트랙터, 동력이앙기, 콤바인, 관리기, 곡물건조기, 스

피드스프레이어

o 작목별 경영규모별 기계화모델

- 목적 : 작목별 경영규모별로 최적의 농기계를 조합하여 공급하므로서

농기계의 과잉투자를 억제하고 생산비를 절감

- 개발주체 : 농촌진흥청 농업기계화연구소(강창호 연구관팀)

- 대상작목 및 경영규모 : 6개 작목(벼, 사과, 오이 등), 20개 규모

o 정부는 지역별(시군별)로 기종별 적정대수의 농기계를 공급하여 농기계의

과잉공급을 방지하고 이용률을 증대시킬 수 있도록 "지역별 주요 농기계

의 적정 공급모델을 개발하고, 또한 작목별 경영규모별로 적정규격의 농

기계를 투입하여 농기계의 과잉투자를 막고 작목별로 저비용 일관기계화

를 추진하여 생산비를 절감할 수 있도록 하기 위하여 "작목별 경영규모별

기계화모델"을 개발하여 '98년부터 농기계 지원공급업무에 적극 활용키로

하였다.

<지역별 주요 농기계의 적정 공급모델>

- 그동안 농기계 반값공급('93-'97) 추진으로 동력이앙기 등 일부 소형

농기계는 충분히 공급된 반면, 중.대형 농기계는 전국적으로 부족한

실정이나 지역별로는 과부족 현상이 나타나고 있으므로 시군별로 적

정대수의 농기계를 공급, 농기계의 과잉공급을 방지하고 이용률을 높

일 수 있도록 할 목적으로 한국농촌경제연구원(이성호 책임연구원 연

구팀)으로 하여금 "지역별 주요 농기계의 적정 공급모델"을 개발토록

하였다.

. 지역별 주요 농기계의 적정 공급모델은  평야지, 중산간지, 산간지

별로 대표 시.군 5개씩 15개 시.군을 선정, 농기계 이용실태를 조

사하여 농기계별, 규격별 적정 부담면적을 산출하고

. 시.군별로 농기계 규격별 부담면적을 기초로 적정 공급대수를 산출

하여 현 보유대수와 비교하여 기종별로 과부족을 판단한 결과

.. 트랙터 및 콤바인은 부족하나 평야지의 일부 시.군은 충분히 공

급되었으나 전국적으로는 부족하고

.. 아앙기는 전국적으로 과잉공급 되었으며

.. 곡물건조기, 관리기 및 스피드스프레이어는 전국적으로 부족한

것으로 나타났다.

* 전국의 주요 농기계 적정 공급대수 및 과부족 현황 추정

- 농림부는 이번에 개발된 지역별 주요 농기계의 적정 공급모델을 기초

로 주요 농기계 적정 공급계획 수립 지침을 작성 시달하여 시.군별로

연차별 농기계 공급계획을 수립토록 하고 행정 및 지도기관의 농기계

공급업무 담당자와 농업인 등을 대상으로 지도교육을 실시하는 등

'98년 이후의 농기계 지원공급 업무에 활용하여 지역별 적정 농기계

가 공급되도록 할 계획이다.

- 이에 따라 앞으로의 농기계 지원공급 추진방향은

. 일반농가에 대한 소형농기계 중시의 반값 보조지원은 '97년까지만

시행하고 '98년부터는 저리융자 지원으로 전환하고, 영농의 규모화

와 대형일관기계화를 통한 농업경쟁력 향상 및 농기계의 효율적인

이용을 위하여 경영규모가 큰 농업회사법인과 농기계공동이용조직

및 전업농에 대하여만 대형농기계 중심으로 보조지원 공급을 계속

시행할 계획이며

. 기종별로는 과잉공급된 아앙기중 보행형이앙기는 보조지원 대상기

종에서 제외하고 생산자조직과 전업농에서 구입하는 승용형 이앙기

와 트랙터, 콤바인 등 대형농기계에 한하여 보조지원할 계획임.

<작목별 경영규모별 기계화모델>

- 일반농가에 대한 소형농기계 중심의 농기계 반값공급으로 벼농사 주

요 농작업의 기계화율이 97%까지 달성되었으나 일부는 소형농기계 중

중심의 단순기계화가 추진되어 작목별 저비용의 일관기계화는 아직도

미흡한 것으로 판단하여 앞으로 농가별 농기계 과잉투자를 막고 작목

별 저비용 일관기계화를 추진하여 생산비를 절감할 목적으로 농촌진

흥청 농업기계화연구소(강창호 연구관 연구팀)로 하여금 "작목별 경

영규모별 기계화모델"을 개발토록 하였다.

. 작목별 경영규모별 기계화모델은 벼, 사과, 마늘, 오이, 장미, 양

돈 6개 작목에 대하여 농가의 보유현황 및 이용실태, 농기계 구입

성향 등을 조사 분석하고

. 작목별로 1-6개씩 총 20개의 경영규모에 대하여 경영규모별로 경제

적인 면에서 최적규모인 기계화모델 즉 농기계의 구성, 기종별 성

능 및 대수 등의 조합을 제시하고 있다.

* 작목별 기계화모델 개발경영규모

.. 벼(6개) : 3-5, 10, 20, 30, 50, 100ha

.. 과수(사과 2개) : 2, 5ha

.. 노지채소(마늘 1개) : 2ha

.. 시설채소(오이 4개) : 토양재배(0.3, 0.5ha), 양액재배(0.5,

1.0ha)

.. 시설화훼(장미 4개) : 토양재배(0.3, 0.5ha), 양액재배(0.5,

1.0ha)

.. 축산(양돈 3개) : 1, 2, 5천두

- 농림부는 작목별 경영규모별 기계화모델에 대하여 행정 및 지도기관

의 농기계 공급업무 담당자와 농업인 등을 대상으로 지도교육을 실시

하는 한편 '98년도 이후의 전업농 및 농업회사법인 등 농기계 공동이

용조직 지원 육성업무에 활용토록 할 계획이다.

<참고1> 전국의 주요 농기계 적정 공급대수 및 과부족 현황 추정

(단위 : 천대)

=================================================================

적정 공급대수   '96말 보유대수   과부족 현황

-----------------------------------------------------------------

트랙터                  176.7            113.3           -63.4

동력이앙기              184.4            271.1            86.7

콤바인                   93.4             73.8           -19.6

곡물건조기               97.4             38.1           -59.3

관리기                  327.7            272.8           -54.9

스피드 스프레이어        44.5             15.9           -28.6

=================================================================

주) 적정공급대수는 경지 이용률을 감안한 기계화 대상면적을 연간 부

담면적으로 나눈 대수임(예 : 동력이앙기 적정보유대수=1,176천ha/

6.37ha=184.4천대).

<참고2> 작목별 경영규모별 기계화모델(예시)

(1) 벼

=================================================================

작업공정 및                      영농규모별

작업수단   -----------------------------------------------------

(기종명)    3-5ha      10        20        30       50     100

수준     수준      수준      수준     수준    수준

-----------------------------------------------------------------

<경운.정지>

트랙터

. 소형(26 또는 35마력)

1         1         1                  1        1

. 중형(43마력)

1         2                 2

. 대형(64마력)

2        2

<육묘>

달망기

(1)        1         1         1        1        1

상토 조제기

(1)        1         1         1        1        2

일관 파종기

(1)        1         1         1        2        4

<시비>

비료 살포기

(1)       (1)        1         1        1        2

<이앙 또는 직파>

이앙기

. 보행4조

1

. 승용6조

1         1         2        3        5

직파기

. 6조

<1>       <1>                                   <1>

. 8조

<2>       <2>      <3>      <4>

<방제>

동력살분무기

1         1         1         1        1        2

동력분무기

1         1                   1        1        1

고성능방제기

1         1        1        2

<수확>

콤바인

. 2조

1

. 3조

1                   1

. 4조

1         1        2        3

<건조>

건조기

. 소형(21석)

1

. 중형(36석)

1                   1

. 대형(52석)

1         1        2        3

<농기계구입비>(천원)

25,140    44,545    66,937   100,857  150,389  229,741

<모델 경제적 하한규모>(ha)

4.8       8.1      11.7      17.9     26.0     39.9

=================================================================

주) . ( )는 위탁 또는 공동구입 가능

. < >는 이앙작업시 직파기 구입 불필요

. 건조작업을 RPC에 위탁할 경우 건조기 구입 불필요

(2) 과수(사과)

(단위 : 대)

=================================================================

작업공정 및              2ha 수준                 5ha 수준

작업수단          ---------------------- -----------------------

(기종명)             규격        대수        규격         대수

-----------------------------------------------------------------

동력원

. 관리기           5-7.5마력       1        5-7.5마력       1

. 트랙터            20마력급       1         30마력급       1

정지전정

(정지진정)

. 동력전정기       관리기용       1         관리기용       1

(가지처리)

. 파쇄기         전용형 또는      1       전용형 또는      1

관리기용                 트랙터용

퇴비시용

(적재)

. 농용굴삭기        전용형       (1)         전용형       (1)

. 농용로우더       트랙터용       1         트랙터용       1

(교반)

. 로타리           트랙터용       1         트랙터용       1

관리기용       1         관리기용       1

추비살포

. 비료살포기        관리기용       1         트랙터용       1

제초(예취)

. 동력예취기         휴대형        1          휴대형        1

. 예취기            관리기용       1         관리기용       1

. 제초기            트랙터용       1         트랙터용       1

방제

. 스피드스프레이어  400-600리터    1       500-1,000리터    2

관수

. 점적관수 또는 스프링클러         1조                      1조

입출고

. 지게차                           -          전용형        1대

선별

. 과일선별기         중량식        1대        중량식        1

운반

. 트레일러          트랙터용       1         트랙터용       1

. 운반차                           -        승용형(4륜)     1

저장

. 저온저장고         20평형        1동         50평형       1동

=================================================================

주) ( )내는 위탁 또는 공동구입 이용 가능