매연이 안나오는 시내버스 운행 개시

----------------------------------

환경부 대기보전국 교통공해과 504-9249

<> 환경부, 인천시청앞 광장에서 출범식 거행

<> 인천시 버스회사 (주)삼환교통 천연가스 시내버스 2대 운행

<> (주)삼천리도시가스, 인천시 학익동에 천연가스충전소 준공

o 환경부는 날로 심각해지는 대도시 자동차 공해를 근원적으로 줄이기 위한

대책으로, 이미 외국에서는 널리 상용화되어 있는 천연가스 버스를 국내

에 보급하기로 하였다.

- 천연가스 버스는 그간 자동차 제작사가 자체적으로 시험차를 제작하여

시운전을 실시한 결과, 기존의 경유버스에 비해 매연은 전혀 배출이 되

지 않고 출력도 우수한 것으로 나타나자

- 환경부는 2천년부터 서울 등 7대 도시의 시내버스를 압축천연가스(CNG)

를 사용하는 버스로 바꾸기로 방침을 정하고, 오늘 인천시청앞 광장에

서 인천 시내버스 회사인 (주)삼환교통이 천연가스 버스 2대(현대자동

차 제작)의 출범식을 갖고 실제 운행에 들어간다고 밝혔다.

o 천연가스 자동차는 이미 세계적으로 120만대 이상이 운행되고 있을 뿐만

아니라, 기존의 휘발유, 경유차량에 비해 공해물질을 적게 배출하여 미국,

일본 등 선진국에서는 저공해 자동차로 분류하고 정부에서 보급확대를 위

한 적극적인 정책을 추진하고 있는 차량이다.

- 천연가스 버스는 매연이 없고 질소산화물 등 기타 오염물질도 경유버스

보다 절반정도로 줄일 수 있으며

- 이산화탄소(CO2)도 기존 경유버스보다 20% 정도 적게 배출되어 CO2 규

제를 위한 세계기후변화협약에도 적절히 대응할 수 있는 차량임.

o 이번에 시범운행하는 천연가스 시내버스는 국내에서 '90년대초부터 과학

기술부, 산업자원부, 환경부에서 국책과제로 선정하고 산.학.연 합동으로

천연가스 자동차 제작에 대한 기술개발을 추진하여 왔으며 현대자동차,

대우중공업이 시험차를 제작하여 '97.5월부터 운행을 실시한 차량으로 다

음과 같이 저공해성과 안전성이 입증된 차량이다.

- 매연이 전혀 보이지 않는 저공해차로 판명

. 시험주행 결과, 매연은 전혀 배출되지 않고, 질소산화물 등 기타 배

출가스는 2000년부터 강화 적용되는 배출허용기준(선진국과 동일 수

준)에 훨씬 밑도는 40-60% 수준인 것으로 나타났음.

- 연료비용도 경유에 비하여 75% 수준

. 차량 연료비용은 산업용 천연가스 가격(324원/입방미터)으로 계산했

을 때 경유보다 1km당 58원 정도 저렴하여 천연가스 시내버스를 운행

할 경우 연간 551만원 정도를 절약할 수 있는 수준임(연간 95,000km

주행을 기준으로 함).

* 경유가격이 현 수준(490원/리터)일 때는 연료비용을 75% 정도 절약

가능하고 금년 10월부터 경유가가 590원/리터 수준으로 인상될 경

우는 62% 수준으로 더욱 유리해짐(교통세법 개정추진중).

- LPG 가스보다 안전

. 천연가스의 비중(0.6)이 공기의 비중(1)보다 가벼우며, 특히 차량에

는 200기압으로 압축되어 있어 누출시 급속히 공기중으로 확산되므로

화재 등의 위험성이 적음.

. 차량부품도 외국에서 수년간 실차 운행을 통해 안전성이 검증된 부품

을 사용하고 있으므로 문제가 없으며 승차감도 기존 버스에 비하여

소음이 줄어들어 우수한 것으로 판단됨.

o 이러한 천연가스 버스 운행을 위해 필수적인 천연가스 충전소는 이미 한

국가스공사(안산)에서 1대를 운영중에 있고('96년 설치), 오늘 (주)삼천

리도시가스(인천시 학익동)가 1대를 추가 설치한 것이며 앞으로는 주로

시내버스업체의 차고지 위주로 확대 설치될 예정이다.

o 향후 천연가스 버스 보급을 위한 정부 지원계획

- 천연가스충전소 설치비용은 대당 4-7억원(부지비용 제외)이 소요되어

초기 투자비가 많이 소요되므로 환경부는 앞으로 관련 부처와 협조하에

충전소 설치자금에 대한 융자지원과 가스가격의 안정적 공급을 통하여

충전소 설치를 적극 유도하고

- 아울러 천연가스 버스와 경유버스와의 가격차액에 대하여도 융자지원을

강구하고, 환경개선부담금 면제, 자동차배출가스 단속면제의 혜택도 부

여할 예정이라 밝혔다.

<천연가스버스 특징(인천시 (주)삼환교통))>

가. 사용연료

o 경유대신 천연가스를 고압(200기압)으로 압축하여(CNG), 연료용기에 주

입.사용하는 차임.

나. 차량제원(현대자동차 제작)

o 총배기량(cc) : 11,149

o 최고출력(마력/rpm) : 270/2,200

o 충전용량(입방미터) : 165, 충전압력 200bar

o 충전후 주행거리 : 300km/1회 충전

다. 배출가스 비교(경유대비)

(단위 : %)

===============================================================

질소산화물        매연       이산화탄소      소음

---------------------------------------------------------------

경유            100            100           100          100

CNG              60              -            80           95

===============================================================

라. 연료비용 비교(경유대비)

(단위 : %)

===============================================================

연료비

------------------------------      주행거리

'98.3      현재      '98.10

---------------------------------------------------------------

경유(원/리터)   100(590)  100(490)   100(590)  2.1(km/리터)

CNG            62.3      75.7       62.3      1.85(km/입방미터)

===============================================================

주) . CNG 가격은 산업용(324원/입방미터) 적용

. '98.10월 경유가격은 교통세법 개정(안) 적용 기준

* 오는 10월에는 대우중공업에서 제작한 버스 2대를 경기도 안산시 경원

여객(1대)과 한국가스공사(1대)에서 추가운행 예정