'99.1월중 4대강 수질오염도

--------------------------

환경부 수질보전국 산업폐수과 504-9253

<> 1월중 주요 지점 수질상태 분석

<팔당호 수질오염 추세>

o 팔당호의 수질은 겨울철 갈수기가 계속되는 관계로 전월에 비하여 수질

오염도가 증가하였으며(1.2 --> 1.4밀리그램/리터)

o 팔당하류(팔당호-잠실수중보)는 구리지점을 제외한 전지점이 전월에 비

해 수질오염도가 증가(1.3 --> 1.7밀리그램/리터)하였으나 전년동월에

비해서는 개선되었음(평균 2.3 --> 1.7밀리그램/리터).

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

'98

----------------------------------------       '99.1

평균           1월            12월

-----------------------------------------------------------------

평균           1.9           2.3            1.3             1.7

-----------------------------------------------------------------

팔당           1.5           1.3            1.2             1.4

도곡           1.7           1.7            1.1             1.2

구리           1.7           2.5            1.5             1.4

암사           1.7           2.0            1.1             1.6

구의           2.0           2.3            1.4             1.8

잠실           2.2           2.9            1.6             2.3

=================================================================

<낙동강하류 수질오염 추세>

o 낙동강 상.중류(안동, 고령 및 남지)의 수질오염도는 전월보다 다소 증

가한 반면, 낙동강 하류(물금, 구포)의 경우는 BOD 오염도는 개선되었

음. 그러나 질소.인의 농도 및 클로로필-a의 농도가 높아진 것으로 나

타남.

o 낙동강수계의 댐 방류량이 12월에는 2억 5,700만톤이였으나 1월에

는 전월보다 26% 감소된 1억 9천만톤인 것에 기인된 것으로 사료됨.

=================================================================

BOD        T-N         T-P        Chl-a

-----------------------------------------------------------------

물금

'98.12                   4.4       3.434       0.142        99.8

'99.1                    4.0       3.968       0.144       107.8

구포

'98.12                   4.7       3.370       0.135       102.8

'99.1                    4.2       4.010       0.138       111.4

=================================================================

<1월중 강수량 및 수질상태>

o 1월중 4대강 수계의 강수량은 영산강수계가 11.9mm로 가장 많고 기타

수계는 1.3-2.5mm로 강우가 거의 없는 상태임.

- 이는 전월(10-29mm)의 5-50%에 불과하고

- 전년동월보다도 크게 감소함.

. 한강(14.7 --> 1.6mm), 낙동강(33.4 --> 2.5mm), 금강(24.8 -->

1.3mm), 영산강(37.5 --> 11.9mm)

o 1월중 BOD 오염도는

- 전월과 비교할 때

. 금강수계와 낙동강 하류지역은 다소 개선되었고 한강 중.하류, 낙

동강 상류 및 영산강수계는 다소 악화됨.

. 금강수계의 경우 대청댐 방류량이 전월에 비해 200% 이상 증가된

반면, 기타수계는 댐방류량을 6-70% 이상 감소하였기 때문인 것으

로 보임.

- 전년동월과 비교하면 금강수계 5개 지점을 제외한 한강수계, 낙동강

수계, 영산강수계 전지점의 오염도가 증가함.

. 오염도 증가요인은 적은 강수량과 댐 방류량의 감소에 기인함.

<> 4대강 수질측정분석 결과(BOD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

1월                  '98년

구분        '98.12월      -----------------------        연평균

'99년           '98년

-----------------------------------------------------------------

의암            1.4          1.4             1.1            1.3

충주            0.9          0.9             0.6            0.8

팔당            1.2          1.4             1.3            1.5

노량진          3.9          5.0             4.8            3.6

가양            3.8          5.3             4.9            4.6

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

1월                  '98년

구분        '98.12월      -----------------------        연평균

'99년           '98년

-----------------------------------------------------------------

안동            0.8          1.0             0.9            0.9

고령            2.5          3.4             2.4            3.1

남지            3.8          3.7             2.4            3.2

물금            4.4          4.0             2.5            3.0

구포            4.7          4.2             2.7            3.2

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

1월                  '98년

구분        '98.12월      -----------------------        연평균

'99년           '98년

-----------------------------------------------------------------

옥천            1.0          0.9             1.0            0.9

대청            0.9          0.8             1.1            1.0

청원            2.6          2.6             2.7            2.3

공주            2.3          2.2             2.6            2.5

부여            2.2          2.1             2.3            2.4

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

1월                  '98년

구분        '98.12월      -----------------------        연평균

'99년           '98년

-----------------------------------------------------------------

담양            1.3          1.8             1.4            1.6

우치            2.3          2.9             1.7            2.3

광주            4.0          4.4             2.5            3.8

나주            6.3          7.2             4.4            5.9

무안            1.5          2.1             1.5            2.0

주암            0.8          0.9               -            0.8

=================================================================

<> 주요 호소 수질측정분석 결과(COD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

1월                  '98년

구분        '98.12월      -----------------------        연평균

'99년           '98년

-----------------------------------------------------------------

소양댐          2.1          2.0             2.4            2.3

의암댐          2.6          2.4             2.1            2.4

청평댐          2.2          3.3             1.9            2.3

충주댐          2.4          1.3             1.7            2.1

팔당댐          2.7          3.0             3.0            3.1

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

1월                  '98년

구분        '98.12월      -----------------------        연평균

'99년           '98년

-----------------------------------------------------------------

안동댐          2.5          2.4             2.6            2.7

영천댐          3.6          3.6             3.1            3.6

임하댐          2.7          2.7             2.7            3.2

합천댐          2.3          2.4             2.3            2.3

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

1월                  '98년

구분        '98.12월      -----------------------        연평균

'99년           '98년

-----------------------------------------------------------------

대청댐          2.8          2.7             2.5            3.2

금강하구언      6.8          7.1             5.9            5.7

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

1월                  '98년

구분        '98.12월      -----------------------        연평균

'99년           '98년

-----------------------------------------------------------------

담양댐          4.0          3.1             2.1            3.4

광주댐          6.2          3.8             3.7            4.7

장성댐          5.8          4.3             3.3            4.5

나주댐          4.1          5.0             5.6            5.0

주암댐          2.5          2.4             2.4            2.9

=================================================================

주) 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<> 수계별 항목별 수질오염 현황('99.1월분)

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

한강

--------------------------------------------------

의암      충주     팔당      노량진     가양

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           5         8         3       4.0       5.2

pH                 7.7       7.6       8.5       7.7       5.8

DO                13.4       7.9      13.5       9.5       8.5

BOD                1.4       0.9       1.4       5.0       5.3

COD                2.8       1.7       2.7       6.6       8.3

SS                 3.0       0.5       2.0       8.3      16.6

대장균 군수        1.2x     2.6x10   14.8x10     2.1x      9.0x

(MPN/100ml)     10의 제곱                     10의 사승 10의 삼승

분원성 대장균     1.1x10     < 2       7.8       2.8x      1.8x

군수(MPN/100ml)                               10의 삼승 10의 삼승

T-N              1.864     2.070     2.425     8.368     6.939

T-P              0.026     0.017     0.020     0.384     0.392

NH3-N            0.110     0.027     0.141     3.292     2.758

NO3-N            1.368     1.281     1.185     3.694     3.678

음이온             ND       0.01       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도         58       176       134       292       342

(us/cm)

=================================================================

=================================================================

낙동강

--------------------------------------------------

안동       고령     남지       물금       구포

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           8         5         6         6         6

pH                 7.4       7.7       8.0       8.8       8.6

DO                 9.1      13.7      14.8      14.0      14.8

BOD                1.0       3.4       3.7       4.0       4.2

COD                3.4       6.5       6.7       7.6       7.9

SS                 1.3       9.7      10.8      13.0      13.0

대장균 군수        1.6x      3.1x      6.6x    4.3x10      2.9x

(MPN/100ml)     10의 제곱 10의 삼승 10의 제곱           10의 삼승

분원성 대장균     1.2x10     8.2x      2.2x    2.3x10      2.9x

군수(MPN/100ml)           10의 제곱 10의 제곱           10의 삼승

T-N              2.011     5.989     4.724     3.968     4.010

T-P              0.082     0.192     0.163     0.144     0.138

NH3-N            0.186     0.460     0.093     0.057     0.111

NO3-N            1.640     4.870     3.412     3.114     2.936

음이온             ND       0.05      0.01       ND        ND

계면활성제

전기 전도도        115       323     355.5     370.3     363.5

(us/cm)

=================================================================

=================================================================

금강

-------------------------------------------------

옥천      대청     청원       공주      부여

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           4         7         5         6         5

pH                 7.8       7.9       7.6       7.5       7.6

DO                12.0      11.2      11.6      11.4      11.4

BOD                0.9       0.8       2.6       2.2       2.1

COD                2.0       2.5       4.3       3.9       4.0

SS                 0.6       2.3       8.9       4.2       6.5

대장균 군수      6.3x10     4.4x10     4.3x      1.4x      3.4x

(MPN/100ml)                         10의 삼승 10의 삼승 10의 제곱

분원성 대장균      5.8       2.5       9.0      8.5x10    4.5x10

군수(MPN/100ml)                     10의 제곱

T-N              3.202     1.650     4.748     4.592     4.587

T-P              0.011     0.016     0.127     0.118     0.100

NH3-N            0.038     0.041     1.308     1.235     1.213

NO3-N            3.006     1.514     3.020     3.166     3.423

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        183       102       235       231       236

(us/cm)

=================================================================

=================================================================

영산강

--------------------------------------------------

담양     우치     광주     나주     무안   주암

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)        5.7       4.8       5.1      7.1     7.0    8.3

pH                7.2       7.4       7.6      7.3     7.6    6.3

DO               12.4      12.7      12.9     11.7    12.4    7.4

BOD               1.8       2.9       4.4      7.2     2.1    0.9

COD               3.4       4.4       6.0      8.9     5.6    2.6

SS                5.1       6.0      14.3     30.4    13.4    2.4

대장균 군수       3.3x      2.1x      4.6x   7.4x10    8.0    1.9

(MPN/100ml)    10의 제곱 10의 제곱 10의 제곱

분원성 대장균     1.4      1.8x10     1.3x   3.3x10    4.8      0

군수(MPN/100ml)                    10의 제곱

T-N             4.873     4.708     4.598    9.907   7.672  0.873

T-P             0.294     0.048     0.199    0.575   0.172  0.009

NH3-N           0.125     0.090     0.169    3.860   0.181  0.038

NO3-N           1.516     2.335     2.026    5.912   3.917  0.582

음이온            ND        ND        ND       ND      ND     ND

계면활성제

전기 전도도       141       173       173      310   1,050   68.5

(us/cm)

=================================================================

주) Cd, CN, Pb, Cr+6, As, Hg, 페놀류는 불검출

<> 수계별 강수량 및 댐 방류량 현황

o 수계별 강수량

(단위 : mm)

=================================================================

'99                         '98

측정지점    ---------------------------------- ------------------

금월(1월) 전월('98.12월) 누계(1월)   1월 누계(1-12월)

-----------------------------------------------------------------

한강            1.6       19.5          1.6      14.7   1,742.9

춘천           0.7       15.8          0.7      11.7   1,571.8

충주           2.0       31.0          2.0      21.9   1,621.6

서울           2.0       11.7          2.0      10.4   2,035.2

낙동강          2.5       10.2          2.5      33.4   1,625.6

안동           0.0       13.3          0.0      16.0   1,355.5

대구           3.0        9.0          3.0      36.3   1,361.6

산청           4.4        8.2          4.4      48.0   2,159.8

금강            1.3       29.1          1.3      24.8   1,813.3

청주           1.1       31.8          1.1      18.7   1,600.8

대전           1.4       26.4          1.4      30.9   2,025.7

영산강         11.9       23.8         11.9      37.5   1,571.8

광주           3.8       21.9          3.8      35.4   1,983.9

무안          19.9       25.6         19.9      39.5   2,107.9

=================================================================

자료) '98.12.21-'99.1.20까지 각 지방 측후소 자료임.

o 댐 방류량

- 한강 수계

(단위 : 백만톤/월)

===============================================================

댐명         '99.1월        '98.12월        전년동월('98.1월)

---------------------------------------------------------------

계            706.8           754.6              758.1

---------------------------------------------------------------

소양댐          154.0            95.4              150.6

충주댐          188.3           266.0              171.7

팔당댐          364.5           393.2              435.8

===============================================================

- 낙동강 수계

(단위 : 백만톤/월)

===============================================================

댐명         '99.1월         '98.12월       전년동월('98.1월)

---------------------------------------------------------------

계            189.6            257.4             273.9

---------------------------------------------------------------

안동댐           66.1             72.4             127.1

임하댐           42.9             69.0              17.8

합천댐           54.1             87.2              72.6

남강댐           26.5             28.8              56.4

===============================================================

- 금강 수계

(단위 : 백만톤/월)

===============================================================

댐명         '99.1월        '98.12월        전년동월('98.1월)

---------------------------------------------------------------

대청댐          133.0            43.3              83.1

===============================================================

- 영산강 수계

(단위 : 만톤/월)

===============================================================

댐명         '99.1월        '98.12월        전년동월('98.1월)

---------------------------------------------------------------

계             80.3          270.6               85.8

---------------------------------------------------------------

장성댐           37.4           42.9               42.9

담양댐           13.4          198.2               13.4

광주댐            5.4            5.4                5.4

나주댐           24.1           24.1               24.1

===============================================================