'99.3월중 4대강 수질오염도

--------------------------

환경부 수질보전국 산업폐수과 504-9253

<> 3월중 주요 지점 수질상태 분석

<팔당호 수질 BOD 2.0에서 1.4밀리그램/리터로 30% 낮아져>

o 금년 3월의 팔당호 수질은 BOD 1.4밀리그램/리터으로서 지난 1월 이후

계속해서 같은 수준을 유지하고 있으며 작년 3월의 수질 2.0밀리그램/

리터에 비해서는 30% 정도 개선됨.

예년에는 1월 이후부터 장마시까지는 계속해서 수질이 악화되었으나 금

년의 경우는 특이한 현상을 보임.

<연도별 팔당호 1-3월 수질오염도>

=============================================================

1월      2월      3월      4월      5월     6월

-------------------------------------------------------------

'97        1.1      1.4      1.8      2.0      2.0     1.8

'98        1.4      1.8      2.0      2.0      1.7     1.7

'99        1.4      1.4      1.4

=============================================================

o 또한 팔당하류(팔당호 --> 잠실수중보)의 수질도 작년 3월의 수질과 비

교하면 대체로 개선됨.

- 도곡 2.4 --> 2.2밀리그램/리터, 구리 2.2 --> 2.2밀리그램/리터, 암

사 2.9 --> 2.8밀리그램/리터, 구의 3.3 --> 2.5밀리그램/리터, 잠실

3.2 --> 2.2밀리그램/리터

o 이는 지난 1년동안 환경기초시설이 확충되고 지역 축협이 중심이 되어

축산폐수의 자율적 관리가 강화되고 상류지역 주민의 상수원 수질보전

에 대한 인식이 크게 높아진데 기인한 것으로 보여짐.

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

3월                3월까지 평균

'99.2월   ---------------------- ---------------------

'99         '98         '99         '98

-----------------------------------------------------------------

평균         3.1        2.4         2.8         2.4         2.7

-----------------------------------------------------------------

팔당         1.4        1.4         2.0         1.4         1.7

도곡         2.5        2.2         2.4         2.0         2.2

구리         2.6        2.2         2.2         2.1         2.4

암사         3.4        2.8         2.9         2.6         2.6

구의         3.2        2.5         3.3         2.5         2.8

잠실         3.6        2.2         3.2         2.7         3.4

=================================================================

<낙동강하류 수질개선대책 수립 시급>

o 낙동강 상류(안동)의 수질은 지난 1월 이후 BOD 1.0밀리그램/리터를 유

지하고 있으나, 낙동강 중.하류 수질은 3월중 강수가 90mm 정도로 많이

내렸음에도 불구하고 악화되고 있음.

<낙동강 수계 주요 지점 수질오염도 추세('99.1-3월)>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

'99년

----------------------------------------  '98 평균

1월        2월        3월       평균

-----------------------------------------------------------------

안동          1.0        1.0        1.0        1.0        0.9

고령          3.4        3.5        3.9        3.6        3.1

남지          3.7        3.6        4.7        4.0        3.2

물금          4.0        4.5        5.1        4.5        3.0

구포          4.2        4.9        5.2        4.8        3.2

=================================================================

o 이는 낙동강 수계의 특성상 수질관리를 상류의 댐방류량에 거의 의존하

고 있으며 비가 올 경우에도 도시 하천 및 도로 등에 퇴적되어 있던 오

염물질들이 모두 낙동강으로 흘러들어 오고 있어 환경기초시설의 확충

만으로는 해결되기 어렵기 때문임.

따라서 낙동강 수질을 개선하기 위해서는 환경기초시설의 확충은 물론

갈수기에 하천유량을 늘릴 수 있는 대책마련이 필요함.

<2월중 강수량 및 수질상태>

o 3월중 4대강의 수계의 강수량은 영산강 수계가 111.6mm로 가장 많아 지

난 2월달의 36.5mm 및 작년 3월달의 69.1mm보다 200% 및 170% 정도 증

가하였고 기타 수계도 44-90mm로 강수량이 많은 상태임.

- 이는 지난 2월의 4.8-7.8mm보다 풍족하게 많이 내려 가뭄이 대체로

해소되었고

- 작년 3월보다도 크게 증가하였음.

. 한강(35.1 --> 44.5mm), 낙동강(33.8 --> 90.6mm), 금강(28.1 -->

52.0mm)

o 3월중 BOD 오염도는

- 지난 2월과 비교할 때

. 4대강 수계 모두 댐을 비롯한 수계 상류지역은 유사한 수질을 보이

고 있는 반면 중.하류 지역은 모든 지역이 다소 악화됨.

. 이는 '98년 12월 이후 갈수기가 지속되어 하천 및 도로 등에 쌓인

오염물질이 많은 강수로 씻겨내려 오고 이들 오염물질이 미처 안정

화되지 않았기 때문인 것으로 보임.

- 작년 3월과 비교하여도 수계 상류지점은 개선되거나 유사한 반면 하

류지점은 전지점의 오염도가 증가함.

<> 4대강 수질측정분석 결과(BOD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

3월               3월까지 평균

구분       '99.2월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

의암          1.2        1.3         1.3        1.3        1.2

충주          0.8        1.1         1.0        0.9        0.8

팔당          1.4        1.4         2.0        1.4        1.6

노량진        5.3        6.3         5.2        5.5        5.1

가양          5.4        7.1         7.5        5.9        6.0

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

3월               3월까지 평균

구분       '99.2월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동          1.0        1.0         0.9        1.0        0.9

고령          3.5        3.9         3.9        3.6        3.1

남지          3.6        4.7         3.8        4.0        3.1

물금          4.5        5.1         3.9        4.5        3.3

구포          4.9        5.2         4.1        4.8        3.6

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

3월               3월까지 평균

구분       '99.2월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

옥천          1.1        1.2         1.1        1.1        1.1

대청          0.9        0.8         1.0        0.8        1.0

청원          2.7        2.9         2.7        2.7        2.8

공주          2.1        2.9         3.2        2.4        2.9

부여          2.0        3.4         3.1        2.5        2.7

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

3월               3월까지 평균

구분       '99.2월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양          1.7        2.0         2.7        1.9        2.2

우치          3.7        4.5         3.8        3.7        2.7

광주          4.8        6.7         6.3        5.3        4.2

나주          7.9        8.5         8.1        7.9        6.0

무안          2.1        3.0         2.6        2.4        2.0

주암          1.1        1.1           -        1.0          -

=================================================================

<> 주요 호소 수질측정분석 결과(COD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

3월               3월까지 평균

구분       '99.2월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

소양댐        2.0        2.0         2.3        2.0        2.3

의암댐        2.6        2.7         2.2        2.6        2.1

청평댐        2.5        2.6         2.0        2.8        1.9

충주댐        1.4        2.0         2.0        1.5        1.9

팔당댐        3.1        3.6         4.2        3.3        3.6

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

3월               3월까지 평균

구분       '99.2월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동댐        2.3        2.3         2.5        2.3        2.6

영천댐        3.4        3.8         3.5        3.6        3.2

임하댐        3.0        3.1         2.5        2.9        2.6

합천댐        2.3        1.9         2.1        2.2        2.1

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

3월               3월까지 평균

구분       '99.2월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

대청댐        2.5        2.7         2.1        2.6        2.2

금강하구언    6.5        6.8         5.4        6.8        5.8

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

3월               3월까지 평균

구분       '99.2월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양댐        3.1        3.0         3.2        3.1        2.8

광주댐        4.2        3.9         4.4        4.0        3.9

장성댐        4.3        3.7         4.3        4.1        4.0

나주댐        4.6        4.0         5.0        4.0        4.9

주암댐        2.6        2.8         2.6        2.6        2.5

=================================================================

주) 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<> 수계별 항목별 수질오염 현황('99.3월분)

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

한강

--------------------------------------------------

의암      충주     팔당      노량진     가양

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           4         7         5         8       9.3

pH                 7.6       8.0       8.5       7.6       7.6

DO                12.5      11.4      12.4       8.8       9.1

BOD                1.3       1.1       1.4       6.3       7.1

COD                2.6       2.4       2.9       6.8       8.2

SS                 3.7       1.6       3.1       9.0      11.5

대장균 군수        1.2x      6.5     1.6x10      3.3x      8.3x

(MPN/100ml)     10의 제곱                     10의 사승 10의 삼승

분원성 대장균      8.8x      < 2       < 2       3.3x      1.2x

군수(MPN/100ml)     10                        10의 삼승 10의 삼승

T-N              1.760     2.560     2.183     5.750     4.459

T-P              0.030     0.069     0.043     0.370     0.398

NH3-N            0.080     0.067     0.506     0.919     0.827

NO3-N            1.235     1.733     1.395     2.392     2.431

음이온            0.02      0.01       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도         53       149       118       267       283

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

낙동강

--------------------------------------------------

안동       고령     남지       물금      구포

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           7         8         9       9.0         9

pH                 7.6       7.8       8.7       9.3       9.2

DO                11.3      12.8      12.7      13.6      13.3

BOD                1.0       3.9       4.7       5.1       5.2

COD                3.1       7.3       8.6       9.3       9.3

SS                 1.5      12.9      20.3      19.0      15.5

대장균 군수       1.4x10     1.8x      1.9x      5.0x      3.2x

(MPN/100ml)               10의 삼승 10의 삼승 10의 제곱 10의 제곱

분원성 대장균     0.5x10     7.4x      4.8x      2.1x      4.6x

군수(MPN/100ml)           10의 제곱 10의 제곱 10의 제곱 10의 제곱

T-N              1.833     7.062     5.077     4.710     5.064

T-P              0.091     0.280     0.226     0.168     0.161

NH3-N            0.142     0.606     0.200     0.064     0.197

NO3-N             1.53      5.72     2.724     2.492     2.525

음이온            0.00      0.07      0.00      0.01      0.00

계면활성제

전기 전도도        128       443     352.8     347.8     359.5

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

금강

-------------------------------------------------

옥천      대청     청원       공주      부여

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           8         7         7         8         8

pH                 7.9       7.9       7.7       7.9       8.6

DO                11.2      11.0      11.3      11.5      12.8

BOD                1.2       0.8       2.9       2.9       3.4

COD                2.5       2.8       4.8       5.4       5.2

SS                 2.5       1.7       4.3       7.9      13.1

대장균 군수      6.1x10    5.1x10      1.6x      8.8x      1.2x

(MPN/100ml)                        10의 사승 10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균    1.7x10    2.5x1       3.8x      1.0x      1.3x

군수(MPN/100ml)                    10의 삼승 10의 제곱 10의 제곱

T-N              3.160     1.477     5.183     5.182     5.289

T-P              0.013     0.012     0.149     0.135     0.094

NH3-N            0.054     0.043     2.293     2.389     1.974

NO3-N            2.958     1.320     2.531     2.484     2.924

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        174       120       216       320       302

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

영산강

--------------------------------------------------

담양     우치     광주     나주     무안   주암

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)        7.9       8.4       8.6      9.5     9.4    6.3

pH                7.3       7.8       8.3      7.6     8.0    7.0

DO               11.6      12.4      11.9     10.1    11.5   11.3

BOD               2.0       4.5       6.7      8.5     3.0    1.1

COD               4.0       6.6       9.6     10.7     5.4    2.7

SS               10.4      15.0      30.0     32.2     7.8    2.1

대장균 군수     8.2x10     2.0x      8.9x      5.0x    0.5    0.6

(MPN/100ml)             10의 제곱  10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균     3.5     8.1x10     2.7x      7.4x      0      0

군수(MPN/100ml)                    10의 제곱 10의 제급

T-N             2.708     2.318     2.513   10.638   5.505  0.931

T-P             0.057     0.206     0.283    0.660   0.204  0.016

NH3-N           0.454     0.163     0.146    1.628   0.177  0.028

NO3-N           1.701     1.937     1.848    5.389   4.202  0.437

음이온            ND        ND        ND       ND      ND     ND

계면활성제

전기 전도도       108       174       193      318   1.098   62.5

(마이크로s/cm)

=================================================================

주) Cd, CN, Pb, Cr+6, As, Hg, 페놀류는 불검출

<> 수계별 강수량 및 댐 방류량 현황

o 수계별 강수량

(단위 : mm)

=================================================================

'99                         '98

측정지점    ----------------------------------  -----------------

금월(3월) 전월('99.2월)  누계(3월)    3월   누계(3월)

-----------------------------------------------------------------

한강           44.5        4.8         50.8       35.1     65.3

춘천          44.8        6.2         51.7       31.1     55.4

충주          39.0        1.3         42.3       26.4     55.5

서울          49.6        6.8         58.4       47.8     85.1

낙동강         90.6        7.8        103.4       38.8    114.2

안동          71.9        0.0         73.4       31.9     76.4

대구          90.3        0.0         99.4       31.4     84.8

산청         109.5       23.5        137.4       53.0    181.3

금강           52.0        4.7         53.3       28.1     80.6

청주          40.7        1.6         41.8       29.3     73.2

대전          63.3        7.7         64.7       26.8     87.9

영산강        111.6       36.5        123.5       69.1    139.7

광주          97.6       43.7        101.4       73.7    150.5

무안         125.6       29.3        145.5       64.4    128.9

=================================================================

자료) '99.2.21-'99.3.20까지 각 지방 측후소 자료임.

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.3월        '99.2월       전년동월('98.3월)

-----------------------------------------------------------------

계                734.5          802.4             760.6

-----------------------------------------------------------------

소양댐              203.2          216.1             146.3

충주댐              161.2          189.6             161.9

팔당댐              370.1          396.7             452.4

=================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.3월        '99.2월       전년동월('98.3월)

-----------------------------------------------------------------

계                243.4          177.5             254.0

-----------------------------------------------------------------

안동댐               72.6           80.9              59.5

임하댐                5.6           13.1              46.7

합천댐               72.6           59.6              21.8

남강댐               92.6           23.9             126.0

=================================================================

o 금강수계

(단위 : 만톤/월)

=================================================================

'99.3월        '99.2월       전년동월('98.3월)

-----------------------------------------------------------------

대청댐               61.2           97.4              65.6

=================================================================

o 영산강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.3월        '99.2월       전년동월('98.3월)

-----------------------------------------------------------------

계                 91.2          120.0              77.4

-----------------------------------------------------------------

장성댐               47.2           42.9              38.7

담양댐               17.3           13.4              12.1

광주댐                4.9           39.6               4.8

나주댐               21.8           24.1              21.8

=================================================================