수출입 컨테이너 지원전용 연안부두 인천남항에 건설

-------------------------------------------------

해양수산부 해운선원국 연안해운과 554-2467

o 해양수산부는 연안컨테이너 해송활성화대책의 일환으로 추진중인 인천남

항 컨테이너 전용부두를 오는 '99.7부터 운영할 계획이라고 밝혔다.

o 동 부두는 대한통운(주)에서 민자 212억원을 투입하여 '98말 준공한 부두

로 5,000DWT급 연안컨테이너 전용선 1척과 일반잡화선 1척이 동시에 접안

가능한 부두로 컨테이너부두에는 35톤급 갠트리크레인 1기를 설치하여 연

간 150천TEU의 컨테이너를 처리할 능력을 갖추게 되었다.

o 동 부두 운영시 부산(자성대부두)/인천(4부두 및 남항부두)을 이용한 연

안컨테이너의 양항체제 운영활성화에도 크게 도움이 될 것이며, 특히 남

항부두 운영시 부산-인천간의 선박운항시간이 7시간이나 단축(종전 28시

간 --> 21시간)되어 화주에 대한 서비스를 제공할 수 있을 것으로 보인다.

o 대한통운(주)에서는 동 부두 정상운영을 위하여 '99.4.23일부터 동 부두

진입항로 준설공사를 착공하였는바, 동 공사는 민자 25억원을 투입한 것

으로 6월말까지 완공 예정이다. 동 항로 준설공사가 끝나는 7월 1일부터

현재 한국-중국간 운항중인 연안컨테이너 피더선(3,500톤급) 3척을 부산-

인천항로에 투입하여 운영할 계획이다.

o 동 선박이 정상운항될 경우 부산-인천간의 연안컨테이너 선박은 대한통운

(주)에서 운항하게 되는 3척 등 총 7척이 매일 2회씩 운항하므로서 화주

의 물류비 절감과 운송시간 단축을 통한 경쟁력 강화 등에 크게 기여할

것으로 기대되고 있다.

<참고>

o 인천남항 연안컨테이너 전용부두 현황

- 부두길이 : 223m

- 접안능력 : 5천DWTx2척

- 용도 : 연안컨테이너선 1선석, 일반잡화선 1선석

- 하역능력 : 150천TEU 910천톤

o 부두건설 현황

- 공사주체 : 대한통운(주)

- 공사금액 : 약 212억원

- 공사기간 : '97.3-'98.11

- 공사개요 : 항만법에 의한 비관리청 항만공사 시행허가를 받아 건설

o 컨테이너 하역장비 설치.운영계획

- 규모 : 35톤급

- 개수 : 1개

- 설치시기 : '98.12

- 설치비 : 40억원

- 운영예정 : '99.7

* 대한통운(주)에서 비관리청 항만공사로 설치

o 항로준설

- 위치 : 인천남항 입구

- 공사기간 : '98.11-'99.5

- 공사금액 : 25억원

- 준설량 : 73천입방미터

- 준설후 수심 : 4m, 준설전 수심 : 2-3m

* 대한통운(주)에서 비관리청 항만공사로 준설