'99.4월중 4대강 수질오염도

--------------------------

환경부 수질보전국 산업폐수과 504-9253

<> 4월중 주요 지점 수질상태 분석

<팔당호 수질오염 추세>

o 금년 4월의 팔당호수질 오염도는 BOD 1.9밀리그램/리터로서 지난 2월

및 3월(1.4밀리그램/리터)보다 증가(1.4 --> 1.9밀리그램/리터)되었음.

o 팔당호는 4월의 많은 강우(97.4mm)에 의해 도시하천 등 퇴적되었던 오

염물질이 한꺼번에 유입되고 수온이 전월에 비하여 상승(4.6 --> 8.6도

씨)하여 조류의 활동이 활발해지면서 BOD 오염도가 증가된 것으로 분석

됨.

o 팔당하류(팔당호-잠실수중보)는 전지점이 지난 3월에 비하여 다소 증가

(평균 2.4 --> 2.5밀리그램/리터)되었고 작년 4월에 비해서는 개선되었

음 (평균 3.5 --> 2.5밀리그램/리터).

o 예년에는 1월 이후부터 장마시까지 계속해서 수질이 악화되었으나 금년

의 경우 3월까지 오염도에 변화가 없는 특이한 현상을 보이다 4월에는

예년과 비슷한 수준을 보임.

<연도별 팔당호 1-4월 수질오염도>

=============================================================

1월      2월      3월      4월      5월     6월

-------------------------------------------------------------

'97        1.1      1.4      1.8      2.0      2.0     1.8

'98        1.4      1.8      2.0      2.0      1.7     1.7

'99        1.4      1.4      1.4      1.9

=============================================================

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

4월                4월까지 평균

'99.3월   ---------------------- ---------------------

'99         '98         '99         '98

-----------------------------------------------------------------

평균         1.4        1.9         2.0         1.5         1.7

-----------------------------------------------------------------

팔당         2.4        2.5         3.5         2.3         2.9

도곡         2.2        2.1         3.6         2.0         2.5

구리         2.2        2.5         3.4         2.2         2.7

암사         2.8        2.6         3.1         2.4         2.8

구의         2.5        2.7         3.6         2.4         3.0

잠실         2.2        2.7         3.6         2.7         3.5

=================================================================

<낙동강수계 수질오염 추세>

o 낙동강 상류(안동)의 BOD 오염도는 0.9밀리그램/리터로서 지난 3월의

1.0밀리그램/리터보다 다소 개선되었고, 낙동강 중.하류(고령, 물금)의

경우 지난 1월 이후 3월까지 지속적으로 증가(3.4-4.0 --> 3.9-5.1밀리

그램/리터)하였으나, 4월에는 각 조사지점의 오염도가 모두 개선되었음

(고령 3.7밀리그램/리터, 물금 3.6밀리그램/리터).

o 이는 낙동강수계에 '98.12월 이후 강수량이 거의 없는 갈수기가 지속되

다가 지난 3월에 평균 90mm 정도의 많은 강수로 도시하천 및 도로 등에

퇴적되었던 오염물질이 흘러들어 오염도가 지속적으로 증가되었으나, 4

월 이후 하천수질이 안정화되는 경향으로 판단되며 또한 4월에도 평균

109mm 정도의 많은 강수의 여파로 상류댐들의 방류량을 증가(243 -->

415백만톤/월)시킨 요인으로 판단됨.

<낙동강수계 주요 지점 수질오염도 추세>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

'99년

------------------------------------------  '98 평균

1월      2월      3월      4월     평균

-----------------------------------------------------------------

안동          1.0      1.0      1.0      0.9      1.0      0.9

고령          3.4      3.5      3.9      3.7      3.6      3.1

남지          3.7      3.6      4.7      3.3      3.8      3.2

물금          4.0      4.5      5.1      3.6      4.3      3.0

구포          4.2      4.9      5.2      3.6      4.5      3.2

=================================================================

<4월중 강수량 및 수질상태>

o 4월중 4대강 수계의 강수량은 낙동강수계가 109.0mm로 가장 많았고

- 영산강수계 강수량은 지난 3월에 비해 감소하였으나, 한강, 낙동강,

금강수계는 증가하였음.

. 한강(44.5 --> 97.4mm), 낙동강(90.6 --> 109.0mm), 금강(52.0 -->

88.2mm), 영산강(111.6 --> 81.0mm)

- 작년 4월보다는 한강을 제외한 전 수계가 감소하였음.

. 한강(90.5 --> 97.4mm), 낙동강(133.5 --> 109.0mm), 금강(138.4

--> 88.2mm), 영산강(121.3 --> 81.0mm)

o 4월중 BOD 오염도는

- 지난 3월과 비교할 때

. 4대강 수계중 팔당댐 및 금강 하류지역을 제외한 모든 지점이 개선

되었음.

. 이는 '98년 12월 이후 갈수기가 지속되어 하천 및 도로 등에 쌓였

던 오염물질이 지난 3월의 많은 강수로 씻겨 내려간 후 4월들어 수

질이 안정화되는 한편, 4월에도 많은 강수의 여파로 댐 방류량을

증가시킨 요인으로 판단됨.

<> 수계별 항목별 수질오염 현황('99.4월분)

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

한강

--------------------------------------------------

의암      충주     팔당      노량진     가양

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           8         8         9        10        12

pH                 7.8       7.8       8.5       7.7       7.6

DO                11.9      10.4      12.1       8.5       8.5

BOD                1.3       0.9       1.9       3.9       5.4

COD                2.7       2.2       3.1       5.7       7.6

SS                 4.5       0.9       6.5       8.6      14.7

대장균 군수        1.4x    1.6x10    4.6x10      4.9x      3.1x

(MPN/100ml)     10의 제곱                     10의 사승 10의 사승

분원성 대장균      8.3x      < 2       < 2       3.5x      5.5x

군수(MPN/100ml)                               10의 삼승 10의 삼승

T-N              1.731     3.574     2.485     5.286     6.564

T-P              0.029     0.017     0.040     0.194     0.339

NH3-N            0.086     0.084     0.376     1.936     3.216

NO3-N            1.316     1.957     1.789     2.064     1.820

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도         65       155       133       197       249

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

낙동강

--------------------------------------------------

안동       고령     남지       물금      구포

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           6        14      11.8        11      10.5

pH                 7.5       7.8       7.4       7.6       7.2

DO                11.9      10.2      11.7      11.9      12.0

BOD                0.9       3.7       3.3       3.6       3.6

COD                3.3       6.4       5.7       6.1       5.7

SS                 2.0      16.5      17.5      14.0      14.5

대장균 군수       5.9x10     2.7x      3.2x      7.8x      2.7x

(MPN/100ml)               10의 삼승 10의 삼승 10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균     1.0x10     9.8x      1.5x      5.0x      3.6x

군수(MPN/100ml)           10의 제곱 10의 삼승 10의 제곱 10의 제곱

T-N              1.584     6.629     4.720     4.276     4.280

T-P              0.076     0.280     0.140     0.159     0.148

NH3-N            0.127     0.525     0.141     0.100     0.111

NO3-N             1.16      5.18     3.447     2.718     3.243

음이온             ND       0.04       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        128       250     261.8     228.3     212.8

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

금강

-------------------------------------------------

옥천      대청     청원       공주      부여

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           9         9         9         9         9

pH                 7.4       7.5       7.5       7.5       7.5

DO                10.7      11.0      11.4      10.9      12.1

BOD                1.0       0.9       3.3       3.2       3.7

COD                2.5       2.6       5.5       5.6       5.0

SS                 4.6       2.2       8.5       9.2      12.4

대장균 군수        2.1x     9.1x10     3.4x      4.9x      2.1x

(MPN/100ml)     10의 제곱           10의 사승 10의 삼승 10의 삼승

분원성 대장균      5.5x      2.0x1     8.5x     7.5x10     6.0x

군수(MPN/100ml) 10의 제곱           10의 제곱           10의 제곱

T-N              2.409     1.610     4.328     4.778     4.844

T-P              0.021     0.012     0.104     0.104     0.074

NH3-N            0.072     0.067     1.188     1.469     1.231

NO3-N            1.751     1.307     2.806     2.575     2.783

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        105       103       168       174       168

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

영산강

--------------------------------------------------

담양     우치     광주     나주     무안   주암

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)       10.5      10.1      10.3     11.4    12.0    7.1

pH                7.1       7.2       7.3      7.4     7.5    7.1

DO               10.8      10.6      10.5      9.8     9.9   11.1

BOD               1.3       1.9       3.5      6.9     2.5    0.8

COD               3.0       3.9       4.8      6.1     5.6    2.6

SS                8.3       8.3      11.8     20.8     8.8    1.8

대장균 군수       5.3x      2.7x      5.6x     2.4x    < 2    < 2

(MPN/100ml)    10의 제곱 10의 제곱 10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균     3.0     2.4x10     4.0x10    2.9x    < 2    < 2

군수(MPN/100ml)                              10의 제급

T-N             1.277     3.468     4.968   10.068   7.991  0.850

T-P             0.032     0.011     0.042    0.306   0.062  0.007

NH3-N           0.015     0.011     0.240    0.113   0.297  0.029

NO3-N           1.106     1.626     1.778    5.025   4.020  0.493

음이온            ND        ND        ND       ND      ND     ND

계면활성제

전기 전도도        68        82       127      183     776     56

(마이크로s/cm)

=================================================================

주) Cd, CN, Pb, Cr+6, As, Hg, 페놀류는 불검출

<> '99 4대강 하천수질현황

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

수계 지점  환경기준     1월      2월      3월      4월     평균

-----------------------------------------------------------------

한강

의암         I         1.4      1.2      1.3      1.3      1.3

충주         I         0.9      0.8      1.1      0.9      0.9

팔당         I         1.4      1.4      1.4      1.9      1.5

노량진       II        5.0      5.3      6.3      3.9      5.1

가양         III       5.3      5.4      7.1      5.5      5.8

낙동

안동         I         1.0      1.0      1.0      0.9      1.0

고령         II        3.4      3.5      3.9      3.7      3.6

남지         II        3.7      3.5      4.7      3.3      3.8

물금         II        4.0      4.5      5.1      3.6      4.3

구포         II        4.2      4.9      5.2      3.6      4.5

금강

옥천         I         0.9      1.1      1.2      1.0      1.1

대청         I         0.8      0.9      0.8      0.7      0.8

청원         I         2.6      2.7      2.9      3.6      3.0

공주         II        1.0      2.1      2.9      3.2      2.3

부여         II        2.1      2.0      3.4      3.4      2.7

영산

담양         I         1.8      1.7      2.0      1.3      1.7

우치         I         2.9      3.7      4.5      1.9      3.3

광주         II        4.4      4.8      6.7      3.5      4.9

나주         II        7.2      7.9      8.5      6.9      7.6

무안         II        2.1      2.1      3.0      2.5      2.4

주암         I         0.9      1.1      1.1      0.8      1.0

=================================================================

<> 4대강 수질측정분석 결과(BOD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

4월               4월까지 평균

구분       '99.3월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

의암          1.3        1.3         1.3        1.3        1.2

충주          1.1        0.9         0.8        0.9        0.8

팔당          1.4        1.9         2.0        1.5        1.7

노량진        6.3        3.9         4.9        5.1        5.1

가양          7.1        5.5         7.7        5.8        6.4

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

4월               4월까지 평균

구분       '99.3월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동          1.0        0.9         0.8        1.0        0.9

고령          3.9        3.7         3.6        3.6        3.3

남지          4.7        3.3         3.6        3.8        3.2

물금          5.1        3.6         3.4        4.3        3.4

구포          5.2        3.6         3.6        4.5        3.6

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

4월               4월까지 평균

구분       '99.3월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

옥천          1.2        1.0         1.1        1.1        1.1

대청          0.8        0.7         0.9        0.8        1.0

청원          2.9        3.6         2.7        3.0        2.8

공주          2.9        3.2         3.4        2.6        3.0

부여          3.4        3.4         3.2        2.7        2.8

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

4월               4월까지 평균

구분       '99.3월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양          2.0        1.3         1.7        1.7        1.6

우치          4.5        1.9         2.4        3.3        2.3

광주          6.7        3.5         4.0        4.9        3.8

나주          8.5        6.9         6.5        7.6        5.9

무안          3.0        2.5         2.2        2.4        2.0

주암          1.1        0.8         1.1        1.0        0.8

=================================================================

<> 주요 호소 수질측정분석 결과(COD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

4월               4월까지 평균

구분       '99.3월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

소양댐        2.0        1.9         2.2        1.9        2.3

의암댐        2.7        2.1         2.7        2.5        2.3

청평댐        2.6        2.1         3.0        2.6        2.2

충주댐        2.0        2.1         1.8        1.7        2.0

팔당댐        3.6        4.0         4.2        3.4        3.8

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

4월               4월까지 평균

구분       '99.3월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동댐        2.3        2.6         2.5        2.5        2.5

영천댐        3.8        3.7         3.3        3.5        3.2

임하댐        3.1        2.8         3.0        2.8        2.7

합천댐        1.9        1.8         2.2        2.1        2.1

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

4월               4월까지 평균

구분       '99.3월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

대청댐        2.7        2.6         2.2        2.6        2.2

금강하구언    6.8        6.6         4.8        6.8        5.9

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

4월               4월까지 평균

구분       '99.3월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양댐        3.0        2.4         2.4        2.9        2.7

광주댐        3.9        3.2         4.5        3.8        4.0

장성댐        3.7        3.3         3.9        3.9        4.0

나주댐        4.0        3.6         4.5        4.3        4.8

주암댐        2.8        2.3         2.9        2.4        2.6

=================================================================

주) 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<> 수계별 강수량 및 댐 방류량 현황

o 수계별 강수량

(단위 : mm)

=================================================================

'99                         '98

측정지점    ----------------------------------  -----------------

금월(4월) 전월('99.3월)  누계(4월)    4월   누계(4월)

-----------------------------------------------------------------

한강           97.4       44.5        148.2       90.5    155.8

춘천          76.7       44.8        128.4       65.8    121.2

충주         112.2       39.0        154.5      120.1    175.6

서울         103.3       49.6        161.7       85.5    170.6

낙동강        109.0       90.6        212.4      133.5    247.7

안동          98.2       71.9        171.6      125.4    201.8

대구          82.2       90.3        181.6       99.7    184.5

산청         146.5      109.5        283.9      175.5    356.8

금강           88.2       52.0        146.1      138.4    218.9

청주          81.6       40.7        125.0      139.9    213.1

대전          94.8       63.3        167.2      136.8    224.7

영산강         81.0      111.6        204.4      121.3    261.0

광주          68.1       97.6        169.5      116.4    266.9

무안          93.8      125.6        239.3      126.1    255.0

=================================================================

자료) '99.3.21-'99.4.20까지 각 지방 측후소 자료임.

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.4월        '99.3월       전년동월('98.4월)

-----------------------------------------------------------------

계              1,121.1          734.5           1,204.2

-----------------------------------------------------------------

소양댐              130.4          203.2             148.1

충주댐              192.0          161.2             161.9

팔당댐              798.7          370.1             894.2

=================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.4월        '99.3월       전년동월('98.4월)

-----------------------------------------------------------------

계                414.6          243.4             452.7

-----------------------------------------------------------------

안동댐               72.3           72.6              54.9

임하댐               55.6            5.6             138.6

합천댐               74.3           72.6              35.7

남강댐              212.4           92.6             223.5

=================================================================

o 금강수계

(단위 : 만톤/월)

=================================================================

'99.4월        '99.3월       전년동월('98.4월)

-----------------------------------------------------------------

대청댐              159.2           61.2             250.8

=================================================================

o 영산강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.4월        '99.3월       전년동월('98.4월)

-----------------------------------------------------------------

계                353.6           91.2             211.2

-----------------------------------------------------------------

장성댐              208.9           47.2              42.9

담양댐              115.2           17.3              13.4

광주댐                5.4            4.9             130.8

나주댐               24.1           21.8              24.1

=================================================================