'99.5월중 4대강 수질오염도

--------------------------

환경부 수질보전국 수질정책과 504-9252

<> 5월중 주요 지점 수질상태 분석

<한강수계 수질오염 추세>

o 5월의 팔당호 수질오염도는 BOD 1.9밀리그램/리터로서 4월(1.9밀리그램/

리터)과 동일한 수준임.

o 팔당하류(도곡-가양)의 오염도는 전월에 비하여는 다소 감소하였으며

전년동월과는 비슷한 수준임. 이는 5월들어 수체가 안정화되면서 예년

수준을 유지하고 있는 것으로 판단됨.

<연도별 팔당호 1-5월 수질오염도>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=============================================================

1월      2월      3월      4월      5월   5월까지

평균

-------------------------------------------------------------

'97        1.4      1.4      1.6      1.9      2.1     1.7

'98        1.3      1.6      2.0      2.0      1.8     1.7

'99        1.4      1.4      1.4      1.9      1.9     1.6

=============================================================

<팔당하류 수질오염도 추이>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

5월                5월까지 평균

'99.4월   ---------------------- ---------------------

'99         '98         '99         '98

-----------------------------------------------------------------

평균         3.1        2.7         2.6         3.1         3.5

-----------------------------------------------------------------

팔당         1.9        1.9         1.8         1.6         1.7

도곡         2.1        2.1         1.6         2.0         2.3

구리         2.5        2.2         1.8         2.2         2.5

암사         2.6        1.8         1.4         2.2         2.5

구의         2.7        2.1         2.4         2.3         2.9

잠실         2.7        2.4         2.5         2.6         3.3

노량진       3.9        3.6         3.4         4.8         4.7

가양         5.5        4.8         4.8         5.6         6.1

=================================================================

<낙동강수계 수질오염 추세>

o 5월중 낙동강 상류(안동)의 BOD 오염도는 0.9밀리그램/리터로서 지난 4

월(0.9밀리그램/리터)과 같은 수준이며, 낙동강 중.하류(고령, 물금)의

경우에는 4월에 비해 중류지역(고령, 남지)은 약간 증가(고령 3.7 -->

3.9밀리그램/리터, 남지 3.3 --> 3.5밀리그램/리터)하였으나 하류지역

(물금, 구포)은 많이 개선되었음(물금 3.6 --> 2.9밀리그램/리터, 구포

3.6 --> 3.1밀리그램/리터)

- 낙동강 하류의 수질이 4월에 비해 많이 개선된 요인은 하류지역에 5

월중 강수량이 증가(62.5 --> 151.5mm, 밀양)하였고, 특히 월초에 집

중되어(5월 3-5일 : 85.5mm) 오염원이 집중강우에 의해 배제되어 수

질이 개선된 것으로 판단됨.

<낙동강수계 주요 지점 수질오염도 추세>

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

'99년

--------------------------------------------- '98 평균

1월     2월     3월     4월     5월    평균

-----------------------------------------------------------------

안동       1.0     1.0     1.0     0.9     0.9     1.0     0.9

고령       3.4     3.5     3.9     3.7     3.9     3.7     3.1

남지       3.7     3.6     4.7     3.3     3.5     3.8     3.2

물금       4.0     4.5     5.1     3.6     2.9     4.0     3.0

구포       4.2     4.9     5.2     3.6     3.1     4.2     3.2

=================================================================

<5월중 강수량 및 수질상태>

o 5월중 4대강 수계의 강수량은 낙동강수계가 99.3mm로 가장 많았으나

- 한강수계를 포함한 전 수계의 강수량이 전월보다 감소하였음.

. 한강(97.4 --> 76.3mm), 낙동강(109.0 --> 99.3mm), 금강(88.2 -->

80.0mm), 영산강(81.0 --> 68.5mm)

- 작년동월대비시에도 한강을 비롯한 전 수계가 훨씬 감소하였음.

. 한강(145.3 --> 76.3mm), 낙동강(130.5 --> 99.3mm), 금강(125.3

--> 80.0mm), 영산강(158.3 --> 68.5mm)

o 5월중 BOD 오염도는

- 지난 4월과 비교할 때

. 4대강 수계중 낙동강 중류 및 영산강수계는 다소 증가되었으나 한

강 및 금강수계는 전월과 비슷하거나 다소 개선됨.

<> 수계별 항목별 수질오염 현황('99.5월분)

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

한강

--------------------------------------------------

의암      충주     팔당      노량진     가양

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          14        17        17        18        19

pH                 8.2       8.0       9.3       8.0       7.8

DO                11.8       9.6      12.5       8.1       7.3

BOD                1.4       0.9       1.9       3.6       4.8

COD                2.9       1.8       3.2       5.5       6.8

SS                 4.9       1.0       4.0      11.0      18.3

대장균 군수        1.4x      9.6     6.7x10      2.9x      2.2x

(MPN/100ml)     10의 제곱                     10의 사승 10의 사승

분원성 대장균     1.2x10     < 2       3.2       4.9x      6.3x

군수(MPN/100ml)                               10의 삼승 10의 삼승

T-N              1.801     3.730     2.535     4.452     6.198

T-P              0.030     0.015     0.038     0.180     0.271

NH3-N            0.090     0.058     0.457     1.107     1.816

NO3-N            1.399     2.372     1.580     1.886     1.648

음이온             ND       0.01       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도         79       162       137       174       218

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

낙동강

--------------------------------------------------

안동       고령     남지       물금      구포

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)           9        20        20        21        20

pH                 7.5       8.4       7.8       8.0       7.9

DO                11.8      10.2      10.3      10.2       9.9

BOD                0.9       3.9       3.5       2.9       3.1

COD                3.4       6.2       6.5       5.6       5.8

SS                 2.9      17.7      18.0      10.8      11.4

대장균 군수       2.6x10     1.1x      3.4x      1.8x      4.8x

(MPN/100ml)               10의 삼승 10의 삼승 10의 제곱 10의 삼승

분원성 대장균     0.6x10     5.5x      5.6x    7.1x10      7.6x

군수(MPN/100ml)           10의 제곱 10의 제곱           10의 제곱

T-N              1.487     5.317     4.105     3.112     3.565

T-P              0.073     0.173     0.118     0.108     0.095

NH3-N            0.175     0.199     0.074     0.087     0.147

NO3-N            1.130     3.440     2.659     2.451     2.477

음이온            0.03      0.07       ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        160       325       256       232       222

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

금강

-------------------------------------------------

옥천      대청     청원       공주      부여

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)          17        16        14        15        15

pH                 7.5       7.2       7.4       7.4       7.4

DO                 9.6       9.5       9.8       9.9       9.9

BOD                0.9       0.8       2.3       2.9       2.9

COD                2.4       2.8       3.9       5.0       5.6

SS                 5.3       2.7      13.8      18.1      35.7

대장균 군수        3.4x     3.3x10     3.1x      2.9x      1.2x

(MPN/100ml)     10의 제곱           10의 사승 10의 삼승 10의 삼승

분원성 대장균      4.2       2.0       9.6x      1.1x      1.1x

군수(MPN/100ml)                     10의 제곱 10의 제곱 10의 제곱

T-N              2.230     1.669     3.095     3.285     3.551

T-P              0.023     0.015     0.075     0.069     0.077

NH3-N            0.097     0.078     0.502     0.504     0.428

NO3-N            1.873     1.329     1.566     1.899     2.135

음이온             ND        ND        ND        ND        ND

계면활성제

전기 전도도        112       124       123       123       125

(마이크로s/cm)

=================================================================

=================================================================

영산강

--------------------------------------------------

담양     우치     광주     나주     무안   주암

-----------------------------------------------------------------

수온(도씨)         19        20        22       20      19     11

pH                7.7       8.1       8.3      7.4     8.2    7.3

DO               11.5      10.0       9.4      8.7    11.3    9.5

BOD               1.6       3.6       6.2      9.1     2.1    0.9

COD               4.5       6.4       9.0     11.0     5.8    2.6

SS                7.0      10.3      10.3     37.9    12.4    1.4

대장균 군수       3.8     1.5x10    4.8x10    9.4x    1.0  1.9x10

(MPN/100ml)                                 10의 제곱

분원성 대장균     2.3       0.5     1.0x10    2.0x       0      0

군수(MPN/100ml)                             10의 제급

T-N             1.802     1.681     2.996    7.013   6.321  0.894

T-P             0.074     0.097     0.158    0.682   0.088  0.009

NH3-N           0.064     0.076     0.096    0.113   0.177  0.024

NO3-N           1.209     1.092     2.665    5.700   5.450  0.631

음이온            ND        ND        ND       ND      ND     ND

계면활성제

전기 전도도       123       153       191      350   1,630     58

(마이크로s/cm)

=================================================================

주) Cd, CN, Pb, Cr+6, As, Hg, 페놀류는 불검출

<> '99 4대강 하천수질현황

(단위 : BOD, 밀리그램/리터)

=================================================================

수계      환경     1월     2월     3월     4월     5월    평균

지점      기준

-----------------------------------------------------------------

한강

의암        I       1.4     1.2     1.3     1.3     1.4     1.3

충주        I       0.9     0.8     1.1     0.9     0.9     0.9

팔당        I       1.4     1.4     1.4     1.9     1.9     1.6

노량진      II      5.0     5.3     6.3     3.9     3.6     4.8

가양        III     5.3     5.4     7.1     5.5     4.8     5.6

낙동

안동        I       1.0     1.0     1.0     0.9     0.9     1.0

고령        II      3.4     3.5     3.9     3.7     3.9     3.7

남지        II      3.7     3.5     4.7     3.3     3.5     3.8

물금        II      4.0     4.5     5.1     3.6     2.9     4.0

구포        II      4.2     4.9     5.2     3.6     3.1     4.2

금강

옥천        I       0.9     1.1     1.2     1.0     0.9     1.0

대청        I       0.8     0.9     0.8     0.7     0.8     0.8

청원        I       2.6     2.7     2.9     3.6     2.3     2.8

공주        II      1.0     2.1     2.9     3.2     2.9     2.7

부여        II      2.1     2.0     3.4     3.4     2.9     2.8

영산

담양        I       1.8     1.7     2.0     1.3     1.6     1.7

우치        I       2.9     3.7     4.5     1.9     3.6     3.3

광주        II      4.4     4.8     6.7     3.5     6.2     5.1

나주        II      7.2     7.9     8.5     6.9     9.1     7.9

무안        II      2.1     2.1     3.0     2.5     2.1     2.4

주암        I       0.9     1.1     1.1     0.8     0.9     1.0

=================================================================

<> 4대강 수질측정분석 결과(BOD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

5월               5월까지 평균

구분       '99.4월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

의암          1.3        1.4         1.6        1.3        1.3

충주          0.9        0.9         0.9        0.9        0.8

팔당          1.9        1.9         1.8        1.6        1.7

노량진        3.9        3.6         3.4        4.8        4.7

가양          5.5        4.8         4.8        5.6        6.1

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

5월               5월까지 평균

구분       '99.4월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동          0.9        0.9         1.0        1.0        0.9

고령          3.7        3.9         3.4        3.7        3.3

남지          3.3        3.5         3.7        3.8        3.3

물금          3.6        2.9         2.9        4.0        3.3

구포          3.6        3.1         2.8        4.2        3.5

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

5월               5월까지 평균

구분       '99.4월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

옥천          1.0        0.9         0.9        1.0        1.0

대청          0.7        0.8         0.9        0.8        1.0

청원          3.6        2.3         2.3        2.8        2.7

공주          3.2        2.9         2.7        2.7        2.9

부여          3.4        2.9         2.7        2.8        2.8

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

5월               5월까지 평균

구분       '99.4월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양          1.3        1.6         1.8        1.7        2.0

우치          1.9        3.6         2.5        3.3        2.6

광주          3.5        6.2         4.2        5.1        4.1

나주          6.9        9.1         6.4        7.9        6.2

무안          2.5        2.1         2.1        2.4        2.1

주암          0.8        0.9         1.0        1.0        1.1

=================================================================

<> 주요 호소 수질측정분석 결과(COD)

o 한강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

5월               5월까지 평균

구분       '99.4월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

소양댐        1.9        2.4         2.1        2.0        2.2

의암댐        2.1        3.4         2.6        2.6        2.3

청평댐        2.1        2.4         2.1        2.6        2.2

충주댐        2.1        1.8         1.8        1.7        1.9

팔당댐        4.0        3.7         2.0        3.5        3.4

=================================================================

o 낙동강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

5월               5월까지 평균

구분       '99.4월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

안동댐        2.6        2.7         2.8        2.4        2.6

영천댐        3.7        4.0         3.3        3.7        3.2

임하댐        2.8        2.9         3.2        2.9        2.8

합천댐        1.8        2.0         2.5        2.1        2.2

=================================================================

o 금강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

5월               5월까지 평균

구분       '99.4월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

대청댐        2.6        2.8         3.2        2.7        2.4

금강하구언    6.6        6.8         4.2        6.8        5.5

=================================================================

o 영산강 수계

(단위 : 밀리그램/리터)

=================================================================

5월               5월까지 평균

구분       '99.4월    -------------------- ---------------------

'99년       '98년      '99년      '98년

-----------------------------------------------------------------

담양댐        2.4        3.7         3.6        3.1        3.0

광주댐        3.2        4.1         3.8        3.9        4.1

장성댐        3.3        4.4         4.5        4.0        4.1

나주댐        3.6        6.2         4.2        4.7        5.3

주암댐        2.3        2.7         2.8        2.5        2.7

=================================================================

주) 댐별 전 측정지점의 농도를 평균한 것임.

<> 수계별 강수량 및 댐 방류량 현황

o 수계별 강수량

(단위 : mm)

=================================================================

'99                         '98

측정지점    ----------------------------------  -----------------

금월(5월) 전월('99.4월)  누계(5월)    5월   누계(5월)

-----------------------------------------------------------------

한강           76.3       97.4        224.5      145.3    301.1

춘천          74.7       76.7        203.1      159.0    280.2

충주          73.0      112.2        227.5      117.5    293.1

서울          81.1      103.3        242.8      159.3    329.9

낙동강         99.3      109.0        311.7      130.5    378.2

안동          99.4       98.2        271.0       56.4    258.2

대구         114.1       82.2        295.7      123.0    307.5

산청          84.5      146.5        368.4      212.0    568.8

금강           80.0       88.2        226.1      125.3    344.2

청주          73.2       81.6        198.2      108.6    321.7

대전          86.8       94.8        254.0      141.9    366.6

영산강         68.5       81.0        272.9      158.3    419.2

광주          60.5       68.1        230.0      158.1    425.0

무안          76.5       93.8        315.8      158.4    413.4

=================================================================

자료) '99.4.21-'99.5.20까지 각 지방 측후소 자료임.

<> 댐방류량

o 한강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.5월        '99.4월       전년동월('98.5월)

-----------------------------------------------------------------

계              1,590.8        1,121.1            1,804.4

-----------------------------------------------------------------

소양댐              217.1          130.4              179.3

충주댐              441.4          192.0              568.7

팔당댐              932.3          798.7            1,056.4

=================================================================

o 낙동강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.5월        '99.4월       전년동월('98.5월)

-----------------------------------------------------------------

계                324.1          414.6             595.2

-----------------------------------------------------------------

안동댐               86.0           72.3              64.0

임하댐               52.7           55.6             158.7

합천댐               76.4           74.3              87.8

남강댐              109.0          212.4             284.7

=================================================================

o 금강수계

(단위 : 만톤/월)

=================================================================

'99.5월        '99.4월       전년동월('98.5월)

-----------------------------------------------------------------

대청댐              264.1          159.2             354.3

=================================================================

o 영산강수계

(단위 : 백만톤/월)

=================================================================

'99.5월        '99.4월       전년동월('98.5월)

-----------------------------------------------------------------

계                354.8          353.6             800.4

-----------------------------------------------------------------

장성댐              203.9          208.9             624.9

담양댐              111.5          115.2              24.6

광주댐                5.2            5.4             127.6

나주댐               34.2           24.1              23.3

=================================================================