가축별 배출원단위 개정 및 축산분뇨 지원화 표준설계도 보급

---------------------------------------------------------

농림부 축산정책과 500-2688

o 농림부에 따르면 친환경농업으로서 축산분뇨를 퇴비.액비화하여 재활용

자원으로 이용을 촉진해 나가기 위하여 가축별 분뇨 배출원단위와 액비살

포농경지면적의 기준을 각각 개정하고, 또한 축산분뇨자원화처리시설 표

준설계도를 개발하여 보급한다고 밝혔다.

- 10일, 농림부는 축산분뇨처리 및 자원대책을 본격적으로 추진하기 위하

여 가축별 배출원단위와 액비살포 농경지면적기준을 합리적으로 조정하

기 위해 이를 농림기술 기획연구과제로 선정, 축산기술연구소에서 연구

결과를 토대로 동 기준개정안을 마련, 환경부와 규제개혁위원회 심의를

거쳐 개정하게 되었다고 밝혔다.

o 이와 더불어 농림부는 축협중앙회를 통해 이번에 새로이 개발한 축산분뇨

자원화처리 표준설계도(8종)에 가축별 배출원단위의 개정내용을 반영, 관

계부처 심의를 거쳐 내주중에 시.군과 지역축협에 배부(3천부)하여 앞으

로 축산농가가가 손쉽게 이용하여 설계비 부담을 줄이고, 축산분뇨시설을

더욱 건실하게 시공할 수 있게 하여 자원화를 촉진해 나간다고 강조하였

다.

<참고>

o 사육두수 및 가축별 배출원단위

- 개정고시 근거 : 환경부 고시 제1999-109호(1999.7.8)

- 가축별 배출원단위 개정내용

(단위 : 리터/두.일, %)

=================================================================

종전             개정              대비

-----------------------------------------------------------------

돼지                   12               8.6                72

소(한우).말            35              14.6                42

젖소                   35              45.6               130

=================================================================

o 액비살포에 필요한 초지 또는 농경지의 면적

- 개정고시 근거 : 환경부 고시 제1999-110호(1999.7.8)

- 액비살포 농경지면적 개정내용

(단위 : 평방미터/두)

=================================================================

종전

----------------------------------------------

초지              논              밭

-----------------------------------------------------------------

소(한우).말          1,240 이상       2,360 이상     1,530 이상

젖소                 1,240 이상       2,360 이상     1,530 이상

돼지                   470 이상         900 이상       580 이상

=================================================================

=================================================================

개정

--------------------------------------   대비

초지         논           밭

-----------------------------------------------------------------

소(한우).말            520 이상    990 이상     640 이상     42

젖소                 1,610 이상  3,080 이상   1,990 이상    130

돼지                   340 이상    640 이상     420 이상     72

=================================================================